{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Przedmiar"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar","index":0,"n_rows":218,"n_cols":7,"rows_kept":218,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[28,0,28,1],[28,2,28,4],[43,0,43,1],[43,2,43,4],[45,0,45,1],[45,2,45,4],[48,0,48,1],[48,2,48,4],[51,0,51,1],[51,2,51,4],[72,0,72,1],[72,2,72,4],[77,0,77,1],[77,2,77,4],[79,0,79,1],[79,2,79,4],[81,0,81,1],[81,2,81,4],[96,0,96,1],[96,2,96,4],[98,0,98,1],[98,2,98,4],[101,0,101,1],[101,2,101,4],[118,0,118,1],[118,2,118,4],[120,0,120,1],[120,2,120,4],[122,0,122,1],[122,2,122,4],[127,0,127,1],[127,2,127,4],[131,0,131,1],[131,2,131,4],[133,0,133,1],[133,2,133,4],[153,0,153,1],[153,2,153,4],[155,0,155,1],[155,2,155,4],[157,0,157,1],[157,2,157,4],[169,0,169,1],[169,2,169,4],[175,0,175,1],[175,2,175,4],[177,0,177,1],[177,2,177,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["710-37-100 :  PRZEDMIAR ROBÓT"]
[]
["bud:","Rewitalizacja ulic Kajki"]
["ob:","Wymiana sieci wodociągowej, budowa odwodnienia ulic, remont nawierzchni - ul. Kajki od zjazdu do SE2 do budynku nr 85"]
["rob:","Rozbiórkowe, ziemne, odwodnieniowe, betonowe, montażowe, drogowe, ogrodzeniowe, elektro-energetyczne."]
[]
[]
["Poz","Symbol",null,"Nazwa",null,"Jedn","Ilość"]
[]
["DZIAŁ  01",null,"Sieć wodociągowa"]
[]
["DZIAŁ  01.01",null,"CPV 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę"]
[]
["DZIAŁ  01.01.01",null,"451-1 Roboty ziemne"]
[10,null,null,"ST-01.02. - Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym",null,"km",0.45]
[20,null,null,"ST-01.02. - Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypaniem  w obudowie typ boksowy w gruncie kategorii 3 głęb do 2,5 m i szer do 1,0",null,"m3",79]
[30,null,null,"ST-01.02. - Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypem w obudowie typ boksowy w gruncie kategorii 3 głęb do 2,5 m i szer do 2,0 m",null,"m3",602]
[40,null,null,"ST-01.02. - Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku",null,"m3",80]
[50,null,null,"ST-01.02. - Roboty ziemne z hałd ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 3 z transportem urobku wywrotkami ",null,"m3",80]
[60,null,null,"ST-01.02. - Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką  przy przewozie po drogach utwardzonych",null,"m3",761]
[70,null,null,"ST-01.02. - Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki z montażem rury osłonowej typu ARROT lub równoważnej",null,"kmpl",4]
[80,null,null,"ST-01.02. - Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów",null,"kmpl",16]
[90,null,null,"ST-01.02. - Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki",null,"kmpl",4]
[100,null,null,"ST-01.02. - Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów",null,"kmpl",16]
[110,null,null,"ST-01.02. - Przywóz gruntu niewysadzinowego do zasypu wykopu pod drogami utwardzonymi z wyrobiska uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru z odległości 10 km",null,"m3",752]
[120,null,null,"ST-01.02. - Pospółka do nawierzchni 0/20",null,"m3",752]
[130,null,null,"ST-01.02. - Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2",null,"m3",80]
[]
["DZIAŁ  01.01.02",null,"451-1 Roboty ziemne - koszty niekwalifikowane (przyłącza)"]
[10,null,null,"ST-01.02. - Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym",null,"km",0.28]
[20,null,null,"ST-01.02. - Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypaniem  w obudowie typ boksowy w gruncie kategorii 3 głęb do 2,5 m i szer do 1,0",null,"m3",278]
[30,null,null,"ST-01.02. - Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku",null,"m3",119]
[40,null,null,"ST-01.02. - Roboty ziemne z hałd ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 3 z transportem urobku wywrotkami 5",null,"m3",119]
[50,null,null,"ST-01.02. - Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką  przy przewozie po drogach utwardzonych",null,"m3",397]
[60,null,null,"ST-01.02. - Składowanie na składowisku odpadów",null,"m3",397]
[70,null,null,"ST-01.02. - Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki z montażem rury osłonowej typu ARROT lub równoważnej",null,"kmpl",18]
[80,null,null,"ST-01.02. - Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów",null,"kmpl",46]
[90,null,null,"ST-01.02. - Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki",null,"kmpl",18]
[100,null,null,"ST-01.02. - Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów",null,"kmpl",46]
[110,null,null,"ST-01.02. - Przywóz gruntu niewysadzinowego do zasypu wykopu pod drogami utwardzonymi z wyrobiska uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru z odległości 10 km",null,"m3",396]
[120,null,null,"ST-01.02. - Pospółka do nawierzchni 0/20",null,"m3",396]
[130,null,null,"ST-01.02. - Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2",null,"m3",119]
[]
["DZIAŁ  01.02",null,"CPV 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej"]
[]
["DZIAŁ  01.02.01",null,"452-1 Roboty betonowe"]
[10," ",null,"Układanie betonu B-15 w ławach fundamentowych blokach oporowych transport pojemnikiem do betonu - bloki oporowe",null,"m3",2]
[]
["DZIAŁ  01.02.02",null,"452-1 Roboty betonowe - koszty niekwalifikowane (przyłącza)"]
[10," ",null,"Układanie betonu B-15 w ławach fundamentowych blokach oporowych transport pojemnikiem do betonu - bloki oporowe",null,"m3",1.2]
[]
["DZIAŁ  01.02.03",null,"452-2 Roboty montażowe"]
[10,null,null,"ST-02.02. - Rury ciśnieniowe z PE-RC w wykopie umocnionym fi 160",null,"metr",454]
[20,null,null,"ST-02.02. - Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym fi 160",null,"szt",66]
[30,null,null,"ST-02.02. - Połączenie rur PE kształtką elektrooporową w wykopie umocnionym fi 160",null,"szt",6]
[40,null,null,"ST-02.02. - Rury ciśnieniowe z PE-RC w wykopie umocnionym fi 110",null,"metr",6]
[50,null,null,"ST-02.02. - Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym fi 110",null,"szt",3]
[60,null,null,"ST-02.02. - Montaż łącznika kielichowo-kołnierzowego dla rur STAL-PE w wykopie umocnionym fi 110",null,"szt",1]
[70,null,null,"ST-02.02. - Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym fi 110",null,"szt",1]
[80,null,null,"ST-02.02. - Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym fi 160",null,"szt",4]
[90,null,null,"ST-02.02. - Montaż trójnika ciśnieniowego PE przez zgrzewanie w wykopie umocnionym suchym fi 160/110",null,"szt",3]
[100,null,null,"ST-02.02. - Montaż trójnika ciśnieniowego PE przez zgrzewanie w wykopie umocnionym suchym fi 160/63",null,"szt",52]
[110,null,null,"ST-02.02. - Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową i nasuwką fi 150",null,"kmpl",2]
[120,null,null,"ST-02.02. - Hydrant pożarowy podziemny fi 100 z zasuwą",null,"kmpl",3]
[130,null,null,"ST-02.02. - Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym fi 110",null,"szt",3]
[140,null,null,"ST-02.02. - Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym",null,"kmpl",5]
[150,null,null,"ST-02.02. - Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego",null,"metr",708]
[160,null,null,"ST-02.02. - Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PE do fi 160",null,"szt",4]
[170,null,null,"ST-02.02. - Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do fi 150",null,"szt",4]
[180,null,null,"ST-02.02. - Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do fi 150",null,"szt",4]
[190,null,null,"ST-02.02. - Montaż łącznika kielichowo-kołnierzowego dla rur STAL-PE w wykopie umocnionym fi 160/100",null,"szt",1]
[]
["DZIAŁ  01.02.04",null,"452-2 Roboty montażowe - koszty niekwalifikowane (przyłącza)"]
[10,null,null,"ST-02.02. - Przyłącze wodociągowe z rur PE-RC fi 63 do 15 m w wykopie umocnionym (bez kształtek)",null,"metr",248]
[20,null,null,"ST-02.02. - Montaż łącznika kielichowo-kołnierzowego dla rur STAL-PE w wykopie umocnionym fi 63/50-40 - modyfikacja",null,"szt",52]
[30,null,null,"ST-02.02. - Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE fi 63/50",null,"kmpl",52]
[]
["DZIAŁ  02",null,"Sieć kanalizacji wód opadowych z przykanalikami"]
[]
["DZIAŁ  02.01",null,"CPV 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę"]
[]
["DZIAŁ  02.01.01",null,"451-1 Roboty ziemne"]
[10,null,null,"ST-01.02. - Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym",null,"km",0.45]
[20,null,null,"ST-01.02. - Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypaniem  w obudowie typ boksowy w gruncie kategorii 3 szer do 1,0",null,"m3",84]
[30,null,null,"ST-01.02. - Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypem w obudowie typ boksowy w gruncie kategorii 3 szer do 2,0 m",null,"m3",682]
[40,null,null,"ST-01.02. - Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku",null,"m3",79]
[50,null,null,"ST-01.02. - Roboty ziemne z hałd ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 3 z transportem urobku wywrotkami ",null,"m3",79]
[60,null,null,"ST-01.02. - Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką  przy przewozie po drogach utwardzonych",null,"m3",845]
[70,null,null,"ST-01.02. - Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki z montażem rury osłonowej typu ARROT lub równoważnej",null,"kmpl",5]
[80,null,null,"ST-01.02. - Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów",null,"kmpl",30]
[90,null,null,"ST-01.02. - Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki",null,"kmpl",5]
[100,null,null,"ST-01.02. - Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów",null,"kmpl",30]
[110,null,null,"ST-01.02. - Przywóz gruntu niewysadzinowego do zasypu wykopu pod drogami utwardzonymi z wyrobiska uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru z odległości 10 km",null,"m3",691]
[120,null,null,"ST-01.02. - Pospółka do nawierzchni 0/20",null,"m3",691]
[130,null,null,"ST-01.02. - Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2",null,"m3",79]
[]
["DZIAŁ  02.02",null,"CPV 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej"]
[]
["DZIAŁ  02.02.01",null,"452-1 Roboty betonowe"]
[10," ",null,"ST-02.01. - Układanie betonu B-15 w ławach fundamentowych blokach oporowych transport pojemnikiem do betonu - bloki oporowe na załamaniach rurociągów tłocznych oraz pod kaskadami.",null,"m3",0.6000000000000001]
[]
["DZIAŁ  02.02.02",null,"452-2 Roboty montażowe"]
[10,null,null,"ST-01.02. - Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm z wyrobiska uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru",null,"m3",91]
[20,null,null,"ST-02.02. - Wyrównanie podbudowy tłuczniem zagęszczanym mechanicznie grub pow 10 cm - 15 cm pod studniami",null,"m3",4]
[30,null,null,"ST-02.02. - Kanał z rur kanalizacyjnych PP SN10 fi 110 ze ścianką litą łączony na wcisk",null,"metr",232]
[40,null,null,"ST-02.02. - Kanał z rur kanalizacyjnych PP SN10 fi 160 ze ścianką litą łączony na wcisk",null,"metr",76]
[50,null,null,"ST-02.02. - Próba szczelności kanałów rurowych do fi 150 (długość przyłącza)",null,"szt",48]
[60,null,null,"ST-02.02. - Kanał z rur kanalizacyjnych PP SN10 fi 315 ze ścianką litą łączony na wcisk",null,"metr",149.5]
[70,null,null,"ST-02.02. - Próba szczelności kanałów rurowych fi 300 (długość do 50 m)",null,"szt",3]
[80,null,null,"ST-02.02. - Kanał z rur kanalizacyjnych PP SN10 fi 400 ze ścianką litą łączony na wcisk",null,"metr",304.5]
[90,null,null,"ST-02.02. - Próba szczelności kanałów rurowych fi 400 (długość do 50 m)",null,"szt",6.1]
[100,null,null,"ST-02.02. - Inspekcja kamerą TV odcinkami po ok 30 m",null,"szt",15]
[110,null,null,"ST-02.02. - Studzienka kanalizacyjna PE fi 1000 z pokrywą D400 i pierścień odciążający żelbet",null,"szt",12]
[120,null,null,"ST-02.02. - Trójnik kanal z PP SN10 fi 400/110",null,"szt",13]
[130,null,null,"ST-02.02. - Trójnik kanal z PP SN10 fi 315/160",null,"szt",15]
[140,null,null,"ST-02.02. - Kaskada na przykanalikach",null,"szt",8]
[150,null,null,"ST-02.02. - Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 450 z osadnikiem bez syfonu",null,"szt",20]
[]
["DZIAŁ  03",null,"Oświetlenie ulic"]
[]
["DZIAŁ  03.1",null,"CPV 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę"]
[]
["DZIAŁ  03.1.01",null,"451-1 Roboty rozbiórkowe"]
[10,null,null,"ST-01.01. - Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie lub wysięgniku",null,"kmpl",10]
[20,null,null,"ST-01.01. - Demontaż słupa oświetleniowego betonowego ŻN do 720 kg",null,"szt",10]
[30,null,null,"ST-01.01. - Demontż przewodu nieizolowanego Al linii NN do 25 mm2",null,"km",0.63]
[]
["DZIAŁ  03.1.02",null,"451-2 Roboty ziemne"]
[10," ",null,"ST-01.02. - Kopanie rowów dla kabli i fundamentów ręcznie w gruncie kat 3",null,"m3",419.2]
[20," ",null,"ST-01.02. - Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 wraz z taśmą sygnalizacyjną",null,"m3",314.4]
[]
["DZIAŁ  03.2",null,"CPV 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych"]
[]
["DZIAŁ  03.2.01",null,"453-1 Roboty elektro-energetyczne"]
[10,null,null,"ST-03.02. - Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m",null,"metr",760]
[20,null,null,"ST-03.02. - Układanie kabla YAKYXS 4x25mm2 na słupie betonowym w rurze osłonowej",null,"metr",7]
[30,null,null,"ST-03.02. - Układanie kabla YAKYXS 4x25mm2 wraz z rurą osłonową",null,"metr",8]
[40,null,null,"ST-03.02. - Układanie kabla YAKYXS 4x25mm2 wraz z rurą osłonową",null,"metr",3]
[50,null,null,"ST-03.02. - Montaż ogranicznika przepięć GXO 0,66/5 linii NN izolowanej bez odłączenia",null,"szt",3]
[60,null,null,"ST-03.02. - Układanie kabla YAKY 4x25 mm2 wraz z rurą osłonową wraz z odtworzeniem nawierzchni chodnika z płytek betonowych pochodzących z rozbiórki na odcinku 300 mb",null,"metr",760]
[70,null,null,"ST-03.02. - Wciąganie kabla YAKY 4x25 mm2 do rur osłonowych na słupie",null,"metr",168]
[80,null,null,"ST-03.02. - Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm2",null,"szt",180]
[90,null,null,"ST-03.02. - Układanie uziomu z bednarki FeZn 25x4 w rowie kablowym",null,"metr",760]
[100,null,null,"ST-03.02. - Montaż szafki oświetleniowej nr 3 w obudowie z tworzywa",null,"szt",1]
[110,null,null,"ST-03.02. - Montaż słupa oświetleniowego stal do 300 kg",null,"szt",19]
[120,null,null,"ST-03.02. - Montaż wysięgnika rurowego do 30 kg na słupie",null,"szt",19]
[130,null,null,"ST-03.02. - Montaż oprawy na wysięgniku(nr 5)",null,"szt",19]
[140,null,null,"ST-03.02. - Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 10 m",null,"kmpl",19]
[150,null,null,"ST-03.02. - Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz",null,"szt",30]
[160,null,null,"ST-03.02. - Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył",null,"szt",24]
[170,null,null,"ST-03.02. - Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy",null,"szt",41]
[180,null,null,"ST-03.02. - Badania skutecznosci zerowania pomiar następny",null,"szt",64]
[]
["DZIAŁ  04",null,"Przebudowa nawierzchni"]
[]
["DZIAŁ  04.01",null,"CPV 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę"]
[]
["DZIAŁ  04.01.01",null,"451-1 Roboty rozbiórkowe"]
[10,null,null,"ST-01.01. - Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 6 cm",null,"metr",1166]
[20,null,null,"ST-01.01. - Mechaniczne rozebranie i wywóz nawierzchni bitumicznej grub 6 cm",null,"m2",2310]
[30,null,null,"ST-01.01. - Mechaniczne rozebranie i wywóz podbudowy z kostki nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej",null,"m2",2310]
[40,null,null,"ST-01.01. - Rozebranie i wywóz elementów chodnika i zjazdów z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowa",null,"m2",860]
[50,null,null,"ST-01.01. - Rozebranie i wywóz chodnika i zjazdów z polbruku spoiny piaskowe",null,"m2",148]
[60,null,null,"ST-01.01. - Rozebranie i wywóz wjazdów z płyt betonowych(trylinki)",null,"m2",134.4]
[70,null,null,"ST-01.01. - Rozebranie i wywóz krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej",null,"metr",780]
[80,null,null,"ST-01.01. - Rozebranie i wywóz poręczy ochronnych rurowych i z kątownika",null,"metr",88]
[90,null,null,"ST-01.01. - Rozebranie i wywóz ścian żelbetowych oporowych grub ponad 40 cm",null,"m3",60]
[100,null,null,"ST-01.01. - Mechaniczne karczowanie pni fi 46-55 cm",null,"szt",2]
[]
["DZIAŁ  04.01.02",null,"451-2 Roboty ziemne"]
[10,null,null,"ST-01.02. - Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym",null,"km",0.46]
[20,null,null,"ST-01.02. - Wykopy i wywóz urobku poza obszar robót(0,62-0,22=0,40+0,35=0,75x5,5x460 dla wykonania w.mrochronnej pod konstrukcją drogi)",null,"m3",1897.5]
[30,null,null,"ST-01.02. - Uzyskanie urobku z wbudowaniem i przemieszczeniem dla wykonania warstwy mrozochronnej pod konstrukcją drogi(460x5,5x0,75)",null,"m3",1897.5]
[40,null,null,"ST-01.02. - Roboty ziemne dla wykonania podłoża i fundamentów murów oporowych \"L\"",null,"m3",212]
[]
["DZIAŁ  04.02",null,"CPV 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej"]
[]
["DZIAŁ  04.02.1",null,"452-1 Roboty drogowe"]
[10,null,null,"ST-02.03. - Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem wibracyjnym",null,"m2",2300]
[20,null,null,"ST-02.03. - Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie grub 25 cm walcem statycznym",null,"m2",2300]
[30,null,null,"ST-02.03. - Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 grub 20 cm",null,"m2",2300]
[40,null,null,"ST-02.03. - Mechaniczne oczyszczenie podbudowy",null,"m2",2080]
[50,null,null,"ST-02.03. - Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 7 cm",null,"m2",2116]
[60,null,null,"ST-02.03. - Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca  grub 6 cm",null,"m2",2116]
[70,null,null,"ST-02.03. - Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna grub 4 cm ",null,"m2",2116]
[80,null,null,"ST-02.03. - Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej",null,"metr",920]
[90,null,null,"ST-02.03. - Ściek 2-rzędowy z kostki rzędowej wys 12 cm na ławie betonowej B10 z wypełnieniem spoin piaskiem z cementem",null,"metr",920]
[100,null,null,"ST-02.03. - Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika na głęb 10 cm i wjazdów na głęb 25 cm w gruncie kategorii 3/4(163+635+630)",null,"m2",1428]
[110,null,null,"ST-02.03. - Podbudowa betonowa B-10 dla zjazdów grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą",null,"m2",163]
[120,null,null,"ST-02.03. - Wjazdy do bram z kostkui betonowej 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grub 3 cm, na zaprawie cementowej",null,"m2",163]
[130,null,null,"ST-02.03. - Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem(dla chodnika 920,0+dla zjazdów 200,0)",null,"metr",1120]
[140,null,null,"ST-02.03. - Podbudowa betonowa B-10 dla chodników zagęszczana ręcznie grub 10 cm",null,"m2",1263]
[150,null,null,"ST-02.03. - Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej-6cm na podsypce cementowo- piaskowej grub 6 cm, wypełnienie spoin piaskiem",null,"m2",1263]
[160,null,null,"ST-02.03. - Odbicie istniejącego tynku na ścianie oporowej przy budynku nr  102",null,"m2",128]
[170,null,null,"ST-02.03. - Ściana oporowa żelbetowa wys do 4,5 m i przekroju zbieżnym grub ponad 30 cm przy bud.nr 100,102 z zakotwieniem i oblicowaniem części istniejącej",null,"m3",36.4]
[180,null,null,"ST-02.03  - Deskowanie tradycyjne ściany oporowej przy bud.100,102",null,"m2",185]
[190,null,null,"ST-02.03. - Zbrojenie konstrukcji ściany oporowej prętami żebrowanymi 18G2 fi do 14 przy bud 100,102",null,"Mg",1.89]
[200,null,null,"ST-02.03. - Zbrojenie konstr monolit prętami gładkimi fi 6",null,"Mg",0.177]
[210,null,null,"ST-02.03. - Betonowanie oblicowania ściany oporowej prostej zbroj w desk tradycyjnym B-20",null,"m3",28]
[220,null,null,"ST-02.03. - Izolacja powłokowa pionowa 2x lepikiem asfaltowym na gorąco z gruntowaniem emulsją asfaltową(muru oporowego)",null,"m2",45]
[230,null,null,"ST-02.03. - Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypkowej dla muru oporowego \"L\" grub 80 cm walcem wibracyjnym",null,"m2",81.5]
[240,null,null,"ST-02.03. - Podbudowa betonowa B-10 pod mur oporowy \"L\" grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą",null,"m2",81.5]
[250,null,null,"ST-02.03. - Podkład z zaprawy jastrych pod mur oporowy \"L\"",null,"m3",4.08]
[260,null,null,"ST-02.03. - Budowa murów oporowych z elementów żelbetowych kątowych przy działkach nr.413/32,413/13,436/2.",null,"metr",81.5]
[270,null,null,"ST-02.03. - Element żelbet ściany oporowej typu L - H=1,2m B=0,5m",null,"szt",37]
[280,null,null,"ST-02.03. - Element żelbet ściany oporowej typu L - H=1,8m B=1,0m",null,"szt",33]
[290,null,null,"ST-02.03. - Element żelbet ściany oporowej typu L - H=2,2m B=1,0m",null,"szt",30]
[300,null,null,"ST-02.03. - Bariera ochronna stalowa z pochwytem typu SP-06 lub równoważna na ścianach oporowych",null,"metr",111.5]
[310,null,null,"ST-02.03. - Wykonanie głowic prefabrykowanych na ścianach oporowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym betonem B-25 na długości 120,0 mb(dla ścian przy działkach nr.413/32,413/13,436/2,445/12)",null,"m3",21.6]
[320,null,null,"ST-02.03. - Schody terenowe z betonu żwirowego - odbudowa wejść do budynków po stronie jeziora",null,"m3",166]
[330,null,null,"ST-02.03. - Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych",null,"szt",24]
[340,null,null,"ST-02.03. - Regulacja pionowa włazów kanałowych",null,"szt",26]
[350,null,null,"ST-02.03. - Regulacja pionowa zaworu wodociągowego i gazowego",null,"szt",48]
[360,null,null,"ST-02.03. - Ściany oporowe z kamienia twardego",null,"m3",246]
[370,null,null,"ST-02.03. - Słupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 50",null,"szt",12]
[380,null,null,"ST-02.03. - Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m2",null,"szt",12]
[390,null,null,"ST-02.03. - Słupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 70",null,"szt",2]
[400,null,null,"ST-02.03. - Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m2",null,"szt",2]