{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":1163,"n_cols":10,"rows_kept":1163,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[109,4,109,6],[98,4,98,6],[99,4,99,6],[104,4,104,6],[108,4,108,6],[100,4,100,6],[103,4,103,6],[107,4,107,6],[124,4,124,6],[123,4,123,6],[73,4,73,6],[88,4,88,6],[93,4,93,6],[92,4,92,6],[89,4,89,6],[81,0,81,7],[94,4,94,6],[97,4,97,6],[148,4,148,6],[151,4,151,6],[125,4,125,6],[143,4,143,6],[147,4,147,6],[135,0,135,7],[149,4,149,6],[144,4,144,6],[1014,8,1014,9],[159,4,159,6],[160,4,160,6],[161,4,161,6],[140,0,140,7],[152,4,152,6],[153,4,153,6],[154,4,154,6],[156,4,156,6],[157,4,157,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":72}
[{"$nulls":4},"Zamawiający (Inwestor):"]
[{"$nulls":4},"GMINA  MIASTA  MIKOŁAJKI"]
{"$rows_empty":7}
["PRZEDMIAR    ROBÓT"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Nazwa obiektu:                                                 "]
[{"$nulls":4},"    KŁADKA DLA PIESZYCH W MIKOŁAJKACH"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Rodzaj robót: "]
[{"$nulls":4},"PRZEBUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Lokalizacja obiektu:                  "]
[{"$nulls":4},"GMINA  MIASTA  MIKOŁAJKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE"]
[{"$nulls":4},"        AL.  KASZTANOWA  I  UL.  OKRĘŻNA  W  MIKOŁAJKACH"]
[{"$nulls":4},"OBRĘB  EWIDEN.:  281002-4.0001,      DZIAŁKI:  40/14,  41,  190,  200/3"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Branża:                                                                                                                     "]
[{"$nulls":4},"   MOSTOWA, ENERGETYCZNA I ELEKTROTECHNICZNA, WODNO KANALIZACYJNA"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Jednostka projektowa:                                                            "]
[{"$nulls":4},"ARKOBI - Maciej Malinowski"]
[{"$nulls":4},"81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 9/4"]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":4},"Opracował:                                                                               "]
[{"$nulls":4},"   mgr inż. Maciej Malinowski"]
[{"$nulls":4},"dr inż. Arkadiusz Sitarski"]
{"$rows_empty":9}
["MIKOŁAJKI,  maj 2015 r."]
[]
[]
[]
[]
["PRZEDMIAR    ROBÓT"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Nazwa obiektu:                                                 "]
[{"$nulls":4},"    KŁADKA DLA PIESZYCH W MIKOŁAJKACH"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Rodzaj robót: "]
[{"$nulls":4},"PRZEBUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Lokalizacja obiektu:                  "]
[{"$nulls":4},"GMINA  MIASTA  MIKOŁAJKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE"]
[{"$nulls":4},"        AL.  KASZTANOWA  I  UL.  OKRĘŻNA  W  MIKOŁAJKACH"]
[{"$nulls":4},"OBRĘB  EWIDEN.:  281002-4.0001,      DZIAŁKI:  40/14,  41,  190,  200/3"]
[]
[{"$nulls":4},"Branża:                                                                                                                     "]
[{"$nulls":4},"   MOSTOWA, ENERGETYCZNA I ELEKTROTECHNICZNA, WODNO KANALIZACYJNA"]
[]
[{"$nulls":4},"Jednostka projektowa:                                                            "]
[{"$nulls":4},"ARKOBI - Maciej Malinowski"]
[{"$nulls":4},"81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 9/4"]
[]
[]
[null,null,"L.p.","Numer specyfikacji","Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych","Jedn.","Ilość","Pozycja    kosztowa"]
[null,null,1,2,3,4,5]
[]
[null,null,null,"D-M.00.00.00.","WYMAGANIA OGÓLNE"]
[]
[{"$nulls":4},"BRANŻA MOSTOWA"]
[]
[{"$nulls":4},"ROBOTY  DROGOWE"]
[]
[]
[null,null,null,"D.01.00.00.","ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE."]
[null,null,null,"D.01.01.00.","Odtworzenie trasy w terenie."]
[null,null,null,"D.01.01.01.","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych."]
[null,null,1,null,"- wykonanie odtworzenia trasy i punktów wysokościowych","kpl.",1]
[]
[null,null,null,"D.01.02.00.","Przygotowanie terenu do robót remontowych."]
[null,null,null,"D.01.02.01.","Oczyszczenie terenu w obrębei przyczółka od strony ul. Okrężenj "]
[{"$nulls":4},"(zdjęcie warstwy humusu i oczysczenie terenu)."]
[null,null,2,null,"- oczyszczenie terenu w obrębie przyczółka od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"      65 m2","m2",65]
[null,null,3,null,"- zdjęcie warstwy humusu w obrębie przyczółka od strony "]
[{"$nulls":4},"  ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"      25 m2","m2",25]
[]
[null,null,null,"D.01.02.02.","Rozbiórka elementów dróg oraz elementów betonowych."]
[null,null,4,null,"- rozebranie fragmentu nawierzchni w strefie schodów i wejścia "]
[{"$nulls":4},"  na kładkę od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"  (nawierzchnia z polbruku wraz z podbudową lub nawierzchnia z kostki"]
[{"$nulls":4},"   kamiennej rzędowej)"]
[{"$nulls":4},"      41 m2","m2",41]
[null,null,5,null,"- rozebranie fragmentu nawierzchni w strefie schodów i wejścia "]
[{"$nulls":4},"  na kładkę od strony al. Kasztanowej"]
[{"$nulls":4},"  (nawierzchnia z polbruku wraz z podbudową lub nawierzchnia z kostki"]
[{"$nulls":4},"   kamiennej rzędowej)"]
[{"$nulls":4},"     70,5 m2","m2",70.5]
[null,null,6,null,"- rozebranie fragmentu nawierzchni przy przyczółku na nabrzeżu"]
[{"$nulls":4},"  od strony wschodniej kładki w celu wykonania nowego przejścia "]
[{"$nulls":4},"  tunelowego (nawierzchnia z polbruku wraz z podbudową)"]
[{"$nulls":4},"      14,2 m2","m2",14.2]
[]
[]
[null,null,7,null,"- rozebranie fragmentu nawierzchni istniejącego nabrzeża od strony"]
[{"$nulls":4},"  południowo-zachodniej kładki w celu połączenia z nawierzchnią"]
[{"$nulls":4},"  nowego fragmentu nabrzeża"]
[{"$nulls":4},"  (nawierzchnia z polbruku wraz z podbudową)"]
[{"$nulls":4},"      17,2 m2","m2",17.2]
[null,null,8,null,"- rozkucie fragmentu oczepu żelbetowego nabrzeża od strony "]
[{"$nulls":4},"  południowo-zachodniej kładki w celu połączenia z nową nawierzchnią"]
[{"$nulls":4},"      6,8m2 x 0,1m = 0,68 m3","m3",0.68]
[null,null,9,null,"- rozebranie schodów wejściowych od strony al. Kasztanowej"]
[{"$nulls":4},"  rozebranie ścian bocznych, ścian czołowych nawierzchni z płyt"]
[{"$nulls":4},"  betonowych"]
[{"$nulls":4},"      6,9 m3","m3",6.9]
[null,null,10,null,"- rozebranie schodów wejściowych od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"  rozebranie ścian bocznych, ścian czołowych nawierzchni z płyt"]
[{"$nulls":4},"  betonowych"]
[{"$nulls":4},"      6,1 m3","m3",6.1]
[null,null,11,null,"- rozebranie betonowych fragmentów poręczy od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"      1,65 m3","m3",1.65]
[null,null,12,null,"- rozebranie betonowych fragmentów balustrad oraz uszkodzonych"]
[{"$nulls":4},"  fragmentów małej architektury przyczółka (małe baszty) od strony","m3"]
[{"$nulls":4},"  al. Kasztanowej."]
[{"$nulls":4},"      4,2 m3","m3",4.2]
[null,null,13,null,"- wywóz i koszt utylizacji betonu z rozbiórki schodów, balustrad oraz"]
[{"$nulls":4}," fragmentów małej architektiry"]
[{"$nulls":4},"      18,85 m3","m3",18.849999999999998]
[null,null,14,null,"- wywóz i koszt utylizacji betonu z podbudowy nawierzchni nabrzeża,"]
[{"$nulls":4}," przy schodach oraz fragmentów uszkodzonych kostek betonowych"]
[{"$nulls":4},"   (41m2 +65,5m2 +14,2m2 +17,2m2 + (4,1m +4,2m) x3,7m ) x 0,1m","m3",17.361]
[null,null,15,null,"- demontaż stalowych elementów balustrad  przeznaczonych do"]
[{"$nulls":4},"  ponownego wbudowania po ich renowacji na przyczółkach"]
[{"$nulls":4},"      8m x 2 + 2,5m x 2 = 21,0 mb","mb",21]
[null,null,16,null,"- renowacja i montaż starych balustrad nad przejściem tunelowym i "]
[{"$nulls":4},"  na skrzydłach od strony al. Kasztanowej oraz na ścianach oporowych"]
[{"$nulls":4},"  przy lokalach gastronomicznych od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"      8m x 2 + 2,5m x 2 - 21,1 mb","mb",21]
[null,null,17,null,"- demontaż oraz wywóz i utylizacja stalowych balustrad rurowych"]
[{"$nulls":4},"  na nabrzeżu południowo zachodnim od strony al. Kasztanowej oraz"]
[{"$nulls":4},"  balustrad schodowych z obu stron kładki"]
[{"$nulls":4},"      (5m x 4 + 10m) x 40 kg/m = 1 200kg","t",1.2]
[]
[null,null,null,"D.02.00.00.","ROBOTY ZIEMNE."]
[null,null,null,"D.02.01.00.","Wykopy."]
[null,null,null,"D.02.01.01.","Prace dotyczące przebudowy przyczółków i nowego frag. nabrzeża"]
[null,null,18,null,"- wykonanie wykopu w strefie realizacji nowych schodów od strony"]
[{"$nulls":4},"  ul. Okrężnej, w tym usunięcie gruntu pod istniejącymi schodami."]
[{"$nulls":4},"      65,65 m3","m3",65.65]
[null,null,19,null,"- wykonanie wykopu w strefie realizacji przejścia tunelowego"]
[{"$nulls":4},"  i przebudowy przyczółka od strony al. Kasztanowej, w tym usunięcie"]
[{"$nulls":4},"  gruntu pod istniejącymi schodami."]
[{"$nulls":4},"      275,5 m3","m3",275.5]
[null,null,20,null,"- wykonanie zdjęcia gruntu w sterefie budowy nowego"]
[{"$nulls":4},"  fragmentu nabrzeża (prace w strefie jeziora pomiędzy nową"]
[{"$nulls":4},"  ścianką szczelną z grodzic a istniejącym nabrzeżem żelbetowym)"]
[{"$nulls":4},"     36,6m2 x 4 m = 146,4 m3","m3",146.4]
[null,null,21,null,"- wywóz i utylizacja gruntu, z przprowadzonych wykopów"]
[{"$nulls":4},"      65,65 m3 + 275,5 m3 + 146,4 m3 = 450,95 m3","m3",487.54999999999995]
[]
[null,null,null,"D.02.02.00.","Nasypy."]
[null,null,null,"D.02.02.01.","Nasypy w obrębie podpór przyczółków i nowego frag. Nabrzeża"]
[null,null,22,null,"- wykonanie zasypania schodów od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"      50,0 m3","m3",50]
[null,null,23,null,"- wykonanie zasypania obszaru przy przejsciu tunelowym oraz za"]
[{"$nulls":4},"   przyczółkiem od strony ul. Ksztanowej"]
[{"$nulls":4},"      65,5 m3","m3",65.5]
[null,null,24,null,"- wykonanie zasypania obszaru bepośrednio pod schodami"]
[{"$nulls":4},"  od strony al. Kasztanowej"]
[{"$nulls":4},"      82,5 m3","m3",82.5]
[]
[]
[null,null,25,null,"- wykonanie wypełnienia pospółką żwirowo piaskową obszaru pod "]
[{"$nulls":4},"  nowym fragmentem nabrzeża (między istnejącym brzegiem,"]
[{"$nulls":4},"  a grodzicami ścianki wraz z odpowiednim zagęszczeniem "]
[{"$nulls":4},"     36,6m2 x 5 m = 183,0 m3","m3",183]
[]
[null,null,null,"D.03.00.00.","ODWODNIENIE W NASYPACH."]
[null,null,null,"D.03.01.00.","Drenaż z rur PCV-U."]
[null,null,null,"D.03.01.01.","Wykonanie drenów z rur PCV-U D115/125mm w osłonie z "]
[{"$nulls":4}," geowłókniny i osypanych narzutem kamiennym."]
[null,null,26,null,"- dreny w strefie pomiędzy przejściem tunelowym, a korpusem "]
[{"$nulls":4},"  przyczółka (rury drenarskie  PCV "]
[{"$nulls":4},"      6 x 1,0 m = 6 m","mb",6]
[]
[null,null,null,"D.06.00.00.","NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH."]
[null,null,null,"D.06.01.00.","Nawierzchnia z elementów drobnowymiarowych o nośności "]
[{"$nulls":4},"do 5t."]
[null,null,null,"D.06.01.01.","Nawierzchnia z polbruku."]
[null,null,27,null,"- wykonanie przełożenia części nawierzchni z polbruku od strony"]
[{"$nulls":4}," al. Kasztanowej"]
[{"$nulls":4},"      35 m2","m2",35]
[null,null,28,null,"- wykonanie przełożenia części nawierzchni z polbruku od strony"]
[{"$nulls":4}," al. Kasztanowej przy nabrzeżu wschodnim"]
[{"$nulls":4},"      17 m2","m2",17]
[null,null,29,null,"- wykonanie przełożenia części nawierzchni z polbruku od strony"]
[{"$nulls":4}," al. Kasztanowej przy nabrzeżu zachodnim"]
[{"$nulls":4},"      22 m2","m2",22]
[null,null,30,null,"- wykonanie nowego fragmentu nawierzchni z polbruku od strony"]
[{"$nulls":4}," al. Kasztanowej w strefie nowego nabrzeża"]
[{"$nulls":4},"      33 m2","m2",33]
[null,null,31,null,"- wykonanie nowego fragmentu nawierzchni z polbruku w przejściu"]
[{"$nulls":4}," tunelowym od strony al. Kasztanowej."]
[{"$nulls":4},"      20,6 m2","m2",20.6]
[null,null,32,null,"- wykonanie przełożenia części nawierzchni z polbruku od strony"]
[{"$nulls":4}," ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"      24 m2","m2",24]
[]
[null,null,null,"D.06.02.00.","Nawierzchnia z elementów drobnowymiarowych cienkich"]
[{"$nulls":4},"przeznaczonych na komunikację dla pieszych."]
[null,null,null,"D.06.02.01.","Nawierzchnia z płyt granitowych płomieniowanych, "]
[{"$nulls":4},"(materiał, koszt ułożenia oraz wykończenia - spoinowanie fug)"]
[null,null,33,null,"- ułożenie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych na "]
[{"$nulls":4},"  schodach od strony al. Kasztanowej (stopnie)"]
[{"$nulls":4},"      29,6 m2 + 8,6 m2 = 38,2 m2","m2",38.2]
[null,null,34,null,"- ułożenie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych przed"]
[{"$nulls":4},"  wejściem na kładkę, na korpusie przyczółka oraz na ściance "]
[{"$nulls":4},"  zaplecznej i basztach na dojściu przed schodami i przy schodach"]
[{"$nulls":4},"  od strony al. Kasztanowej"]
[{"$nulls":4},"      58,5 m2 + 21m2 + 2 x 4,5 m2 = 88,5 m2","m2",88.5]
[null,null,35,null,"- ułożenie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych na "]
[{"$nulls":4},"  schodach od strony ul. Okrężnej (stopnie)"]
[{"$nulls":4},"      23,5 m2 + 7,3 m2 = 30,8 m2","m2",30.8]
[null,null,36,null,"- ułożenie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych przed"]
[{"$nulls":4},"  wejściem na kładkę, na korpusie przyczółka oraz na ściance "]
[{"$nulls":4},"  zaplecznej od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"      41,5 m2 + 17,6m2 = 59,1 m2","m2",59.1]
[]
[null,null,null,"D.06.03.00.","Zasypka kamienna (narzut kamienny) + obrzeża."]
[null,null,null,"D.06.03.01.","Wykonanie zasypki kamiennej w strefie przyczółka od strony "]
[{"$nulls":4},"ul. Okrężnej."]
[null,null,37,null,"- montaż obrzeży chodnikowych z elementów 100x30x5cm"]
[{"$nulls":4},"      18,2 mb","mb",18.2]
[null,null,38,null,"- wykonanie zasypki kamiennej na szerokości 0,5 m od przyczółka"]
[{"$nulls":4},"  na obwodzie przyczółka od strony jeziora ~ 18,2m"]
[{"$nulls":4},"  oraz hydro obciswu przed przyczółkiem na powierchni ok 50 m2"]
[{"$nulls":4},"      18,2m x 0,5m = 9,1 m2   + 50 m2 obsiew  "]
[{"$nulls":4},"      20 m2","m2",20]
[]
[]
[]
[null,null,null,"D.07.00.00.","Organizacja ruchu."]
[null,null,null,"D.07.01.00.","Oznakowania."]
[null,null,null,"D.07.01.01.","Organizacja tymczasowego ruchu drogowego i wodnego."]
[null,null,39,null,"- projekt organizacji ruchu wodnego"]
[{"$nulls":5},"ryczałt",1]
[{"$nulls":4},"- projekt organizacji ruchu pieszych"]
[{"$nulls":5},"ryczałt",1]
[null,null,40,null,"- oznakowanie drogowe (tymczasowe) dotyczące zmian organizacji "]
[{"$nulls":4},"  ruchu pieszego od strony al. Kasztanowej"]
[{"$nulls":4},"      2 szt.","szt.",2]
[null,null,41,null,"- oznakowanie drogowe (tymczasowe) dotyczące zmian organizacji "]
[{"$nulls":4},"  ruchu pieszego od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"      2 szt.","szt.",2]
[]
[null,null,null,"D.07.01.02.","Oznakowanie ruchu wodnego na kładce."]
[null,null,42,null,"- oznakowanie wodne umieszczone na konstrukcji balustrady na obu"]
[{"$nulls":4},"  przesłach wg rysunku nr 3"]
[{"$nulls":4},"      28 szt.","szt.",28]
[]
[null,null,null,"D.10.00.00.","Ścianka szczelna."]
[null,null,null,"D.10.01.00.","Ścianka szczelne z grodzic stalowych wciskanych hydraulicznie."]
[null,null,null,"D.10.01.01."," Wykonanie nowego fragmentu nabrzeża z grodzic stalowych."]
[null,null,43,null," - stal ścianki szczelnej z grodzice staloych GU-13N"]
[{"$nulls":4},"  27 szt. grodzic stalowych GU-13N ze stali S 240 GP o długości"]
[{"$nulls":4},"  l= 12m, 1 szt narożnika typu delata 13 lub C9 o długości 5m"]
[{"$nulls":4},"    27 szt x 59,9 kg/m x 12m + 1 szt.  X 13 kg/m x 5m = 19 473 kg","t",19.4726]
[null,null,44,null,"- wykonanie ścianki szczelnej metodą wciskania hydraulicznego "]
[{"$nulls":4},"  bez wibracyjnego, (dno jeziora na głębokości średnio 3-4 m)"]
[{"$nulls":4}," wciskanie na głębokość 8 - 9 m oraz monitoring drgań budynku"]
[{"$nulls":4},"  1 komplet wykonania ścianki","kpl.",1]
[]
[{"$nulls":4},"ROBOTY MOSTOWE I KONSTRUKCYJNE"]
[]
[null,null,null,"M.12.00.00.","ZBROJENIE."]
[null,null,null,"M.12.01.00.","Stal zbrojeniowa - wymagania ogólne."]
[null,null,null,"M.12.01.01.","Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN ze stali średno ciągliwej (B500B) "]
[{"$nulls":4},"(zbrojenie przyczółków, przejścia tunelowego schodów,"]
[{"$nulls":4},"filara podpylonowego oraz kotwienia filara."]
[{"$nulls":4},"Przygotowanie zbrojenia przyczółka od strony ul. Okrężnej"]
[null,null,45,null,"- zbrojenie oczepu przyczółka, ławy podłożyskowej łącznie z kotwami "]
[{"$nulls":4},"  do połączenia z istnejącym korpusem"]
[{"$nulls":4},"      4567,8 kg","t",4.5678]
[null,null,46,null,"- zbrojenie schodów"]
[{"$nulls":4},"      5069,3 kg","t",5.0693]
[null,null,47,null,"- zbrojenie fundamentu platformy windowej"]
[{"$nulls":4},"      154,5 kg","t",0.1545]
[]
[{"$nulls":4},"Przygotowanie zbrojenia w strefie przyczółka od strony "]
[{"$nulls":4},"al. Kasztanowej"]
[null,null,48,null,"- zbrojenie oczepu przyczółka, ławy podłożyskowej łącznie z kotwami "]
[{"$nulls":4},"  do połączenia z istnejącym korpusem"]
[{"$nulls":4},"      33 781 kg","t",33.781]
[null,null,49,null,"- zbrojenie schodów"]
[{"$nulls":4},"       8387,01kg","t",8.38701]
[null,null,50,null,"- belka podwalinowa schodów"]
[{"$nulls":4},"      1250,72kg","t",1.25072]
[null,null,51,null,"- przejście tunelowe"]
[{"$nulls":4},"       9214,9kg","t",9.2149]
[]
[{"$nulls":4},"Przygotowanie zbrojenia filara podpylonowego"]
[null,null,52,null,"- zbrojenie filara"]
[{"$nulls":4},"      23 624 kg","t",23.624]
[null,null,53,null,"- kotwy z prętow o podwyższonej wytrzymałości  Ø 45mm, l= 2,1m "]
[{"$nulls":4},"  ze stali o granicy plastyczności podwyższonej - 520 MPa"]
[{"$nulls":4},"  i wytrzymałości na rozciąganie 660 MPa cieżar łaczny ~ 1575,0 kg"]
[{"$nulls":4},"  plus nakrętki z obu stron kotwy "]
[{"$nulls":4},"      2 x 30 szt.","szt.",60]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Przygotowanie zbrojenia oczepu grodzic na nabrzeżu"]
[null,null,54,null,"- zbrojenie oczepu grodzic"]
[{"$nulls":4},"      908,4 kg","t",0.9084]
[]
[{"$nulls":4},"Odtworzenie słupów balustrad w strefie przyczółków"]
[null,null,55,null,"- zbrojenie słupów balustrad"]
[{"$nulls":4},"      800 kg","t",0.8]
[]
[null,null,null,"M.13.00.00.","BETON."]
[null,null,null,"M.13.01.00.","Beton wymagania ogólne."]
[null,null,null,"M.13.02.00.","Beton konstrukcyjny."]
[null,null,null,"M.13.02.01.","Beton konstrukcyjny (klasy C-30/37) w deskowaniach."]
[{"$nulls":4},"Deskowanie i betonowanie przyczółka od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"(przyczółek, schody)"]
[null,null,56,null,"- deskowanie przyczółka, ławy podłożyskowej i ścianki zaplecznej"]
[{"$nulls":4},"      44,5 m2","m2",44.5]
[null,null,57,null,"- betonowanie przyczółka, ławy podłożyskowej i ścianki zaplecznej"]
[{"$nulls":4},"      21,3 m3","m3",21.3]
[null,null,58,null,"- deskowanie schodów"]
[{"$nulls":4},"      62,5","m2",62.5]
[null,null,59,null,"- betonowanie schodów"]
[{"$nulls":4},"      21,7 m3","m3",21.7]
[null,null,60,null,"- deskowanie fundamentu platformy windowej"]
[{"$nulls":4},"      2,1 m2","m2",2.1]
[null,null,61,null,"- betonowanie fundamentu platformy windowej"]
[{"$nulls":4},"      0,7 m3","m3",0.7]
[]
[{"$nulls":4},"Deskowanie i betonowanie przyczółka od str. al. Kasztanowej"]
[{"$nulls":4},"(przyczółek ze skrzydłami, schody, przejście tunelowe)"]
[null,null,62,null,"- deskowanie przyczółka, ławy podłożyskowej i ścianki zaplecznej"]
[{"$nulls":4},"  oraz skrzydeł"]
[{"$nulls":4},"      135,2 m2","m2",135.2]
[null,null,63,null,"- betonowanie przyczółka, ławy podłożyskowej i ścianki zaplecznej"]
[{"$nulls":4},"  oraz skrzydeł"]
[{"$nulls":4},"      104,2 m3","m3",105.3]
[null,null,64,null,"- deskowanie schodów"]
[{"$nulls":4},"      84,2 m2","m2",84.2]
[null,null,65,null,"- betonowanie schodów"]
[{"$nulls":4},"      33,7 m3","m3",33.7]
[null,null,66,null,"- deskowanie belki podwalinowej"]
[{"$nulls":4},"      28,8 m2","m2",28.8]
[null,null,67,null,"- betonowanie belki podwalinowej"]
[{"$nulls":4},"      7,4 m3","m3",7.4]
[null,null,68,null,"- deskowanie przejścia tunelowego"]
[{"$nulls":4},"    125,5 m2","m2",125.5]
[null,null,69,null,"- betonowanie przejścia tunelowego"]
[{"$nulls":4},"      31,1 m3","m3",31.1]
[]
[{"$nulls":4},"Deskowanie i betonowanie filara"]
[null,null,70,null,"- deskowanie filara podpylonowego"]
[{"$nulls":4},"      56,12 m2","m2",56.12]
[null,null,71,null,"- betonowanie filara podpylonowego"]
[{"$nulls":4},"      77,9 m3","m3",77.9]
[{"$nulls":4},"Deskowanie i betonowanie oczepu nad grodziczami nabrzeża"]
[null,null,72,null,"- deskowanie oczepu grodzic"]
[{"$nulls":4},"      30,1 m2","m2",30.1]
[null,null,73,null,"- betonowanie oczepu grodzic"]
[{"$nulls":4},"      5,8 m3","m3",5.8]
[]
[{"$nulls":4},"Odtworzenie słupków balustrady nad ścianami oporowymi i"]
[{"$nulls":4},"przyczółkami z obu str. konstr. kładki oraz baszt od al. Kasztanowej"]
[null,null,74,null," - deskowanie słupków balustrad"]
[{"$nulls":4},"      41,8 m2 + 4 x 7,5m2 ","m2",71.8]
[null,null,75,null,"- betonowanie słupków balustrad oraz baszt małej architektury"]
[{"$nulls":4},"      2,6 m3  + 3 m3","m3",5.6]
[]
[]
[]
[null,null,null,"M.13.03.00.","Beton niekonstrukcyjny (podkładowy)."]
[null,null,null,"M.13.03.01.","Beton podkładowy (klasy C12/15, użyty do budowy podpór,"]
[{"$nulls":4}," przejścia tunelowego i konstrukccji schodów) bez deskowań."]
[null,null,76,null,"- beton podkładowy pod schody od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"      7,7 m3","m3",7.7]
[null,null,77,null,"- beton podkładowy pod stopnie schodów od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"      2,2 m3","m3",2.2]
[null,null,78,null,"- beton podkładowy pod przejście tunelowe oraz w strefie nabrzeża"]
[{"$nulls":4},"      5,6 m3 + 5 m3","m3",10.6]
[null,null,79,null,"- beton podkładowy pod płytę schodów nad przejściem tunelowym"]
[{"$nulls":4},"      7,3 m3","m3",7.3]
[null,null,80,null," - beton podkładowy pod belkę podwalinową"]
[{"$nulls":4},"      2,4 m3","m3",2.4]
[null,null,81,null,"- beton podkładowy pod stopnie schodów od strony al. Kasztanowej"]
[{"$nulls":4},"      2,5 m3","m3",2.5]
[null,null,82,null," - beton podkładowy wyrównujący dla obu przyczółków"]
[{"$nulls":4},"      2 x 3 m3 = 6 m3","m3",6]
[null,null,83,null," - beton podkładowy pod obrzeża chdnikowe przy przyczółka od "]
[{"$nulls":4},"   strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"      3 m3","m3",3]
[null,null,84,null," - beton podkładowy pod płyty granitowe płomieniowane na basztach"]
[{"$nulls":4},"      0,5 m3","m3",0.5]
[]
[null,null,null,"M.13.04.00.","Spoinowanie fug."]
[null,null,null,"M.13.04.01.","Spoinowanie fug w okładzinie kamiennej filara oraz przyczółka"]
[{"$nulls":4},"od strony al. Kasztanowej."]
[null,null,85,null,"- spoinowanie fug okładziny kamiennej na przyczółku od strony"]
[{"$nulls":4},"  al. Kasztanowej"]
[{"$nulls":4},"      15,5 m2","m2",15.5]
[null,null,86,null,"- spoinowanie fug okładziny kamiennej na filarze"]
[{"$nulls":4},"      12,2 m2","m2",12.2]
[]
[null,null,null,"M.13.05.00.","Powierzchniowe zabezpieczenie betonu mineralną zaprawą"]
[{"$nulls":4},"polmerową (PCC)."]
[null,null,null,"M.13.05.01.","Mineralna zaprawa polimerowa do wykonywania cienkowarstwowych"]
[{"$nulls":4},"szpachli typu PCC na powierzchniach betonowych (3-5mm)."]
[null,null,87,null,"- naprawa powierzchni betonowych przyczółka od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"  oraz uszkodzonych słupów balustrad, przyjęto 50% powierzchni"]
[{"$nulls":4},"  przyczółka i słupków = >  124,4m2 / 2 = 62,2 m2"]
[{"$nulls":4},"      62,2 m2","m2",62.2]
[null,null,88,null,"- naprawa powierzchni betonowych przyczółka od strony "]
[{"$nulls":4},"  al. Kasztanowej oraz fragmentów ścian oporowych i uszkodzonych "]
[{"$nulls":4},"  słupów balustrad, przyjęto 50% powierzchni bocznych ścian "]
[{"$nulls":4},"  oporowych = > 228,0 m2 / 2 = 114,0 m2"]
[{"$nulls":4},"      114,0 m2","m2",114]
[null,null,89,null,"- naprawa miejsca rozkucia przejścia instalacji elektrycznych przez"]
[{"$nulls":4},"  mur oporowy do szafy rozdzielni eletrycznej "]
[{"$nulls":4},"      1 m2","m2",1]
[]
[null,null,null,"M.14.00.00","KONSTRUKCJE STALOWE."]
[null,null,null,"M.14.01.00.","Konstrukcje stalowe - wymagania ogólne."]
[null,null,null,"M.14.01.01.","Konstrukcja stalowa  ustroju niosącego i podparcia ze stali typu S 355"]
[null,null,90,null,"- stal zakotwienia przęsła w przyczółku od strony al. Kasztanowej"]
[{"$nulls":4},"      2 x 914 kg = 1 828, kg","t",1.828]
[null,null,91,null,"- motaż dwóch zakotwień w przyczółku (2 z 914 kg)"]
[{"$nulls":4},"      2 komplety ","kpl.",2]
[null,null,92,null,"- stal elementów centrujących kotwienia dwóch słupów pylonu  "]
[{"$nulls":4},"  w konstrukcji żelbetowej filara podpylonowego"]
[{"$nulls":4},"  2 x blacha centrujące 3,65x2,5x0,2 m z otworami wg rysunku "]
[{"$nulls":4},"      2 x 405,2 kg = 810,4 kg","t",0.8104]
[null,null,93,null,"- montaż i stabilizacji 2 x 30szt stalowych kotew o podwyższonej "]
[{"$nulls":4},"  wytrzymałości oraz dwóch blach centrujących "]
[{"$nulls":4},"  stalowych kotw prętowych np. typu macalloy 500 Ø 45 mm "]
[{"$nulls":4},"  lub innych o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych"]
[{"$nulls":4},"   o długości l=2,1m łącznie z blachą centrującą dolną"]
[{"$nulls":4},"      2 komplety ","kpl.",2]
[]
[]
[]
[null,null,94,null,"- konstrukcja stalowa pomostu (wytwór + transport na budowę)"]
[{"$nulls":4},"  dwa dźwigary rurowe Ø 750mm, płytą ortotropową: blachownicowymi"]
[{"$nulls":4},"  poprzecznicami, otwartymi żebrami podłużnymi i blachą poziomą "]
[{"$nulls":4},"  całkowita długość konstrukcji pomostu Lc = 85,433m, ",{"$nulls":4},"Wcześniej w pozycji G555 było = \"0\","]
[{"$nulls":4}," rozpiętości teoretyczne przęseł 27,6+56,9m,  pomost w łuku pionowym",{"$nulls":4},"a powinna być wpisana wartość "]
[{"$nulls":4},"      163 291 kg","t",163.291,null,null,"z pozycji E555 czyli =  \"163291 kg = 163,291 t\""]
[null,null,95,null,"- konstrukcja stalowa pylonu (wytwór + transport na budowę)"]
[{"$nulls":4},"      70 066 kg ","t",70.066,null,null,"Wcześniej w pozycji G557 było = \"0\","]
[null,null,96,null,"- liny kotwiące i podwieszenia pomostu (wraz z głowicami): 8 par lin",{"$nulls":4},"a powinna być wpisana wartość "]
[{"$nulls":4},"  długośc liny liczona w stanie docelowym w osiach wpięcia,",{"$nulls":4},"z pozycji E557 czyli =  \"70066 kg = 70,066 t\""]
[{"$nulls":4},"  zakotwienie czynne lin - przy pomoście, bierne - w pylonie"]
[{"$nulls":4},"  - 2 liny o wymaganej nośności 3200 kN i długości L = 43,103 m","szt.",2]
[{"$nulls":4},"  - 2 liny o wymaganej ności 1600 kN i długości L = 20,005 m","szt.",2]
[{"$nulls":4},"  - 2 liny o wymaganej ności 1600 kN i długości L =   5,085 m","szt.",2]
[{"$nulls":4},"  - 2 liny o wymaganej ności 1600 kN i długości L = 12,898 m","szt.",2]
[{"$nulls":4},"  - 2 liny o wymaganej ności 1600 kN i długości L = 20,804 m","szt.",2]
[{"$nulls":4},"  - 2 liny o wymaganej ności 1250 kN i długości L = 28,795 m ","szt.",2]
[{"$nulls":4},"  - 2 liny o wymaganej ności 1250 kN i długości L = 36,867 m","szt.",2]
[{"$nulls":4},"  - 2 liny o wymaganej ności 1250 kN i długości L = 45,000 m","szt.",2]
[]
[null,null,null,"M.14.02.00.","Montaż konstrukcji stalowej"]
[null,null,null,"M.14.02.01.","Montaż konstrukcji stalowych ustroju nośnego"]
[null,null,97,null,"- montaż i scalenie konstrukcji stalowej kładki (wg dokumentacji"]
[{"$nulls":4},"  technologicznej Wykonawcy): "]
[{"$nulls":4},"  - montaż i scalenie pomostu"]
[{"$nulls":4},"    założono wykorzystanie dodatkowych podpoór montażowych na obu "]
[{"$nulls":4},"   przyczółkach (od strony ul. Kasztanowej i Okrężnej) oraz na filarach "]
[{"$nulls":4},"  (istniejącym filarze podpylonowym i częściowo rozebranym filarze"]
[{"$nulls":4},"    starego mostu) - razem 4 podpory montarzowe towrzące tymczasowe"]
[{"$nulls":4},"   podparcie pomostu na 3 przęsłą o rozpiętościach 26m +32,5 m +26 m"]
[{"$nulls":4},"  - montaż i scalenie pylonu na filarze podpylonowym jeziornym, "]
[{"$nulls":4},"    zakotwienie słupów pylonu w korpusie filara 2 x 30 stalowych kotew "]
[{"$nulls":4},"   prętowych Ø 45 np. typu Macalloy 500 lub innych o nie gorszych"]
[{"$nulls":4},"   parametrach wytrzymałościowych"]
[{"$nulls":4},"  - montaż, podwieszenie i regularcja (wstępny naciąg) 8 par lin "]
[{"$nulls":4},"    wg projektu technologicznego"]
[{"$nulls":4},"       1 komplet montażu i scalenie konstrukcji stalowej pomostu i pylonu"]
[{"$nulls":4},"       oraz podiweszenia pomostu na linach"]
[{"$nulls":4},"      1 komplet","kpl.",1]
[]
[null,null,null,"M.14.03.00.","Zabezpieczenie powierzchniowe  konstrukcji stalowej."]
[null,null,null,"M.14.03.01.","Powierzchniowe zabezpieczenie stali - metalizacja cynkowo-aluminiowa"]
[{"$nulls":4}," ZnAl15 o grubości 150 µm oraz powłoka malarska epoksydowo-"]
[{"$nulls":4}," -poliuretanowa (EP/PUR) o grubości minimu 180 µm"]
[null,null,98,null,"- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni"]
[{"$nulls":4},"  stalowych elementów podparcia konstrukcji na przyczółku "]
[{"$nulls":4},"  od strony ul. Kasztanowej"]
[{"$nulls":4},"      2,5 m2","m2",2.5]
[null,null,99,null,"- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni"]
[{"$nulls":4},"  stalowych elemntów blach dylatacji"]
[{"$nulls":4},"       2 x 4,5m x 0,15m = 1,35m2","m2",1.3499999999999999]
[null,null,100,null,"- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne ",{"$nulls":4},"Wcześniej w pozycji G603 było = \"0\","]
[{"$nulls":4},"  stalowej konstrukcji pylonu 314,5 m2  (+ 5%)",{"$nulls":4},"a powinna być wpisana wartoś "]
[{"$nulls":4},"     314,5 m2 x 105 % = 330,23 m2 ","m2",330.23,null,null,"z pozycji E603 czyli =  \"330,23m2\""]
[null,null,101,null,"- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne"]
[{"$nulls":4},"  stalowej konstrukcji pomostu (+ 5%)"]
[{"$nulls":4},"      (2,251m x 4 + 0,513m x 14) x 85,433m + (2,15 m2 x 2 + 1,142 x 2 +"]
[{"$nulls":4},"      + 0,475 m2 + 0,132 m2) x 33 + 4 x 0,35 m2 + 7 x (4 x 0,21 m2) +"]
[{"$nulls":4},"      + 4 x 0,454 m2 + 21,8 m2 + 5,5 m2 + 2 x (2,36m x 85,35m) +"]
[{"$nulls":4},"      + 12 x 0,58 m2 = 2066,33"]
[{"$nulls":4},"      2059,4 x 105% = 2169,65","m2",0]
[null,null,102,null,"- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne "]
[{"$nulls":4},"  stalowych balustrad typu \"S1\" na obiekcie "]
[{"$nulls":4},"  (promień zakrzywienia słupków R = 0,90 m)"]
[{"$nulls":4},"      2 x 85,6m = 171,2 mb","mb",171.2]
[]
[]
[]
[]
[null,null,103,null,"- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne "]
[{"$nulls":4},"  stalowych balustrad na schodach"]
[{"$nulls":4},"      balustrada zewnętrzna S2 - o promieniu zakrzywienia R = 1,105m "]
[{"$nulls":4},"      2x (7,1m + 8,4m) "]
[{"$nulls":4},"      balustrada wewnętrzna schodowa prosta  6,7 m + 5,0 m "]
[{"$nulls":4},"      2 x (7,1m + 8,4m) + 6,9 m + 5,0 m = 43,5 mb","mb",42.9]
[null,null,104,null,"- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne "]
[{"$nulls":4},"  stalowych istniejących i nowych balustrad nad ścianami oporowymi "]
[{"$nulls":4},"  wzdłuż całego dojścia do kładki,"]
[{"$nulls":4},"      2 x (45m + 55,m) = 200 mb","mb",200]
[null,null,105,null,"- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne "]
[{"$nulls":4},"  stalowych balustrad przy nowym fragmencie nabrzeża"]
[{"$nulls":4},"   balustrada prosta typu rurowa szczeblinowa np. U12A (Stal-Bud)"]
[{"$nulls":4},"     18 mb","mb",18]
[]
[null,null,null,"M.15.00.00","IZOLACJE."]
[null,null,null,"M.15.01.00.","Izolacja cienka."]
[null,null,null,"M.15.01.01.","Izolacja cienka bitumiczna (obsypanych fragmentów konstrukcji."]
[{"$nulls":4},"Izolacja cienka powierzchniowa od strony ul. Okrężnej"]
[null,null,106,null,"- izolacja ścianki zaplecznej (przy ścianie czołowej schodów)"]
[{"$nulls":4},"      17,9 m2","m2",17.9]
[null,null,107,null,"- izolacja korpusu przyczółka na głębokość 50 cm i 50 cm nad gruntem"]
[{"$nulls":4},"      17,6 m2","m2",17.6]
[null,null,108,null,"- izolacja schodów"]
[{"$nulls":4},"      63,9","m2",63.9]
[{"$nulls":4},"Izolacja cienka powierzchniowa od strony al. Kasztanowej"]
[null,null,109,null,"- izolacja ścianki zaplecznej i  korpusu przyczółka od strony tunelu"]
[{"$nulls":4},"      39,1 m2","m2",39.1]
[null,null,110,null,"- izolacja skrzydeł"]
[{"$nulls":4},"      19,8 m2","m2",19.8]
[null,null,111,null,"- izolacja schodów"]
[{"$nulls":4},"      47,1 m2","m2",47.1]
[null,null,112,null,"- izolacja przejścia tunelowego"]
[{"$nulls":4},"      105,0 m2","m2",105]
[null,null,113,null,"- izolacja odkopanych fragmentów murów oporowych"]
[{"$nulls":4},"      2 x 17,7m2","m2",35.4]
[null,null,114,null,"- izolacja odkopanych fragmentów murów oporowych przy układaniu"]
[{"$nulls":4},"  instalacji energetycznej"]
[{"$nulls":4},"       100,0m x 1,0m","m2",100]
[]
[null,null,null,"M.15.01.02.","Hydrolizolacja (np. typu AQUAFIN-2K lub inna o nie gorszych parametrach)."]
[null,null,115,null,"Wykonanie hydroizolacji płyty żelbetowej schodów "]
[{"$nulls":4},"  w strefie realizacji okładziny z płyt granitowych płomieniowanych"]
[{"$nulls":4}," (typ hydroizloacji umożliwający nakładanie kleju morozoodpornego"]
[{"$nulls":4},"  do mocowania płyt granitowych płomieniowanych)"]
[{"$nulls":4},"      24,3 m2 + 27,9 m2 = 52,2 m2","m2",52.2]
[{"$nulls":4},"Uszczelnienie szczelin (dylatacyjnych)."]
[null,null,116,null,"- wykonanie uszczelnienia szczelin dylatacyjnych pomiędzy "]
[{"$nulls":4},"  skrzydłem i przejściem tunelowym oraz przejściem i ścianą oporową"]
[{"$nulls":4},"  uszczelnienie szczelin pionowych pomiędzy ścianą zapleczną "]
[{"$nulls":4},"      17,3 mb","mb",17.3]
[{"$nulls":4},"Kapinos silikonowy."]
[null,null,117,null,"- wykonanie 4 kapinosów silikonowych na rurach stalowych Ø750mm"]
[{"$nulls":4},"      4 szt x 0,8 mb","mb",3.2]
[]
[null,null,null,"M.15.02.00.","Izolacja osłonowa."]
[null,null,null,"M.15.02.01.","Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych "]
[{"$nulls":4}," - folia kubełkowa i przekłądka styropianowa."]
[null,null,118,null,"- ułożenie foli kubełkowej na powierzchni czołowej przyczółka oraz na"]
[{"$nulls":4},"  skrzydłach"]
[{"$nulls":4},"      34,5 m2","m2",34.5]
[null,null,119,null,"- ułożenie foli kubełkowej na zewnetrznych powierzchniach przejścia"]
[{"$nulls":4},"  tunelowego (na ścianach bocznych oraz na stropie)"]
[{"$nulls":4},"      74,6 m2","m2",74.5]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Przekładka styropianowa."]
[null,null,120,null,"- ułożenie przekładki styropianowej nad przejściem tunelowym"]
[{"$nulls":4},"  typ styropianu:  twardy o włąsciowścia hydrofobowych o  grubości"]
[{"$nulls":4},"  około 50 mm  (np. AQUA EPS lub inny o nie gorszych parametrach)"]
[{"$nulls":4},"      17,0 m2","m2",17]
[]
[null,null,null,"M.16.00.00","ODWODNIENIE."]
[null,null,null,"M.16.01.00.","Odwodnienie nawierzchni kładki - kanalizacja deszczowa."]
[null,null,null,"M.16.01.01.","Kanalizacja deszczowa, kolektor odwanijący"]
[null,null,121,null,"- motaż kolektora odwadniającego kanalizacji deszczowej na "]
[{"$nulls":4},"  zawiesiach systemowych (np. wawin) - rury PVC Ø150/160 pod"]
[{"$nulls":4},"  przesłem kłądki oraz w obręnie schodów KD zasypana gruntem"]
[{"$nulls":4},"   rury PVC Ø200/210"]
[{"$nulls":4},"   PVC Ø150/160,   2 x 40m +1,0 m +1,0m = 82,0 m  "]
[{"$nulls":4},"   PVC Ø200/210,   2,5m +6,5 m +1,5m +2,5m +3,6m +2 m = 18,6 m "]
[{"$nulls":4},"      82,0 m + 18,6 m = 100,6m","mb",100.6]
[null,null,122,null,"- montaż systemowych kompensatorów temperaturowych w ciągu"]
[{"$nulls":4},"  kolektora  Ø150/160 PVC kanalizacji deszczowej "]
[{"$nulls":4},"      12 szt.","szt.",12]
[]
[null,null,null,"M.16.01.02.","Kanalizacja deszczowa, wpusty"]
[null,null,123,null,"- montaż wpustów liniowych drogowych l=1m o szrekości 0,135m"]
[{"$nulls":4},"  wykonanych z polimerobetonu z przekryciem z rusztu z blach "]
[{"$nulls":4},"  nierdzewnych, prefabrykate uszczelnione i ustabilizowane "]
[{"$nulls":4},"  zaprawą na bazie żywic."]
[{"$nulls":4},"      12 szt.","szt.",12]
[]
[null,null,null,"M.17.00.00.","ŁOŻYSKA."]
[null,null,null,"M.17.01.00.","Łożyska jedno i dwukierunkowo przesuwne."]
[null,null,124,null,"- montaż łożyska elastomerowego lub grankowego jednokierunkowo "]
[{"$nulls":4}," przesuwnego o nośnonści 450kN i przesuwie jednokierunkowym "]
[{"$nulls":4},"  +60mm - 40mm na przyczółku od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"  max kąt obrotu +12,5 rad, -1,32 rad (obrót w płąszczyźnie podłużnej)"]
[{"$nulls":4},"      1 szt.","szt.",1]
[null,null,125,null,"- montaż łożyska elastomerowego lub grankowego na przyczółku od "]
[{"$nulls":4},"  od strony ul. Okrężnej o nośnonści 450kN i przesuwie w dwóch "]
[{"$nulls":4},"  kierunkach, na kierunku podłużnym +60 mm -40 mm oraz na kierunku "]
[{"$nulls":4},"  porzecznym ±5 mm,  max kąt obrotu +12.5 rad,   -1,32 rad "]
[{"$nulls":4},"  (obrót w płąszczyźnie podłużnej) "]
[{"$nulls":4},"      1 szt.","szt.",1]
[null,null,126,null,"- montaż łożysk elastomerowych na odbojnicy dolnego rygla pylonu"]
[{"$nulls":4},"  o nośności 600kN i przesuwie jednokierunkowym ± 25 mm "]
[{"$nulls":4},"      2 szt.","szt.",2]
[]
[null,null,null,"M.18.00.00.","URZĄDZENIA DYLATACYJNE."]
[null,null,null,"M.18.01.01.","Urządzenia dylatacyjne szczelne ."]
[null,null,null,"M.18.01.01.","Urządzenia dylatacyjne szczelne (typu podtłuczniowe np. elastoblok)"]
[null,null,127,null,"- montaż dylatacji  z możliwością przesuwu ±15mm na połączeniu przęsła"]
[{"$nulls":4},"   z przyczółkiem od strony al. Kasztanowej np. typu Elastoblok D80E "]
[{"$nulls":4},"  lub inna o nie gorszych parametrach."]
[{"$nulls":4},"      4,5 mb","mb",4.5]
[null,null,128,null,"- montaż dylatacji z możliwością przesuwu +60mm - -40mm na połączeniu"]
[{"$nulls":4},"   przęsła z przyczółkiem od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"   np. typu Elastoblok D80E lub inna o nie gorszych parametrach."]
[{"$nulls":4},"      4,5 mb","mb",4.5]
[null,null,129,null,"- uszczelnienie szczeliny pomiędzy elementem stalowym dylatacji, "]
[{"$nulls":4},"a betonem  ścianki zaplecznej, o szerokosći 10 mm i głębokości 10 mm"]
[{"$nulls":4},"      2 x 4,5mb = 4,5mb","mb",9]
[]
[null,null,null,"M.19.00.00.","ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE."]
[null,null,null,"M.19.01.00.","Elementy zabezpieczające kładkę i dojścia."]
[null,null,null,"M.19.01.01.","Balustrady na obiekcie mostowym i dojściach."]
[null,null,130,null,"- montaż balustrady typu S1 na konstrukcji pomostu"]
[{"$nulls":4},"  (balustrada S1 o słupkach wygiętych na promieniu R = 0,9 m,"]
[{"$nulls":4},"  słupki w stałym rozstawie 1,85m spawane do podstaw stalowych "]
[{"$nulls":4},"  pomostu ortotropowego)"]
[{"$nulls":4},"      2 x 85,6 mb","mb",171.2]
[]
[]
[null,null,131,null,"- montaż balustrady zewnętrznej S2 na schodach od strony "]
[{"$nulls":4},"  ul. Okrężnej (balustrada S2 o słupkach wygiętych na promienu"]
[{"$nulls":4},"  R=1105mm  w rozstawie poziomym na stopniach nie większy"]
[{"$nulls":4},"  niż 1,2m  słupki montowane na kotwy wiercone  Ø20, L=180 mm"]
[{"$nulls":4},"      2 x 7,1mb = 14,2 mb","mb",14.2]
[null,null,132,null,"- montaż balustrady zewnętrznej S2 na schodach od strony "]
[{"$nulls":4},"   al. Kasztanowej (balustrada S2 o słupkach wygiętych na"]
[{"$nulls":4},"   promienu R=1105mm)"]
[{"$nulls":4},"      2 x 8,4mb = 14,2 mb","mb",16.8]
[null,null,133,null,"- montaż balustrady schodowej wewnętrznej przy podjeździe dla"]
[{"$nulls":4},"  wózków na schodach na obydwu schodach"]
[{"$nulls":4},"     5,0 m + 6,7 mb = 11,7 mb","mb",11.7]
[null,null,134,null,"- montaż balustrad na oczepie na nowym fragmencie nabrzeża "]
[{"$nulls":4}," (balustrada np. U12A rurowa szczeblinowa - Stal-Bud "]
[{"$nulls":4},"lub inna o nie gorszych parametrach), słupki co 1,8m"]
[{"$nulls":4},"      18 mb","mb",18]
[]
[null,null,null,"M.20.00.00","INNE ROBOTY MOSTOWE."]
[null,null,null,"M.20.01.00.","Roboty różne.","   "]
[null,null,null,"M.20.01.01.","Roboty rozbiórkowe istniejącej kładki oraz fragmentów podpór."]
[{"$nulls":4},"Rozebranie konstrukcji kładki wg technologii Wykonawcy"]
[{"$nulls":4},"elementy wyposażenia:"]
[null,null,135,null,"- demontaż balustrad stalowych pomostu kładki i schodów"]
[{"$nulls":4},"      2 x ( 85,5mb + 4,8 mb + 4 mb)","mb",188.6]
[null,null,136,null,"- demontaż istniejących instalacji elektrycznych - kable"]
[{"$nulls":4},"      85 m +7m ","mb",94]
[null,null,137,null,"- demontaż lampy oświetleniowej na pomoście oraz lamp oświetlenia"]
[{"$nulls":4},"  reklam "]
[{"$nulls":4},"      3 szt.","szt.",3]
[null,null,138,null,"- demontaż reklam oraz oznakowania drogi wodnej wraz z"]
[{"$nulls":4},"  mocowaniem"]
[{"$nulls":4},"      12 szt.","szt.",12]
[null,null,139,null,"- wywóz i koszt utylizacjie elementów stalowych balustrad oraz"]
[{"$nulls":4},"   mocowań lamp oznakowań i reklam"]
[{"$nulls":4},"      45 kg/mb x 188,6 mb + 12 x 5 kg + 3 x 15 kg = 8592 kg","t",8.592]
[null,null,140,null,"- wywóz i koszt utylizacji elementów z tworzyw sztucznych (kable itp.)"]
[{"$nulls":4},"      150 kg szacunkowo","kg",150]
[]
[{"$nulls":4},"elementy konstrukcji płyty pomostu:"]
[null,null,141,null,"- rozebranie tymczasowego pomostu z desek nad fragmentem "]
[{"$nulls":4}," pomostu"]
[{"$nulls":4},"      7 m x 3,5m = 24,5 m2","m2",24.5]
[null,null,142,null,"- rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 2-3 cm z ewentualną"]
[{"$nulls":4},"  izolacją pomiędzy nawierzchnią i konstrukcyjną płytą żelbetową"]
[{"$nulls":4},"      3,7 m x 85,26 m = 315,46 m2      315,46 m2 x 0,03 m = 9,46 m3","m3",9.46386]
[null,null,143,null,"- rozebranie żelbetowej płyty pomostu"]
[{"$nulls":4},"      0,506 m2 x 85,26 m + 7 x (0,11 m x 0,4 m x 3 m) = 44,1 m3","m3",44.065560000000005]
[null,null,144,null,"- wywóz i koszt utylizacji nawierzchni oraz izloacji (materiały "]
[{"$nulls":4},"   bitumiczne)"]
[{"$nulls":4},"      9,46 m3","m3",9.46386]
[null,null,145,null,"- wywóz i koszt utylizacji gruzu z rozbiórki żelbetowej płyty pomostu"]
[{"$nulls":4},"      44,1m3","m3",44.065560000000005]
[]
[{"$nulls":4},"rozbiórka  konstrukcji stalowej:"]
[null,null,146,null,"- demontaż lin kotwiących i podwieszających pomost "]
[{"$nulls":4},"      3 x 33,8m + 50,6 + 2 x 34m + 3 x 44,8m = 354,4 m     (7,4kg/m)"]
[{"$nulls":4},"      2 x (354,4mb x 7,4kg/m ) = 5 246 kg","t",5.246]
[null,null,147,null,"- demontaż stalowego pylonu"]
[{"$nulls":4},"      11,401  t    (wg dokumentacji archiwalnej)","t",11.401]
[null,null,148,null,"- demontaż stalowej konstrukcji przeseł (dźwigary, poprzecznice "]
[{"$nulls":4},"  pełne - przywantowe i podporowe, poprzecznice pośrednie - ażurowe"]
[{"$nulls":4},"  cieżar segmentów wg dokumentacji archiwalnej   (7 segmentów)"]
[{"$nulls":4},"      I-II 7,987 t,   II-III 6,338 t,   III-IV 5,272 t,   IV-V 5,780 t,"]
[{"$nulls":4},"      V-VI 5,824 t,   VI-VII 8,398 t,     ciężar całości  39,599 t","t",39.599000000000004]
[null,null,149,null,"- wywóz i koszt utylizacji elementów stalowych konstrukcji demontażu"]
[{"$nulls":4},"  przesła, pylon, poręczy i lin"]
[{"$nulls":4},"      5,246 t  + 11,401 t  + 39,599 t","t",56.246]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Rozebranie betonowych fragmentów podpór."]
[{"$nulls":4},"przyczółek od strony ul. Okrężnej:"]
[null,null,150,null,"- rozebranie płyty podłożyskowej i ściany zaplecznej"]
[{"$nulls":4},"      16,7 m3","m3",16.7]
[null,null,151,null,"- rozebranie schodów oraz słupów balustrad"]
[{"$nulls":4},"      5,4 m3 + 1,44m3","m3",6.84]
[]
[{"$nulls":4},"filara podpylonowy"]
[null,null,152,null,"- rozbiórka żelbetowego oczepu podpylonowego "]
[{"$nulls":4},"      55,54 m3","m3",55.54]
[null,null,153,null,"- rozbiórka okładziny kamiennej  na obwodzie filara grubość 0,3m"]
[{"$nulls":4},"      24,2 m x 0,8m x 0,3m  =  m3","m3",5.808]
[]
[{"$nulls":4},"przyczółek od strony al. Kasztanowej:"]
[null,null,154,null,"- rozbiórka korpusu przyczółka"]
[{"$nulls":4},"      76, 8 m3","m3",76.8]
[null,null,155,null,"- rozbiórka schodów oraz słupów balustrad"]
[{"$nulls":4},"      5,8 m3","m3",5.8]
[null,null,156,null,"- rozbiórka ścian oporowych w strefie nabrzeża (od strony wschodniej)"]
[{"$nulls":4},"  oraz od strony południowej oraz górnych fragmentów baszt"]
[{"$nulls":4},"      2 x (20 m2 x 1m) + 2 x 0,7 m3 = 41,4 m3","m3",41.4]
[null,null,157,null,"- rozbiórka fragmentu okładziny kamiennej w dolnej strefie przyczółka"]
[{"$nulls":4},"  (grubość 0,6m) od strony al. Kasztanowej"]
[{"$nulls":4},"      2 x 6,4m2 x 0,6m = 7,44 m3 ","m3",7.4399999999999995]
[]
[{"$nulls":4},"rozbiórka filara starego mostu drogowego"]
[null,null,158,null,"- rozbiórka betonowego fragmentu filara wystającego ponad "]
[{"$nulls":4},"  powierzchnie wody (rozbióka do poziomu powierzchni dna)"]
[{"$nulls":4},"      55,54 m3","m3",55.54]
[null,null,159,null,"- oczyszczenie dna jeziora Mikołajskiego w bepośredniej strefie pod"]
[{"$nulls":4},"  konstrukcją kładki (orietacyjnie)"]
[{"$nulls":4},"      2x (5m x 6m x 1m) = 60 m3","m3",60]
[]
[null,null,160,null,"- wywóz i koszt utylizacji gruzu po rozbiórce podpór oraz oczyszczeniu "]
[{"$nulls":4}," dna jeziora Mikołajskiego"]
[{"$nulls":4},"      318,63 m3","m3",318.628]
[]
[null,null,null,"M.20.01.02.","Przygotowanie podłoża betonowego do zespolenia z nową "]
[{"$nulls":4},"konstrukcją betonową - przyczółki, filar."]
[null,null,161,null,"- piaskowanie oraz koszt wywozu i utylizacji materiału ciernego, "]
[{"$nulls":4},"  i oczyszczonego, wykonanie warstwy sczepnej pomiędzy betonem"]
[{"$nulls":4},"  istniejącym i nowo wykonywany na fliarze"]
[{"$nulls":4},"  37,5 m2","m2",37.5]
[null,null,162,null,"- piaskowanie oraz koszt wywozu i utylizacji materiału ciernego, "]
[{"$nulls":4},"  i oczyszczonego, wykonanie warstwy sczepnej pomiędzy betonem"]
[{"$nulls":4},"  istniejącym i nowo wykonanym na przyczółku od strony "]
[{"$nulls":4},"  al. Kasztanowej"]
[{"$nulls":4},"      55,8 m2 + 2 x 7,5 + 2x24,5 m2 + 2 x 10,5 m2","m2",140.8]
[null,null,163,null,"- piaskowanie oraz koszt wywozu i utylizacji materiału ciernego, "]
[{"$nulls":4},"  i oczyszczonego, wykonanie warstwy sczepnej pomiędzy "]
[{"$nulls":4},"  istniejącym i nowo wykonanym na przyczółku od strony ul. Okrężnej"]
[{"$nulls":4},"      29,03 m2 + 25,5 m2 + 2 x 11,9 m2","m2",71.33]
[]
[null,null,null,"M.20.01.03.","Zespolenie starej konstrukcji betonowej z nowym fragmentem betonu "]
[{"$nulls":4},"- osadzenie łączników zespalających (kotwy)."]
[]
[{"$nulls":4},"przyczółek od strony ul. Okrężnej"]
[null,null,164,null,"- wiercenie otworów na kotwy zespalające (pręty Ø20mm) w korpusie"]
[{"$nulls":4},"  przyczółka (w strefach  ścian pachwinowych) głębokość otworów"]
[{"$nulls":4},"  270 mm, średnica otworów Ø 24 mm."]
[{"$nulls":4},"      105 szt.","szt.",105]
[{"$nulls":4}," przygotowanie prętów kotwiących uwzględniono w zbrojeniu "]
[{"$nulls":4}," przyczółka od strony al. Kasztanowej,"]
[null,null,165,null,"- wklejanie prętów zespalających łączących nowy fragment oczepu "]
[{"$nulls":4},"  przyczółka z istniejącą częścią (nie rozebraną) korpusu przyczółka"]
[{"$nulls":4},"      402 szt.","szt.",402]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"przyczółek i szkrzydła przyczółka od strony al. Kasztanowej"]
[null,null,166,null,"- wiercenie otworów na kotwy zespalające (pręty Ø25) w korpusie"]
[{"$nulls":4},"  przyczółka w strefach ścian pachwinowych oraz w płytcie fundamentu "]
[{"$nulls":4},"  przyczółka na głębokość otworów 450 mm, średnica otworów Ø30 mm."]
[{"$nulls":4},"    - w betonie w strefach ścian pachwinowych (oporowych)"]
[{"$nulls":4},"      760 szt. + 160 szt."]
[{"$nulls":4},"    - w strefie środkowej przyczółka (liczba kotew przyjęta "]
[{"$nulls":4},"    orientacyjnie z uwagi na brak dokumentacjii archiwalnej)"]
[{"$nulls":4},"     702 szt. "]
[{"$nulls":4},"      760 szt. +160 szt. + 702 szt.  = 1 622 szt.","szt.",1622]
[{"$nulls":4}," przygotowanie prętów kotwiących uwzględniono w zbrojeniu "]
[{"$nulls":4}," przyczółk od strony al. Kasztanowej,"]
[null,null,167,null,"- wklejanie prętów zespalających nowy fragment korpusu"]
[{"$nulls":4},"  przyczółka z istniejącym, nie rozebraną częścią przyczółka"]
[{"$nulls":4},"      760 szt. +160 szt. + 702 szt. = 1 622 szt.","szt.",1622]
[]
[{"$nulls":4},"filar podpylonowy"]
[null,null,168,null,"- wiercenie otworów na kotwy zespalające (pręty Ø25 mm) w korpusie"]
[{"$nulls":4},"  filara (na całej powierzchni rozkucia filara), głębokość otworów "]
[{"$nulls":4},"  450 mm, średnica otworów Ø30 mm. "]
[{"$nulls":4},"      860 szt. ","szt.",860]
[{"$nulls":4}," przygotowanie prętów kotwiących uwzględniono w zbrojeniu "]
[{"$nulls":4}," filara podpylonowego"]
[null,null,169,null,"- wklejanie prętów zespalających nowy fragment korpusu filara"]
[{"$nulls":4},"  (kotwy Ø25 l = 1m,  zestawione w ciężarze zbrojenia"]
[{"$nulls":4},"      860 szt.","szt.",860]
[]
[null,null,null,"M.20.01.04.","Powierzchniowe zabezpieczenie betonu (wraz oczyszczeniem)."]
[null,null,170,null,"- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni"]
[{"$nulls":4},"  betonowych przyczółka od strony ul. Okrężenej  "]
[{"$nulls":4},"  oraz betonowych elementów słupów starych balustrad zlokalizowanych "]
[{"$nulls":4},"  wzdłuż dojścia do kładki"]
[{"$nulls":4},"      74,4 m2 + 2 x 50,5 m2 = 175,4 m2","m2",175.39999999999998]
[null,null,171,null,"- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni"]
[{"$nulls":4},"  betonowych przyczółka od strony al. Kasztanowej "]
[{"$nulls":4}," (zabezpiecznie + plus powłoka antygraffiti)"]
[{"$nulls":4},"      107,6 m2","m2",107.6]
[null,null,172,null,"- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni"]
[{"$nulls":4},"  betonowych wewnątrz przejścia tunelowego "]
[{"$nulls":4}," (zabezpiecznie + plus powłoka antygraffiti)"]
[{"$nulls":4},"      64,5 m2","m2",64.5]
[null,null,173,null,"- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni"]
[{"$nulls":4},"  ścian oporowych oraz betonowych elementów starych balustrad "]
[{"$nulls":4},"  na murze oporowym od strony al. Kasztanowej"]
[{"$nulls":4}," (zabezpiecznie + plus powłoka antygraffiti)"]
[{"$nulls":4},"      2 x 25,5 m2 + 16 x 3,5 m2 + 14x1,5 m2 + 2x50,5 m2 = 229,0 m2","m2",229]
[null,null,174,null,"- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych filara"]
[{"$nulls":4}," (zabezpiecznie + plus powłoka antygraffiti)"]
[{"$nulls":4},"      66,2 m2","m2",66.2]
[null,null,175,null,"- zabezpieczenie betonowych ścian bocznych"]
[{"$nulls":4},"  schodów wejścia na kładkę od strony al. Kasztanowej "]
[{"$nulls":4}," (zabezpiecznie + plus powłoka antygraffiti)"]
[{"$nulls":4},"   19,8 m2","m2",19.8]
[null,null,176,null,"-zabezpieczenie betonowych ścian bocznych"]
[{"$nulls":4},"  schodów wejścia na kładkę od strony ul. Okrężenej"]
[{"$nulls":4}," (zabezpiecznie + plus powłoka antygraffiti)"]
[{"$nulls":4},"     17,4 m2","m2",17.4]
[]
[null,null,null,"M.20.01.05.","Nawierzchnia z żywic epoksydowych na pomoście stalowym."]
[null,null,177,null,"- wykonanie nawierzchni zabezpieczającej z żywic epoksydowych"]
[{"$nulls":4},"   na pomoście stalowym o ustalononej kolorystyce"]
[{"$nulls":4},"     4,502 m x 85,433 m = 384,88 m2","m2",384.619366]
{"$rows_empty":7}
[null,null,null,"M.20.02.00.","Roboty dodatkowe."]
[null,null,null,"M.20.02.01.","Rusztowania."]
[null,null,178,null,"- rusztowania typu warszawskiego do wykonania powłok "]
[{"$nulls":4}," zabezpieczających beton na powierzchniach przyczółków, "]
[{"$nulls":4}," skrzydeł oraz ścian oporowych, rusztowania o wysokości do 3m"]
[{"$nulls":4},"  80 m2 + 40m2  + 55 m2","m2",175]
[]
[null,null,null,"M.20.02.02.","Montaż od spodu pomstu siatek zabezpieczających konstrukcję stalową "]
[{"$nulls":4},"przed ptactwem i zanieczyszczeniem organicznym."]
[null,null,179,null,"- montaż siatek napietych w polach ograniczonych poprzecznicami"]
[{"$nulls":4},"  i dźwigarami podłużnymi -ochorna konstrukcji przed ptakami"]
[{"$nulls":4},"  szczegóły rozwiązania mocowania siatek do konstrukcji przyjete"]
[{"$nulls":4},"  na etapie projektu warsztatowego"]
[{"$nulls":4},"      1 komplet","kpl.",1]
[]
[null,null,null,"M.20.02.03.","Elemnty małej architektury drewnianej na nabrzeżu, osłona szczeblinowa."]
[null,null,180,null,"- wykonanie osłonięcia gzymsu/oczepu ściany szczelnej nowego"]
[{"$nulls":4},"  fragmentu nabrzeża za pomocą szczeblin drewnianych pionowych"]
[{"$nulls":4},"  impregnnowanych, o ustalonej kolorystyce."]
[{"$nulls":4},"      14,2 m2","m2",14.2]
[]
[null,null,null,"M.20.02.04","Próbne obciązenie kładki"]
[null,null,181,null,"- próbne obciązenie kładki (projekt próbnego obciązenia, badania,"]
[{"$nulls":4},"  raport z badań)"]
[{"$nulls":4},"      1 komplet","kpl.",1]
[]
[null,null,null,"M.20.02.05","Projekty technologiczne (opracowanie i uzgodnienie z NA i NI):"]
[null,null,182,null,"- projekt rozbiórki  konstrukcji nośnej istniejącej kładki"]
[{"$nulls":4},"      1 komplet","kpl.",1]
[null,null,183,null,"- dokumentacja warsztatowa konstrukcji stalowej"]
[" ",null,null,null,"  obejmująca konstrukcję stalową przęsał, pylonu, olinowania i balustrad"]
[{"$nulls":4},"      1 komplet","kpl.",1]
[null,null,184,null,"- projekt montażu konstrukcji nośnej nowej kładki wraz z projektem"]
[{"$nulls":4},"  naciągu (regulacji) lin"]
[{"$nulls":4},"      1 komplet","kpl.",1]
[null,null,185,null,"- ewentualny projekt zmian rozwiązań konstrukcyjnych przebudowy"]
[{"$nulls":4},"  podpór - w przypadku znacznych rozbiezności w konstrukcji podpór"]
[{"$nulls":4},"  uwidocznionych po pracach rozbiórkowych (brak możliwości"]
[{"$nulls":4},"  jednoznacznego określenia kształtu podpór w częściach"]
[{"$nulls":4}," niedostępnych z uwagi na brak archiwalnej dokumentacji obiektu)"]
[{"$nulls":4},"      1 komplet","kpl.",1]
[]
[]
[{"$nulls":4},"BRANŻA ENERGETYCZNO-ELEKTROTECHNICZNA"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"OŚWIETLENIE KONSTRUKCJI WRAZ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ KŁADKI"]
[null,null,null,"DE.07.07.01.","Roboty Montażowe","   "]
[null,null,186,null,"Budowa szafki SI wraz z fundamentem, osprzętem i okablowaniem ' - kompletnej ","kpl.",1]
[null,null,187,null,"Budowa szafki SI 01/P wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,188,null,"Budowa szafki SI 01/L wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,189,null,"Budowa szafki SI 02/P wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,190,null,"Budowa szafki SI 02/L wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,191,null,"Budowa szafki SI 03/P wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,192,null,"Budowa szafki SI 03/L wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,193,null,"Budowa szafki SI 04/P wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,194,null,"Budowa szafki SI 04/L wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,195,null,"Budowa szafki SI 05/P wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,196,null,"Budowa szafki SI 05/L wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,197,null,"Budowa szafki SI 06/P wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,198,null,"Budowa szafki SI 06/L wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,199,null,"Budowa szafki SI 07/P wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,198,null,"Budowa szafki SI 07/L wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,199,null,"Budowa szafki SI 08/P wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,200,null,"Budowa szafki SI 08/L wraz z osprzętem i okablowaniem - kompletnej","kpl.",1]
[]
[]
[]
[null,null,201,null,"Montaż gniazda bezpiecznikowego trójfazowego  3P D02 63A wraz z wkładkami bezpiecznikowymi D02 32A/gG - kompletnego","kpl.",1]
[null,null,202,null,"Montaż okablowania w istniejącej szafce SO do podłączenia gniazd bezpiecznikowych i przystosowanie okablowania szafy SO i ZK do zwiększonego poboru prądu (63A) - kompletnego","kpl.",1]
[null,null,203,null,"Wymiana istniejącej wkładki WTN-1/gG 32A na  WTN-1/gG 63A (zabezpieczenie przedlicznikowe)","szt.",3]
[null,null,204,null,"Montaż oprawy oświetleniowej typu np. 6PXL MEDIA TUBE 1495 RGB (Diffused) lub innej o nie gorszych parametrach wraz z uchwytami systemowymi i opaskami kablowymi odpornymi na promieniowanie UV - kompletnej","kpl.",248]
[null,null,205,null,"Montaż oprawy oświetleniowej typu np. 3PXL MEDIA TUBE 1495 RGB (Diffused) lub innej o nie gorszych parametrach wraz z uchwytami systemowymi i opaskami kablowymi odpornymi na promieniowanie UV - kompletnej","kpl.",110]
[null,null,206,null,"Montaż przewodu startowego 18AWG, 24 AWG - M12 Starter Cable o długości  0,5m - kompletnego","kpl.",68]
[null,null,207,null,"Montaż przewodu dedykowanego - M12 Power/Data Injector Cable - kompletnego","kpl.",50]
[null,null,208,null,"Montaż zaślepki M12 \"END-CAP\"","kpl.",18]
[null,null,209,null,"Wykonanie szczelnej mufy przewodu startowego z kablem H07RN-F 4X 4mm² - kompletnej","kpl.",18]
[null,null,210,null,"Wykonanie szczelnej mufy przewodu startowego z kablem H07RN-F 2X 4mm² - kompletnej","kpl.",50]
[null,null,211,null,"Ułożenie kabla H07RN-F 4X 4mm² wraz z opaskami kablowymi odpornymi na promieniowanie UV - kompletnego wraz z podłączeniem i pomiarami","mb",212]
[null,null,212,null,"Ułożenie kabla H07RN-F 2X 4mm² wraz z opaskami kablowymi odpornymi na promieniowanie UV - kompletnego wraz z podłączeniem i pomiarami","mb",1280]
[null,null,213,null,"Ułożenie kabla typu np. Data Cat5 outdoor S-UTP AWG24 RJ45 Belden lub innego o nie gorszych parametrach wraz z opaskami kablowymi odpornymi na promieniowanie UV - kompletnego wraz z podłączeniem i pomiarami","mb",2140]
[null,null,214,null,"Ułożenie kabla YKY5x10mm2 - kompletnego wraz z podłączeniem i pomiarami","mb",346]
[null,null,215,null,"Montaż dwudzielnego węża peszla odpornego na promieniowanie UV np. UV 41 FLEX lub równoważnego wraz z uchwytami systemowymi ze stali ocynkowanej na kładce- kompletnego","mb",814]
[null,null,216,null,"Montaż rury HDPE75mm odpornej na promieniowanie UV i nierozprzestrzeniająca płomienia wraz z elementami kompensującymi i systemowymi uchwytami mocującymi ze stali ocynkowanej na kładce","mb",506]
[null,null,217,null,"Ułożenie rury HDPE75mm w wykopie","mb",178]
[null,null,218,null,"Wykonanie uziomu pionowego prętowego R≤10Ω wraz z bednarką FeZn 30x4mm - kompletnego","kpl.",1]
[null,null,219,null,"Wykonanie uziomu pionowego prętowego R≤10Ω wraz z  bednarką FeZn 50x4mm podłączoną do konstrukcji kładki - kompletnego","kpl.",4]
[null,null,220,null,"Wykopy o szerokości 40cm wraz z zasypaniem, ułożeniem taśmy ostrzegawczej, foli PCV,   rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu","mb",41]
[]
[{"$nulls":4},"INSTALACJA ELEKTRYCZNA WIND, PLATFORMY WINDOWE WRAZ"]
[{"$nulls":4},"Z MONTAŻEM"]
[]
[null,null,221,null,"Ułożenie kabla YKY5x6mm2 - kompletnego wraz z podłączeniem i pomiarami","mb",189]
[null,null,222,null,"Montaż gniazda bezpiecznikowego trójfazowego 3P E27 DII 25A wraz z wkładkami bezpiecznikowymi DII 10A/gF w istniejącej szafce oświetleniowej SO - kompletnego","kpl.",2]
[null,null,223,null,"Montaż rury HDPE75mm odpornej na promieniowanie UV i nierozprzestrzeniająca płomienia wraz z elementami kompensującymi i systemowymi uchwytami mocującymi ze stali ocynkowanej na kładce","mb",98]
[null,null,222,null,"Ułożenie rury HDPE75mm w wykopie","mb",91]
[null,null,223,null,"Wykopy o szerokości 40cm wraz z zasypaniem, ułożeniem taśmy ostrzegawczej, foli PCV,   rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu","mb",39]
[]
[]
[]
[null,null,224,null,"Platforma windowa pionowa wraz z montażem przeznaczona dla osób niepełnosprawnych usytuowana od strony al. Kasztanowej - podnoszonei do wysokości 2300mm","szt.",1]
[null,null,225,null,"Platforma windowa pionowa wraz z montażem przeznaczona dla osób niepełnosprawnych usytuowana od strony ul. Okrężnej - podnoszonei do wysokości 2050mm","szt.",1]
[]
[{"$nulls":4},"INSTALACJA ELEKTRYCZNA  ZESTAWU GNIAZD WTYCZKOWYCH \"ZGW\""]
[null,null,null,"DE.07.07.01.","Roboty Montażowe","   "]
[null,null,226,null,"Montaż zestawu gniazd wtyczkowych ZGW (230V 16A z zab. 1P B16 + 400V 16A z zab. 3P B16) - kompletnego","kpl.",1]
[null,null,227,null,"Montaż gniazda bezpiecznikowego trójfazowego 3P E27 DII 25A wraz z wkładkami bezpiecznikowymi DII 25A/gF - kompletnego","kpl.",1]
[null,null,228,null,"Ułożenie kabla YKY5x4mm2 - kompletnego wraz z podłączeniem i pomiarami","mb",86]
[null,null,229,null,"Montaż rury HDPE75mm odpornej na promieniowanie UV i nierozprzestrzeniająca płomienia wraz z elementami kompensującymi i systemowymi uchwytami mocującymi ze stali ocynkowanej na kładce","mb",42]
[null,null,230,null,"Ułożenie rury HDPE75mm w wykopie","mb",44]
[null,null,231,null,"Wykopy o szerokości 40cm wraz z zasypaniem, ułożeniem taśmy ostrzegawczej, foli PCV,   rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu","mb",38]
[]
[{"$nulls":4},"OŚWIETLENIE (uliczne)"]
[null,null,null,"DE.07.07.01.","Roboty Montażowe","   "]
[null,null,232,null,"Wymiana istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK (zlokalizowanego przy szafce oświetleniowej) na nowe wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy półpośredni z 3-fazowym licznikiem energii czynnej i biernej oraz przekładniki prądowe 100/5 (A/A) i zabezpieczenie główne 100A wraz z odłączeniem, podłączeniem, wywiezieniem we wskazane miejsce.","kpl.",1]
[null,null,233,null,"Montaż słupa stalowego oświetleniowego ocynkowanego  H=4,5m wraz z oprawą ledową typu np. Siteco 5XA2481T1B08A1 DL 50 mini lub innej o nie gorszych parametrach, z fundamentem, zintegrowanym wysięgnikiem, tabliczką bezpiecznikową z wyłącznikiem nadpradowym 1P B6A, oprzewodowaniem YDY 3x2,5mm2 - kompletnego","kpl.",1]
[null,null,234,null,"Montaż słupa stalowego oświetleniowego ocynkowanego  H=3,5m wraz z oprawą ledową np. Siteco 5XA2481T1B08A1 DL 50 mini lub innej o nie gorszych parametrach, z zintegrowanym wysięgnikiem, tabliczką bezpiecznikową z wyłącznikiem nadpradowym 1P B6A, oprzewodowaniem YDY 3x2,5mm2 - kompletnego","kpl.",6]
[null,null,235,null,"Wykonanie mufy na kablu YAKY 4x25mm2 - kompletnej","kpl.",1]
[null,null,236,null,"Ułożenie kabla YKY5x6mm2 - kompletnego wraz z podłączeniem i pomiarami","mb",153]
[null,null,237,null,"Wykonanie uziomu pionowego prętowego R≤10Ω wraz z bednarką FeZn 30x4mm - kompletnego","kpl.",1]
[null,null,238,null,"Montaż rury HDPE75mm odpornej na promieniowanie UV i nierozprzestrzeniająca płomienia wraz z elementami kompensującymi i systemowymi uchwytami mocującymi ze stali ocynkowanej na kładce","mb",133]
[null,null,239,null,"Ułożenie rury HDPE75mm w wykopie","mb",20]
[null,null,240,null,"Wykopy o szerokości 40cm wraz z zasypaniem, ułożeniem taśmy ostrzegawczej, foli PCV,   rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu","mb",18]
[null,null,241,null,"Wycofanie istniejącej linii kablowej YAKY4x25mm2 na odcinku L=6m wraz z wykopem rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu i podłączeniem w słupie oświetleniowym ","kpl.",1]
[null,null,null,"DE.07.07.01.","Roboty Demontażowe","   "]
[null,null,242,null,"Demontaż dwóch halogenów zamontowanych na jednym wysięgniku wraz z oprzewodowaniem i wysięgnikiem - kompletnych wraz z odłączeniem oraz wywiezieniem we wskazane miejsce","kpl.",2]
[null,null,243,null,"Demontaż oprawy oświetleniowej sodowej z źródłem 250W wraz z wysięgnikiem i oprzewodowaniem - kompletnej wraz z odłączeniem oraz wywiezieniem we wskazane miejsce","kpl.",2]
[]
[]
[null,null,244,null,"Demontaż puszki elektrycznej - kompletnej wraz z odłączeniem oraz wywiezieniem we wskazane miejsce","kpl.",3]
[null,null,245,null,"Demontaż słupa oświetleniowego – kompletnego wraz z odłączeniem, wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, wywiezieniem we wskazane miejsce","kpl.",2]
[null,null,246,null,"Demontaż rurki stalowej z kablem YKY 3x 2,5mm2 wraz z odłączeniem i  wywiezieniem we wskazane miejsce","mb",27]
[null,null,247,null,"Demontaż istniejącej linii kablowej YAKY4x25mm2 na wraz z odłączeniem,  wykopem rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu i  wywiezieniem we wskazane miejsce","mb",19]
[]
[]
[{"$nulls":4},"BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA"]
[]
[]
[null,null,null,"DK.01.00.00.","Przygotowanie terenu pod budowę","   "]
[null,null,null,"DK.01.01.00.","Prace rozbiórkowe i roboty ziemne"]
[{"$nulls":4},"Roboty rozbiórkowe"]
[null,null,248,null,"Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -"]
[{"$nulls":4},"trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym","km",0.08]
[null,null,249,null,"Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej"]
[{"$nulls":4},"o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej","m2",156]
[{"$nulls":4},"Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego"]
[{"$nulls":4},"o grubości 10 cm","m2",156]
[]
[{"$nulls":4},"Roboty ziemne"]
[null,null,250,null,"Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,"]
[{"$nulls":4},"rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem"]
[{"$nulls":4},"urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość"]
[{"$nulls":4},"do 1.5 m"]
[{"$nulls":4},"   78m x 1,0m x 1,5m = 117,00m3","m3",117]
[null,null,251,null,"Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych"]
[{"$nulls":4},"głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV","m3",117]
[null,null,252,null,"Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o"]
[{"$nulls":4},"szerokości do 1.5 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi"]
[{"$nulls":4},"w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką","m2",234]
[null,null,253,null,"Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty"]
[{"$nulls":4},"sypkie kat. I-III","m3",117]
[null,null,254,null,"Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o"]
[{"$nulls":4},"poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku"]
[{"$nulls":4},"samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km -"]
[{"$nulls":4},"transport podsypki"]
[{"$nulls":4},"   78m x 0,8m x 0,15m = 9,36 m3","m3",9.36]
[null,null,255,null,"Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm"]
[{"$nulls":4},"   9,36 m2","m2",9.36]
[]
[null,null,null,"DK.02.00.00.","Roboty budowlane w zakresie inżynierii wodnej"]
[]
[null,null,null,"DK.02.01.00.","Roboty montażowe"]
[null,null,256,null,"Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200"]
[{"$nulls":4},"mm","mb",78]
[null,null,257,null,"Układanie rur ochronnych (np. typu AROT), na kablach telekomunika-"]
[{"$nulls":4},"-cyjnych i energetycznych, z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie","mb",3]
[null,null,258,null,"Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie"]
[{"$nulls":4},"rurą teleskopową","szt",3]
[]
[null,null,null,"DK.02.02.00.","Roboty drogowe"]
[null,null,259,null,"Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości"]
[{"$nulls":4},"14 cm na podsypce żwirowej nowej","m2",156]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":4},"mgr inż. Maciej Malinowski"]
[{"$nulls":4},"nr upr.:upr.bud.3988/Gd/89 upr.konstr.-inżyn. w zakr. mostów bez ograniczeń 5088/Gd/91"]
[{"$nulls":4},"rzeczoznawca budowlany w spec. kontr.-inż. w zakresie mostów bez ograniczeń CRRB 152/R/C"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"dr inż. Arkadiusz Sitarski"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}