[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.10.18
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=na działkach nr 193/15, 202/50, 202/18, 202/58, 424/3, 426/3, 427/12, 427/15, 427/16, 428/1, 431/2, 402/3, 551/8, 411/3, 433/1, 413/8, 413/32, 413/33, 413/36, 413/20, 436/3, 437/2, 441/6, 443/2, 450/4, 450/5, 452/2, 445/8 i 445/18 oraz na części działek nr 193/16, 198/17, 200/5, 204, 202/55, 205/1, 427/11, 413/37, 434, 439/6, 445/36, 454, 190 i 401
ni=Gmina Mikołajki;ul. Kolejowa 7;11-730 MIKOŁAJKI
nw=
nk=
sp=
mi=
da=kwiecień 2018 r.
cpv=45000000-7,Roboty budowlane

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=818.455

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Betoniarze gr.III
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1284.874

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Blacharze gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=205.725

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Brukarze gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=176.775

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=15897.176

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Cieśle gr.III
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=590.813

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Dekarze gr.II
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=894.719

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.III
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=592.02

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=48.872

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Malarze gr.III
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=32.242

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Montażyści gr.II
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=178.911

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Montażyści gr.III
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=269.235

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Monterzy gr.II
id=013	3
jm=r-g	149
ce=0
il=43.119

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=014	3
jm=r-g	149
ce=0
il=335.859

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III
id=015	3
jm=r-g	149
ce=0
il=41.95

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II
id=016	3
jm=r-g	149
ce=0
il=965.247

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II
id=017	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.96

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III
id=018	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2.265

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.I
id=019	3
jm=r-g	149
ce=0
il=36.936

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.II
id=020	3
jm=r-g	149
ce=0
il=159.911

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=Palowi gr.II
id=021	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1037.549

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=Palowi gr.III
id=022	3
jm=r-g	149
ce=0
il=465.373

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=Robocizna
id=023	3
jm=r-g	149
ce=0
il=35770.021

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=Robocizna (ATH 1)
id=024	3
jm=r-g	149
ce=0
il=18334.625

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=Robocizna razem
id=025	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1066.222

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=Robotnicy
id=026	3
jm=r-g	149
ce=0
il=6164.307

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=027	3
jm=r-g	149
ce=0
il=18466.162

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=028	3
jm=r-g	149
ce=0
il=405.619

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=Spawacze gr.II
id=029	3
jm=r-g	149
ce=0
il=185.027

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=Ślusarze gr.II
id=030	3
jm=r-g	149
ce=0
il=262.601

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=Tynkarze gr.II
id=031	3
jm=r-g	149
ce=0
il=150.561

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=Tynkarze gr.III
id=032	3
jm=r-g	149
ce=0
il=146.993

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=Zbrojarze gr.II
id=033	3
jm=r-g	149
ce=0
il=6187.496

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Abizol P
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=0
il=2031.372

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony
id=0000002	3
jm=kg	033
ce=0
il=5.907

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Agrowłóknina chroniąca przed przerastaniem chwastów
id=0000003	3
jm=m2	050
ce=0
il=1372.977

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Armatura spłukująca do pisuaru pneumatyczna ręczna
id=0000004	3
jm=kpl	090
ce=0
il=7

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Azofoska
id=0000005	3
jm=t	034
ce=0
il=0.123

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane kl.II
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.137

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane kl.III
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.544

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.II gr.50-100mm
id=0000008	3
jm=m3	060
ce=0
il=9.418

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III
id=0000009	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm
id=0000010	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.484

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm
id=0000011	3
jm=kg	033
ce=0
il=197.6

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm'
id=0000012	3
jm=kg	033
ce=0
il=223.6

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm''
id=0000013	3
jm=kg	033
ce=0
il=2983.76

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Benzyna ekstrakcyjna
id=0000014	3
jm=dm3	066
ce=0
il=4.032

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Beton architektoniczny C25/30
id=0000015	3
jm=m3	060
ce=0
il=13.064

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Beton architektoniczny C25/30 W8
id=0000016	3
jm=m3	060
ce=0
il=6.372

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Beton architektoniczny C30/37
id=0000017	3
jm=m3	060
ce=0
il=60.153

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Beton C 12/15
id=0000018	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.567

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=beton C20/25
id=0000019	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.226

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Beton C25/30 W8
id=0000020	3
jm=m3	060
ce=0
il=143.18

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Beton C30/37
id=0000021	3
jm=m3	060
ce=0
il=47.409

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Beton C30/37 - oczepy
id=0000022	3
jm=m3	060
ce=0
il=743.34

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Beton zwykły
id=0000023	3
jm=m3	060
ce=0
il=6.598

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Beton zwykły B-10
id=0000024	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.23

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Beton zwykły B-20
id=0000025	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.68

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Beton zwykły C 8/10
id=0000026	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.157

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)
id=0000027	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.404

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Beton zwykły C20/25
id=0000028	3
jm=m3	060
ce=0
il=42.542

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Beton zwykły C20/25 (B-25)
id=0000029	3
jm=m3	060
ce=0
il=88.037

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Beton zwykły C25/30
id=0000030	3
jm=m3	060
ce=0
il=306.997

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Beton zwykły C25/30 (B-30)
id=0000031	3
jm=m3	060
ce=0
il=63.76

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Beton zwykły C25/30 (B-30) archietktoniczny
id=0000032	3
jm=m3	060
ce=0
il=20.218

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Beton zwykły C30/37
id=0000033	3
jm=m3	060
ce=0
il=334.554

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Beton zwykły C30/37 (B-37) architektoniczny
id=0000034	3
jm=m3	060
ce=0
il=22.379

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10
id=0000035	3
jm=m3	060
ce=0
il=146.099

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10 (B-10)
id=0000036	3
jm=m3	060
ce=0
il=67.302

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=0000037	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.873

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10
id=0000038	3
jm=m3	060
ce=0
il=50.83

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Blacha stal.trapez.z powł.aluzynk gr.0,7mm
id=0000039	3
jm=m2	050
ce=0
il=219.456

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=599.301

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Bloczki betonowe 25x12x14 cm
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=2518.53

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=3936.21

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Bloki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=3165.607

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=515.419

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Brzoza pożyteczna 'Doorenbos', Wpa 300-350 cm
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Byliny-3szt./m2
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=352

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Byliny-4szt./m2
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=1031.1

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Byliny-5szt./m2
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=1648.4

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Byliny-6szt./m2
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=177.94

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Byliny-7szt./m2
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=2331.85

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Byliny-9szt./m2
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=415.8

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Cement portlandzki 25 z dodatkami
id=0000052	3
jm=t	034
ce=0
il=0.183

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Cement portlandzki 35
id=0000053	3
jm=t	034
ce=0
il=3.02

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Cement portlandzki 35 bez dodatków
id=0000054	3
jm=t	034
ce=0
il=2.498

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków
id=0000055	3
jm=t	034
ce=0
il=0.157

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków
id=0000056	3
jm=t	034
ce=0
il=0.028

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=0000057	3
jm=t	034
ce=0
il=61.019

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Chudy beton C8/10
id=0000058	3
jm=m3	060
ce=0
il=20.718

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne 300x300mm
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne 500x300mm
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne 600x300mm
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Czujki ruchu 180 st.
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=0000064	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.524

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=0000065	3
jm=m3	060
ce=0
il=8.555

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=0000066	3
jm=m3	060
ce=0
il=8.869

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
id=0000067	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.521

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
id=0000068	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.069

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
id=0000069	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.268

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm
id=0000070	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.001

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane wymiarowe kl.II 28-45mm
id=0000071	3
jm=m3	060
ce=0
il=81.355

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Deski tarasowe z drewna BADI, ryflowane, zaimpregnowane wg secyfikacji
id=0000072	3
jm=m2	050
ce=0
il=2108.107

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Dodatkowe wyposazenie studzienki spusowej wg projektu
id=0000073	3
jm=kpl	090
ce=0
il=13

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Dodatkowe wyposazenie studzienki wodomierzowej wg projektu
id=0000074	3
jm=kpl	090
ce=0
il=8

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Drewno na stemple
id=0000075	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.438

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Drewno na stemple (korowane, nasycone)
id=0000076	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.729

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane 12-14cm
id=0000077	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane 16-18cm
id=0000078	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.05

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, dł.8,9m
id=0000079	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.009

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Drewno na stemple korowane
id=0000080	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.118

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Drewno okrągłe na stemple budowlane
id=0000081	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.093

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Drewno opałowe
id=0000082	3
jm=kg	033
ce=0
il=1416.907

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Drut stalowy miękki 5mm
id=0000083	3
jm=kg	033
ce=0
il=40

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły
id=0000084	3
jm=kg	033
ce=0
il=42.025

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
id=0000085	3
jm=kg	033
ce=0
il=45.234

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Drut stalowy śr. 1 mm
id=0000086	3
jm=kg	033
ce=0
il=4.8

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Drut stalowy śr. 3 mm
id=0000087	3
jm=kg	033
ce=0
il=192

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Drzewa
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.73

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Ekran przeciwkorzenny, wys. 1000 mm
id=0000089	3
jm=m	040
ce=0
il=132

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Ekran przeciwkorzenny, wys. 300 mm
id=0000090	3
jm=m	040
ce=0
il=325

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Elektrody stalowe do spawania stali węglowych
id=0000091	3
jm=szt	020
ce=0
il=246.125

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Elementy konstrukcji stalowych zabezp. antykorozyjnie
id=0000092	3
jm=t	034
ce=0
il=0.069

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Elementy prefabrykowane - płyty pełne
id=0000093	3
jm=m3	060
ce=0
il=979.96

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Emalia olejno-żywiczna
id=0000094	3
jm=dm3	066
ce=0
il=9.198

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Emulsja asfaltowa izolacyjna
id=0000095	3
jm=kg	033
ce=0
il=207.52

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Emulsja asfaltowa izolacyjna Alsan
id=0000096	3
jm=kg	033
ce=0
il=393.696

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Emulsja bitumiczna grubowarstwowa
id=0000097	3
jm=kg	033
ce=0
il=148.33

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Emulsja bitumiczna gruntująca na podłoża betonowe
id=0000098	3
jm=kg	033
ce=0
il=19.968

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Farba emulsyjna
id=0000099	3
jm=dm3	066
ce=0
il=68.327

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Farba ftalowa nawierzchniowa
id=0000100	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.72

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Farba olejno-żywiczna przeciwrdzewna cynkowa 60% metaliczna
id=0000101	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.72

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Fasety np. IZOHAN IZOBUD WM
id=0000102	3
jm=kg	033
ce=0
il=691.731

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm
id=0000103	3
jm=m2	050
ce=0
il=2812.32

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Folia kubełkowa
id=0000104	3
jm=m2	050
ce=0
il=719.341

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Folia polietylenowa 0,2mm
id=0000105	3
jm=m2	050
ce=0
il=818.4

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Folia w płynie
id=0000106	3
jm=kg	033
ce=0
il=711.36

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Fundmanet betonowy
id=0000107	3
jm=szt	020
ce=0
il=143

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Gaz propan-butan
id=0000108	3
jm=kg	033
ce=0
il=7.378

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Gaz propanowo-butanowy płynny
id=0000109	3
jm=kg	033
ce=0
il=596.97

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Georuszt trójosiowy wys. 20cm
id=0000110	3
jm=m2	050
ce=0
il=145

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Georuszt trójosiowy wys. 25cm
id=0000111	3
jm=m2	050
ce=0
il=7330

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Geowłóknina
id=0000112	3
jm=m2	050
ce=0
il=5059.595

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Gładź szpachlowa
id=0000113	3
jm=kg	033
ce=0
il=617.416

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Gniazda podtynkowe 230V/16A
id=0000114	3
jm=szt	020
ce=0
il=32.64

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Grot stalowy
id=0000115	3
jm=szt	020
ce=0
il=90

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Grunt np. IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7
id=0000116	3
jm=kg	033
ce=0
il=138.347

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Grunt np. IZOHAN IZOBUD WL
id=0000117	3
jm=kg	033
ce=0
il=130.79

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Gruz
id=0000118	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.585

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Gwoździe budowlane gołe
id=0000119	3
jm=kg	033
ce=0
il=51.639

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000120	3
jm=kg	033
ce=0
il=4266.8

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Haki i uchwyty do rur
id=0000121	3
jm=szt	020
ce=0
il=41

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Hydranty żeliwne podziemne DN 80
id=0000122	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Hydroizolacja np. IZOHAN IZOBUD WL
id=0000123	3
jm=kg	033
ce=0
il=384.028

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Hydroizolacja np. IZOHAN IZOBUD WM 2K
id=0000124	3
jm=kg	033
ce=0
il=1034.615

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
id=0000125	3
jm=m2	050
ce=0
il=119.305

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 60 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
id=0000126	3
jm=m2	050
ce=0
il=21.532

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 2x1,5mm2
id=0000127	3
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Kabel światłowodowy FO MM OM3 – 50/125
id=0000128	3
jm=m	040
ce=0
il=3200

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Kabel YKY 0,6/1kV, NYY-J/O 0,6/1kV, 5x6  mm2
id=0000129	3
jm=m	040
ce=0
il=6963.84

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Kamera CCTV IP
id=0000130	3
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Kapturek termokurczliwy KTK lub KTKW
id=0000131	3
jm=szt	020
ce=0
il=96

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Karbolineum węglowe
id=0000132	3
jm=kg	033
ce=0
il=12.48

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Kasztanowiec biały 'Pyramidalis', Pa 220-250, 30-35 cm
id=0000133	3
jm=szt	020
ce=0
il=17

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Kątownikze stali kortenowskiej 60x60x5mm
id=0000134	3
jm=m	040
ce=0
il=921

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Keramzyt
id=0000135	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.407

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Keramzyt, frakcja 8-16 mm
id=0000136	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.004

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Kinety PE 200
id=0000137	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Kinety PE 200 d=600
id=0000138	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Kit epoksydowy K-1
id=0000139	3
jm=kg	033
ce=0
il=48

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Klamry ciesielskie
id=0000140	3
jm=kg	033
ce=0
il=2153.858

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Klamry ciesielskie 10x250mm
id=0000141	3
jm=kg	033
ce=0
il=62

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Klamry ciesielskie typ U
id=0000142	3
jm=kg	033
ce=0
il=621.506

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Klej
id=0000143	3
jm=dm3	066
ce=0
il=4.641

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Klej na bazie kauczuku syntetycznego
id=0000144	3
jm=kg	033
ce=0
il=9.59

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Klipsy montażowe
id=0000145	3
jm=szt	020
ce=0
il=2111.4

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Kolana PE 110
id=0000146	3
jm=szt	020
ce=0
il=42

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Kolanka żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu
id=0000147	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Kołki rozporowe
id=0000148	3
jm=kpl.
ce=0
il=4660.343

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Kołki rozporowe
id=0000149	3
jm=szt	020
ce=0
il=803.74

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
id=0000150	3
jm=szt	020
ce=0
il=336

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Kołnierze stalowe ocynkowane luźne DN 100
id=0000151	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Kołnierze stalowe ocynkowane luźne DN 150
id=0000152	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Kołnierze stalowe ocynkowane luźne dn 200
id=0000153	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Kołnierze stalowe ocynkowane luźne DN 80
id=0000154	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Kołnierze ślepe
id=0000155	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Kominki wentylacyjne
id=0000156	3
jm=szt	020
ce=0
il=25.392

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Konstrukcja stalowa ocynkowana
id=0000157	3
jm=t	034
ce=0
il=2.856

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Konstrukcja stalowa- stal ocynkowana
id=0000158	3
jm=t	034
ce=0
il=7.284

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Konstrukcje podwieszeń długości 4,0m
id=0000159	3
jm=kpl	090
ce=0
il=0.85

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Kora przekompostowana, frakcja 10-20 lub 20-40 mm
id=0000160	3
jm=m3	060
ce=0
il=127.65

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane o średnicy 15mm
id=0000161	3
jm=szt	020
ce=0
il=168

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Koryta przelewowe drewniane
id=0000162	3
jm=kpl	090
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Kostka brukowa prostokątnagr. 6cm
id=0000163	3
jm=szt	020
ce=0
il=293.362

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Kostka kamienna (czerwony granit, cięty z powierzchnią płomieniowaną) 20x10cm gr. 10cm
id=0000164	3
jm=m2	050
ce=0
il=242.05

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Kostka kamienna (czerwony granit, cięty z powierzchnią płominiowaną ) 20x10cm gr. 6cm
id=0000165	3
jm=m2	050
ce=0
il=267.254

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Kosz na śmieci
id=0000166	3
jm=szt	020
ce=0
il=43

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Kotwy do obrzeża, wys.25 cm
id=0000167	3
jm=szt	020
ce=0
il=621

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II
id=0000168	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.495

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste nasycone kl.II  16x16cm
id=0000169	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.95

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste nasycone kl.II
id=0000170	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.3

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste nasycone kl.II 100x100mm
id=0000171	3
jm=m3	060
ce=0
il=6.113

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste wymiarowe
id=0000172	3
jm=m3	060
ce=0
il=50.974

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm
id=0000173	3
jm=m	040
ce=0
il=1057.74

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30cm
id=0000174	3
jm=m	040
ce=0
il=9.09

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Krążek betonowy 560/180
id=0000175	3
jm=szt	020
ce=0
il=34

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Kręgi betonowe o wysokości 0,5m
id=0000176	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Kręgi betonowe z dnem o wysokości 0,5m
id=0000177	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe
id=0000178	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Króćce żeliwne jednokołnierzowe FW  25mm do rur z tworzyw sztucznych
id=0000179	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Króćce żeliwne jednokołnierzowe FW  50mm do rur z tworzyw sztucznych
id=0000180	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Króćce żeliwne jednokołnierzowe FW  80mm do rur z tworzyw sztucznych
id=0000181	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Króćce żeliwne jednokołnierzowe FW 100mm do rur z tworzyw sztucznych
id=0000182	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Krzew liściasty
id=0000183	3
jm=szt	020
ce=0
il=241.3

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Krzew okrywowy (OKR)
id=0000184	3
jm=szt	020
ce=0
il=63.42

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Krzewy okrywowe (OKR)
id=0000185	3
jm=szt	020
ce=0
il=1057

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Kształtka went.A/I 600-1800mm z bl.ocynk.
id=0000186	3
jm=m2	050
ce=0
il=4.145

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Kształtka wentyl."Spiro" do fi 200 mm
id=0000187	3
jm=m2	050
ce=0
il=13.276

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Kształtka wentyl."Spiro" fi 200 - 400 mm
id=0000188	3
jm=m2	050
ce=0
il=16.877

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Kształtki 16mm
id=0000189	3
jm=szt	020
ce=0
il=106.546

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Kształtki 20mm
id=0000190	3
jm=szt	020
ce=0
il=29.522

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Kształtki 25mm
id=0000191	3
jm=szt	020
ce=0
il=52.246

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Kształtki 32mm
id=0000192	3
jm=szt	020
ce=0
il=12.139

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Kształtki 40mm
id=0000193	3
jm=szt	020
ce=0
il=11.421

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Kształtki do rur PE z gwintem
id=0000194	3
jm=szt	020
ce=0
il=418.6

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Kształtki elektrooporowe PE, PEHD De 63
id=0000195	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Kształtki z gwintem o średnicy 15x1/2"
id=0000196	3
jm=szt	020
ce=0
il=25.75

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu
id=0000197	3
jm=szt	020
ce=0
il=117.72

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=Kształtki z polietyylenu
id=0000198	3
jm=szt	020
ce=0
il=61.04

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Kształtki z PVC ciśnieniowe gwintowane  20mm
id=0000199	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.111

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne  50mm
id=0000200	3
jm=szt	020
ce=0
il=218.02

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne  75mm
id=0000201	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.888

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne 110mm
id=0000202	3
jm=szt	020
ce=0
il=238.554

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne 160mm
id=0000203	3
jm=szt	020
ce=0
il=19.596

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Lakier asfaltowy
id=0000204	3
jm=dm3	066
ce=0
il=31.92

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=Legary - graniaki z drewna BADI 45x70mm, w rostawie osiowym równym 50cm
id=0000205	3
jm=mb
ce=0
il=4216.212

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
id=0000206	3
jm=kg	033
ce=0
il=870.72

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=Łaty iglaste kl.III
id=0000207	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.563

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Łaty iglaste nasycone kl.II
id=0000208	3
jm=m3	060
ce=0
il=8.386

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Łaty z drewna dębowego (1)
id=0000209	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne
id=0000210	3
jm=szt	020
ce=0
il=7.14

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne schodowe
id=0000211	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Łączniki rozporowe
id=0000212	3
jm=szt	020
ce=0
il=265.761

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=Łączniki stalowe
id=0000213	3
jm=szt	020
ce=0
il=441.698

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=Łączniki z polipropylenu
id=0000214	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.374

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Łączniki żeliwne ocynkowane  15mm
id=0000215	3
jm=szt	020
ce=0
il=26.78

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Masa asfaltowa
id=0000216	3
jm=kg	033
ce=0
il=42.882

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Masa hydroizolacyjno-klejąca np. IZOHAN IZOBUD WK
id=0000217	3
jm=kg	033
ce=0
il=338.623

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Masa szpachlowa - sucha mieszanka
id=0000218	3
jm=kg	033
ce=0
il=76.428

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=Maszt 0,2m na izolatorze
id=0000219	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Mata trzcinowa, wys. 200 cm
id=0000220	3
jm=m	040
ce=0
il=8.5

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0060
id=0000221	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0105
id=0000222	3
jm=szt	020
ce=0
il=32

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Maty grzewcze -CM-1-105-0180
id=0000223	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0180
id=0000224	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0220
id=0000225	3
jm=szt	020
ce=0
il=27

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0460
id=0000226	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0560
id=0000227	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton)
id=0000228	3
jm=m3	060
ce=0
il=30.761

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego
id=0000229	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.04

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Mieszanka nasion kwiatów jednorocznych
id=0000230	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.04

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Mieszanka nasion na łąkę kwietną
id=0000231	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.472

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Mieszanka nasion traw gazonowych
id=0000232	3
jm=kg	033
ce=0
il=16.416

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/63
id=0000233	3
jm=t	034
ce=0
il=3746.827

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30, frakacja 0/63
id=0000234	3
jm=t	034
ce=0
il=4219.116

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze
id=0000235	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=Nasuwki na rury PVC ciśnieniowe typu NW-W  50mm
id=0000236	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Nasuwki na rury PVC ciśnieniowe typu NW-W  80mm
id=0000237	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Nawiertki wodociagowe  rurowe żeliwne do rur PE PN 16 , kołnierzowe z siodełkiem  i opaską stalową  110/2"
id=0000238	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Obrzeże trawnikowe, wys. 45 mm
id=0000239	3
jm=szt	020
ce=0
il=207

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Obudowy do zasuw żeliwne
id=0000240	3
jm=szt	020
ce=0
il=46

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=OKAN Deck z profili 43x70mm.
id=0000241	3
jm=mb
ce=0
il=11671.676

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=Olsza czarna 'Imperialis', Pa 180-220, 16-18 cm
id=0000242	3
jm=szt	020
ce=0
il=17

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Opaska oznaczeniowa kabla
id=0000243	3
jm=szt	020
ce=0
il=96

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=Opaski (klamry) do geokraty
id=0000244	3
jm=szt	020
ce=0
il=13903.5

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=Opaski kablowe OKi
id=0000245	3
jm=szt	020
ce=0
il=669.6

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Opornik kamienny wtopiony 12x25cm (czerwony granit cięty)
id=0000246	3
jm=m	040
ce=0
il=67.67

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=Opornik kamienny wynisiony12x25cm
id=0000247	3
jm=m	040
ce=0
il=25.25

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa ozn. Z1 33531
id=0000248	3
jm=kpl	090
ce=0
il=270

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa ozn. Z2 34034
id=0000249	3
jm=kpl	090
ce=0
il=49

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa ozn. Z3 33542
id=0000250	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa ozn. Z4 34837
id=0000251	3
jm=kpl	090
ce=0
il=16

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa ozn. Z5 33529
id=0000252	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa ozn. Z6 34700
id=0000253	3
jm=kpl	090
ce=0
il=13

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa ozn. Z7 34036
id=0000254	3
jm=kpl	090
ce=0
il=5

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa ozn. Z8 34046
id=0000255	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona "A1"
id=0000256	3
jm=kpl	090
ce=0
il=16

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona "A2"
id=0000257	3
jm=kpl	090
ce=0
il=43

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona "Aw1"
id=0000258	3
jm=kpl	090
ce=0
il=13

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona "Aw2"
id=0000259	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona "Ew1"
id=0000260	3
jm=kpl	090
ce=0
il=11

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=Oprawy typ 84426 - Compact Downlight 1xLED 8W neutral white
id=0000261	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Oprawy typ 84436 - Compact Downlight oval flood 1xLED 8W neutral white
id=0000262	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Oprawy typ 84466 - Compact Lens wallwasher 1xLED 8W neutral white
id=0000263	3
jm=szt	020
ce=0
il=38

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Oprawy typ D - Compacy Downlight 1xLED 16W neutral white
id=0000264	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=Oprawy typ F - Compact Lens wallwasher 1xLED 8W neutral white
id=0000265	3
jm=kpl	090
ce=0
il=7

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Oprawy typ I - ERCO 84436000 Compact downlight oval flood 1xLED 8W neutral white
id=0000266	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Oprawy typ J - ERCO 84438000 Compact Recessed Luminares 1xLED 16W
id=0000267	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=OSB22
id=0000268	3
jm=m3	060
ce=0
il=12.514

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=OSB25
id=0000269	3
jm=m3	060
ce=0
il=8.312

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 110mm
id=0000270	3
jm=m	040
ce=0
il=2675.92

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75mm
id=0000271	3
jm=m	040
ce=0
il=3876

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=Osłony przewodów
id=0000272	3
jm=szt	020
ce=0
il=17.7

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=Ostrzegawcze płyty dotykowe
id=0000273	3
jm=m2	050
ce=0
il=624.54

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=Otoczaki 15-30cm
id=0000274	3
jm=t	034
ce=0
il=2970

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=Otuliny z pianki PE grubości  9mm/16mm
id=0000275	3
jm=m	040
ce=0
il=71.28

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=Otuliny z pianki PE grubości  9mm/20mm
id=0000276	3
jm=m	040
ce=0
il=23.65

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=Otuliny z pianki PE grubości  9mm/25mm
id=0000277	3
jm=m	040
ce=0
il=49.83

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=Otuliny z pianki PE grubości  9mm/32mm
id=0000278	3
jm=m	040
ce=0
il=21.89

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=Otuliny z pianki PE grubości  9mm/40mm
id=0000279	3
jm=m	040
ce=0
il=26.73

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=Otuliny z pianki PE grubości 20mm/16mm
id=0000280	3
jm=m	040
ce=0
il=130.79

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=Otuliny z pianki PE grubości 20mm/20mm
id=0000281	3
jm=m	040
ce=0
il=32.34

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=Otuliny z pianki PE grubości 25mm/25mm
id=0000282	3
jm=m	040
ce=0
il=30.58

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=Pale drewniane fi10cm - średnia długość 400cm
id=0000283	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=Pale drewniane fi20cm - średnia długość 300cm
id=0000284	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.36

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=Pale drewniane fi20cm - średnia długość 400cm
id=0000285	3
jm=szt	020
ce=0
il=16.32

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=Pale drewniane fi20cm - średnia długość 470cm
id=0000286	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=Pale drewniane fi25cm - średnia długość 350cm
id=0000287	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Pale drewniane fi25cm - średnia długość 400cm
id=0000288	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=Pale drewniane fi25cm - średnia długość 450cm
id=0000289	3
jm=szt	020
ce=0
il=14.28

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=Pale drewniane fi25cm - średnia długość 500cm
id=0000290	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=Pale drewniane fi25cm - średnia długość 550cm
id=0000291	3
jm=szt	020
ce=0
il=20.4

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Pale drewniane fi30cm - średnia długość 500cm
id=0000292	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe
id=0000293	3
jm=t	034
ce=0
il=1.358

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=Papa podkładowa klejona do styropianu, samoprzylepna;
id=0000294	3
jm=m2	050
ce=0
il=19.55

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=Papa termozgrzewalna 180 podkładowa
id=0000295	3
jm=m2	050
ce=0
il=1089.387

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=Papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypką, zgrzewana na całości
id=0000296	3
jm=m2	050
ce=0
il=19.55

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Papa termozgrzewalna np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5
id=0000297	3
jm=m2	050
ce=0
il=1590.982

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=Papa termozgrzewalna paroizolacyjna
id=0000298	3
jm=m2	050
ce=0
il=351.265

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
id=0000299	3
jm=m2	050
ce=0
il=1150.471

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=Papier ścierny
id=0000300	3
jm=ark	116
ce=0
il=15.007

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=Papier ścierny
id=0000301	3
jm=m2	050
ce=0
il=0.612

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Piasek
id=0000302	3
jm=m3	060
ce=0
il=2098.446

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych
id=0000303	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.044

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany
id=0000304	3
jm=m3	060
ce=0
il=398.696

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Pierścienie korygujące pod właz
id=0000305	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=Pierścienie odciążające żelbetowe dla studni 1200
id=0000306	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=Pierścienie odgałęźne
id=0000307	3
jm=szt	020
ce=0
il=117.3

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=Pierścień odciążający
id=0000308	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=Płyta betonowa 10x45x75cm
id=0000309	3
jm=m	040
ce=0
il=216.24

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=Płyta kamienna - czerwony granit, cięta 10x100x45cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm
id=0000310	3
jm=m	040
ce=0
il=34.34

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=Płyta styrop.odm.100, lamin.2-str. gr.10cm
id=0000311	3
jm=m2	050
ce=0
il=441.247

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=Płytki podłogowe gresowe kl.C
id=0000312	3
jm=m2	050
ce=0
il=258.363

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm
id=0000313	3
jm=m2	050
ce=0
il=497.952

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=Płyty betonowe gr. 10cm
id=0000314	3
jm=m2	050
ce=0
il=11574.15

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.22mm
id=0000315	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.433

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS
id=0000316	3
jm=m2	050
ce=0
il=357.822

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=Płyty nastudzienne z otworem
id=0000317	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=Płyty styrop.EPS 200-036(dach/podłoga/park
id=0000318	3
jm=m3	060
ce=0
il=52.243

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl.150mm
id=0000319	3
jm=m2	050
ce=0
il=231.746

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=Pnącza
id=0000320	3
jm=szt	020
ce=0
il=544.84

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=Podchloryn sodowy
id=0000321	3
jm=kg	033
ce=0
il=4

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=Podejście pod baterię
id=0000322	3
jm=szt	020
ce=0
il=168

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=Podkładki gumowe 80x80x20mm
id=0000323	3
jm=szt	020
ce=0
il=4216.212

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl. typ A 600-1000 mm
id=0000324	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.699

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ C 200 - 400 mm
id=0000325	3
jm=szt	020
ce=0
il=23.862

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ C do 200 mm
id=0000326	3
jm=szt	020
ce=0
il=38

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=Podstopnice z blachy CORTENOWEJ
id=0000327	3
jm=m	040
ce=0
il=146.59

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=Pokrywa żeliwna
id=0000328	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=Pospółka
id=0000329	3
jm=m3	060
ce=0
il=22.786

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=Poziome listwy z garniaków z drewna OKAN 43x70mm
id=0000330	3
jm=mb
ce=0
il=1606.208

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8
id=0000331	3
jm=kg	033
ce=0
il=148.2

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=Pręty zbrojeniowe gładkie  4-10mm
id=0000332	3
jm=kg	033
ce=0
il=2574.525

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=Pręty zbrojeniowe żebrowane
id=0000333	3
jm=t	034
ce=0
il=129.842

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=Pręty żebrowane 8-14 mm
id=0000334	3
jm=t	034
ce=0
il=11.551

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=Przepompownia ściekow PS-1do PS-4 Q=6,36l/s h=8,97z włazem i oprzyrządowaniem
id=0000335	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=Przepompownia ściekow PS-5 Q=5,64l/s H=1,99mz włazem i oprzyrządowaniem
id=0000336	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=Przewód odgromowy w izolacji wysokonapięciowej
id=0000337	3
jm=m	040
ce=0
il=70

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Przewód typu: LgY 450/750V / H07V-K, 10  mm2
id=0000338	3
jm=m	040
ce=0
il=62.4

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=Przewód typu: LgY 450/750V / H07V-K, 6  mm2
id=0000339	3
jm=m	040
ce=0
il=62.4

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=Przewód typu: YDYp 300/500V, 3x1,5  mm2
id=0000340	3
jm=m	040
ce=0
il=2988.96

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=Przewód UTP 4x2x0,5
id=0000341	3
jm=m	040
ce=0
il=1600

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=Przewód went.A/I 600-1800mm z bl.ocynk.
id=0000342	3
jm=m2	050
ce=0
il=5.88

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=Przewód wentyl."Spiro" fi 100 do 200 mm
id=0000343	3
jm=m2	050
ce=0
il=34.338

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=Przewód wentyl."Spiro" fi 200 do 400 mm
id=0000344	3
jm=m2	050
ce=0
il=43.651

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2
id=0000345	3
jm=m	040
ce=0
il=197.6

[RMS ZEST 435]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 5x2,5mm2
id=0000346	3
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=Przycisk PWP
id=0000347	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym
id=0000348	3
jm=szt	020
ce=0
il=25

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=Puszki izolacyjne podtynkowe 60mm
id=0000349	3
jm=szt	020
ce=0
il=32.64

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=Puszki izolacyjne podtynkowe 80 mm
id=0000350	3
jm=szt	020
ce=0
il=117.3

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=Rekuperator
id=0000351	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=Rośliny dwuletnie
id=0000352	3
jm=szt	020
ce=0
il=173.88

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=Rozbudowa istn rozdzielnicy ZRO
id=0000353	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=Rozcieńczalnik
id=0000354	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.227

[RMS ZEST 445]
ty=M
na=Rozdzielnica Pp punkt poboru prądu
id=0000355	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=Rozdzielnica R1
id=0000356	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 447]
ty=M
na=Rozdzielnica R2
id=0000357	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 448]
ty=M
na=Rozdzielnica R3, R4, R5, R6
id=0000358	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 449]
ty=M
na=Rozdzielnica RBC
id=0000359	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 450]
ty=M
na=Rozdzielnica RBD
id=0000360	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=Rozdzielnica RC
id=0000361	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 452]
ty=M
na=Rozdzielnica RD
id=0000362	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 453]
ty=M
na=Rozdzielnica RPWA, RPWB
id=0000363	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 454]
ty=M
na=Rozdzielnica RW1
id=0000364	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=Rozdzielnica RW2
id=0000365	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=Rozdzielnica RW4
id=0000366	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 457]
ty=M
na=Rozdzielnica RW6
id=0000367	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=Rozdzielnica RZ1
id=0000368	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 459]
ty=M
na=Rozdzielnica RZ2
id=0000369	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 460]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania
id=0000370	3
jm=kg	033
ce=0
il=347.261

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do izolacji
id=0000371	3
jm=kg	033
ce=0
il=225.047

[RMS ZEST 462]
ty=M
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 16x2,0mm
id=0000372	3
jm=m	040
ce=0
il=202.07

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 20x2,25mm
id=0000373	3
jm=m	040
ce=0
il=55.99

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 25x2,5mm
id=0000374	3
jm=m	040
ce=0
il=79.788

[RMS ZEST 465]
ty=M
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 32x3,0mm
id=0000375	3
jm=m	040
ce=0
il=21.492

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 40x4,0mm
id=0000376	3
jm=m	040
ce=0
il=26.244

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=Rury drenażowe o średnicy 100mm
id=0000377	3
jm=m	040
ce=0
il=60.791

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=Rury odgromowa
id=0000378	3
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=Rury PE -PEX 25*2,5
id=0000379	3
jm=m	040
ce=0
il=576.8

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=Rury PE-PEX 16*2,0
id=0000380	3
jm=m	040
ce=0
il=80.34

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=Rury peszle
id=0000381	3
jm=m	040
ce=0
il=765.45

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=Rury PVC  SN 8 SDR 34 kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 200 mm
id=0000382	3
jm=m	040
ce=0
il=43.962

[RMS ZEST 473]
ty=M
na=Rury PVC SN 8 SDR 34 kanalizacji zewnętrznej kielichowe  o śr.. 160 mm
id=0000383	3
jm=m	040
ce=0
il=14.994

[RMS ZEST 474]
ty=M
na=Rury S zgrzewane elektrycznie 57/3,5mm
id=0000384	3
jm=m	040
ce=0
il=116.1

[RMS ZEST 475]
ty=M
na=Rury spustowe z PCW  75mm
id=0000385	3
jm=m	040
ce=0
il=79.891

[RMS ZEST 476]
ty=M
na=Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm
id=0000386	3
jm=m	040
ce=0
il=27

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=Rury teleskopowe
id=0000387	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 477]
ty=M
na=Rury teleskopowe d=600
id=0000388	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 160/110mm
id=0000389	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 500]
ty=M
na=Rury z polietylenu
id=0000390	3
jm=m	040
ce=0
il=14.58

[RMS ZEST 492]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE 100 SDR 17 d= 25mm
id=0000391	3
jm=m	040
ce=0
il=99.96

[RMS ZEST 493]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE 100 SDR 17 d= 32mm
id=0000392	3
jm=m	040
ce=0
il=60.18

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE 100 SDR 17 d= 40mm
id=0000393	3
jm=m	040
ce=0
il=99.45

[RMS ZEST 495]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE 100 SDR 17 d=110*6,6mm PN 10
id=0000394	3
jm=m	040
ce=0
il=1164.228

[RMS ZEST 496]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE 100 SDR17 d= 90mm
id=0000395	3
jm=m	040
ce=0
il=33.66

[RMS ZEST 497]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE 100 SDR17 PN 10  d= 90mm
id=0000396	3
jm=m	040
ce=0
il=15.198

[RMS ZEST 498]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE100 SDR 17 d=  63mm
id=0000397	3
jm=m	040
ce=0
il=71.706

[RMS ZEST 499]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE100 SDR 17 PN 10 d=  50mm
id=0000398	3
jm=m	040
ce=0
il=98.532

[RMS ZEST 502]
ty=M
na=Rury z PP kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm
id=0000399	3
jm=m	040
ce=0
il=17.136

[RMS ZEST 503]
ty=M
na=Rury z PP kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=315mm
id=0000400	3
jm=m	040
ce=0
il=12.444

[RMS ZEST 504]
ty=M
na=Rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o średnicy  20mm
id=0000401	3
jm=m	040
ce=0
il=7.038

[RMS ZEST 505]
ty=M
na=Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe  50mm
id=0000402	3
jm=m	040
ce=0
il=54.72

[RMS ZEST 506]
ty=M
na=Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe  75mm
id=0000403	3
jm=m	040
ce=0
il=9.595

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe 110mm
id=0000404	3
jm=m	040
ce=0
il=158.756

[RMS ZEST 508]
ty=M
na=Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe 160mm
id=0000405	3
jm=m	040
ce=0
il=23.856

[RMS ZEST 509]
ty=M
na=Rynny dachowe z PCW 125mm
id=0000406	3
jm=m	040
ce=0
il=62.233

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=Sklejka iglasta wodoodporna
id=0000407	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.955

[RMS ZEST 511]
ty=M
na=Skrzynka odgromowa do gruntu
id=0000408	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 512]
ty=M
na=Skrzynki żeliwne do hydrantów
id=0000409	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 513]
ty=M
na=Skrzynki żeliwne do zasuw
id=0000410	3
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 514]
ty=M
na=Skrzynki żeliwne uliczne do zasuwy
id=0000411	3
jm=szt	020
ce=0
il=34

[RMS ZEST 515]
ty=M
na=Słupki drewniane  d=70mm
id=0000412	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.246

[RMS ZEST 516]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śr.120mm
id=0000413	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.402

[RMS ZEST 517]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=0000414	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.101

[RMS ZEST 518]
ty=M
na=Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm
id=0000415	3
jm=szt	020
ce=0
il=100.44

[RMS ZEST 519]
ty=M
na=Słupki z rur stalowych  70mm
id=0000416	3
jm=kg	033
ce=0
il=255.19

[RMS ZEST 520]
ty=M
na=Słupy stalowe
id=0000417	3
jm=szt	020
ce=0
il=143

[RMS ZEST 522]
ty=M
na=Spirytus denaturowy
id=0000418	3
jm=dm3	066
ce=0
il=4.945

[RMS ZEST 523]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane LC60
id=0000419	3
jm=kg	033
ce=0
il=6.061

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
id=0000420	3
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 525]
ty=M
na=STUDNIA TELEKOMUNIKACYJNA NP. AROT 50/90 BS Z POKRYWĄ LG 50 DD
id=0000421	3
jm=szt	020
ce=0
il=52

[RMS ZEST 526]
ty=M
na=Studzienka wodociągowa systemowa o średnicy 550/425mm z wodomierzem i zaworem antyskazeniowym
id=0000422	3
jm=kpl	090
ce=0
il=8

[RMS ZEST 527]
ty=M
na=Studzienki rozdzielcze, rewizyjne
id=0000423	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 528]
ty=M
na=Styropian XPS gr. 15cm
id=0000424	3
jm=m2	050
ce=0
il=270.898

[RMS ZEST 529]
ty=M
na=Substrat do sadzenia drzew
id=0000425	3
jm=m3	060
ce=0
il=35

[RMS ZEST 530]
ty=M
na=Switch + rejestrator w bud. C
id=0000426	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 531]
ty=M
na=Switch przemysłowy 6xLPD2 + szafka herm, 1xLPD3 + szafka herm,
id=0000427	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 532]
ty=M
na=Switch przemysłowy LPD2 + szafka herm, LPD3 + szafka herm, LPD4 + szafka herm
id=0000428	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 535]
ty=M
na=Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze
id=0000429	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 536]
ty=M
na=System napowietrzająco-nawadniający wlew HDPE
id=0000430	3
jm=kpl	090
ce=0
il=25

[RMS ZEST 537]
ty=M
na=System napowietrzająco-nawadniający, wlew aluminiowy
id=0000431	3
jm=kpl	090
ce=0
il=28

[RMS ZEST 538]
ty=M
na=Szpilki do geokraty typu J
id=0000432	3
jm=szt	020
ce=0
il=1749.15

[RMS ZEST 539]
ty=M
na=Szpilki do geokraty typu U
id=0000433	3
jm=szt	020
ce=0
il=127.075

[RMS ZEST 540]
ty=M
na=Szpilki do geowłókniny
id=0000434	3
jm=szt	020
ce=0
il=442.42

[RMS ZEST 541]
ty=M
na=Szyna uziemiająca GSU
id=0000435	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 542]
ty=M
na=Szyny montażowe
id=0000436	3
jm=szt	020
ce=0
il=84

[RMS ZEST 543]
ty=M
na=Ścianki szczelne - długość całkowita 11,00m - Hoesch 2500
id=0000437	3
jm=m	040
ce=0
il=196.136

[RMS ZEST 544]
ty=M
na=Środek antyadhezyjny
id=0000438	3
jm=kg	033
ce=0
il=218.25

[RMS ZEST 545]
ty=M
na=Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy
id=0000439	3
jm=kg	033
ce=0
il=90.895

[RMS ZEST 546]
ty=M
na=Środek przeciw przyczepności betonu
id=0000440	3
jm=kg	033
ce=0
il=2059.617

[RMS ZEST 547]
ty=M
na=Środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe''
id=0000441	3
jm=dm3	066
ce=0
il=421.621

[RMS ZEST 548]
ty=M
na=Śruby  M8x 50mm kpl
id=0000442	3
jm=kg	033
ce=0
il=48.441

[RMS ZEST 549]
ty=M
na=Śruby 6-kątne  M16 kpl
id=0000443	3
jm=kg	033
ce=0
il=12.7

[RMS ZEST 550]
ty=M
na=Śruby 6-kątne ocynkowane M16 kpl
id=0000444	3
jm=kg	033
ce=0
il=11.77

[RMS ZEST 551]
ty=M
na=Śruby 6-kątne ocynkowane M20 kpl
id=0000445	3
jm=kg	033
ce=0
il=8.56

[RMS ZEST 552]
ty=M
na=Śruby dokładne M20x300mm
id=0000446	3
jm=kg	033
ce=0
il=61.88

[RMS ZEST 553]
ty=M
na=Śruby kpl
id=0000447	3
jm=kg	033
ce=0
il=85.204

[RMS ZEST 554]
ty=M
na=Śruby ocynkowane z nakrętkami i podkładkami
id=0000448	3
jm=kg	033
ce=0
il=304.09

[RMS ZEST 555]
ty=M
na=Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
id=0000449	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.012

[RMS ZEST 556]
ty=M
na=Śruby średniodokładne M14 kpl
id=0000450	3
jm=kg	033
ce=0
il=25.52

[RMS ZEST 557]
ty=M
na=Śruby średniodokładne M16 kpl
id=0000451	3
jm=kg	033
ce=0
il=47.82

[RMS ZEST 558]
ty=M
na=Śruby,podkładki,nakrętki
id=0000452	3
jm=kg	033
ce=0
il=17.136

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=Tablice znaków drogowych
id=0000453	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 560]
ty=M
na=Tablice znaków żeglugowych
id=0000454	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 561]
ty=M
na=Tabliczki do znakowania wodociągu
id=0000455	3
jm=szt	020
ce=0
il=43

[RMS ZEST 562]
ty=M
na=Taśma 3x50mm
id=0000456	3
jm=m	040
ce=0
il=32.647

[RMS ZEST 563]
ty=M
na=Taśma aluminowa 75mm
id=0000457	3
jm=m	040
ce=0
il=670.655

[RMS ZEST 564]
ty=M
na=Taśma jutowa
id=0000458	3
jm=m	040
ce=0
il=296

[RMS ZEST 565]
ty=M
na=Taśma spoinowa
id=0000459	3
jm=m	040
ce=0
il=257.076

[RMS ZEST 566]
ty=M
na=Taśma uszczelniająca
id=0000460	3
jm=m	040
ce=0
il=194.544

[RMS ZEST 567]
ty=M
na=Taśma z polietylenu z przewodem sygnalizacyjnym
id=0000461	3
jm=m	040
ce=0
il=1640.845

[RMS ZEST 568]
ty=M
na=Termostat LRE
id=0000462	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 569]
ty=M
na=Tlen techniczny
id=0000463	3
jm=m3	060
ce=0
il=17.721

[RMS ZEST 570]
ty=M
na=Trawa ozdobna wieloletnia w donicach - trzcinnik krótkowłosy
id=0000464	3
jm=szt	020
ce=0
il=132

[RMS ZEST 571]
ty=M
na=Trójnik PE 110*63
id=0000465	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 572]
ty=M
na=Trójnik PE 110*90
id=0000466	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 573]
ty=M
na=Trójniki  zgrzewane elekrooporowo  PE 110/25
id=0000467	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 574]
ty=M
na=Trójniki  zgrzewane elekrooporowo  PE 110/32
id=0000468	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 575]
ty=M
na=Trójniki żeliwne kolnierzowy 100/100
id=0000469	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 576]
ty=M
na=Trójniki żeliwne kołnierzowy 150/100
id=0000470	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 577]
ty=M
na=Trójniki żeliwne kołnierzowy 200/100
id=0000471	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 579]
ty=M
na=Trzon studzienki, rura karbowana
id=0000472	3
jm=m	040
ce=0
il=15.6

[RMS ZEST 578]
ty=M
na=Trzon studzienki, rura karbowana d=600
id=0000473	3
jm=m	040
ce=0
il=2.1

[RMS ZEST 580]
ty=M
na=Tuleja uszczelniająca dla rur PVC dn 200
id=0000474	3
jm=kpl	090
ce=0
il=10

[RMS ZEST 581]
ty=M
na=Tuleje do przejść szczelnych
id=0000475	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 582]
ty=M
na=Tuleje kołnierzowe ciśnieniowe PE   110mm
id=0000476	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 583]
ty=M
na=Tuleje kołnierzowe ciśnieniowe PE   225mm
id=0000477	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 584]
ty=M
na=Tuleje kołnierzowe ciśnieniowe PE   90mm
id=0000478	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 585]
ty=M
na=Tuleje kołnierzowe ciśnieniowe PE  160mm
id=0000479	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 586]
ty=M
na=Tuleje wspomagające 15mm
id=0000480	3
jm=szt	020
ce=0
il=193

[RMS ZEST 587]
ty=M
na=Tuleje z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
id=0000481	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 595]
ty=M
na=Uchwyty do rur
id=0000482	3
jm=szt	020
ce=0
il=145.8

[RMS ZEST 588]
ty=M
na=Uchwyty do rur spustowych
id=0000483	3
jm=kpl	090
ce=0
il=39.55

[RMS ZEST 589]
ty=M
na=Uchwyty do rur z PE
id=0000484	3
jm=szt	020
ce=0
il=803.74

[RMS ZEST 590]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=110mm
id=0000485	3
jm=szt	020
ce=0
il=165.68

[RMS ZEST 591]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=160mm
id=0000486	3
jm=szt	020
ce=0
il=22.72

[RMS ZEST 592]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=50mm
id=0000487	3
jm=szt	020
ce=0
il=106

[RMS ZEST 593]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=75mm
id=0000488	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.08

[RMS ZEST 594]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=20mm
id=0000489	3
jm=szt	020
ce=0
il=72.787

[RMS ZEST 596]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów d=16mm
id=0000490	3
jm=szt	020
ce=0
il=262.691

[RMS ZEST 597]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów d=25mm
id=0000491	3
jm=szt	020
ce=0
il=91.375

[RMS ZEST 598]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów d=32mm
id=0000492	3
jm=szt	020
ce=0
il=22.089

[RMS ZEST 599]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów d=40mm
id=0000493	3
jm=szt	020
ce=0
il=24.3

[RMS ZEST 601]
ty=M
na=Uchwyty do rynien dachowych
id=0000494	3
jm=kpl	090
ce=0
il=119.68

[RMS ZEST 602]
ty=M
na=Uchwyty dystansowe D 110/4
id=0000495	3
jm=szt	020
ce=0
il=627

[RMS ZEST 603]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000 mm
id=0000496	3
jm=szt	020
ce=0
il=17.063

[RMS ZEST 604]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
id=0000497	3
jm=szt	020
ce=0
il=404.141

[RMS ZEST 605]
ty=M
na=Uszczelki 425
id=0000498	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 606]
ty=M
na=Uszczelki 600
id=0000499	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 607]
ty=M
na=Uszczelki do kręgów betonowych
id=0000500	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 620]
ty=M
na=Uszczelki gumowe
id=0000501	3
jm=szt	020
ce=0
il=41.495

[RMS ZEST 608]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych z PCW (PE)  50mm
id=0000502	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 609]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych z PCW (PE)  80mm
id=0000503	3
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 610]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych z PCW (PE) 100mm
id=0000504	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 612]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych
id=0000505	3
jm=szt	020
ce=0
il=46.673

[RMS ZEST 611]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych dn 200
id=0000506	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.948

[RMS ZEST 613]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych   25mm
id=0000507	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 614]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych   50mm
id=0000508	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 615]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych   80mm
id=0000509	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 616]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych  100mm
id=0000510	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 619]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych
id=0000511	3
jm=szt	020
ce=0
il=30.9

[RMS ZEST 617]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych DN 150
id=0000512	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.2

[RMS ZEST 618]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych DN 200
id=0000513	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.2

[RMS ZEST 621]
ty=M
na=Uszczelki kołnierzowe  DN 150
id=0000514	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 622]
ty=M
na=Uszczelki kołnierzowe  DN200
id=0000515	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 623]
ty=M
na=Uziomy fi 16 mm -- pręt ocynkowany dł. 1,5 m
id=0000516	3
jm=szt	020
ce=0
il=180

[RMS ZEST 624]
ty=M
na=Wazelina techniczna
id=0000517	3
jm=kg	033
ce=0
il=73.656

[RMS ZEST 625]
ty=M
na=Wentylator kanałowy
id=0000518	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 626]
ty=M
na=Wierzba biała, Wpa 300-350 cm
id=0000519	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 627]
ty=M
na=Wkręty RIGIPS
id=0000520	3
jm=szt	020
ce=0
il=2831.31

[RMS ZEST 628]
ty=M
na=Właz kanałowy
id=0000521	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=Woda
id=0000522	3
jm=m3	060
ce=0
il=2580.643

[RMS ZEST 630]
ty=M
na=Wodomierz DN 15 Q 1,5m3/h
id=0000523	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 631]
ty=M
na=Wodomierze skrzydełkoweo średnicy nominalnej 25mm
id=0000524	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 633]
ty=M
na=Wpust o średnicy 100mm
id=0000525	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 635]
ty=M
na=Wspornik dwukablowy
id=0000526	3
jm=szt	020
ce=0
il=96

[RMS ZEST 636]
ty=M
na=Wsporniki dachowe
id=0000527	3
jm=szt	020
ce=0
il=590.85

[RMS ZEST 637]
ty=M
na=Wsporniki ścienne
id=0000528	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.02

[RMS ZEST 638]
ty=M
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ o średnicy 160mm
id=0000529	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 639]
ty=M
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ o średnicy 200mm
id=0000530	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 640]
ty=M
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ o średnicy 315mm
id=0000531	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 661]
ty=M
na=Zaprawa
id=0000532	3
jm=m3	060
ce=0
il=12.206

[RMS ZEST 644]
ty=M
na=Zaprawa cementowa
id=0000533	3
jm=m3	060
ce=0
il=7.228

[RMS ZEST 641]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 12
id=0000534	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.684

[RMS ZEST 642]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7
id=0000535	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.165

[RMS ZEST 643]
ty=M
na=Zaprawa cementowa m. 80
id=0000536	3
jm=m3	060
ce=0
il=41.627

[RMS ZEST 645]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-2
id=0000537	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.83

[RMS ZEST 646]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-7
id=0000538	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.483

[RMS ZEST 649]
ty=M
na=Zaprawa do fugowania
id=0000539	3
jm=kg	033
ce=0
il=251.211

[RMS ZEST 658]
ty=M
na=Zaprawa klejąca
id=0000540	3
jm=kg	033
ce=0
il=4690.89

[RMS ZEST 659]
ty=M
na=Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20
id=0000541	3
jm=kg	033
ce=0
il=1324.26

[RMS ZEST 660]
ty=M
na=Zaprawa wapienna M-0,6
id=0000542	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.644

[RMS ZEST 662]
ty=M
na=Zasobnik c.w.u. 1000l
id=0000543	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 663]
ty=M
na=Zasuwy E kielichowo-kołnierzowe  25mm z uszczelnieniem gumowym z gładkim i wolnym przelotem
id=0000544	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 664]
ty=M
na=Zasuwy E kielichowo-kołnierzowe  50mm z uszczelnieniem gumowym z gładkim i wolnym przelotem
id=0000545	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 665]
ty=M
na=Zasuwy E kielichowo-kołnierzowe  80mm z uszczelnieniem gumowym z gładkim i wolnym przelotem
id=0000546	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 666]
ty=M
na=Zasuwy E kielichowo-kołnierzowe 100mm z uszczelnieniem gumowym z gładkim i wolnym przelotem
id=0000547	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 667]
ty=M
na=Zawory antyskażeniowe typ EA o średnicy nominalnej 50mm
id=0000548	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 668]
ty=M
na=Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej 15mm
id=0000549	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 669]
ty=M
na=Zawory cyrkulacyjne o średnicy nominalnej 15mm
id=0000550	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 670]
ty=M
na=Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm
id=0000551	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 678]
ty=M
na=Zawory mieszające
id=0000552	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 679]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm
id=0000553	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 680]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 25mm
id=0000554	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 681]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm
id=0000555	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 682]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 40mm
id=0000556	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 683]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm
id=0000557	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 684]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste, mosiężne  15mm
id=0000558	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.704

[RMS ZEST 685]
ty=M
na=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm
id=0000559	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.8

[RMS ZEST 686]
ty=M
na=Zawory spustowe do pisuaru o średnicy nominalnej 15mm
id=0000560	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 687]
ty=M
na=Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm
id=0000561	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 688]
ty=M
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 100mm
id=0000562	3
jm=szt	020
ce=0
il=32

[RMS ZEST 689]
ty=M
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 125mm
id=0000563	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 690]
ty=M
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 160mm
id=0000564	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 691]
ty=M
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 200mm
id=0000565	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 692]
ty=M
na=Zawory wypływowe mosiężne ze złączką do węża śr.15mm
id=0000566	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 693]
ty=M
na=Zawory wypływowe żeliwne ocynkowane ze złączką do węża dn=25mm
id=0000567	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 695]
ty=M
na=Zawory zaporowe śrubunkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi dn=15mm
id=0000568	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 696]
ty=M
na=Zawory zwrotne grzybkowe, kołnierzowe, żeliwne   50mm
id=0000569	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.9

[RMS ZEST 703]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne  15mm
id=0000570	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.704

[RMS ZEST 704]
ty=M
na=Zawory żeliwne ocynkowane d=15mm
id=0000571	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.458

[RMS ZEST 705]
ty=M
na=Zestaw - kotwy gruntowe do drzew śr. pnia 20-25 cm
id=0000572	3
jm=kpl	090
ce=0
il=36

[RMS ZEST 706]
ty=M
na=Zestaw - kotwy gruntowe do drzew śr. pnia powyżej 30 cm
id=0000573	3
jm=kpl	090
ce=0
il=17

[RMS ZEST 707]
ty=M
na=Ziemia pod trawnik
id=0000574	3
jm=m3	060
ce=0
il=29.068

[RMS ZEST 708]
ty=M
na=Ziemia urodzajna (humus)
id=0000575	3
jm=m3	060
ce=0
il=891.278

[RMS ZEST 712]
ty=M
na=Złącza
id=0000576	3
jm=szt	020
ce=0
il=11.04

[RMS ZEST 709]
ty=M
na=Złącza kontrolne
id=0000577	3
jm=szt	020
ce=0
il=17.7

[RMS ZEST 710]
ty=M
na=Złącza prętów
id=0000578	3
jm=szt	020
ce=0
il=90

[RMS ZEST 711]
ty=M
na=Złącza rynnowe
id=0000579	3
jm=szt	020
ce=0
il=17.55

[RMS ZEST 715]
ty=M
na=Złączki
id=0000580	3
jm=szt	020
ce=0
il=12.3

[RMS ZEST 713]
ty=M
na=Złączki dwukielichowe do rur PCW
id=0000581	3
jm=szt	020
ce=0
il=608

[RMS ZEST 714]
ty=M
na=Złączki rura -kołnierz DN 100
id=0000582	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 717]
ty=M
na=Zwężki żeliwne
id=0000583	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 722]
ty=M
na=Żwir
id=0000584	3
jm=m3	060
ce=0
il=14.506

[RMS ZEST 719]
ty=M
na=Żwir do betonów zwykły wielofrakcyjny
id=0000585	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.08

[RMS ZEST 720]
ty=M
na=Żwir płukany o uziarnieniu 16/32mm
id=0000586	3
jm=m3	060
ce=0
il=16.44

[RMS ZEST 721]
ty=M
na=Żwir płukany, frakcja 8-16 mm
id=0000587	3
jm=m3	060
ce=0
il=23.65

[RMS ZEST 723]
ty=M
na=Żwirek otoczakowy gramatury 16-32mm
id=0000588	3
jm=m3	060
ce=0
il=93.048

[RMS ZEST 724]
ty=S
na=Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=55.8

[RMS ZEST 726]
ty=S
na=Agregat tynkarski 1,1-3m3/h (1)
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=12.216

[RMS ZEST 727]
ty=S
na=Aplikator geowłókniny przyczepny
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=32.475

[RMS ZEST 728]
ty=S
na=Baza nurka jednozałogowa
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=17.306

[RMS ZEST 730]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=32.475

[RMS ZEST 732]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  66-74kW (90-110KM)
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1359.755

[RMS ZEST 733]
ty=S
na=Ciągnik kołowy (1)
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=30.133

[RMS ZEST 734]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37kW (1)
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.706

[RMS ZEST 735]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 63kW (1)
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=30.519

[RMS ZEST 737]
ty=S
na=Ciągnik siodłowy z naczepą 16t
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=37.096

[RMS ZEST 738]
ty=S
na=Deskowanie PERI MULTIFLEX
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=225.162

[RMS ZEST 740]
ty=S
na=Deskowanie PERI TRIO
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=380.091

[RMS ZEST 739]
ty=S
na=Deskowanie PERI TRIO A
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=46.268

[RMS ZEST 741]
ty=S
na=Dzierżawa deskowania
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=219748.15

[RMS ZEST 742]
ty=S
na=Giętarka do prętów
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=760.887

[RMS ZEST 743]
ty=S
na=Holownik 110kW
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=100.478

[RMS ZEST 745]
ty=S
na=Kafar
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=823.001

[RMS ZEST 744]
ty=S
na=Kafar (pale drewniane)
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=310.24

[RMS ZEST 751]
ty=S
na=Koparka
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.54

[RMS ZEST 746]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,25m3
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=104.567

[RMS ZEST 747]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,40m3
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=12.483

[RMS ZEST 748]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,60m3
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=0
il=82.258

[RMS ZEST 749]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 1,20m3
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0
il=273

[RMS ZEST 750]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3
id=00024	3
jm=m-g	148
ce=0
il=374.124

[RMS ZEST 752]
ty=S
na=Koparko-łądowarka 0.25 m3
id=00025	3
jm=m-g	148
ce=0
il=39.719

[RMS ZEST 753]
ty=S
na=Krypa 60t
id=00026	3
jm=m-g	148
ce=0
il=73.059

[RMS ZEST 754]
ty=S
na=Ładowarka teleskopowa z widłami
id=00027	3
jm=m-g	148
ce=0
il=17.5

[RMS ZEST 755]
ty=S
na=Łódź robocza 5t
id=00028	3
jm=m-g	148
ce=0
il=56.32

[RMS ZEST 756]
ty=S
na=Młot udarowy elektryczny
id=00029	3
jm=m-g	148
ce=0
il=55.8

[RMS ZEST 757]
ty=S
na=Nożyce do prętów
id=00030	3
jm=m-g	148
ce=0
il=901.792

[RMS ZEST 759]
ty=S
na=Piła motorowa łańcuchowa
id=00031	3
jm=m-g	148
ce=0
il=112.825

[RMS ZEST 760]
ty=S
na=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny
id=00032	3
jm=m-g	148
ce=0
il=129.36

[RMS ZEST 762]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie
id=00033	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.719

[RMS ZEST 761]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m
id=00034	3
jm=m-g	148
ce=0
il=109.596

[RMS ZEST 765]
ty=S
na=Prościarka do prętów
id=00035	3
jm=m-g	148
ce=0
il=676.343

[RMS ZEST 766]
ty=S
na=Prościarka do rur PE
id=00036	3
jm=m-g	148
ce=0
il=21.384

[RMS ZEST 767]
ty=S
na=Przesadzarka na ciągniku (1000 mm)
id=00037	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.12

[RMS ZEST 768]
ty=S
na=Przyczepa dłużycowa  4,5t
id=00038	3
jm=m-g	148
ce=0
il=57.2

[RMS ZEST 771]
ty=S
na=Przyczepa dłużycowa
id=00039	3
jm=m-g	148
ce=0
il=23.6

[RMS ZEST 769]
ty=S
na=Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t
id=00040	3
jm=m-g	148
ce=0
il=690.539

[RMS ZEST 770]
ty=S
na=Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t
id=00041	3
jm=m-g	148
ce=0
il=216.235

[RMS ZEST 772]
ty=S
na=Przyczepa do przewozu kabli do 4 t
id=00042	3
jm=m-g	148
ce=0
il=129.6

[RMS ZEST 773]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli
id=00043	3
jm=m-g	148
ce=0
il=30.133

[RMS ZEST 774]
ty=S
na=Przyczepa niskopodwoziowa   8t
id=00044	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1173.76

[RMS ZEST 776]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 10 t
id=00045	3
jm=m-g	148
ce=0
il=30.519

[RMS ZEST 778]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 5.0t
id=00046	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.706

[RMS ZEST 779]
ty=S
na=Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego
id=00047	3
jm=m-g	148
ce=0
il=16.092

[RMS ZEST 780]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 103 kW (140 KM)
id=00048	3
jm=m-g	148
ce=0
il=374.124

[RMS ZEST 781]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
id=00049	3
jm=m-g	148
ce=0
il=37.551

[RMS ZEST 782]
ty=S
na=Samochodowa mieszarka do transportu betonu  6000dm3
id=00050	3
jm=m-g	148
ce=0
il=146.635

[RMS ZEST 784]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=00051	3
jm=m-g	148
ce=0
il=21.894

[RMS ZEST 785]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00052	3
jm=m-g	148
ce=0
il=33.845

[RMS ZEST 786]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t
id=00053	3
jm=m-g	148
ce=0
il=193.54

[RMS ZEST 787]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t
id=00054	3
jm=m-g	148
ce=0
il=13.924

[RMS ZEST 788]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)
id=00055	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.52

[RMS ZEST 789]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy   5t
id=00056	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1345.268

[RMS ZEST 790]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy  5-10t
id=00057	3
jm=m-g	148
ce=0
il=203.829

[RMS ZEST 794]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy
id=00058	3
jm=m-g	148
ce=0
il=59.804

[RMS ZEST 793]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5 t
id=00059	3
jm=m-g	148
ce=0
il=319.657

[RMS ZEST 795]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=00060	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.443

[RMS ZEST 796]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy    do 5t
id=00061	3
jm=m-g	148
ce=0
il=52.278

[RMS ZEST 797]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy   5t
id=00062	3
jm=m-g	148
ce=0
il=828.181

[RMS ZEST 798]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy  5-10t
id=00063	3
jm=m-g	148
ce=0
il=27.1

[RMS ZEST 801]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=00064	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.113

[RMS ZEST 799]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)
id=00065	3
jm=m-g	148
ce=0
il=209.48

[RMS ZEST 800]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t
id=00066	3
jm=m-g	148
ce=0
il=123.456

[RMS ZEST 805]
ty=S
na=Spawarka
id=00067	3
jm=m-g	148
ce=0
il=27.516

[RMS ZEST 802]
ty=S
na=Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A
id=00068	3
jm=m-g	148
ce=0
il=155.5

[RMS ZEST 803]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300 A
id=00069	3
jm=m-g	148
ce=0
il=167.365

[RMS ZEST 807]
ty=S
na=Sprężarka powietrza spalinowa przewoźna 0.5 m3/min
id=00070	3
jm=m-g	148
ce=0
il=14.88

[RMS ZEST 808]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
id=00071	3
jm=m-g	148
ce=0
il=23.503

[RMS ZEST 809]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)
id=00072	3
jm=m-g	148
ce=0
il=56.654

[RMS ZEST 811]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  75KM
id=00073	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.916

[RMS ZEST 817]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
id=00074	3
jm=m-g	148
ce=0
il=31.055

[RMS ZEST 818]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=00075	3
jm=m-g	148
ce=0
il=214.222

[RMS ZEST 819]
ty=S
na=Środek łączności bezprzewodowej
id=00076	3
jm=m-g	148
ce=0
il=32.184

[RMS ZEST 821]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00077	3
jm=m-g	148
ce=0
il=330.839

[RMS ZEST 820]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=00078	3
jm=m-g	148
ce=0
il=370.751

[RMS ZEST 824]
ty=S
na=Ubijak
id=00079	3
jm=m-g	148
ce=0
il=82.256

[RMS ZEST 822]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200kg
id=00080	3
jm=m-g	148
ce=0
il=214.594

[RMS ZEST 823]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 50 kg
id=00081	3
jm=m-g	148
ce=0
il=347.7

[RMS ZEST 825]
ty=S
na=Urządzenie do podpłukiwania pali 60m3/h
id=00082	3
jm=m-g	148
ce=0
il=310.24

[RMS ZEST 826]
ty=S
na=Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
id=00083	3
jm=m-g	148
ce=0
il=34.238

[RMS ZEST 827]
ty=S
na=Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t
id=00084	3
jm=m-g	148
ce=0
il=374.124

[RMS ZEST 828]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10 t
id=00085	3
jm=m-g	148
ce=0
il=412.511

[RMS ZEST 829]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 4-6 t
id=00086	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.084

[RMS ZEST 830]
ty=S
na=Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t
id=00087	3
jm=m-g	148
ce=0
il=92.299

[RMS ZEST 831]
ty=S
na=Wciągarka ręczna
id=00088	3
jm=m-g	148
ce=0
il=64.8

[RMS ZEST 832]
ty=S
na=Wibrator
id=00089	3
jm=m-g	148
ce=0
il=77.073

[RMS ZEST 836]
ty=S
na=Wyciąg
id=00090	3
jm=m-g	148
ce=0
il=355.485

[RMS ZEST 834]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t
id=00091	3
jm=m-g	148
ce=0
il=13.455

[RMS ZEST 835]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t
id=00092	3
jm=m-g	148
ce=0
il=129.581

[RMS ZEST 837]
ty=S
na=Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny  5kVA
id=00093	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.817

[RMS ZEST 838]
ty=S
na=Zgrzewarka doczołowa do rur PE
id=00094	3
jm=m-g	148
ce=0
il=135

[RMS ZEST 839]
ty=S
na=Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE
id=00095	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.44

[RMS ZEST 840]
ty=S
na=Żuraw budowlany 0,75t
id=00096	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.817

[RMS ZEST 842]
ty=S
na=Żuraw okienny
id=00097	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.125

[RMS ZEST 841]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny
id=00098	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.058

[RMS ZEST 843]
ty=S
na=Żuraw samochodowy   4t
id=00099	3
jm=m-g	148
ce=0
il=67.32

[RMS ZEST 844]
ty=S
na=Żuraw samochodowy   5-6t
id=00100	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.05

[RMS ZEST 845]
ty=S
na=Żuraw samochodowy   7-10t
id=00101	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.064

[RMS ZEST 846]
ty=S
na=Żuraw samochodowy  12-16t
id=00102	3
jm=m-g	148
ce=0
il=776.801

[RMS ZEST 851]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00103	3
jm=m-g	148
ce=0
il=159.574

[RMS ZEST 847]
ty=S
na=Żuraw samochodowy (1)
id=00104	3
jm=m-g	148
ce=0
il=30.133

[RMS ZEST 848]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 4 t
id=00105	3
jm=m-g	148
ce=0
il=74.88

[RMS ZEST 849]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6 t
id=00106	3
jm=m-g	148
ce=0
il=19.69

[RMS ZEST 850]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t (1)
id=00107	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.6

[RMS ZEST 852]
ty=S
na=Żuraw samojezdny kołowy   5t
id=00108	3
jm=m-g	148
ce=0
il=258.896

[RMS ZEST 853]
ty=S
na=Żuraw samojezdny kołowy   7-10t
id=00109	3
jm=m-g	148
ce=0
il=25.97

[RMS ZEST 854]
ty=S
na=Żuraw samojezdny kołowy  12-16t
id=00110	3
jm=m-g	148
ce=0
il=696.92

[RMS ZEST 855]
ty=S
na=Żuraw wieżowy torowy
id=00111	3
jm=m-g	148
ce=0
il=32.499

[RMS ZEST 856]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 857]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

[ELEMENT 2]
na=ROZBIÓRKI

[POZYCJA]
na=Rozbiórka sieci
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka istniejącej małej architektury
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowgo ul. Michała Kajki wraz z wywozem i utylizacją
jm=m2	50
ob=80
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka warstw podbudowy wraz z utylizacją elementów z rozbiórki na nawierzchniach na których wystepowała kostka brukowa
jm=m2	50
ob=740
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=740	1	740	

[POZYCJA]
na=Rozbiórka pomostu i dalb cumowniczych P2 wraz z wywozem i utylizacją elementów z rozbiórki
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka pomostu P3 wraz z wywozem i utylizacją elementów z rozbiórki
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka pomostu P4 wraz z wywozem i utylizacją elementów z rozbiórki
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka pomostu P5 wraz z wywozem i utylizacją elementów z rozbiórki
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka pomostu P6 wraz z wywozem i utylizacją elementów z rozbiórki
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka pomostu P10 wraz z wywozem i utylizacją elementów z rozbiórki
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka pomostu stałego i pływającego P11 wraz z wywozem i utylizacją elementów z rozbiórki
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka pomostu P12 wraz z wywozem i utylizacją elementów z rozbiórki
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka pomostu P13wraz z wywozem i utylizacją elementów z rozbiórki
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka pomostu P14 wraz z wywozem i utylizacją elementów z rozbiórki
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka pomostu P15 wraz z wywozem i utylizacją elementów z rozbiórki
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka pomostu P19 wraz z wywozem i utylizacją elementów z rozbiórki
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 451-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0703-03
na=Demontaż znaków żeglugowych
jm=szt	20
ob=9
nsn=ST 451-1

[RMS 27]
nz=0.7665	0	0.7665
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=BUDYNEK C

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-03
na=Wykopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
jm=m3	60
ob=227.144
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=118.2	1	0.60*197.00	
wo=108.944	1	0.80*(9.55+9.95+26.34+3.85*4+6.85)*(0.80+1.20)	

[RMS 26]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 746]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z wydobyciem urobku łopatą
jm=m3	60
ob=6.128
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=6.128	1	6.128	

[RMS 24]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1991	KNKRB	1 0213-01
na=Zasypanie z zagęszczeniem wykopów
jm=m3	60
ob=145.991
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=58.836	1	0.60*(197.00-98.94)	
wo=108.944	1	0.80*(9.55+9.95+26.34+3.85*4+6.85)*(0.80+1.20)	
wo=-21.789	1	-21.789	

[RMS 26]
nz=0.0613	0	0.0613
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 809]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-05
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II
jm=m3	60
ob=87.281
nsn=ST 451-2

[RMS 26]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 789]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-08
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
jm=m3	60
ob=87.281
krn=9
nsn=ST 451-2

[RMS 789]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Fundamenty

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10
jm=m3	60
ob=6.128
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=6.128	1	0.10*0.90*(9.55+9.95+26.34+3.85*4+6.85)	

[RMS 24]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0202-02
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30
jm=m3	60
ob=21.789
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=21.789	1	0.40*0.80*(9.55+9.95+26.34+3.85*4+6.85)	

[RMS 1]
nz=0.3478	0	0.74*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.75	0	3.08-2.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Ściany żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-01
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton architektoniczny C25/30
jm=m2	50
ob=56.287
nsn=ST 451-2

[RMS 1]
nz=0.0499	0	0.0499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.5358	0	0.5358
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.1391	0	1.1391
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.1015	0	0.1015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 739]
nz=0.5369	0	0.5369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=200	0	2*10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-03
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton architektoniczny C25/30
jm=m2	50
ob=56.287
krn=10
nsn=ST 451-2

[RMS 1]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 739]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-01
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m2	50
ob=199.291
nsn=ST 451-2

[RMS 1]
nz=0.0499	0	0.0499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.5358	0	0.5358
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.1391	0	1.1391
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.1015	0	0.1015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=0.5369	0	0.5369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=200	0	2*10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-03
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C25/30
jm=m2	50
ob=199.291
krn=10
nsn=ST 451-2

[RMS 1]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=3.788
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=3.788	1	3787.88/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Stropy żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0268-03
na=Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m2	50
ob=31.47
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.2754	0	0.2754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.8944	0	0.8944
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 510]
nz=0.00144	0	0.00144
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.3464	0	0.3464
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.062	0	0.062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0153	0	0.0153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=100	0	10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0268-04
na=Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C25/30
jm=m2	50
ob=31.47
krn=5
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0268-03
na=Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m2	50
ob=92.17
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.2754	0	0.2754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.8944	0	0.8944
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 510]
nz=0.00144	0	0.00144
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.3464	0	0.3464
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.062	0	0.062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0153	0	0.0153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=100	0	10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0268-04
na=Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C25/30
jm=m2	50
ob=92.17
krn=8
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=1.044
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=1.044	1	1044.47/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacje fundamentów

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Przekładka z folii PE
jm=m2	50
ob=61.281
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=61.281	1	0.90*(9.55+9.95+26.34+3.85*4+6.85)	

[RMS 7]
nz=0.3204	0	0.3204
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=54.472
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=54.472	1	0.80*(9.55+9.95+26.34+3.85*4+6.85)	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=54.472
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=108.944
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=108.944	1	2*0.80*(9.55+9.95+26.34+3.85*4+6.85)	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=108.944
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-06
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych - grunt + hydroizolacja
jm=m2	50
ob=62.56
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=62.56	1	0.85*(7.31+7.31+20.03+19.72+19.23)	

[RMS 28]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1.5	0	1.50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	3 0207-01
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
jm=m2	50
ob=62.56
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=8	0	8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-06
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych - grunt  + hydroizolacja gr. 2mm
jm=m2	50
ob=64.595
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=30.96	1	1.20*25.80	
wo=33.635	1	0.85*(29.87+4.85*2)	

[RMS 28]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-01
na=Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu XPS gr. 15cm
jm=m2	50
ob=64.595
nsn=ST 452-2

[RMS 25]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 528]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	3 0207-01
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
jm=m2	50
ob=64.595
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=8	0	8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Posadzka betonowa

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-07
na=Podkłady na podłożu gruntowym z piasku
jm=m3	60
ob=17.034
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=17.034	1	0.20*(32.72+17.95+34.50)	

[RMS 26]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
jm=m3	60
ob=12.776
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=12.776	1	0.15*(32.72+17.95+34.50)	

[RMS 24]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=WD-1.1 Dach

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0410-01
na=Plyta OSB 2,2cm mocowana do blachy trapezowej
jm=m2	50
ob=18.75
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=18.75	1	7.5*2.5	

[RMS 5]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 397]
nz=0.0231	0	0.022*1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-09
na=Gruntowanie podłoża roztworem bitumicznym
jm=m2	50
ob=18.75
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=18.75	1	7.5*2.5	

[RMS 7]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 461]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Paroizoalcja
jm=m2	50
ob=18.75
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=18.75	1	7.5*2.5	

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 378]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną warstwa podkładowa 180+nawierzchniowa z posypką+izoalcja termiczna (polistyren 5-10cm)
jm=m2	50
ob=18.75
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=18.75	1	7.5*2.5	

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=WD-1.2 Dach

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-09
na=Gruntowanie podłoża roztworem bitumicznym
jm=m2	50
ob=84.68
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=84.68	1	84.68	

[RMS 7]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 461]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Paroizoalcja
jm=m2	50
ob=84.68
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=84.68	1	84.68	

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 378]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną warstwa podkładowa 180+nawierzchniowa z posypką+izoalcja termiczna (polistyren10-25cm)
jm=m2	50
ob=84.68
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=84.68	1	84.68	

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=2.2	0	1.1*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0531-02
na=Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 70mm
jm=m	40
ob=7
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	3.5*2	

[RMS 28]
nz=0.292	0	0.292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 475]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 588]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0524-01
na=Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 70mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki
jm=m	40
ob=25.88
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=25.88	1	25.88	

[RMS 28]
nz=0.234	0	0.234
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 509]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 601]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 620]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0506-02
na=Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
jm=m2	50
ob=34.944
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=34.944	1	0.6*58.24	

[RMS 3]
nz=0.9843	0	0.9843
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.9594	0	0.9594
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 523]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=WS-3 Podloża i posadzki

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-09
na=Gruntowanie podłoża roztworem bitumicznym
jm=m2	50
ob=81.2
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=81.2	1	33.42*1+9.48+3.7+3.84+30.76	

[RMS 7]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 461]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną warstwa podkładowa+nawierzchniowa z posypką+izoalcja gr.10cm
jm=m2	50
ob=81.2
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=81.2	1	33.42*1+9.48+3.7+3.84+30.76	

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0609-01
na=Płyty ze styropianu FS30  gr.10cm
jm=m2	50
ob=81.2
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=81.2	1	33.42*1+9.48+3.7+3.84+30.76	

[RMS 7]
nz=0.1731	0	0.1731
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0531	0	0.0531
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 400]
nz=0.105	0	1.05*0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0116	0	0.0116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Izolacja x folii PE
jm=m2	50
ob=81.2
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=81.2	1	33.42*1+9.48+3.7+3.84+30.76	

[RMS 7]
nz=0.3204	0	0.3204
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-02
na=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
jm=m2	50
ob=81.2
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=81.2	1	33.42*1+9.48+3.7+3.84+30.76	

[RMS 1]
nz=0.5719	0	0.5719
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0869	0	0.0869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 289]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-03
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
jm=m2	50
ob=81.2
krn=4
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=81.2	1	33.42*1+9.48+3.7+3.84+30.76	

[RMS 1]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-01
na=Elastyczna zaprawa uszczelniająca pod okładziny ceramiczne - pierwsza warstwa
jm=m2	50
ob=81.2
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=81.2	1	33.42*1+9.48+3.7+3.84+30.76	

[RMS 7]
nz=0.0307	0	0.0307
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0328	0	0.0328
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-02
na=Elastyczna zaprawa uszczelniająca pod okładziny ceramiczne - każda następna warstwa ponad pierwszą
jm=m2	50
ob=81.2
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=81.2	1	33.42*1+9.48+3.7+3.84+30.76	

[RMS 7]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0303	0	0.0303
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-32 0204-05
na=Gresy, matowe, mrozoodporne, w klasie R10 i A+B. Kolorystyka Grigio i Nero
jm=m2	50
ob=81.2
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=81.2	1	33.42*1+9.48+3.7+3.84+30.76	

[RMS 28]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 658]
nz=7.5	0	7.50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 649]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=SE-3.1;3.2 Elewacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-18 2611-01
na=Montaż rusztu na ścianach betonowych łaty z sosny 60x60mm
jm=m2	50
ob=169.71
nsn=ST 452-3

[PRZEDMIAR]
wo=89.1	1	3.0*(0.4+9.6+2.1)*2+3.0*7.3-0.9*2*3	
wo=80.61	1	3.0*(25.87+0.5*2)	

[RMS 5]
nz=0.729	0	0.729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2091	0	0.2091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=4.186	0	4.186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okładzina wykonana z wielowarstwowej płyty masywnej z litego drewna iglastego (sosna), od strony zewnętrznej frezowanie na głębokość 5mm, impregnowane
jm=m2	50
ob=169.71
nsn=ST 452-3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=89.1	1	3.0*(0.4+9.6+2.1)*2+3.0*7.3-0.9*2*3	
wo=80.61	1	3.0*(25.87+0.5*2)	

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-01
na=Ocieplenie ścian budynków z płyt z wełny mineralnej gr.15cm
jm=m2	50
ob=169.71
nsn=ST 452-3

[PRZEDMIAR]
wo=89.1	1	3.0*(0.4+9.6+2.1)*2+3.0*7.3-0.9*2*3	
wo=80.61	1	3.0*(25.87+0.5*2)	

[RMS 32]
nz=0.666	0	0.666
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.666	0	0.666
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.106	0	0.106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 659]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 841]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-05
na=Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej przymocowanymi za pomocą łączników metalowych
jm=szt	20
ob=169.71
nsn=ST 452-3

[PRZEDMIAR]
wo=89.1	1	3.0*(0.4+9.6+2.1)*2+3.0*7.3-0.9*2*3	
wo=80.61	1	3.0*(25.87+0.5*2)	

[RMS 31]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 286]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 841]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=SPZ -3.1 Sufit zewnętrzny

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-18 2611-01
na=Montaż rusztu na ścianach betonowych łaty z sosny 50x50mm
jm=m2	50
ob=34.33
nsn=ST 453-3

[PRZEDMIAR]
wo=22.01	1	3.1*7.1	
wo=12.32	1	1.4*4.4*2	

[RMS 5]
nz=0.729	0	0.729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2091	0	0.2091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=4.186	0	4.186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okładzina wykonana z wielowarstwowej płyty masywnej z litego drewna iglastego (sosna), od strony zewnętrznej frezowanie na głębokość 5mm, impregnowane
jm=m2	50
ob=34.33
nsn=ST 453-3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=22.01	1	3.1*7.1	
wo=12.32	1	1.4*4.4*2	

[ELEMENT 3]
na=Ścianki działowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	K-02 0105-01
na=SD-1.1 Ścianki działowe z bloczków SILKA M8 o wysokości do 4,5m na zaprawie tradycyjnej
jm=m2	50
ob=85.7
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=70.14	1	(3.0*(4.42+3.7+2.57)-0.9*2+0.8*2*3)*2	
wo=14.4	1	3*2.4*2	
wo=8.39	1	3.0*3.33-0.8*2	
wo=-7.23	1	-7.23	

[RMS 28]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=14.76	0	14.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 661]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	K-02 0105-05
na=SD-1.2 Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie tradycyjnej
jm=m2	50
ob=7.23
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=7.23	1	3.00*2.41	

[RMS 28]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 661]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=14.76	0	14.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=SD-4 Ściany systemowe wydzielające kabiny wc wraz drzwiami wykonane z płyt HPL gr 10 mm
jm=m2	50
ob=35.8
nsn=ST 453-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=35.8	1	2*(4.45+1.5*3)*2	

[POZYCJA]
pd= 1998	NNRNKB	11 2022-04
na=SD-5 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na rusztach drewnianych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo
jm=m2	50
ob=91.14
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=91.14	1	3.0*(4.42+3.71)*2+1.6*3+(3*3.76)*2+3*2.5*2	

[RMS 12]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 398]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 627]
nz=16.3	0	16.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 285]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 291]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 565]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 566]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Stolarka i ślusarka

[POZYCJA]
na=C.DZ1 Drzwi drewniane, samozamykacz, wym.: 102x210cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=C.DZ1.1 Drzwi drewniane, samozamykacz, elektrozaczep, wym.: 102x210cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=C.DZ2  Drzwi drewniane, samozamykacz, wym.: 102x210cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=C.DZ3 Brama stalowa przesuwna dwuczęściowa, wym.: 445x306cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[POZYCJA]
na=C.D1 Drzwi higieniczne rozwieralne, samozamykacz, wym.: 104x210cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=C.D2 Drzwi z płyty HPL, wym.: 81x182,5cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=szt	20
ob=19
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=C.D4 Drzwi higieniczne rozwieralne, samozamykacz, kratka wentylacyjna, wym.: 94x210cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian i sufitów

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-32 0102-01
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie
jm=m2	50
ob=212.68
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=199.4	1	2*(2.5*(4.42*2+3.5*2+(2.13*2+1.16*2)*3+1.9*2+3.7)-0.8*2*5)	
wo=18.2	1	2.5*(2.4*2+1.6*2)-0.9*2	
wo=-4.92	1	-2*(1.23*2)	

[RMS 28]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1.5	0	1.50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-32 0103-03
na=Okładziny ścian z płytek ceramicznych
jm=m2	50
ob=212.68
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=199.4	1	2*(2.5*(4.42*2+3.5*2+(2.13*2+1.16*2)*3+1.9*2+3.7)-0.8*2*5)	
wo=18.2	1	2.5*(2.4*2+1.6*2)-0.9*2	
wo=-4.92	1	-2*(1.23*2)	

[RMS 28]
nz=1.3	0	1.30
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 658]
nz=6	0	6.00
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 649]
nz=0.4	0	0.40
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0802-02
na=Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym
jm=m2	50
ob=72.78
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	3.0*(2.3*2+4*2)-0.9*2	
wo=16.8	1	3.0*(2.3*2+1.6)-0.9*2	
wo=19.98	1	3.0*3.33*2	

[RMS 28]
nz=0.538	0	0.538
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 660]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 645]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 646]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 726]
nz=0.0531	0	0.0531
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	KNR	K-09 0201-06
na=Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm
jm=m2	50
ob=77.946
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	3.0*(2.3*2+4*2)-0.9*2	
wo=16.8	1	3.0*(2.3*2+1.6)-0.9*2	
wo=19.98	1	3.0*3.33*2	
wo=5.166	1	2.1*1.23*2	

[RMS 28]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 381]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	KNR	K-09 0201-07
na=Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą
jm=m2	50
ob=77.946
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	3.0*(2.3*2+4*2)-0.9*2	
wo=16.8	1	3.0*(2.3*2+1.6)-0.9*2	
wo=19.98	1	3.0*3.33*2	
wo=5.166	1	2.1*1.23*2	

[RMS 28]
nz=0.145	0	0.145
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.125	0	1.125
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 381]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	KNR	K-09 0301-06
na=Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą emulsyjną
jm=m2	50
ob=77.946
nsn=ST 453-2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	3.0*(2.3*2+4*2)-0.9*2	
wo=16.8	1	3.0*(2.3*2+1.6)-0.9*2	
wo=19.98	1	3.0*3.33*2	
wo=5.166	1	2.1*1.23*2	

[RMS 28]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	KNR	K-09 0301-07
na=Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą do emulsyjną
jm=m2	50
ob=77.946
nsn=ST 453-2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	3.0*(2.3*2+4*2)-0.9*2	
wo=16.8	1	3.0*(2.3*2+1.6)-0.9*2	
wo=19.98	1	3.0*3.33*2	
wo=5.166	1	2.1*1.23*2	

[RMS 28]
nz=0.061	0	0.061
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.1415	0	0.1415
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1504-08
na=Malowanie przewodów wentylacyjnych i kabli
jm=m2	50
ob=51.096
nsn=ST 453-2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[PRZEDMIAR]
wo=51.096	1	0.6*(21.49+6.92+1.13*7+25.69+5.06+0.6*13+10.29)	

[RMS 10]
nz=0.1432	0	0.1432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0377	0	0.0377
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0817	0	0.0817
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 380]
nz=0.1333	0	0.1333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Wyposażenie

[POZYCJA]
na=Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie dróg ewakuacyjnych i miejsc usytuowania środków ochrony przeciwpożarowej
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-7
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaz oznaczeń informacji wizualnej
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-7
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=Biały montaż C

[POZYCJA]
na=Miska WC dla niepełnosprawnych antywandal
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Miska WC
jm=szt	20
ob=7
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Pisuar
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zestaw podtynkowy do WC
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zestaw podtynkowy do WC
jm=szt	20
ob=7
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Spłukiwanie do WC
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zestaw podtynkowy do pisuaru
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Umywalka
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zestaw podtynkowy do umywalki
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Umywalka dla niepełnosprawnych antywandal
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zestaw podtynkowy do umywalki
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Bateria umywalkowa
jm=szt	20
ob=9
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Mieszacz termostatyczny indywidualny
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Mieszacz termostatyczny zbiorowy 1/2"
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Pojemnik na papier toaletowy
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Dozownik mydła
jm=szt	20
ob=9
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Podajnik ręczników papierowych
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Szczotka do WC
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Kosz na śmieci
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Pojemnik na odpadki chigieniczne
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wieszak ubraniowy
jm=szt	20
ob=15
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Lustro dla niepełnosprawnych
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Poręcz uchylna do WC
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Poręcz stała ścienna do WC
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Stelaż podtynkowy do poręczy uchylnych
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Suszarka do rąk
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Natrysk kpl.
jm=szt	20
ob=6
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wielofunkcyjna komora gospodarcza
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Sterownik funkcji
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Kabel systemowy
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Opornik obciążeniowy
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Przegroda pisuarowa
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Moduł poboru monet
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zlew zewnętrzny z dodatkowym ociekaczem
jm=kpl	90
ob=5
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	kpl

[POZYCJA]
na=Opdływ punktowy fi 90mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Odpływ liniowy
jm=szt	20
ob=6
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zespół kabin z drzwiami z płyty HPL gr. 10mm wym. zespołu: 120x200cm, szer. drzwi: 80cm - natryski (szczegóły wg zestawienia i rys. tech)
jm=kpl	90
ob=12
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zespół kabin z drzwiami z płyty HPL gr. 10mm wym. zespołu: 445x150x200cm, szer. drzwi: 80cm - 4szt. - pom. wc (szczegóły wg zestawienia i rys. tech)
jm=kpl	90
ob=2
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacje sanitarne

[ELEMENT 4]
na=Instalacja wodociągowa

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01
na=Zasobnik c.w.u. 1000l
jm=kpl	90
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=4.21	0	4.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 662]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-02
na=Naczynie wzbiorcze
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.25	0	2.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 309]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-04
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 40x4,0mm
jm=m	40
ob=6.1
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=6.1	1	2.2+2.6+1.3	

[RMS 28]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 466]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 599]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 32x3,0mm
jm=m	40
ob=12
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	2.2+3.8+4.6+1.4	
ko=	

[RMS 28]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 465]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 598]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 25x2,5mm
jm=m	40
ob=33
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	1.0+1.0+7.7+1.1+3.7+2.4+1.1+2.0+4.0	
wo=9	1	2.2+2.2+4.6	

[RMS 28]
nz=0.285	0	0.285
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 464]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 597]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 20x2,25mm
jm=m	40
ob=27.6
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	2.3+2.3+1.1+0.5+1.2+1.1+1.1	
wo=18	1	2.3+2.0+2.0+7.7+2.6+1.4	

[RMS 28]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 463]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 594]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 16x2,0mm
jm=m	40
ob=90.7
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=31.6	1	2.3+2.3+1.1+1.1+0.8*(7+13+6+1+1+3)	
wo=59.1	1	2.3+2.3+2.3+1.0+2.3+2.3+2.3+1.0+7.7+4.4+2.6+2.6+4.6+1.4+4.0+0.8*(13+6+1)	

[RMS 28]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 462]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 596]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-06
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.639	0	0.639
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 683]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-05
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.536	0	0.536
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 682]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 681]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.399	0	0.399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 680]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 679]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawory cyrkulacyjne o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 669]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0139-01
na=Zawory mieszające
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.982	0	0.982
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 678]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-06
na=Zawory antyskażeniowe typ EA o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.639	0	0.639
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 667]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01
na=Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm
jm=szt	20
ob=5
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 670]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01
na=Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=5
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 668]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-03
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 25mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 464]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-03
na=Wodomierze skrzydełkoweo średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 631]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05
na=Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 453-5

[RMS 15]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05
na=Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do pisuaru
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-5

[RMS 15]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01
na=Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej
jm=szt	20
ob=40
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	(13+6+1)*2	

[RMS 15]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 406]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 542]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01
na=Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 687]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01
na=Zawory spustowe do pisuaru o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 686]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=169.4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 504]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 684]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 703]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=169.4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=9
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 359]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.1524	0	0.1524
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=18
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 358]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=59.1
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 357]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=6.1
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.0863	0	0.0863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 356]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=12
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.0863	0	0.0863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 355]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=24
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.0863	0	0.0863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 354]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=9.6
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 353]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=31.6
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 352]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-04
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160mm
jm=m	40
ob=5
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2.5+2.5	

[RMS 28]
nz=0.333	0	0.333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 508]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 275]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 591]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0327	0	0.0327
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110mm
jm=m	40
ob=85.9
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=42.7	1	4.8+1.6+1.6+8.8+3.1+4.8+9.8+1.0+3.6+2.1+1.5	
wo=43.2	1	5.4*8	

[RMS 28]
nz=0.293	0	0.293
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 507]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 590]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-02
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 75mm
jm=m	40
ob=4.9
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=4.9	1	1.6+3.3	

[RMS 28]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 506]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 273]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 593]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50mm
jm=m	40
ob=28.1
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=28.1	1	0.8+1.5+2.3+0.9+1.8+2.4+0.8*(13+6+1+3)	

[RMS 28]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 505]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0203-01
na=Armatura pneumatyczna ręczna spłukująca pisuary
jm=kpl	90
ob=3
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-03
na=Wpust o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=5
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 633]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	2-15W 0213-05
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 160/110mm
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 479]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych
jm=podejść
ob=8
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	7+1	

[RMS 28]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 590]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych
jm=podejść
ob=23
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	13+6+1+3	

[RMS 28]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja wentylacji

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0323-03
na=Rekuperator
jm=kpl	90
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=96.4	0	96.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 440]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 788]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 850]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Uruchomienie rekuperatora
jm=kpl	90
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=41.52	0	83.04*0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 160mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 690]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 125mm
jm=szt	20
ob=7
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 689]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=12
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 688]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-02
na=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne 500x300mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0144-01
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ o średnicy 200mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 639]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-03
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm
jm=m2	50
ob=9.64
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=8.8	1	1.00*(5.7+3.1)	
wo=0.84	1	0.60*(1.4)	

[RMS 28]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 408]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 603]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=22.922
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=22.922	1	3.14*0.2*(15.7+0.4+14.1+3.0+2.5+0.8)	

[RMS 28]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 409]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=5.727
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=5.727	1	3.14*0.16*(4.4+4.0+1.7+1.3)	

[RMS 28]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 410]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=3.729
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=3.729	1	3.14*0.125*(3.1+2.2+0.9+3.3)	

[RMS 28]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 410]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=6.029
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=6.029	1	3.14*0.1*(2.2+2.4+2.8+2.7+3.6+0.8+2.2+1.7+0.8)	

[RMS 28]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 410]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=48.047
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 563]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 734]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 778]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacje elektryczne

[ELEMENT 4]
na=Rozdzielnice

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 449]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
jm=m	40
ob=10
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja oświetleniowa

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
jm=szt.
ob=39
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
jm=szt.
ob=24
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.407	0	0.407
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 389]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 284]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
jm=m	40
ob=340
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 429]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
jm=szt.
ob=13
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-03
na=Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "A1"
jm=kpl	90
ob=4
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-03
na=Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "A2"
jm=kpl	90
ob=18
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-02
na=Montaż opraw oświetleniowych - Oprawy typ J - 1xLED 16W
jm=kpl	90
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-02
na=Montaż opraw oświetleniowych - Oprawy typ I - 1xLED 8W neutral white
jm=kpl	90
ob=4
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-02
na=Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "Aw1"
jm=kpl	90
ob=4
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-02
na=Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "Aw2"
jm=kpl	90
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-02
na=Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "Ew1"
jm=kpl	90
ob=4
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja gniazd wtykowych i wypustów

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
jm=szt.
ob=8
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
jm=szt.
ob=5
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
jm=szt.
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.407	0	0.407
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 389]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
jm=m	40
ob=320
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 429]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
jm=m	40
ob=70
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-06
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
jm=m	40
ob=25
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 435]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
jm=szt.
ob=13
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja uziemienia i odgromowa

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
jm=m	40
ob=80
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.312	0	0.312
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 636]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 711]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-06
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
jm=m	40
ob=30
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 468]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 715]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-03
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych
jm=m	40
ob=30
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.385	0	0.385
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 636]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 711]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-11
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
jm=szt.
ob=10
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.329	0	0.329
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
jm=szt.
ob=6
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 511]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 541]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 637]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 712]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 555]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
jm=m	40
ob=80
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 709]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
jm=szt.
ob=6
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach
jm=m	40
ob=30
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach
jm=m	40
ob=30
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 427]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Pomiary

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=26
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
jm=szt.
ob=5
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
jm=prób.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
jm=prób.
ob=4
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Maty grzewcze w posadzkach

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0213-05
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0220
jm=szt	20
ob=11
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0213-05
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0105
jm=szt	20
ob=18
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0213-05
na=Maty grzewcze -CM-1-105-0180
jm=szt	20
ob=12
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0213-05
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0060
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01
na=Termostat LRE
jm=szt	20
ob=7
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 568]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=BUDYNEK D

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-03
na=Wykopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
jm=m3	60
ob=2170
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=2170	1	3.50*620.00	

[RMS 26]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 746]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z wydobyciem urobku łopatą
jm=m3	60
ob=21.509
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=21.509	1	21.509	

[RMS 24]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1991	KNKRB	1 0213-01
na=Zasypanie z zagęszczeniem wykopów
jm=m3	60
ob=1471.424
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=1330	1	3.50*(620.00-240.00)	
wo=240	1	1.00*240.00	
wo=-98.576	1	-21.509-0.515-24.198-10.586-41.768	

[RMS 26]
nz=0.0613	0	0.0613
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 809]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-05
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II
jm=m3	60
ob=698.576
nsn=ST 451-2

[RMS 26]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 789]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-08
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
jm=m3	60
ob=698.576
krn=9
nsn=ST 451-2

[RMS 789]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Fundamenty

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10
jm=m3	60
ob=21.509
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=4.997	1	0.10*0.90*(7.61+2.34+14.71+2.35+4.21+0.80+14.87+7.95+0.68)	
wo=0.121	1	0.10*1.10*1.10	
wo=10.67	1	0.10*2.10*(11.50+8.81+23.65+6.85)	
wo=3.237	1	0.10*(17.89+14.48)	
wo=1.359	1	0.10*0.90*(20.10-5.00)	
wo=1.125	1	0.25*0.90*5.00	

[RMS 24]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0204-08
na=Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o objętości do 2,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30 W8
jm=m3	60
ob=0.515
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0.40*1.00*1.00	
wo=0.115	1	0.72*0.40*0.40	

[RMS 1]
nz=0.3478	0	0.74*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=2.89	0	2.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.19	0	3.52-2.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0202-02
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompyy - beton C25/30 W8
jm=m3	60
ob=24.198
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=17.766	1	0.40*0.80*(7.61+2.34+14.71+2.35+4.21+0.80+14.87+7.95+0.68)	
wo=6.432	1	0.40*0.80*20.10	

[RMS 1]
nz=0.3478	0	0.74*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.75	0	3.08-2.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0239-04
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30 W8 - ścianka gr. 25cm
jm=m3	60
ob=10.586
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=10.586	1	0.25*0.72*(10.10+0.80+1.36+2.36+2.53+14.71+3.06+0.85+8.96+8.34+5.74)	

[RMS 1]
nz=0.3995	0	0.85*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=15.93	0	15.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=5.67	0	30.02-24.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 553]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Ściany żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-01
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton architektoniczny C25/30
jm=m2	50
ob=5.606
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0499	0	0.0499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.5358	0	0.5358
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.1391	0	1.1391
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.1015	0	0.1015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 739]
nz=0.5369	0	0.5369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=200	0	2*10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-03
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton architektoniczny C25/30
jm=m2	50
ob=5.606
krn=15
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 739]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-01
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m2	50
ob=190.402
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0499	0	0.0499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.5358	0	0.5358
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.1391	0	1.1391
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.1015	0	0.1015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=0.5369	0	0.5369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=200	0	2*10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-03
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C25/30
jm=m2	50
ob=190.402
krn=15
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=12.758
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=7.753	1	7753.07/1000	
wo=5.005	1	5005.10/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Ściany oporowe

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0238-01
na=Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej - beton C25/30 W8
jm=m3	60
ob=41.768
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=16.248	1	0.40*2.00*(11.50+8.81)	
wo=18.92	1	0.40*2.00*23.65	
wo=0.32	1	0.80*0.80*0.25*2	
wo=0.8	1	2.00*0.80*0.25*2	
wo=5.48	1	0.40*2.00*6.85	

[RMS 1]
nz=0.3854	0	0.82*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=4.5	0	8.68-4.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0239-05
na=Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 3m o przekroju prostokątnym grubości do 30cm - beton C25/30 W8
jm=m3	60
ob=51.864
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=11.745	1	0.30*3.75*(3.16+7.28)	
wo=34.616	1	0.30*4.70*(24.55)	
wo=5.503	1	0.30*2.58*(7.11)	

[RMS 1]
nz=0.3995	0	0.85*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=12.99	0	12.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=4.69	0	27.9-23.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 553]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-01
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton architektoniczny C25/30 W8
jm=m2	50
ob=20.925
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0499	0	0.0499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.5358	0	0.5358
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.1391	0	1.1391
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.1015	0	0.1015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 739]
nz=0.5369	0	0.5369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=200	0	2*10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-03
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton architektoniczny C25/30 W8
jm=m2	50
ob=20.925
krn=20
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 739]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Słupy żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0269-06
na=Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton architektoniczny C25/30
jm=m3	60
ob=0.211
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.5158	0	0.5158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=3.552	0	3.552
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=12.266	0	12.266
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 739]
nz=3.994	0	3.994
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=1.094	0	1.094
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.159	0	0.159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=3790	0	37.9*10*10
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Stropy żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0268-03
na=Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m2	50
ob=219.22
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.2754	0	0.2754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.8944	0	0.8944
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 510]
nz=0.00144	0	0.00144
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.3464	0	0.3464
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.062	0	0.062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0153	0	0.0153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=100	0	10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0268-04
na=Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C25/30
jm=m2	50
ob=219.22
krn=12
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=2.685
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=2.685	1	2685.42/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dozbrojenie na przebicie HDB-10/165-3/360 (60/120/120/60)
jm=kpl	90
ob=5
nsn=ST 452-1
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[ELEMENT 3]
na=Belki żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0271-03
na=Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m3	60
ob=0.399
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.4002	0	0.4002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=2.8122	0	2.8122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=9.797	0	9.797
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 510]
nz=0.01737	0	0.01737
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.01023	0	0.01023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.781	0	0.781
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=3.321	0	3.321
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.366	0	0.366
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.832	0	0.832
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=1260	0	10.50*12*10
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Donice żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0205-01
na=Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30 W8
jm=m3	60
ob=11.62
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=11.62	1	0.40*(16.18+12.87)	

[RMS 1]
nz=0.2867	0	0.61*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.02	0	1.93-1.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-01
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m2	50
ob=73.404
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0499	0	0.0499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.5358	0	0.5358
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.1391	0	1.1391
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.1015	0	0.1015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=0.5369	0	0.5369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=200	0	2*10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-03
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C25/30
jm=m2	50
ob=73.404
krn=15
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacje fundamentów

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Przekładka z folii PE
jm=m2	50
ob=208.339
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=49.968	1	0.90*(7.61+2.34+14.71+2.35+4.21+0.80+14.87+7.95+0.68)	
wo=1.21	1	1.10*1.10	
wo=106.701	1	2.10*(11.50+8.81+23.65+6.85)	
wo=32.37	1	(17.89+14.48)	
wo=13.59	1	0.90*(20.10-5.00)	
wo=4.5	1	0.90*5.00	

[RMS 7]
nz=0.3204	0	0.3204
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=188.31
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=188.31	1	188.31	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=188.31
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=113.608
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=113.608	1	0.40*(89.17+30.28+4.00+15.88+8.43+62.10+40.25+16.49+17.42)	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=113.608
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-06
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych - grunt + hydroizolacja
jm=m2	50
ob=145.62
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=145.62	1	0.90*(11.33+65.35+32.48+1.00+19.37+15.68+16.59)	

[RMS 28]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1.5	0	1.50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	3 0207-01
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
jm=m2	50
ob=145.62
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=8	0	8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-06
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych - grunt  + hydroizolacja gr. 2mm
jm=m2	50
ob=333.334
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=137.45	1	2.50*(13.38+20.79+10.75+10.06)	
wo=135.898	1	4.75*28.61	
wo=30.866	1	0.95*32.49	
wo=29.12	1	4.00*7.28	

[RMS 28]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-01
na=Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu XPS gr. 15cm
jm=m2	50
ob=195.884
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=135.898	1	4.75*28.61	
wo=30.866	1	0.95*32.49	
wo=29.12	1	4.00*7.28	

[RMS 25]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 528]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	3 0207-01
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
jm=m2	50
ob=333.334
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=8	0	8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Posadzka betonowa

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-07
na=Podkłady na podłożu gruntowym z piasku
jm=m3	60
ob=38.036
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=38.036	1	0.20*190.18	

[RMS 26]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
jm=m3	60
ob=28.527
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=28.527	1	0.15*190.18	

[RMS 24]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=WT-1.1 Dach (taras)

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-09
na=Gruntowanie podłoża roztworem bitumicznym
jm=m2	50
ob=213.024
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=213.024	1	8.4*25.36	

[RMS 7]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 461]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Paroizoalcja
jm=m2	50
ob=213.024
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=213.024	1	8.4*25.36	

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 378]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną warstwa podkładowa 180+nawierzchniowa z posypką+izoalcja termiczna (polistyren 0-10cm)
jm=m2	50
ob=213.024
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=213.024	1	8.4*25.36	

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=1.1	0	1.1*1.
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0609-01
na=Płyty ze polistyrenu  gr.10cm
jm=m2	50
ob=213.024
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=213.024	1	8.4*25.36	

[RMS 7]
nz=0.1731	0	0.1731
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0531	0	0.0531
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 400]
nz=0.105	0	1.05*0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0116	0	0.0116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Deski tarasowe ryflowane z drewna o wymiarach 25x145mm na legarach 43x70mm
jm=m2	50
ob=213.024
nsn=ST 452-4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=213.024	1	8.4*25.36	

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0531-02
na=Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 100mm
jm=m	40
ob=10.5
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	3.5*3	

[RMS 28]
nz=0.292	0	0.292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 475]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 588]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0524-01
na=Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 70mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki
jm=m	40
ob=33.96
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=33.96	1	25.36+4.4+4.2	

[RMS 28]
nz=0.234	0	0.234
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 509]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 601]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 620]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0506-02
na=Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
jm=m2	50
ob=40.512
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=40.512	1	0.6*(8.4*2+25.36*2)	

[RMS 3]
nz=0.9843	0	0.9843
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.9594	0	0.9594
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 523]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Prefabrykowane płyty żelbetowe o wym. 60x80cm-ławka na tarasie bud D.
jm=m2	50
ob=54.016
nsn=ST 452-4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=54.016	1	0.8*(8.4*2+25.36*2)	

[ELEMENT 3]
na=WS-3 Podloża i posadzki

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-09
na=Gruntowanie podłoża roztworem bitumicznym
jm=m2	50
ob=164.86
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=164.86	1	152.24+12.62	

[RMS 7]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 461]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną warstwa podkładowa+nawierzchniowa z posypką+izoalcja gr.10cm
jm=m2	50
ob=164.86
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=164.86	1	152.24+12.62	

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0609-01
na=Płyty ze styropianu FS30  gr.10cm
jm=m2	50
ob=164.86
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=164.86	1	152.24+12.62	

[RMS 7]
nz=0.1731	0	0.1731
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0531	0	0.0531
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 400]
nz=0.105	0	1.05*0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0116	0	0.0116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Izolacja x folii PE
jm=m2	50
ob=164.86
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=164.86	1	152.24+12.62	

[RMS 7]
nz=0.3204	0	0.3204
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-02
na=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
jm=m2	50
ob=164.86
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=164.86	1	152.24+12.62	

[RMS 1]
nz=0.5719	0	0.5719
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0869	0	0.0869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 289]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-03
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
jm=m2	50
ob=164.86
krn=4
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=164.86	1	152.24+12.62	

[RMS 1]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-01
na=Elastyczna zaprawa uszczelniająca pod okładziny ceramiczne - pierwsza warstwa
jm=m2	50
ob=164.86
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=164.86	1	152.24+12.62	

[RMS 7]
nz=0.0307	0	0.0307
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0328	0	0.0328
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-02
na=Elastyczna zaprawa uszczelniająca pod okładziny ceramiczne - każda następna warstwa ponad pierwszą
jm=m2	50
ob=164.86
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=164.86	1	152.24+12.62	

[RMS 7]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0303	0	0.0303
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-32 0204-05
na=Gresy, matowe, mrozoodporne, w klasie R10 i A+B. Kolorystyka Grigio i Nero
jm=m2	50
ob=164.86
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=164.86	1	152.24+12.62	

[RMS 28]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 658]
nz=7.5	0	7.50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 649]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=WS-2 Podloża i posadzki

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-09
na=Gruntowanie podłoża roztworem bitumicznym
jm=m2	50
ob=38.47
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=38.47	1	38.47	

[RMS 7]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 461]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną warstwa podkładowa+nawierzchniowa z posypką
jm=m2	50
ob=38.47
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=38.47	1	38.47	

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0609-01
na=Płyty ze styropianu FS30  gr.10cm
jm=m2	50
ob=38.47
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=38.47	1	38.47	

[RMS 7]
nz=0.1731	0	0.1731
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0531	0	0.0531
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 400]
nz=0.105	0	1.05*0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0116	0	0.0116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Izolacja x folii PE
jm=m2	50
ob=38.47
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=38.47	1	38.47	

[RMS 7]
nz=0.3204	0	0.3204
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-02
na=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
jm=m2	50
ob=38.47
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=38.47	1	38.47	

[RMS 1]
nz=0.5719	0	0.5719
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0869	0	0.0869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 289]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-03
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
jm=m2	50
ob=38.47
krn=4
nsn=ST 453-1

[PRZEDMIAR]
wo=38.47	1	38.47	

[RMS 1]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Deski tarasowe ryflowane z drewna BADI o wymiarach 25x145mm na legarach z drewna BADI 45x70mm
jm=m2	50
ob=38.47
nsn=ST 453-1
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=38.47	1	38.47	

[ELEMENT 3]
na=WS-5.1 POSADZKA Z PŁYT BETONOWCYH

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-09
na=Gruntowanie podłoża roztworem bitumicznym
jm=m2	50
ob=17.89
nsn=ST 453-1

[RMS 7]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 461]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną warstwa podkładowa+nawierzchniowa z posypką
jm=m2	50
ob=17.89
nsn=ST 453-1

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-09
na=Gruntowanie podłoża roztworem bitumicznym
jm=m2	50
ob=17.89
nsn=ST 453-1

[RMS 7]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 461]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną warstwa podkładowa+nawierzchniowa z posypką
jm=m2	50
ob=17.89
nsn=ST 453-1

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Izolacja x folii PE
jm=m2	50
ob=17.89
nsn=ST 453-1

[RMS 7]
nz=0.3204	0	0.3204
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-02
na=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
jm=m2	50
ob=17.89
nsn=ST 453-1

[RMS 1]
nz=0.5719	0	0.5719
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0869	0	0.0869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 289]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-03
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
jm=m2	50
ob=17.89
krn=3
nsn=ST 453-1

[RMS 1]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-05
na=Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
jm=m2	50
ob=17.89
nsn=ST 453-1

[RMS 1]
nz=0.0227	0	0.0227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.1776	0	0.1776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Warstwa wykończeniowa z płyt prefabrykowanych o strukturze betonu architektonicznego
jm=m2	50
ob=17.89
nsn=ST 453-1
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=WS-5.2 POSADZKA Z DESEK TARASOWYCH

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-09
na=Gruntowanie podłoża roztworem bitumicznym
jm=m2	50
ob=3.11
nsn=ST 453-1

[RMS 7]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 461]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną warstwa podkładowa+nawierzchniowa z posypką
jm=m2	50
ob=3.11
nsn=ST 453-1

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-09
na=Gruntowanie podłoża roztworem bitumicznym
jm=m2	50
ob=3.11
nsn=ST 453-1

[RMS 7]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 461]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną warstwa podkładowa+nawierzchniowa z posypką
jm=m2	50
ob=3.11
nsn=ST 453-1

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1994	KNR	2-31u1 0600-03
na=Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm
jm=m2	50
ob=3.11
nsn=ST 454-1

[RMS 28]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0687	0	0.0687
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Deski trasowe z drewna BADI, ryflowane wym. 25x145mm układane na legarach, impegnowane wg specyfikacji
jm=m2	50
ob=3.11
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0628-03
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
jm=m2	50
ob=3.11
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 547]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=SE-3.1;3.2 Elewacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-18 2611-01
na=Montaż rusztu na ścianach betonowych łaty z sosny 60x60mm
jm=m2	50
ob=51
nsn=ST 452-3

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51	

[RMS 5]
nz=0.729	0	0.729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2091	0	0.2091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=4.186	0	4.186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okładzina wykonana z wielowarstwowej płyty masywnej z litego drewna iglastego (sosna), od strony zewnętrznej frezowanie na głębokość 5mm, impregnowane
jm=m2	50
ob=51
nsn=ST 452-3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51	

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-01
na=Ocieplenie ścian budynków z płyt z wełny mineralnej gr.15cm
jm=m2	50
ob=51
nsn=ST 452-3

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51	

[RMS 32]
nz=0.666	0	0.666
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.666	0	0.666
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.106	0	0.106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 659]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 841]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-05
na=Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej przymocowanymi za pomocą łączników metalowych
jm=szt	20
ob=255
nsn=ST 452-3

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	51*5	

[RMS 31]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 286]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 841]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=SE-1.2; 1.1 Elewacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-18 2611-01
na=Montaż rusztu na ścianach betonowych łaty z sosny 60x60mm
jm=m2	50
ob=77.3
nsn=ST 452-3

[RMS 5]
nz=0.729	0	0.729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2091	0	0.2091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=4.186	0	4.186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okładzina wykonana z wielowarstwowej płyty masywnej z litego drewna iglastego (sosna), od strony zewnętrznej frezowanie na głębokość 5mm, impregnowane
jm=m2	50
ob=77.3
nsn=ST 452-3
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=SPZ -3.1 Sufit zewnętrzny

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-18 2611-01
na=Montaż rusztu na ścianach betonowych łaty z sosny 50x50mm
jm=m2	50
ob=15.4
nsn=ST 453-3

[PRZEDMIAR]
wo=15.4	1	2.8*5.5	

[RMS 5]
nz=0.729	0	0.729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2091	0	0.2091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=4.186	0	4.186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okładzina wykonana z wielowarstwowej płyty masywnej z litego drewna iglastego (sosna), od strony zewnętrznej frezowanie na głębokość 5mm, impregnowane
jm=m2	50
ob=15.4
nsn=ST 453-3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15.4	1	2.8*5.5	

[ELEMENT 3]
na=Ścianki działowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	K-02 0105-01
na=SD-1.1 Ścianki działowe z bloczków SILKA M8 o wysokości do 4,5m na zaprawie tradycyjnej
jm=m2	50
ob=116.892
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=116.892	1	3.00*(3.96+2.35+1.60+2.35+5.04+2.45*3+2.36+2.12+2.36+2.00+3.63+6.73+4.45)-0.90*2.04*8-0.80*1.83*5	

[RMS 28]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=14.76	0	14.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 661]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	K-02 0105-05
na=SD-1.2 Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie tradycyjnej
jm=m2	50
ob=27.69
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=30.75	1	3.00*10.25	
wo=-3.06	1	-1.50*2.04*1	

[RMS 28]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 661]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=14.76	0	14.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=SD-4 Ściany systemowe wydzielające kabiny wc wraz drzwiami wykonane z płyt HPL gr 10 mm
jm=m2	50
ob=46.5
nsn=ST 453-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=46.5	1	2*(4.3*2+1.5*6+1.13*5)	

[POZYCJA]
pd= 1998	NNRNKB	11 2022-04
na=SD-5 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na rusztach drewnianych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo
jm=m2	50
ob=82.56
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=89.76	1	3*(1.2*5+2.14+3.59+3.19+4.3*2+2+2.2*2)	
wo=-7.2	1	-3*1.2*2	

[RMS 12]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 398]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 627]
nz=16.3	0	16.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 285]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 291]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 565]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 566]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	K-02 0105-01
na=SD-6 Ścianki działowe z bloczków SILKA M8 o wysokości do 4,5m na zaprawie tradycyjnej
jm=m2	50
ob=11.88
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=11.88	1	3*3.96	

[RMS 28]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=14.76	0	14.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 661]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Stolarka i ślusarka

[POZYCJA]
na=D.DO1.1 Drzwi składane (harmonijkowe), składane obustronnie. Szkło bezpieczne na profilach aluminowych, izolacyjność termiczna. Wym.: 648x280cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=m2	50
ob=18.144
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18.144	1	6.48*2.8	

[POZYCJA]
na=D.DO1.2 Drzwi składane (harmonijkowe), składane obustronnie. Szkło bezpieczne na profilach aluminowych, izolacyjność termiczna. Wym.: 160,5x280cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=m2	50
ob=4.494
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4.494	1	1.605*2.8	

[POZYCJA]
na=D.O1 Okno w systenie Aluprof, panel stały nieotwieralny. szkło bezpieczne na profilach aluminiowych, izolacyjność termiczna, wym.: 345x280cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=m2	50
ob=9.66
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9.66	1	3.45*2.8	

[POZYCJA]
na=Czerpnia do D.O1, wym.: 160x30cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=m2	50
ob=0.48
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.48	1	1.6*0.3	

[POZYCJA]
na=D.DZ1 Drzwi drewniane, samozamykacz, wym.: 102x210cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=D.DZ1.1 Drzwi drewniane, samozamykacz, elektrozaczep, wym.: 102x210cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=D.D1 Drzwi higieniczne rozwierane, samozamykacz, wym.: 104x210cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=D.D1' Drzwi higieniczne rozwierane, samozamykacz, kratka wentylacyjna, okucia ze stali nierdzewnej, wym.: 104x210cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=D.D1" Drzwi higieniczne rozwierane, kratka wentylacyjna, okucia ze stali nierdzewnej, wym.: 104x210cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=D.D2 Drzwi z płyty HPL, wym.: 81x182,5cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=szt	20
ob=16
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=D.D3 Drzwi higieniczne EI30 rozwierane, samoamykacz, kratka wentylacyjna, wym.: 158x210cm (szczegóły wg zestawienia)
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=D.D4 Drzwi higieniczne rozwierane, kratka wentylacyjna, wym.: 94x210cm (szczegoły wg zestawienia)
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=BZ-1 Balustrada stal ocynowna, wypełnienie linkami stalowymi ze stali nierdzewnej montowane na naciągach systemowych, wys 110cm.
jm=mb
ob=47.15
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=47.15	1	1.05+4.5+4.0+22.15+5.6+6.05+3.8	

[POZYCJA]
na=BZ-2 Pochwyt stal ocynkowana.
jm=mb
ob=11.32
nsn=ST 453-4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11.32	1	11.32	

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian i sufitów

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-32 0102-01
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie
jm=m2	50
ob=261.56
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=304.25	1	2.5*(6.7*2+4.4+6.7*2+3.6*2+2.15*2+2.3*2+2.1*4+2.4*13+8.7*2+3.9*2+2.4*2*2)	
wo=-32.4	1	-0.9*2*18	
wo=-10.29	1	-2.1*2.45*2	

[RMS 28]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1.5	0	1.50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2008	KNR	K-32 0103-03
na=Okładziny ścian z płytek ceramicznych
jm=m2	50
ob=261.56
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=304.25	1	2.5*(6.7*2+4.4+6.7*2+3.6*2+2.15*2+2.3*2+2.1*4+2.4*13+8.7*2+3.9*2+2.4*2*2)	
wo=-32.4	1	-0.9*2*18	
wo=-10.29	1	-2.1*2.45*2	

[RMS 28]
nz=1.3	0	1.30
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 658]
nz=6	0	6.00
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 649]
nz=0.4	0	0.40
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0802-02
na=Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym
jm=m2	50
ob=157.26
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=36.84	1	3*(2.44*2+4*2)-0.9*2	
wo=84.36	1	3*(1.6*2+13.06*2)-0.9*2*2	
wo=32.16	1	3*(3.06*2+2.6*2)-0.9*2	
wo=3.9	1	1.3*3	

[RMS 28]
nz=0.538	0	0.538
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 660]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 645]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 646]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 726]
nz=0.0531	0	0.0531
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	KNR	K-09 0201-06
na=Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm
jm=m2	50
ob=157.26
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=36.84	1	3*(2.44*2+4*2)-0.9*2	
wo=84.36	1	3*(1.6*2+13.06*2)-0.9*2*2	
wo=32.16	1	3*(3.06*2+2.6*2)-0.9*2	
wo=3.9	1	1.3*3	

[RMS 28]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 381]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	KNR	K-09 0201-07
na=Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą
jm=m2	50
ob=157.26
nsn=ST 453-2

[PRZEDMIAR]
wo=36.84	1	3*(2.44*2+4*2)-0.9*2	
wo=84.36	1	3*(1.6*2+13.06*2)-0.9*2*2	
wo=32.16	1	3*(3.06*2+2.6*2)-0.9*2	
wo=3.9	1	1.3*3	

[RMS 28]
nz=0.145	0	0.145
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.125	0	1.125
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 381]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	KNR	K-09 0301-06
na=Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą emulsyjną
jm=m2	50
ob=157.26
nsn=ST 453-2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[PRZEDMIAR]
wo=36.84	1	3*(2.44*2+4*2)-0.9*2	
wo=84.36	1	3*(1.6*2+13.06*2)-0.9*2*2	
wo=32.16	1	3*(3.06*2+2.6*2)-0.9*2	
wo=3.9	1	1.3*3	

[RMS 28]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	KNR	K-09 0301-07
na=Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą do emulsyjną
jm=m2	50
ob=157.26
nsn=ST 453-2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[PRZEDMIAR]
wo=36.84	1	3*(2.44*2+4*2)-0.9*2	
wo=84.36	1	3*(1.6*2+13.06*2)-0.9*2*2	
wo=32.16	1	3*(3.06*2+2.6*2)-0.9*2	
wo=3.9	1	1.3*3	

[RMS 28]
nz=0.061	0	0.061
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.1415	0	0.1415
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1504-08
na=Malowanie przewodów wentylacyjnych i kabli
jm=m2	50
ob=61.482
nsn=ST 453-2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[PRZEDMIAR]
wo=61.482	1	0.6*(9.5+14.3+8.6+6.5+13.17+6.7+14.7+3*2+23)	

[RMS 10]
nz=0.1432	0	0.1432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0377	0	0.0377
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0817	0	0.0817
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 380]
nz=0.1333	0	0.1333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Wyposażenie

[POZYCJA]
na=Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie dróg ewakuacyjnych i miejsc usytuowania środków ochrony przeciwpożarowej
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-7
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaz oznaczeń informacji wizualnej
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-7
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=Biały montaż D

[POZYCJA]
na=Miska WC dla niepełnosprawnych
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Miska WC
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Pisuar
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zestaw podtynkowy do WC
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zestaw podtynkowy do WC
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Spłukiwanie do WC
jm=szt	20
ob=9
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zestaw podtynkowy do pisuaru
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Umywalka
jm=szt	20
ob=9
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zestaw podtynkowy do umywalki
jm=szt	20
ob=9
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Umywalka dla niepełnosprawnych
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zestaw podtynkowy do umywalki
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Bateria umywalkowa
jm=szt	20
ob=10
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Mieszacz termostatyczny indywidualny
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Mieszacz termostatyczny zbiorowy 1/2"
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Pojemnik na papier toaletowy
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Dozownik mydła
jm=szt	20
ob=10
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Podajnik ręczników papierowych
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Szczotka do WC
jm=szt	20
ob=9
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Kosz na śmieci
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Pojemnik na odpadki chigieniczne
jm=szt	20
ob=5
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wieszak ubraniowy
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[POZYCJA]
na=Lustro dla niepełnosprawnych
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Poręcz uchylna do WC
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Poręcz stała ścienna do WC
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Stelaż podtynkowy do poręczy uchylnych
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Suszarka do rąk
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Natrysk kpl.
jm=szt	20
ob=5
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wielofunkcyjna komora gospodarcza
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Sterownik funkcji
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Kabel systemowy
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Opornik obciążeniowy
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Przegroda pisuarowa
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Moduł poboru monet
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zlew zewnętrzny z dodatkowym ociekaczem
jm=szt	20
ob=5
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Opdływ punktowy fi 90mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Odpływ liniowy
jm=szt	20
ob=6
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=Meble

[POZYCJA]
na=Lada o wym. 80x470cm, h=110cm, składana z belek z drewna gatunku OKAN. Drewno 4-stronnie gładko strugane, heblowane, szlifowane, fazowane na kantach r=5mm. Belki  o wymiarach 10x10cm. konstrukcja stalowa ocynkowana. (szczegóły wg specyfikacji)
jm=m2	50
ob=3.76
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.76	1	0.8*4.7	

[ELEMENT 3]
na=Instalacje sanitarne

[ELEMENT 4]
na=Instalacja wodociągowa

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01
na=Zasobnik c.w.u. 1000l
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=4.21	0	4.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 662]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-02
na=Naczynie wzbiorcze
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.25	0	2.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 309]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-04
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 40x4,0mm
jm=m	40
ob=18.2
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=18.2	1	3.9+12.3+2.0	

[RMS 28]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 466]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 599]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 32x3,0mm
jm=m	40
ob=7.9
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=7.9	1	4.0+0.6+1.8+1.5	
ko=	

[RMS 28]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 465]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 598]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 25x2,5mm
jm=m	40
ob=40.1
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=21.3	1	3.8+7.5+1.4+0.6+0.8+2.4+4.8	
wo=18.8	1	3.9+12.3+0.6+2.0	

[RMS 28]
nz=0.285	0	0.285
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 464]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 597]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 20x2,25mm
jm=m	40
ob=23.3
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=11.9	1	0.8+3.2+2.0+0.8+1.2+2.0+1.9	
wo=11.4	1	4.0+0.6+2.0+4.8	

[RMS 28]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 463]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 594]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01
na=Rurociągi wielowarstwowe PEX-c o średnicy zewnętrznej 16x2,0mm
jm=m	40
ob=93
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=33.2	1	2.2+1.4+0.8+0.8*(8+14+4+4+2+2+2)	
wo=59.8	1	4.0+0.6+2.8+6.4+2.2+1.8+12.3+0.6+2.0+2.8+4.8+1.9+0.8*(14+4+2+2)	

[RMS 28]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 462]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 596]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-06
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.639	0	0.639
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 683]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-05
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.536	0	0.536
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 682]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 681]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.399	0	0.399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 680]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 679]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawory cyrkulacyjne o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 669]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0139-01
na=Zawory mieszające
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.982	0	0.982
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 678]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-06
na=Zawory antyskażeniowe typ EA o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.639	0	0.639
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 667]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01
na=Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm
jm=szt	20
ob=7
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 670]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01
na=Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=7
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 668]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-03
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 25mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 464]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-03
na=Wodomierze skrzydełkoweo średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 631]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05
na=Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych
jm=szt	20
ob=10
nsn=ST 453-5

[RMS 15]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05
na=Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do pisuaru
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 15]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01
na=Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej
jm=szt	20
ob=44
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	(14+4+2+2)*2	

[RMS 15]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 406]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 542]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 586]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01
na=Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=10
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 687]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01
na=Zawory spustowe do pisuaru o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 686]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=182.5
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 504]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 684]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 703]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=182.5
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=18.8
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 359]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.1524	0	0.1524
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=11.4
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 358]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=59.8
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 357]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=18.2
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.0863	0	0.0863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 356]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=7.9
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.0863	0	0.0863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 355]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=21.3
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.0863	0	0.0863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 354]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=11.9
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 353]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=33.2
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 562]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 352]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-04
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160mm
jm=m	40
ob=23.4
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=23.4	1	23.4	

[RMS 28]
nz=0.333	0	0.333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 508]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 275]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 591]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0327	0	0.0327
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110mm
jm=m	40
ob=98.7
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=66.3	1	3.2+2.4+2.3+21.2+2.6+3.5+2.8+2.2+3.5+3.2+6.2+4.0+3.1+1.3+1.5+2.8+0.5	
wo=32.4	1	5.4*6	

[RMS 28]
nz=0.293	0	0.293
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 507]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 590]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-02
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 75mm
jm=m	40
ob=5.2
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=5.2	1	2.4+2.8	

[RMS 28]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 506]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 273]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 593]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50mm
jm=m	40
ob=28.9
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=28.9	1	2.0+1.8+1.1+3.2+0.8*(14+4+4+2+2)	

[RMS 28]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 505]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0203-01
na=Armatura pneumatyczna ręczna spłukująca pisuary
jm=kpl	90
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02
na=Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 535]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-03
na=Wpust o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=5
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 633]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	2-15W 0213-05
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 160/110mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 479]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych
jm=podejść
ob=10
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	8+2	

[RMS 28]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 590]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych
jm=podejść
ob=26
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	14+4+4+2+2	

[RMS 28]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 592]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja wentylacji

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0323-03
na=Rekuperator
jm=kpl	90
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=96.4	0	96.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 440]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 788]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 850]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Uruchomienie rekuperatora
jm=kpl	90
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=41.52	0	83.04*0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-01
na=Wentylator kanałowy o średnicy 200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=5.45	0	5.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 625]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 691]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 125mm
jm=szt	20
ob=11
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 689]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=20
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 688]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-02
na=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne 600x300mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-02
na=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne 300x300mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0144-01
na=Wyrzutnie kołowe typ o średnicy 315mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 640]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0144-01
na=Wyrzutnie kołowe typ o średnicy 160mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 638]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-05
na=Kanały z rur PP o średnicy zewnętrznej 315mm
jm=m	40
ob=12.2
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=12.2	1	1.8+8.4+2.0	

[RMS 28]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 503]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 795]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PP o średnicy zewnętrznej 160mm
jm=m	40
ob=16.8
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=16.8	1	1.8+12.5+2.5	

[RMS 28]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 502]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 795]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 250mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=25.984
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=25.984	1	3.14*0.25*(9.3+0.9+9.7+3.8+6.7+2.7)	

[RMS 28]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 409]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=9.294
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=9.294	1	3.14*0.2*(8.7+2.4+3.7)	

[RMS 28]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 409]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=11.153
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=11.153	1	3.14*0.16*(0.8+0.4+1.2+2.1+1.4+2.0+2.8+4.8+4.4+1.7+0.6)	

[RMS 28]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 410]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=7.811
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=7.811	1	3.14*0.125*(1.8+1.9+1.1+1.3+6.3+1.5+2.8+3.2)	

[RMS 28]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 410]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=11.335
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=11.335	1	3.14*0.1*(1.2+1.1+2.1+4.5+2.4+1.4+0.6+1.5+5.2+1.6+2.2+3.0+1.2+2.0+4.6+1.5)	

[RMS 28]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 410]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 604]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 548]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 784]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=20.507
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 563]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 734]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 778]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=65.577
nsn=ST 453-5

[RMS 9]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 563]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 734]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 778]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacje elektryczne

[ELEMENT 4]
na=Rozdzielnice

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 450]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
jm=m	40
ob=20
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja oświetleniowa

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
jm=szt.
ob=62
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
jm=szt.
ob=5
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
jm=szt.
ob=40
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.407	0	0.407
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 389]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
ob=5
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 284]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
jm=m	40
ob=600
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 429]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
jm=szt.
ob=17
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-03
na=Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "A1"
jm=kpl	90
ob=12
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-03
na=Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "A2"
jm=kpl	90
ob=25
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-02
na=Montaż opraw oświetleniowych - Oprawy typ D - Compacy Downlight 1xLED 16W neutral white
jm=kpl	90
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-02
na=Montaż opraw oświetleniowych - Oprawy typ F - Compact Lens wallwasher 1xLED 8W neutral white
jm=kpl	90
ob=7
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 340]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-02
na=Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "Aw1"
jm=kpl	90
ob=9
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-02
na=Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "Aw2"
jm=kpl	90
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-02
na=Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "Ew1"
jm=kpl	90
ob=7
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja gniazd wtykowych i wypustów

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
jm=szt.
ob=20
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
jm=szt.
ob=12
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
jm=szt.
ob=8
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.407	0	0.407
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 389]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
jm=m	40
ob=350
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 429]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
jm=m	40
ob=120
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-06
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
jm=m	40
ob=25
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 435]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
jm=szt.
ob=19
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja uziemienia i odgromowa

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-05
na=Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami
jm=kpl.
ob=4
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
jm=m	40
ob=70
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 636]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 711]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
jm=szt.
ob=4
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 511]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
jm=m	40
ob=140
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 709]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-11
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
jm=szt.
ob=10
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.329	0	0.329
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 541]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 637]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 712]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 555]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach
jm=m	40
ob=30
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach
jm=m	40
ob=30
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 427]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Pomiary

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=29
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=4
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
jm=szt.
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
jm=prób.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
jm=prób.
ob=11
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Maty grzewcze w posadzkach

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0213-05
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0220
jm=szt	20
ob=16
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0213-05
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0180
jm=szt	20
ob=12
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0213-05
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0460
jm=szt	20
ob=7
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0213-05
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0560
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 300]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0213-05
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0105
jm=szt	20
ob=14
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0213-05
na=Maty grzewcze- CM-1-105-0060
jm=szt	20
ob=16
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01
na=Termostat LRE
jm=szt	20
ob=11
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 568]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WIATA W1

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-03
na=Wykopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
jm=m3	60
ob=31.802
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=7.459	1	0.65*(0.50+1.20)*(5.55+1.20)	
wo=16.354	1	0.65*(0.50+1.20)*(6.20+1.20)*2	
wo=7.989	1	0.65*(0.50+1.20)*(6.03+1.20)	

[RMS 26]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 746]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z wydobyciem urobku łopatą
jm=m3	60
ob=1.423
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=1.423	1	0.10*0.60*(6.20*2+5.55+5.77)	

[RMS 24]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1991	KNKRB	1 0213-01
na=Zasypanie z zagęszczeniem wykopów
jm=m3	60
ob=26.46
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=26.46	1	31.801-3.558-0.35*0.22*(5.35+5.81+6.00*2)	

[RMS 26]
nz=0.0613	0	0.0613
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 809]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-05
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II
jm=m3	60
ob=6.765
nsn=ST 451-2

[RMS 26]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 789]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-08
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
jm=m3	60
ob=6.765
krn=9
nsn=ST 451-2

[RMS 789]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Oczepy żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10
jm=m3	60
ob=1.423
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=1.423	1	0.10*0.60*(6.20*2+5.55+5.77)	

[RMS 24]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0801-06
na=Deskowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych
jm=m2	50
ob=28.701
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=28.701	1	(0.50+0.30*2)*(6.20*2+5.55+5.77)*1.10	

[RMS 5]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 418]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 546]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0803-06
na=Betonowanie oczepowe nabrzeży i bulwarów - beton C30/37
jm=m3	60
ob=3.558
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=3.558	1	0.50*0.30*(6.20*2+5.55+5.77)	

[RMS 2]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Ściany żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-01
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m2	50
ob=78.281
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0499	0	0.0499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.5358	0	0.5358
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.1391	0	1.1391
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.1015	0	0.1015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=0.5369	0	0.5369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=200	0	2*10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-03
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C25/30
jm=m2	50
ob=78.281
krn=12
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=1.501
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=1.501	1	1501.05/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Stropy żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0268-03
na=Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m2	50
ob=100.85
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.2754	0	0.2754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.8944	0	0.8944
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 510]
nz=0.00144	0	0.00144
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.3464	0	0.3464
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.062	0	0.062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0153	0	0.0153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=100	0	10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0268-04
na=Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C25/30
jm=m2	50
ob=100.85
krn=12
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=2.189
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=2.189	1	2188.66/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dozbrojenie na przebicie HDB-10/165-3/360 (60/120/120/60)
jm=kpl	90
ob=60
nsn=ST 452-1
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60	

[ELEMENT 3]
na=Izolacje oczepów i ścian fundamentowych

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Przekładka z folii PE
jm=m2	50
ob=14.232
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=14.232	1	0.60*(6.20*2+5.55+5.77)	

[RMS 7]
nz=0.3204	0	0.3204
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=11.86
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=11.86	1	0.50*(6.20*2+5.55+5.77)	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=11.86
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=15.588
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=15.588	1	0.30*(12.10+13.40+13.40+13.06)	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=15.588
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-06
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych - grunt + hydroizolacja
jm=m2	50
ob=16.814
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=16.814	1	0.35*(11.14+12.44+12.02+12.44)	

[RMS 28]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1.5	0	1.50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	3 0207-01
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
jm=m2	50
ob=16.814
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=8	0	8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=WD-3.2 Dach

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-02
na=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
jm=m2	50
ob=105.88
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=105.88	1	105.88	

[RMS 1]
nz=0.5719	0	0.5719
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0869	0	0.0869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 289]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-03
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
jm=m2	50
ob=105.88
krn=5
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=105.88	1	105.88	

[RMS 1]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną warstwa podkładowa 180+nawierzchniowa z posypką
jm=m2	50
ob=105.88
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=105.88	1	105.88	

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-06
na=Żwir otoczakowy o uziarnieniu 8/16mm, 5cm
jm=m3	60
ob=5.294
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=5.294	1	105.88*0.05	

[RMS 23]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 720]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0506-02
na=Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
jm=m2	50
ob=51.368
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=51.368	1	0.8*64.21	

[RMS 3]
nz=0.9843	0	0.9843
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.9594	0	0.9594
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 523]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0531-02
na=Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 70mm
jm=m	40
ob=16
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4	

[RMS 28]
nz=0.292	0	0.292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 475]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 588]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=SE-1.2; 1.1 Elewacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-18 2611-01
na=Montaż rusztu na ścianach betonowych łaty z sosny 60x60mm
jm=m2	50
ob=181.4
nsn=ST 452-3

[PRZEDMIAR]
wo=108.8	1	4.*(0.4*2+5.6+0.4*2+6.2+0.4*2+6.2+0.4*2+6)	1.2
wo=72.6	1	3.0*(5.6+6.2*3)	1.1

[RMS 5]
nz=0.729	0	0.729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2091	0	0.2091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=4.186	0	4.186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okładzina wykonana z wielowarstwowej płyty masywnej z litego drewna iglastego (sosna), od strony zewnętrznej frezowanie na głębokość 5mm, impregnowane
jm=m2	50
ob=181.4
nsn=ST 452-3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=108.8	1	4.*(0.4*2+5.6+0.4*2+6.2+0.4*2+6.2+0.4*2+6)	1.2
wo=72.6	1	3.0*(5.6+6.2*3)	1.1

[ELEMENT 3]
na=SPZ -3.1 Sufit zewnętrzny

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-18 2611-01
na=Montaż rusztu na ścianach betonowych łaty z sosny 50x50cm
jm=m2	50
ob=106.59
nsn=ST 453-3

[PRZEDMIAR]
wo=106.59	1	106.59	

[RMS 5]
nz=0.729	0	0.729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2091	0	0.2091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=4.186	0	4.186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okładzina wykonana z wielowarstwowej płyty masywnej z litego drewna iglastego (sosna), od strony zewnętrznej frezowanie na głębokość 5mm, impregnowane
jm=m2	50
ob=106.59
nsn=ST 453-3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=106.59	1	106.59	

[ELEMENT 3]
na=Meble

[POZYCJA]
na=Siedzisko z belek drewnianych OKAN z profili 53x143mm, mocowane do ceowników ze stali ocynkowanej, konstruckcja połaczona ze scianami żelbetowymi wiat.
jm=m2	50
ob=21.42
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=21.42	1	21.42	

[ELEMENT 3]
na=Instalacje elektryczne

[ELEMENT 4]
na=Rozdzielnice

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 454]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja oświetleniowa

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
jm=szt.
ob=16
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
jm=szt.
ob=14
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.407	0	0.407
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 389]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 283]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
jm=m	40
ob=160
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 429]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
jm=kpl.
ob=16
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja uziemienia i odgromowa

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
jm=m	40
ob=90
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.312	0	0.312
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 636]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 711]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-03
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych
jm=m	40
ob=30
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.385	0	0.385
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 636]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 711]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-11
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
jm=szt.
ob=10
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.329	0	0.329
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
jm=szt.
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 712]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
jm=m	40
ob=20
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 709]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
jm=szt.
ob=6
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Pomiary

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WIATA W2

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-03
na=Wykopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
jm=m3	60
ob=27.68
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=7.481	1	0.65*(0.50+1.20)*(5.57+1.20)	
wo=9.602	1	0.65*(0.50+1.20)*(7.49+1.20)	
wo=4.961	1	0.65*(0.50+1.20)*(3.29+1.20)	
wo=5.636	1	0.65*(0.50+1.20)*(3.90+1.20)	

[RMS 26]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 746]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z wydobyciem urobku łopatą
jm=m3	60
ob=1.209
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=1.209	1	0.10*0.60*(5.57+3.29+7.49+3.80)	

[RMS 24]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1991	KNKRB	1 0213-01
na=Zasypanie z zagęszczeniem wykopów
jm=m3	60
ob=23.167
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=23.167	1	27.680-3.023-0.35*0.22*(5.37+7.29+3.09+3.60)	

[RMS 26]
nz=0.0613	0	0.0613
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 809]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-05
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II
jm=m3	60
ob=5.722
nsn=ST 451-2

[RMS 26]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 789]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-08
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
jm=m3	60
ob=5.722
krn=9
nsn=ST 451-2

[RMS 789]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Oczepy żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10
jm=m3	60
ob=1.209
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=1.209	1	0.10*0.60*(5.57+3.29+7.49+3.80)	

[RMS 24]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0801-06
na=Deskowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych
jm=m2	50
ob=24.382
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=24.382	1	(0.50+0.30*2)*(5.57+3.29+7.49+3.80)*1.10	

[RMS 5]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 418]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 546]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0803-06
na=Betonowanie oczepowe nabrzeży i bulwarów - beton C30/37
jm=m3	60
ob=3.023
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=3.023	1	0.50*0.30*(5.57+3.29+7.49+3.80)	

[RMS 2]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Ściany żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-01
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m2	50
ob=65.099
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0499	0	0.0499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.5358	0	0.5358
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.1391	0	1.1391
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.1015	0	0.1015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=0.5369	0	0.5369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=200	0	2*10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-03
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C25/30
jm=m2	50
ob=65.099
krn=12
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=0.394
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=0.394	1	393.89/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Stropy żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0268-03
na=Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m2	50
ob=89.35
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.2754	0	0.2754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.8944	0	0.8944
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 510]
nz=0.00144	0	0.00144
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.3464	0	0.3464
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.062	0	0.062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0153	0	0.0153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=100	0	10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0268-04
na=Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C25/30
jm=m2	50
ob=89.35
krn=12
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=0.615
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=0.615	1	615.02/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dozbrojenie na przebicie HDB-10/165-3/360 (60/120/120/60)
jm=kpl	90
ob=50
nsn=ST 452-1
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50	

[ELEMENT 3]
na=Izolacje oczepów i ścian fundamentowych

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Przekładka z folii PE
jm=m2	50
ob=12.09
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=12.09	1	0.60*(5.57+3.29+7.49+3.80)	

[RMS 7]
nz=0.3204	0	0.3204
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=10.025
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=10.025	1	0.50*(3.80+3.29+5.57+7.39)	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=10.025
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=13.29
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=13.29	1	0.30*(15.98+12.14+7.58+8.60)	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=13.29
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-06
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych - grunt + hydroizolacja
jm=m2	50
ob=14.14
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=14.14	1	0.35*(11.18+14.96+6.62+7.64)	

[RMS 28]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1.5	0	1.50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	3 0207-01
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
jm=m2	50
ob=14.14
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=8	0	8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=WD-3.2 Dach

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-02
na=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
jm=m2	50
ob=93.95
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=93.95	1	93.95	

[RMS 1]
nz=0.5719	0	0.5719
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0869	0	0.0869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 289]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-03
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
jm=m2	50
ob=93.95
krn=5
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=93.95	1	93.95	

[RMS 1]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną warstwa podkładowa 180+nawierzchniowa z posypką
jm=m2	50
ob=93.95
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=93.95	1	93.95	

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-06
na=Żwir otoczakowy o uziarnieniu 8/16mm, 5cm
jm=m3	60
ob=4.698
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=4.698	1	93.95*0.05	

[RMS 23]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 720]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0506-02
na=Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
jm=m2	50
ob=30.846
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=30.846	1	0.6*51.41	

[RMS 3]
nz=0.9843	0	0.9843
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.9594	0	0.9594
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 523]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0531-02
na=Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 70mm
jm=m	40
ob=13.6
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=13.6	1	3.4*4	

[RMS 28]
nz=0.292	0	0.292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 475]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 588]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=SE-1.2; 1.1 Elewacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-18 2611-01
na=Montaż rusztu na ścianach betonowych łaty z sosny 60x60mm
jm=m2	50
ob=127.243
nsn=ST 452-3

[PRZEDMIAR]
wo=76.185	1	3.38*(0.4*8+3.6+3.18+7.2+5.36)	1.2
wo=51.058	1	2.64*(3.6+3.18+7.2+5.36)	1.1

[RMS 5]
nz=0.729	0	0.729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2091	0	0.2091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=4.186	0	4.186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okładzina wykonana z wielowarstwowej płyty masywnej z litego drewna iglastego (sosna), od strony zewnętrznej frezowanie na głębokość 5mm, impregnowane
jm=m2	50
ob=127.243
nsn=ST 452-3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=76.185	1	3.38*(0.4*8+3.6+3.18+7.2+5.36)	1.2
wo=51.058	1	2.64*(3.6+3.18+7.2+5.36)	1.1

[ELEMENT 3]
na=SPZ -3.1 Sufit zewnętrzny

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-18 2611-01
na=Montaż rusztu na ścianach betonowych łaty z sosny 50x50mm
jm=m2	50
ob=93.98
nsn=ST 453-3

[PRZEDMIAR]
wo=93.98	1	93.98	

[RMS 5]
nz=0.729	0	0.729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2091	0	0.2091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=4.186	0	4.186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okładzina wykonana z wielowarstwowej płyty masywnej z litego drewna iglastego (sosna), od strony zewnętrznej frezowanie na głębokość 5mm, impregnowane
jm=m2	50
ob=93.98
nsn=ST 453-3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=93.98	1	93.98	

[ELEMENT 3]
na=Meble

[POZYCJA]
na=Siedzisko z belek drewnianych OKAN z profili 53x143mm, mocowane do ceowników ze stali ocynkowanej, konstruckcja połaczona ze scianami żelbetowymi wiat.
jm=m2	50
ob=17.81
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=17.81	1	17.81	

[ELEMENT 3]
na=Instalacje elektryczne

[ELEMENT 4]
na=Rozdzielnice

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja oświetleniowa

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
jm=szt.
ob=14
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
jm=szt.
ob=12
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.407	0	0.407
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 389]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 283]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
jm=m	40
ob=140
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 429]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
jm=kpl.
ob=14
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja uziemienia i odgromowa

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
jm=m	40
ob=75
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.312	0	0.312
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 636]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 711]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-03
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych
jm=m	40
ob=30
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.385	0	0.385
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 636]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 711]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-11
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
jm=szt.
ob=10
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.329	0	0.329
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
jm=szt.
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 712]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
jm=m	40
ob=45
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 709]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
jm=szt.
ob=6
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Pomiary

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WIATA W3

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-03
na=Wykopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
jm=m3	60
ob=31.957
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=31.957	1	0.65*(0.50+1.20)*(2.93*3+1.56*2+11.68+5.33)	

[RMS 26]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 746]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z wydobyciem urobku łopatą
jm=m3	60
ob=1.735
nsn=ST 451-2

[RMS 24]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1991	KNKRB	1 0213-01
na=Zasypanie z zagęszczeniem wykopów
jm=m3	60
ob=26.833
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=26.833	1	31.957-4.338-0.35*0.20*(2.67+3.25+2.64+2.67)	

[RMS 26]
nz=0.0613	0	0.0613
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 809]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-05
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II
jm=m3	60
ob=6.859
nsn=ST 451-2

[RMS 26]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 789]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-08
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
jm=m3	60
ob=6.859
krn=9
nsn=SST-a/2017

[RMS 789]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Oczepy żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10
jm=m3	60
ob=1.735
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=1.735	1	0.10*0.60*(2.93*3+1.56*2+11.68+5.33)	

[RMS 24]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0801-06
na=Deskowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych
jm=m2	50
ob=34.993
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=34.993	1	(0.50+0.30*2)*(2.93*3+1.56*2+11.68+5.33)*1.10	

[RMS 5]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 418]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 546]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0803-06
na=Betonowanie oczepowe nabrzeży i bulwarów - beton C30/37
jm=m3	60
ob=4.338
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=4.338	1	0.50*0.30*(2.93*3+1.56*2+11.68+5.33)	

[RMS 2]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacje oczepów

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Przekładka z folii PE
jm=m2	50
ob=17.352
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=17.352	1	0.60*(2.93*3+1.56*2+11.68+5.33)	

[RMS 7]
nz=0.3204	0	0.3204
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=14.59
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=14.59	1	14.59	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=14.59
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=17.886
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=17.886	1	0.30*59.62	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=17.886
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WIATA W4

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-03
na=Wykopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
jm=m3	60
ob=40.41
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=40.41	1	0.65*(0.50+1.20)*(3.05*4+24.37)	

[RMS 26]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 746]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z wydobyciem urobku łopatą
jm=m3	60
ob=2.194
nsn=ST 452-1

[RMS 24]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1991	KNKRB	1 0213-01
na=Zasypanie z zagęszczeniem wykopów
jm=m3	60
ob=33.953
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=33.953	1	40.410-5.486-0.35*0.20*(2.67+2.64+3.25+2.64+2.67)	

[RMS 26]
nz=0.0613	0	0.0613
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 809]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-05
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II
jm=m3	60
ob=8.651
nsn=ST 452-1

[RMS 26]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 789]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-08
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
jm=m3	60
ob=8.651
krn=9
nsn=ST 452-1

[RMS 789]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Oczepy żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10
jm=m3	60
ob=2.194
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=2.194	1	0.10*0.60*(3.05*4+24.37)	

[RMS 24]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0801-06
na=Deskowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych
jm=m2	50
ob=44.25
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=44.25	1	(0.50+0.30*2)*(3.05*4+24.37)*1.10	

[RMS 5]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 418]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 546]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0803-06
na=Betonowanie oczepowe nabrzeży i bulwarów - beton C30/37
jm=m3	60
ob=5.486
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=5.486	1	0.50*0.30*(3.05*4+24.37)	

[RMS 2]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Ściany żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-01
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m2	50
ob=45.621
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0499	0	0.0499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.5358	0	0.5358
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.1391	0	1.1391
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.1015	0	0.1015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=0.5369	0	0.5369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=200	0	2*10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-03
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C25/30
jm=m2	50
ob=45.621
krn=10
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=0.482
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=0.482	1	482.27/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Stropy żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0268-03
na=Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m2	50
ob=67.73
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.2754	0	0.2754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.8944	0	0.8944
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 510]
nz=0.00144	0	0.00144
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.3464	0	0.3464
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.062	0	0.062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0153	0	0.0153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=100	0	10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0268-04
na=Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C25/30
jm=m2	50
ob=67.73
krn=4
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=0.835
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=0.835	1	(1670.47/2)/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Belki żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0271-03
na=Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m3	60
ob=1.229
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.4002	0	0.4002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=2.8122	0	2.8122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=9.797	0	9.797
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 510]
nz=0.01737	0	0.01737
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.01023	0	0.01023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.781	0	0.781
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=3.321	0	3.321
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.366	0	0.366
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.832	0	0.832
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=1260	0	10.50*12*10
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacje oczepów i ścian fundamentowych

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Przekładka z folii PE
jm=m2	50
ob=21.942
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=21.942	1	0.60*(3.05*4+24.37)	

[RMS 7]
nz=0.3204	0	0.3204
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=20.37
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=20.37	1	18.64+1.73	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=20.37
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=25.143
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=25.143	1	0.30*(75.91+7.90)	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=25.143
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-06
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych - grunt + hydroizolacja
jm=m2	50
ob=10.451
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=10.451	1	0.35*(5.74*4+6.90)	

[RMS 28]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1.5	0	1.50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	3 0207-01
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
jm=m2	50
ob=10.451
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=8	0	8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=WD-3.2 Dach

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-02
na=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
jm=m2	50
ob=72.66
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=72.66	1	24.22*3.0	

[RMS 1]
nz=0.5719	0	0.5719
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0869	0	0.0869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 289]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-03
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
jm=m2	50
ob=72.66
krn=5
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=72.66	1	24.22*3.0	

[RMS 1]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną warstwa podkładowa 180+nawierzchniowa z posypką
jm=m2	50
ob=72.66
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=72.66	1	24.22*3.0	

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-06
na=Żwir otoczakowy o uziarnieniu 8/16mm, 5cm
jm=m3	60
ob=3.633
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=3.633	1	72.66*0.05	

[RMS 23]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 720]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0506-02
na=Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
jm=m2	50
ob=32.664
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=32.664	1	0.6*(24.22*2+2*3.0)	

[RMS 3]
nz=0.9843	0	0.9843
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.9594	0	0.9594
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 523]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0531-02
na=Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 70mm
jm=m	40
ob=16
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4	

[RMS 28]
nz=0.292	0	0.292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 475]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 588]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=SE-1.2; 1.1 Elewacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-18 2611-01
na=Montaż rusztu na ścianach betonowych łaty z sosny 60x60mm
jm=m2	50
ob=83.635
nsn=ST 452-3

[PRZEDMIAR]
wo=24.32	1	3.2*(3+0.4*2)*2	1.2
wo=59.315	1	2.69*(3*1)*6+2.69*(0.4*2+3.25)	1.1

[RMS 5]
nz=0.729	0	0.729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2091	0	0.2091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=4.186	0	4.186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okładzina wykonana z wielowarstwowej płyty masywnej z litego drewna iglastego (sosna), od strony zewnętrznej frezowanie na głębokość 5mm, impregnowane
jm=m2	50
ob=83.635
nsn=ST 452-3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=24.32	1	3.2*(3+0.4*2)*2	1.2
wo=59.315	1	2.69*(3*1)*6+2.69*(0.4*2+3.25)	1.1

[ELEMENT 3]
na=SPZ -3.1 Sufit zewnętrzny

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-18 2611-01
na=Montaż rusztu na ścianach betonowych łaty z sosny 50x50mm
jm=m2	50
ob=79.926
nsn=ST 453-3

[PRZEDMIAR]
wo=79.926	1	24.22*3.0*1.1	

[RMS 5]
nz=0.729	0	0.729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2091	0	0.2091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=4.186	0	4.186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okładzina wykonana z wielowarstwowej płyty masywnej z litego drewna iglastego (sosna), od strony zewnętrznej frezowanie na głębokość 5mm, impregnowane
jm=m2	50
ob=79.926
nsn=ST 453-3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=79.926	1	24.22*3.0*1.1	

[ELEMENT 3]
na=Meble

[POZYCJA]
na=Ławka modularna, siedzisko z belek drewnianych - drewno twarde lisciaste, wym. 7x15cm, na dwóch prostokątnych postumentach wykonanych z blachy ze stali ocynkowanej
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	W4

[ELEMENT 3]
na=Osłony szklane

[POZYCJA]
na=IE-1 TAFLE SZKŁA W WIATACH -Tafla szyby ze szkła ESG VSG DIAMANT 55.4 (ESG DIAMANT 5 MM / 1.52 PVB CLEAR / ESG DIAMANT 5 MM), krawędzie widoczne polerowane, krawędzie niewidoczne zatępione. Tafla z obu stron zakończona ceownikami ze stali nierdzewnej 35x25x2 mocowanymi na uszczelkę i mocowana do boku płyty stropowej rotulą O70mm, w rozstawie co 40cm.
jm=m2	50
ob=33.5
nsn=ST 453-1
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacje elektryczne

[ELEMENT 4]
na=Rozdzielnice

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 456]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja oświetleniowa

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
jm=szt.
ob=12
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
jm=szt.
ob=10
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.407	0	0.407
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 389]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 283]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
jm=m	40
ob=120
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 429]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
jm=kpl.
ob=6
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
jm=kpl.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
jm=kpl.
ob=4
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja uziemienia i odgromowa

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
jm=m	40
ob=80
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.312	0	0.312
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 636]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 711]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-03
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych
jm=m	40
ob=30
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.385	0	0.385
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 636]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 711]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-11
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
jm=szt.
ob=8
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.329	0	0.329
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
jm=szt.
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 712]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
jm=m	40
ob=6
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 709]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
jm=szt.
ob=6
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Pomiary

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WIATA W5

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-03
na=Wykopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
jm=m3	60
ob=20.63
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=20.63	1	0.65*(0.50+1.20)*(2.98*2+12.71)	

[RMS 26]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 746]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z wydobyciem urobku łopatą
jm=m3	60
ob=1.12
nsn=ST 451-2

[RMS 24]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1991	KNKRB	1 0213-01
na=Zasypanie z zagęszczeniem wykopów
jm=m3	60
ob=17.228
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=17.228	1	20.630-2.801-0.35*0.20*(2.67+3.25+2.67)	

[RMS 26]
nz=0.0613	0	0.0613
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 809]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-05
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II
jm=m3	60
ob=4.522
nsn=ST 451-2

[RMS 26]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 789]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-08
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
jm=m3	60
ob=4.522
krn=9
nsn=ST 451-2

[RMS 789]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Oczepy żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10
jm=m3	60
ob=1.12
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=1.12	1	0.10*0.60*(2.98*2+12.71)	

[RMS 24]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0801-06
na=Deskowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych
jm=m2	50
ob=22.591
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=22.591	1	(0.50+0.30*2)*(2.98*2+12.71)*1.10	

[RMS 5]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 418]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 546]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0803-06
na=Betonowanie oczepowe nabrzeży i bulwarów - beton C30/37
jm=m3	60
ob=2.801
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=2.801	1	0.50*0.30*(2.98*2+12.71)	

[RMS 2]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacje oczepów

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Przekładka z folii PE
jm=m2	50
ob=11.202
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=11.202	1	0.60*(2.98*2+12.71)	

[RMS 7]
nz=0.3204	0	0.3204
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=11.57
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=11.57	1	9.84+1.73	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=11.57
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=14.496
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=14.496	1	0.30*(40.42+7.90)	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=14.496
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WIATA W6

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-03
na=Wykopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
jm=m3	60
ob=22.166
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=22.166	1	0.65*(0.50+1.20)*(2.87*2+1.32*2+11.68)	

[RMS 26]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 746]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z wydobyciem urobku łopatą
jm=m3	60
ob=1.204
nsn=ST 451-2

[RMS 24]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1991	KNKRB	1 0213-01
na=Zasypanie z zagęszczeniem wykopów
jm=m3	60
ob=17.753
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=17.753	1	22.166-3.009-0.35*0.20*(2.87*2+1.32*2+11.68)	

[RMS 26]
nz=0.0613	0	0.0613
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 809]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-05
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II
jm=m3	60
ob=5.617
nsn=ST 451-2

[RMS 26]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 789]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-08
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
jm=m3	60
ob=5.617
krn=9
nsn=ST 451-2

[RMS 789]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Oczepy żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10
jm=m3	60
ob=1.204
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=1.204	1	0.10*0.60*(2.87*2+1.32*2+11.68)	

[RMS 24]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0801-06
na=Deskowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych
jm=m2	50
ob=24.273
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=24.273	1	(0.50+0.30*2)*(2.87*2+1.32*2+11.68)*1.10	

[RMS 5]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 418]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 546]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0803-06
na=Betonowanie oczepowe nabrzeży i bulwarów - beton C30/37
jm=m3	60
ob=3.009
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=3.009	1	0.50*0.30*(2.87*2+1.32*2+11.68)	

[RMS 2]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Ściany żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-01
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m2	50
ob=27.825
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0499	0	0.0499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.5358	0	0.5358
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.1391	0	1.1391
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.1015	0	0.1015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=0.5369	0	0.5369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=200	0	2*10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0267-03
na=Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C25/30
jm=m2	50
ob=27.825
krn=10
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=0.301
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=0.301	1	301.32/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Stropy żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0268-03
na=Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m2	50
ob=34.85
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.2754	0	0.2754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.8944	0	0.8944
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 510]
nz=0.00144	0	0.00144
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.3464	0	0.3464
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.062	0	0.062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0153	0	0.0153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=100	0	10*10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0268-04
na=Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C25/30
jm=m2	50
ob=34.85
krn=4
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 738]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=0.397
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=0.397	1	(793.69/2)/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Belki żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-20 0271-03
na=Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C25/30
jm=m3	60
ob=0.623
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.4002	0	0.4002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=2.8122	0	2.8122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=9.797	0	9.797
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 510]
nz=0.01737	0	0.01737
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.01023	0	0.01023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 544]
nz=0.781	0	0.781
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 740]
nz=3.321	0	3.321
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 855]
nz=0.366	0	0.366
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.832	0	0.832
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 832]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 741]
nz=1260	0	10.5*12*10
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacje oczepów i ścian fundamentowych

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Przekładka z folii PE
jm=m2	50
ob=11.202
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=11.202	1	0.60*(2.98*2+12.71)	

[RMS 7]
nz=0.3204	0	0.3204
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=11.57
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=11.57	1	9.84+1.73	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=11.57
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=14.496
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=14.496	1	0.30*(40.42+7.90)	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=14.496
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-06
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych - grunt + hydroizolacja
jm=m2	50
ob=6.433
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=6.433	1	0.35*(5.74*2+6.90)	

[RMS 28]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1.5	0	1.50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	3 0207-01
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
jm=m2	50
ob=6.433
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=8	0	8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=WD-3.2 Dach

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-02
na=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
jm=m2	50
ob=37.68
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=37.68	1	12.56*3	

[RMS 1]
nz=0.5719	0	0.5719
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0869	0	0.0869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 289]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1102-03
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
jm=m2	50
ob=37.68
krn=5
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=37.68	1	12.56*3	

[RMS 1]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną warstwa podkładowa 180+nawierzchniowa z posypką
jm=m2	50
ob=37.68
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=37.68	1	12.56*3	

[RMS 7]
nz=0.4282	0	0.4282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.636	0	0.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 842]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-06
na=Żwir otoczakowy o uziarnieniu 8/16mm, 5cm
jm=m3	60
ob=1.884
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=1.884	1	37.68*0.05	

[RMS 23]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 720]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0506-02
na=Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
jm=m2	50
ob=18.672
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=18.672	1	0.6*(12.56*2+2*3)	

[RMS 3]
nz=0.9843	0	0.9843
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.9594	0	0.9594
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 523]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 643]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0531-02
na=Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 70mm
jm=m	40
ob=16
nsn=ST 452-4

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4	

[RMS 28]
nz=0.292	0	0.292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 475]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 588]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=SE-1.2; 1.1 Elewacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-18 2611-01
na=Montaż rusztu na ścianach betonowych łaty z sosny 60x60mm
jm=m2	50
ob=51.355
nsn=ST 452-3

[PRZEDMIAR]
wo=24.32	1	3.2*(3+0.4*2)*2	1.2
wo=27.035	1	2.69*(3*2+0.4*2+3.25)	1.1

[RMS 5]
nz=0.729	0	0.729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2091	0	0.2091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=4.186	0	4.186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okładzina wykonana z wielowarstwowej płyty masywnej z litego drewna iglastego (sosna), od strony zewnętrznej frezowanie na głębokość 5mm, impregnowane
jm=m2	50
ob=51.355
nsn=ST 452-3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=24.32	1	3.2*(3+0.4*2)*2	1.2
wo=27.035	1	2.69*(3*2+0.4*2+3.25)	1.1

[ELEMENT 3]
na=SPZ -3.1 Sufit zewnętrzny

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-18 2611-01
na=Montaż rusztu na ścianach betonowych łaty z sosny 50x50mm
jm=m2	50
ob=41.448
nsn=ST 453-3

[PRZEDMIAR]
wo=41.448	1	12.56*3.0*1.1	

[RMS 5]
nz=0.729	0	0.729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2091	0	0.2091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=4.186	0	4.186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okładzina wykonana z wielowarstwowej płyty masywnej z litego drewna iglastego (sosna), od strony zewnętrznej frezowanie na głębokość 5mm, impregnowane
jm=m2	50
ob=41.448
nsn=ST 453-3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=41.448	1	12.56*3.0*1.1	

[ELEMENT 3]
na=Meble

[POZYCJA]
na=Ławka modularna, siedzisko z belek drewnianych - drewno twarde lisciaste, wym. 7x15cm, na dwóch prostokątnych postumentach wykonanych z blachy ze stali ocynkowanej
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	W6

[ELEMENT 3]
na=Osłony szklane

[POZYCJA]
na=IE-1 TAFLE SZKŁA W WIATACH -Tafla szyby ze szkła ESG VSG DIAMANT 55.4 (ESG DIAMANT 5 MM / 1.52 PVB CLEAR / ESG DIAMANT 5 MM), krawędzie widoczne polerowane, krawędzie niewidoczne zatępione. Tafla z obu stron zakończona ceownikami ze stali nierdzewnej 35x25x2 mocowanymi na uszczelkę i mocowana do boku płyty stropowej rotulą O70mm, w rozstawie co 40cm.
jm=m2	50
ob=16.5
nsn=ST 453-1
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA W6

[ELEMENT 4]
na=Rozdzielnice

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 457]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja oświetleniowa

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
jm=szt.
ob=6
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
jm=szt.
ob=4
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.407	0	0.407
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 389]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 283]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
jm=m	40
ob=60
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 429]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
jm=kpl.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
jm=kpl.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
jm=kpl.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Instalacja uziemienia i odgromowa

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
jm=m	40
ob=50
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.312	0	0.312
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 636]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 711]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-03
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych
jm=m	40
ob=20
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.385	0	0.385
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 636]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 711]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-11
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
jm=szt.
ob=6
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.329	0	0.329
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 712]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
jm=m	40
ob=4
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 709]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
jm=szt.
ob=4
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 805]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Pomiary

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 25]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WIATA W7

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-03
na=Wykopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
jm=m3	60
ob=35.901
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=35.901	1	0.65*(0.50+1.20)*(2.93*4+1.88*2+11.68+5.33)	

[RMS 26]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 746]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z wydobyciem urobku łopatą
jm=m3	60
ob=1.949
nsn=ST 451-2

[RMS 24]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1991	KNKRB	1 0213-01
na=Zasypanie z zagęszczeniem wykopów
jm=m3	60
ob=30.056
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=30.056	1	35.901-4.874-0.35*0.20*(2.67+2.64+3.25+2.64+2.67)	

[RMS 26]
nz=0.0613	0	0.0613
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 809]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-05
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II
jm=m3	60
ob=7.794
nsn=ST 451-2

[RMS 26]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 789]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-08
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
jm=m3	60
ob=7.794
krn=9
nsn=ST 451-2

[RMS 789]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Oczepy żelbetowe

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10
jm=m3	60
ob=1.949
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=1.949	1	0.10*0.60*(2.93*4+1.88*2+11.68+5.33)	

[RMS 24]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0801-06
na=Deskowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych
jm=m2	50
ob=39.313
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=39.313	1	(0.50+0.30*2)*(2.93*4+1.88*2+11.68+5.33)*1.10	

[RMS 5]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 418]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 546]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0803-06
na=Betonowanie oczepowe nabrzeży i bulwarów - beton C30/37
jm=m3	60
ob=4.874
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=4.874	1	0.50*0.30*(2.93*4+1.88*2+11.68+5.33)	

[RMS 2]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacje oczepów

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0607-01
na=Przekładka z folii PE
jm=m2	50
ob=21.942
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=21.942	1	0.60*(3.05*4+24.37)	

[RMS 7]
nz=0.3204	0	0.3204
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=20.37
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=20.37	1	18.64+1.73	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=20.37
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0601-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
jm=m2	50
ob=25.143
nsn=ST 452-2

[PRZEDMIAR]
wo=25.143	1	0.30*(75.91+7.90)	

[RMS 28]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	2 0507-02
na=Dwuwarstwowe izolacje papą termozgrzewalną
jm=m2	50
ob=25.143
nsn=ST 452-2

[RMS 28]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=2.3	0	1.15*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=6	0	6
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=REMONT NABRZEŻA

[ELEMENT 3]
na=Grodzice

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0207-07
na=Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen - długość całkowita 11,00m - Hoesch 2500
jm=m	40
ob=192.29
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=192.29	1	192.29	

[RMS 21]
nz=5.65	0	5.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 543]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 745]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 852]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 830]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 728]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0703-01
na=Wał kamienny
jm=m3	60
ob=1500
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 26]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 789]
nz=0.284	0	0.284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 749]
nz=0.182	0	0.182
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-03
na=Warstwa wzmacniająca z geowłókniny
jm=m2	50
ob=4669
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=4669	1	1334*3.50	

[RMS 28]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=1.075	0	1.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 540]
nz=0.094	0	0.094
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 727]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 730]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Zastawki ograniczające zasięg narzutu z płyt żelbetowych - wartość szacunkowa
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 452-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Naprawa istniejącej konstrukcji nabrzeża - wartość szacunkowa
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 452-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0801-06
na=Deskowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych
jm=m2	50
ob=211.519
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=211.519	1	(0.50+2*0.30)*(192.29)	- oczep ścianki szczelnej od strony jeziora

[RMS 5]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 418]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 546]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0803-06
na=Betonowanie oczepowe nabrzeży i bulwarów - beton C30/37
jm=m3	60
ob=28.844
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=28.844	1	0.50*0.30*(192.29)	

[RMS 2]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=4.038
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=4.038	1	140*28.844/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Palowanie

[ELEMENT 4]
na=Pale pod nabrzeże, pomosty i wiaty

[POZYCJA]
na=Wykonanie pali wierconych w orurowaniu tymczasowym (lądowe) o średnicy 40cm, wraz z wykonaniem platformy roboczej
jm=kpl	90
ob=435
nsn=ST 452-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie pali rurowych, stalowych pogrążanych wibromłotem (w wodzie) o średnicy 355,6/12,5mm, wraz z wykonaniem platformy roboczej
jm=kpl	90
ob=383
nsn=ST 452-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie pali rurowych, stalowych pogrążanych wibromłotem (w wodzie) o średnicy 355,6/12,5mm oraz 457/12,5mm, wraz z wykonaniem platformy roboczej
jm=kpl	90
ob=101
nsn=ST 452-1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie dalb rurowych, stalowych pogrążanych wibromłotem (w wodzie) o średnicy 813/12,5mm wraz z wykonaniem platformy roboczej, długość 15-20m
jm=kpl	90
ob=7
nsn=ST 452-1
op=1
cj=0

[ELEMENT 4]
na=Oczepy pali i płyty pomostu nr 1

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0801-06
na=Deskowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych
jm=m2	50
ob=317.504
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=317.504	1	(0.50+2*0.30)*(328)*0.88	- oczep pali fundamentowych od strony jeziora

[RMS 5]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 418]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 546]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0803-06
na=Betonowanie oczepowe nabrzeży i bulwarów - beton C30/37
jm=m3	60
ob=43.296
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=43.296	1	49.20*0.88	

[RMS 2]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0205-02
na=Płyty indywidualne monolityczne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C30/37
jm=m3	60
ob=156.112
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=156.112	1	177.40*0.88	

[RMS 1]
nz=0.3948	0	0.84*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=2.66	0	2.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.31	0	3.65-2.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=17.468
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=5.76	1	6546/1000*0.88	
wo=11.708	1	13305/1000*0.88	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Oczepy pali i płyty pomostu nr 5a

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0801-06
na=Deskowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych
jm=m2	50
ob=132
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=132	1	(0.50+2*0.30)*(120)	- oczep pali fundamentowych od strony jeziora

[RMS 5]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 418]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 546]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0803-06
na=Betonowanie oczepowe nabrzeży i bulwarów - beton C30/37
jm=m3	60
ob=18
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0205-02
na=Płyty indywidualne monolityczne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C30/37
jm=m3	60
ob=56.2
nsn=ST 452-1

[RMS 1]
nz=0.3948	0	0.84*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=2.66	0	2.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.31	0	3.65-2.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=6.615
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	2400/1000	
wo=4.215	1	4215/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Oczepy i wieńce pali nabrzeża

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10
jm=m3	60
ob=78.547
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=78.547	1	0.10*0.60*(253.55+546.76+508.81)	

[RMS 24]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0801-06
na=Deskowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych
jm=m2	50
ob=2880.438
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=1350.096	1	(0.50+2*0.30)*(57.93+150.32+496.46+15.20+507.45)	- oczep pali fundamentowych od strony jeziora
wo=52.36	1	(0.50+2*0.30)*(47.60)	- oczep pali fundamentowych od strony jeziora na odcinku połączenia z pomostem nr 1
wo=37.95	1	(0.50+2*0.30)*(34.50)	- oczep pali fundamentowych na odcinku połączenia z pomostem 5a
wo=1440.032	1	(0.50+2*0.30)*(253.55+546.76+508.81)	- oczep pali fundamentowych od strony lądu

[RMS 5]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 418]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 546]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0803-06
na=Betonowanie oczepowe nabrzeży i bulwarów - beton C30/37
jm=m3	60
ob=392.787
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=184.104	1	0.50*0.30*(57.93+150.32+496.46+15.20+507.45)	- oczep pali fundamentowych od strony jeziora
wo=7.14	1	0.50*0.30*(47.60)	- oczep pali fundamentowych od strony jeziora na odcinku połączenia z pomostem nr 1
wo=5.175	1	0.50*0.30*(34.50)	- oczep pali fundamentowych na odcinku połączenia z pomostem 5a
wo=196.368	1	0.50*0.30*(253.55+546.76+508.81)	- oczep pali fundamentowych od strony lądu

[RMS 2]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0801-06
na=Deskowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych
jm=m2	50
ob=1389.079
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=797.784	1	2*0.325*(57.93+150.32+496.46+15.20+507.45)	- oczep pali fundamentowych od strony jeziora
wo=19.04	1	2*0.20*(47.60)	- oczep pali fundamentowych od strony jeziora na odcinku połączenia z pomostem nr 1
wo=22.425	1	2*0.325*(34.50)	- oczep pali fundamentowych na odcinku połączenia z pomostem 5a
wo=549.83	1	2*0.21*(253.55+546.76+508.81)	- oczep pali fundamentowych od strony lądu

[RMS 5]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 418]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 546]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1988	KNR	2-13 0803-06
na=Betonowanie oczepowe nabrzeży i bulwarów - beton C30/37
jm=m3	60
ob=245.837
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=139.612	1	0.35*0.325*(57.93+150.32+496.46+15.20+507.45)	- oczep pali fundamentowych od strony jeziora
wo=3.332	1	0.35*0.20*(47.60)	- oczep pali fundamentowych od strony jeziora na odcinku połączenia z pomostem nr 1
wo=3.924	1	0.35*0.325*(34.50)	- oczep pali fundamentowych na odcinku połączenia z pomostem 5a
wo=98.969	1	0.36*0.21*(253.55+546.76+508.81)	- oczep pali fundamentowych od strony lądu

[RMS 2]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 846]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 769]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 782]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=61.353
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=61.353	1	61352.90/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Schody żelbetowe do wody

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0218-01
na=Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - beton architektoniczny C30/37
jm=m3	60
ob=58.974
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=58.974	1	0.87*4.25+0.93*0.35+0.894*4.25+0.972*0.35+0.937*4.25+1.054*0.35+1.089*4.60+1.10*4.60+1.15*4.60+1.17*4.60+1.19*4.60+1.21*4.60+1.14*4.60+1.091*4.60+0.96*4.60	

[RMS 1]
nz=1.0434	0	2.22*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=15.14	0	15.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.65	0	5.76-3.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=3.932
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=3.932	1	3932.28/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płyty konstrukcji nabrzeża

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0517-02
na=Montaż elementów prefabrykowanych o masie do 2,0t żurawiem z lądu - płyty pełne o wym. 74x340cm, gr. 20cm
jm=szt	20
ob=40
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 16]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.503	0	0.503
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 853]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0517-03
na=Montaż elementów prefabrykowanych o masie do 6,0t żurawiem z lądu - płyty pełne i z przepustami instalacyjnymi o wym. 1494x340cm, gr. 20cm
jm=szt	20
ob=768
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=768	1	713+55	

[RMS 16]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 854]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 774]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0205-02
na=Płyty indywidualne monolityczne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C30/37
jm=m3	60
ob=58.3
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=58.3	1	58.30	

[RMS 1]
nz=0.3948	0	0.84*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=2.66	0	2.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.31	0	3.65-2.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=4.437
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=4.437	1	4437.00/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płyty konstrukcji pomostów

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0517-02
na=Montaż elementów prefabrykowanych o masie do 2,0t żurawiem z lądu - płyty pełne o wym. 74x385cm, gr. 20cm
jm=szt	20
ob=9
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 16]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 853]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0517-03
na=Montaż elementów prefabrykowanych o masie do 6,0t żurawiem z lądu - płyty pełne i z przepustami instalacyjnymi o wym. 149x385cm, gr. 20cm
jm=szt	20
ob=105
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 16]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 854]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 774]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0517-03
na=Montaż elementów prefabrykowanych o masie do 6,0t żurawiem z lądu - płyty pełne i z przepustami instalacyjnymi o wym. 149x385cm, gr. 20cm
jm=szt	20
ob=44
nsn=ST 452-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 16]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 854]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 774]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Pomosty

[POZYCJA]
na=Pomost nr 2 wraz z wyposażeniem
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Pomost nr 4 wraz z wyposażeniem
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Pomost nr 5b wraz z wyposażeniem
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Pomost nr 5c wraz z wyposażeniem
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Pomost nr 6 wraz z wyposażeniem - przecumowanie
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Pomost nr 7 wraz z wyposażeniem
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=Slip nr 1 i 2

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-07
na=Podkłady na podłożu gruntowym z piasku
jm=m3	60
ob=56.984
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=30.709	1	0.30*7.45*13.74	
wo=26.275	1	0.30*12.88*6.80	

[RMS 26]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10
jm=m3	60
ob=18.994
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=10.236	1	0.10*7.45*13.74	
wo=8.758	1	0.10*12.88*6.80	

[RMS 24]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0205-02
na=Płyty indywidualne monolityczne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C30/37
jm=m3	60
ob=57.382
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=30.076	1	0.30*7.35*13.64	slipy nr 1
wo=1.023	1	0.35*0.44*6.64	
wo=25.688	1	0.30*12.78*6.70	slipy nr 2
wo=0.595	1	0.35*0.21*4.05*2	

[RMS 1]
nz=0.3948	0	0.84*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=2.66	0	2.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.31	0	3.65-2.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=2.776
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=1.486	1	1486.14/1000	
wo=1.29	1	1290.04/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=POMOSTY PRYWATNE

[ELEMENT 3]
na=Pomost P1

[POZYCJA]
na=Pomost nr 1 wraz z wyposażeniem - przecumowanie
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=Pomost P2

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0102-04
na=Wbijanie pali drewnianych pomostu o średnicy 25cm z drewna iglastego (całkowita długość ~550cm)
jm=szt	20
ob=6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 22]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 368]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 744]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 852]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 755]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0102-04
na=Wbijanie pali drewnianych dalb cumowniczych o średnicy 30cm z drewna iglastego (całkowita długość ~500cm) wraz z wykonaniem obejm metalowych
jm=szt	20
ob=6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[RMS 22]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 369]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 744]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 852]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 755]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0410-01
na=Głowice dalb drewnianych trzypalowych
jm=szt	20
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[RMS 5]
nz=49.3	0	49.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 282]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=14.8	0	14.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=2.95	0	2.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=16.4	0	16.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 755]
nz=16.4	0	16.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0401-04
na=Montaż z wody podwójnych kleszczy drewnianych na palach pomostowych - kleszcze 7,5x15cm
jm=m3	60
ob=0.203

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.203	1	0.075*0.15*3.00*2*3	kleszcze

[RMS 5]
nz=53.7	0	53.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=59.5	0	59.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0404-02
na=Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju do 400cm2 montowane z wody - belki podłużne 14x14cm
jm=m3	60
ob=0.274

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.274	1	0.14*0.14*7.00*2	belki podłużne

[RMS 5]
nz=23	0	23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=42	0	42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=4.9	0	4.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0405-01
na=Pokład pomostowy z bali grubość 5cm montowany z lądu
jm=m2	50
ob=21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	3.00*7.00	

[RMS 5]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.548	0	0.548
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0627-06
na=Impregnacja metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków
jm=m2	50
ob=62.937

[PRZEDMIAR]
wo=8.505	1	(0.075*2+0.15*2)*3.00*2*3*1.05	kleszcze
wo=8.232	1	(0.14*2+0.14*2)*7.00*2*1.05	belki podłużne
wo=46.2	1	3.00*7.00*2*1.10	

[RMS 27]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.146	0	0.073*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Pomost P4

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0102-04
na=Wbijanie pali drewnianych pomostu o średnicy 25cm z drewna iglastego (całkowita długość ~450cm)
jm=szt	20
ob=6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 22]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 744]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 852]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 755]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0401-04
na=Montaż z wody podwójnych kleszczy drewnianych na palach pomostowych - kleszcze 7,5x15cm
jm=m3	60
ob=0.074

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.074	1	0.075*0.15*1.10*2*3	kleszcze

[RMS 5]
nz=53.7	0	53.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=59.5	0	59.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0404-02
na=Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju do 400cm2 montowane z wody - belki podłużne 14x14cm
jm=m3	60
ob=0.208

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.208	1	0.14*0.14*5.30*2	belki podłużne

[RMS 5]
nz=23	0	23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=42	0	42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=4.9	0	4.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0405-01
na=Pokład pomostowy z bali grubość 5cm montowany z lądu
jm=m2	50
ob=5.83

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=5.83	1	1.10*5.30	

[RMS 5]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.548	0	0.548
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0627-06
na=Impregnacja metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków
jm=m2	50
ob=22.178

[PRZEDMIAR]
wo=3.119	1	(0.075*2+0.15*2)*1.10*2*3*1.05	kleszcze
wo=6.233	1	(0.14*2+0.14*2)*5.30*2*1.05	belki podłużne
wo=12.826	1	1.10*5.30*2*1.10	

[RMS 27]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.146	0	0.073*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Pomost P5

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0102-04
na=Wbijanie pali drewnianych pomostu o średnicy 20cm z drewna iglastego (całkowita długość ~400cm)
jm=szt	20
ob=16

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 22]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 744]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 852]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 755]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0401-04
na=Montaż z wody podwójnych kleszczy drewnianych na palach pomostowych - kleszcze 7,5x15cm
jm=m3	60
ob=0.225

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.225	1	0.075*0.15*(1.20*2*4+1.30*2*4)	kleszcze

[RMS 5]
nz=53.7	0	53.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=59.5	0	59.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0404-02
na=Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju do 400cm2 montowane z wody - belki podłużne 14x14cm
jm=m3	60
ob=0.341

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.341	1	0.14*0.14*(4.70*2+4.00*2)	belki podłużne

[RMS 5]
nz=23	0	23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=42	0	42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=4.9	0	4.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0405-01
na=Pokład pomostowy z bali grubość 5cm montowany z lądu
jm=m2	50
ob=10.84

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=10.84	1	1.20*4.70+1.30*4.00	

[RMS 5]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.548	0	0.548
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0627-06
na=Impregnacja metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków
jm=m2	50
ob=43.529

[PRZEDMIAR]
wo=9.45	1	(0.075*2+0.15*2)*(1.20*2*4+1.30*2*4)*1.05	kleszcze
wo=10.231	1	(0.14*2+0.14*2)*(4.70*2+4.00*2)*1.05	belki podłużne
wo=23.848	1	(1.20*4.70+1.30*4.00)*2*1.10	

[RMS 27]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.146	0	0.073*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Pomost P7

[POZYCJA]
na=Konstrukcja pomostu z beczek stalowych 57x96cm L=400cm
jm=szt	20
ob=3
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1994	KNR	2-05 0208-03
na=Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 20kg - rama z kątownika 40x60x3mm
jm=t	34
ob=0.067

[PRZEDMIAR]
wo=0.067	1	1.84*((1.87*2+0.70*2)*4+4.00*4)/1000	

[RMS 17]
nz=74.03	0	74.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=33.81	0	33.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=20.74	0	20.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0404-02
na=Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju do 400cm2 montowane z wody - belki podłużne 5x3cm
jm=m3	60
ob=0.018

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.018	1	0.05*0.03*4.00*3	belki podłużne

[RMS 5]
nz=23	0	23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=42	0	42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=4.9	0	4.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0405-01
na=Pokład pomostowy z bali grubość 2,5cm montowany z lądu
jm=m2	50
ob=7.4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=7.4	1	4.00*1.85	

[RMS 5]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0253	0	0.0253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.548	0	0.548
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0627-06
na=Impregnacja metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków
jm=m2	50
ob=18.296

[PRZEDMIAR]
wo=2.016	1	(0.05*2+0.03*2)*4.00*3*1.05	belki podłużne
wo=16.28	1	4.00*1.85*2*1.10	

[RMS 27]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.146	0	0.073*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Pomost P8

[POZYCJA]
na=Pomost nr 8 wraz z wyposażeniem - przecumowanie
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=Pomost P10

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0102-04
na=Wbijanie pali drewnianych pomostu o średnicy 25cm z drewna iglastego (całkowita długość ~500cm)
jm=szt	20
ob=6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 22]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 367]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 744]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 852]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 755]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0401-04
na=Montaż z wody podwójnych kleszczy drewnianych na palach pomostowych - kleszcze 6,3x15cm
jm=m3	60
ob=0.189

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.189	1	0.063*0.15*2.00*2*5	kleszcze

[RMS 5]
nz=53.7	0	53.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=59.5	0	59.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0404-02
na=Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju do 400cm2 montowane z wody - belki podłużne 10x10cm
jm=m3	60
ob=0.2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0.10*0.10*10.00*2	belki podłużne

[RMS 5]
nz=23	0	23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=42	0	42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=4.9	0	4.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0405-01
na=Pokład pomostowy z bali grubość 5cm montowany z lądu
jm=m2	50
ob=20

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	2.00*10.00	

[RMS 5]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.548	0	0.548
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0627-06
na=Impregnacja metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków
jm=m2	50
ob=61.346

[PRZEDMIAR]
wo=8.946	1	(0.063*2+0.15*2)*2.00*2*5*1.05	kleszcze
wo=8.4	1	(0.10*2+0.10*2)*10.00*2*1.05	belki podłużne
wo=44	1	2.00*10.00*2*1.10	

[RMS 27]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.146	0	0.073*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Pomost P12

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0102-04
na=Wbijanie pali drewnianych pomostu o średnicy 10cm z drewna iglastego (całkowita długość ~400cm)
jm=szt	20
ob=8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 22]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 360]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 744]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 852]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 755]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0401-04
na=Montaż z wody podwójnych kleszczy drewnianych na palach pomostowych - kleszcze 10x10cm
jm=m3	60
ob=0.078

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.078	1	0.10*0.10*2.59*3	kleszcze

[RMS 5]
nz=53.7	0	53.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=59.5	0	59.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0404-02
na=Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju do 400cm2 montowane z wody - belki podłużne 10x10cm
jm=m3	60
ob=0.248

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.173	1	0.10*0.10*5.78*3	belki podłużne
wo=0.075	1	0.045*0.10*(5.78*2+2.59*2)	deski

[RMS 5]
nz=23	0	23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=42	0	42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=4.9	0	4.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0405-01
na=Pokład pomostowy z bali grubość 4,5cm montowany z lądu
jm=m2	50
ob=14.97

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=14.97	1	2.59*5.78	

[RMS 5]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0453	0	0.0453
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.548	0	0.548
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0627-06
na=Impregnacja metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków
jm=m2	50
ob=48.577

[PRZEDMIAR]
wo=3.263	1	(0.10*2+0.10*2)*2.59*3*1.05	kleszcze
wo=7.283	1	(0.10*2+0.10*2)*5.78*3*1.05	belki podłużne
wo=5.097	1	(0.045*2+0.10*2)*(5.78*2+2.59*2)*1.05	deski
wo=32.934	1	2.59*5.78*2*1.10	

[RMS 27]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.146	0	0.073*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Pomost P13

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0102-04
na=Wbijanie pali drewnianych pomostu o średnicy 25cm z drewna iglastego (całkowita długość ~550cm)
jm=szt	20
ob=14

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 22]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 368]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 744]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 852]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 755]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0102-04
na=Wbijanie pali drewnianych pomostu o średnicy 25cm z drewna iglastego (całkowita długość ~400cm)
jm=szt	20
ob=8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 22]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 744]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 852]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 755]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0401-04
na=Montaż z wody podwójnych kleszczy drewnianych na palach pomostowych - kleszcze 7,5x15cm
jm=m3	60
ob=0.495

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.495	1	0.075*0.15*2.00*2*11	kleszcze

[RMS 5]
nz=53.7	0	53.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=59.5	0	59.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0404-02
na=Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju do 400cm2 montowane z wody - belki podłużne 14x14cm
jm=m3	60
ob=0.784

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.784	1	0.14*0.14*(6.00*2+14.00*2)	belki podłużne

[RMS 5]
nz=23	0	23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=42	0	42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=4.9	0	4.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0405-01
na=Pokład pomostowy z bali grubość 5cm montowany z lądu
jm=m2	50
ob=40

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	2.00*20.00	

[RMS 5]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.548	0	0.548
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0627-06
na=Impregnacja metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków
jm=m2	50
ob=132.31

[PRZEDMIAR]
wo=20.79	1	(0.075*2+0.15*2)*2.00*2*11*1.05	kleszcze
wo=23.52	1	(0.14*2+0.14*2)*(6.00*2+14.00*2)*1.05	belki podłużne
wo=88	1	2.00*20.00*2*1.10	

[RMS 27]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.146	0	0.073*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Pomost P14

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0102-04
na=Wbijanie pali drewnianych pomostu o średnicy 20cm z drewna iglastego (całkowita długość ~300cm)
jm=szt	20
ob=18

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 22]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 361]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 744]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 852]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 755]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0102-04
na=Wbijanie pali drewnianych pomostu o średnicy 20cm z drewna iglastego (całkowita długość ~470cm)
jm=szt	20
ob=8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 22]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 744]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 852]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 755]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0401-04
na=Montaż z wody podwójnych kleszczy drewnianych na palach pomostowych - kleszcze 7,5x15cm
jm=m3	60
ob=0.495

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.495	1	0.075*0.15*2.00*2*11	kleszcze

[RMS 5]
nz=53.7	0	53.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=59.5	0	59.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0404-02
na=Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju do 400cm2 montowane z wody - belki podłużne 7,5x15cm
jm=m3	60
ob=1.125

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=1.125	1	0.075*0.15*(15.00*4+10.00*4)	belki podłużne

[RMS 5]
nz=23	0	23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=42	0	42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=4.9	0	4.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0405-01
na=Pokład pomostowy z bali grubość 5cm montowany z lądu
jm=m2	50
ob=46

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	2.00*(15.00+8.00)	

[RMS 5]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.548	0	0.548
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0627-06
na=Impregnacja metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków
jm=m2	50
ob=169.24

[PRZEDMIAR]
wo=20.79	1	(0.075*2+0.15*2)*2.00*2*11*1.05	kleszcze
wo=47.25	1	(0.075*2+0.15*2)*(15.00*4+10.00*4)*1.05	belki podłużne
wo=101.2	1	2.00*(15.00+8.00)*2*1.10	

[RMS 27]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.146	0	0.073*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Pomost P15

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0102-04
na=Wbijanie pali drewnianych pomostu o średnicy 25cm z drewna iglastego (całkowita długość ~450cm)
jm=szt	20
ob=8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 22]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 744]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 852]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 755]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0102-04
na=Wbijanie pali drewnianych pomostu o średnicy 25cm z drewna iglastego (całkowita długość ~350cm)
jm=szt	20
ob=8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 22]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 744]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 825]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 852]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 770]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 732]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 755]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0401-04
na=Montaż z wody podwójnych kleszczy drewnianych na palach pomostowych - kleszcze 7,5x15cm
jm=m3	60
ob=0.27

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.27	1	0.075*0.15*1.50*2*8	kleszcze

[RMS 5]
nz=53.7	0	53.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=59.5	0	59.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0404-02
na=Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju do 400cm2 montowane z wody - belki podłużne 14x14cm
jm=m3	60
ob=0.463

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.463	1	0.14*0.14*(10.00*2+1.80*2)	belki podłużne

[RMS 5]
nz=23	0	23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 554]
nz=42	0	42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 743]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 753]
nz=4.9	0	4.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1987	KNR	2-14 0405-01
na=Pokład pomostowy z bali grubość 5cm montowany z lądu
jm=m2	50
ob=17.7

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=17.7	1	1.50*(10.00+1.80)	

[RMS 5]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.548	0	0.548
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0627-06
na=Impregnacja metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków
jm=m2	50
ob=64.157

[PRZEDMIAR]
wo=11.34	1	(0.075*2+0.15*2)*1.50*2*8*1.05	kleszcze
wo=13.877	1	(0.14*2+0.14*2)*(10.00*2+1.80*2)*1.05	belki podłużne
wo=38.94	1	1.50*(10.00+1.80)*2*1.10	

[RMS 27]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.146	0	0.073*2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Pomost P18

[POZYCJA]
na=Pomost P18 - przecumowanie
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=ZAGOSPODAROWANIE TERENU

[ELEMENT 2]
na=ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe - beton C8/10
jm=m3	60
ob=5.832
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=5.832	1	0.10*1.58*36.91	

[RMS 24]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0238-01
na=Ściany oporowe żelbetowe - część pozioma - beton C30/37
jm=m3	60
ob=10.925
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=10.925	1	0.20*1.48*36.91	

[RMS 1]
nz=0.3854	0	0.82*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=4.5	0	8.68-4.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0239-03
na=Ściany oporowe żelbetowe - część pionowa - beton C30/37
jm=m3	60
ob=8.466
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=0.234	1	0.18*0.65*2.00	
wo=5.672	1	0.18*1.45*21.73	
wo=2.56	1	0.18*1.10*12.93	

[RMS 1]
nz=0.3995	0	0.85*0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=20.48	0	20.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=7.31	0	34.15-26.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.054	0	0.054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 553]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 761]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
jm=t	34
ob=1.973
nsn=ST 452-1

[PRZEDMIAR]
wo=1.973	1	1972.62/1000	

[RMS 33]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=ŁAWY ŻEGLARSKIE WIELOFUNKCYJNE   wg rys. PZT-05
jm=szt	20
ob=15
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	

[POZYCJA]
na=ŁAWY ŻEGLARSKIE WIELOFUNKCYJNE NA POMOSTACH nr 4,7,8
jm=szt	20
ob=6
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2*3	

[POZYCJA]
na=ŁAWY ŻEGLARSKIE WIELOFUNKCYJNE NA POMOSTACH  nr 5b, 5c
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[POZYCJA]
na=KOSZE NA ŚMIECI
jm=szt	20
ob=43
nsn=ST 454-2

[RMS 25]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	5-10 0708-01
na=SŁUPY OŚWIETLENIOWE
jm=szt	20
ob=143
nsn=ST 454-2

[PRZEDMIAR]
wo=143	1	143	

[RMS 8]
nz=4.14	0	4.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 520]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 843]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 768]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Tablice informacyjne
jm=szt	20
ob=143
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=BALUSTRADA TERENOWA BT-4- z drewna klejonego z pochwytem ze stali kwasoodpornej
jm=mb
ob=25.695
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.605	1	3.605*1	BT4.1
wo=3.98	1	3.98*1	BT4.2
wo=4.38	1	1.095*4	BT4.3
wo=3.615	1	3.615*1	BT4.4
wo=3.615	1	3.615*1	BT4.5
wo=3.25	1	3.25*1	BT4.6
wo=3.25	1	3.25*1	BT4.7

[POZYCJA]
na=BALUSTRADA TERENOWA BT-5- z drewna klejonego z pochwytem ze stali kwasoodpornej
jm=mb
ob=19.285
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.35	1	3.35*1	BT5.1
wo=12.225	1	4.075*3	BT5.2
wo=3.71	1	3.71*1	BT5.3

[POZYCJA]
na=BALUSTRADA TERENOWA BT-6- z drewna klejonego z pochwytem ze stali kwasoodpornej
jm=mb
ob=6.38
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.63	1	2.63*1	BT6.1
wo=3.75	1	3.75*1	BT6.2

[POZYCJA]
na=BALUSTRADA BT-7 NA POMOŚCIE NR 5A- ze stali kwasoodpornej
jm=mb
ob=32.24
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=32.24	1	30.81+1.43	

[POZYCJA]
na=BRAMA NA POMOŚCIE NR 5A- dwuskrzydłowa  wg rys. PZT 12-  ze stali kwasoodpornej
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=BALUSTRADA BT-8 NA POMOŚCIE NR 1- belka drewniana
jm=mb
ob=5
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=SŁUPKI DROGOWE
jm=szt	20
ob=9
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Krata ochronna drzewa
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=ELEMENTY INFRASTRUKTURY NABRZEŻA (BEZ POMOSTÓW)

[POZYCJA]
na=DYSTRYBUTORY WODY I PRĄDU + SYSTEM PRZEDPŁATOWY
jm=kpl	90
ob=41
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=POLERY CUMOWNICZE DLA STATKÓW
jm=szt	20
ob=27
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	6+5	odc. 1
wo=16	1	16	odc. 2

[POZYCJA]
na=POLERY CUMOWNICZE DLA JACHTÓW
jm=szt	20
ob=176
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	203-27	

[POZYCJA]
na=ODBOJE wg specyfikacji (z drewna modrzew europejski 120x200mm)
jm=mb
ob=1330
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1330	1	1330	

[POZYCJA]
na=DRABINKI
jm=szt	20
ob=21
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	
ko=	minus wycenione w pomostach
wo=-1	1	-1	pomost 2
wo=-1	1	-1	pomost 4
wo=-1	1	-1	pomost 5b
wo=-1	1	-1	pomost 5c
wo=-1	1	-1	pomost 6
wo=-2	1	-2	pomost 7
wo=-2	1	-2	pomost 8

[POZYCJA]
na=ŁATY WODOWSKAZOWE
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=MASZT ZE WSKAŹNIKIEM WIATRU
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=RZEŹBA "KRÓL SIELAW" - POMOST NR 1- przeniesienie
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=OGRODZENIE TERENU
jm=mb
ob=1052
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1052	1	1350-298	

[POZYCJA]
na=OBUDOWA WG PZT 11 - obudowa rozdzielnicy przy pomostach (ZP)
jm=szt	20
ob=5
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=OBUDOWA WG PZT 11-obudowa złącza kablowo- pomiarowego (ZKPP)
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=SŁUPEK NA KOŁO RATUNKOWE I GAŚNICĘ wyposażony w koło SP O720 i zasobnik z linką O5mm dł. 30m, bosak dł. 1,8m oraz w szafkę z gaśnicą proszkową GP6X ABC oraz koc gaśniczy
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	
ko=	minus wycenione w pomostach
wo=-1	1	-1	pomost 2
wo=-1	1	-1	pomost 4
wo=-1	1	-1	pomost 5b
wo=-1	1	-1	pomost 5c
wo=-1	1	-1	pomost 6
wo=-2	1	-2	pomost 7
wo=-2	1	-2	pomost 8

[POZYCJA]
na=MOORINGI NA NABRZEŻU
jm=kpl	90
ob=70
nsn=ST 454-2
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=DROGI I CHODNIKI

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
jm=ha	52
ob=2.513
nsn=ST 451-2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=2.513	1	25131.90/100/100	

[RMS 25]
nz=57.8	0	57.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 517]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 516]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 786]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Pomiary nośności podłoża za pomocą płyty statycznej VSS lub lekkiej płyty dynamicznej
jm=kpl.
ob=1
nsn=ST 451-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0228-04
na=Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=10200
nsn=ST 451-2

[PRZEDMIAR]
wo=8600	1	8600	
wo=1600	1	1600	

[RMS 25]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 818]
nz=0.0114	0	0.0114
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wywóz nadmiaru urobku
jm=m3	60
ob=8300
nsn=ST 451-2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10200	1	8600+1600	
wo=-1900	1	-1900	minus zasypanie grodzić stalowych

[POZYCJA]
na=Opłata za składowanie ziemie
jm=t	34
ob=13280
nsn=ST 451-2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
jm=m3	60
ob=1916.659
nsn=ST 451-2

[RMS 818]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0235-01
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=1916.659
nsn=ST 451-2

[RMS 25]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 818]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WP-1.1 NAWIERZCHNIA DREWNIANA NA GRUNCIE

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
jm=m2	50
ob=284.5
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=284.5	1	284.5	

[RMS 25]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 817]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05
na=Wzmocnienie podłoża przed osiadaniem: mieszankaniezwiązana z kruszywem C50/30, frakcja 0/63 gr. 25cm
jm=m2	50
ob=284.5
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=284.5	1	284.5	

[RMS 25]
nz=0.0443	0	0.0443
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.5302	0	0.5302
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 781]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 828]
nz=0.0517	0	0.0517
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05
na=Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30, frakacja 0/63 gr. 25cm
jm=m2	50
ob=284.5
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=284.5	1	284.5	

[RMS 25]
nz=0.0443	0	0.0443
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.5302	0	0.5302
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 781]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 828]
nz=0.0517	0	0.0517
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1994	KNR	2-31u1 0600-03
na=Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm
jm=m2	50
ob=284.5
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=284.5	1	284.5	

[RMS 28]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0687	0	0.0687
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 824]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Deski trasowe z drewna BADI, ryflowane wym. 25x145mm układane na legarach, impegnowane wg specyfikacji
jm=m2	50
ob=284.5
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=284.5	1	284.5	

[RMS 25]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0628-03
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
jm=m2	50
ob=284.5
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=284.5	1	284.5	

[RMS 25]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 547]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WP-1.2 NAWIERZCHNIA DREWNIANA POD WIATAMI

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01
na=Warstwa filtrująca: Agrowłóknina chroniąca przed przerastaniem chwastów
jm=m2	50
ob=284.5
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.0832	0	0.0832
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01
na=Warstwa wypełniająca: Żwirek otoczakowy gramatury 16-32mm gr. 5-10cm
jm=m3	60
ob=29.465
nsn=ST 454-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 25]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 723]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- warstwa chudego betonu gr.5cm
jm=m3	60
ob=2.3
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=0.554	1	0.3*0.3*123*0.05	W1
wo=0.495	1	0.3*0.3*110*0.05	W2
wo=0.207	1	0.30*0.30*46*0.05	W3
wo=0.405	1	0.30*0.30*90*0.05	W4
wo=0.189	1	0.30*0.30*42*0.05	W5
wo=0.09	1	0.30*0.30*20*0.05	W6
wo=0.36	1	0.30*0.30*80*0.05	W7

[RMS 25]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-06
na=Fundament: Bloczki betonowe 200/200/400mm
jm=m3	60
ob=8.176
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=1.968	1	123*0.20*0.20*0.40	W1
wo=1.76	1	110*0.20*0.20*0.40	W2
wo=0.736	1	46*0.20*0.20*0.40	W3
wo=1.44	1	90*0.20*0.20*0.40	W4
wo=0.672	1	42*0.20*0.20*0.40	W5
wo=0.32	1	20*0.20*0.20*0.40	W6
wo=1.28	1	80*0.20*0.20*0.40	W7

[RMS 28]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 661]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Podkładka PCV gr. 3mm
jm=szt	20
ob=511
nsn=ST 454-1
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	123	W1
wo=110	1	110	W2
wo=46	1	46	W3
wo=90	1	90	W4
wo=42	1	42	W5
wo=20	1	20	W6
wo=80	1	80	W7

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-01
na=Ruszt z belek stalowych ocynk. o profilu prostokątnym 70x40x2 w rostawie osiowym co 50 cm rozpiętych na belkach stalowych ocynk. o profilu prostokątnym 10x50x3 (założono 8,5kg/m2)
jm=t	34
ob=2.773
nsn=ST 454-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.73	1	3.328/1000*(13.08+13.35+13.14+14.80+15.62+15.32+8.85+5.31+2.59+15.44+16.15+15.26+1.20+3.15+6.18+13.72+11.78+8.82+15.11)*1.05	W1
wo=0.283	1	2.543/1000*(2.26+2.39+2.51+2.64+2.77+2.90+3.28+3.41+3.54+3.66+3.52+3.65+3.68+1.70+1.74+4.97+4.92+4.73+4.54+4.35+4.14+3.97+4.05+3.92+3.72+3.53+3.06+2.87+2.67+2.48+2.28+2.06)*1.05	
wo=0.618	1	3.328/1000*(11.90+12.37+12.36+12.34+12.32+12.31+12.29+12.33+7.55+10.44+9.93+9.42+8.90+8.61+7.94+7.28+5.63+2.82)*1.05	W2
wo=0.289	1	2.543/1000*(4.32+4.40+4.49+4.58+4.66+4.75+5.13+4.88+4.92+4.95+5.0+5.04+5.0+5.08+0.55+1.43+2.30+3.17+4.42+4.55+4.67+4.53+4.66+4.78+6.05)*1.05	
wo=0.488	1	3.328/1000*(5.64+5.65*5+12.0*6+5.64*6)*1.05	W4
wo=0.192	1	2.543/1000*3.0*24*1.05	
wo=0.126	1	3.328/1000*12.0*3*1.05	W6
wo=0.047	1	2.543/1000*1.48*12*1.05	

[RMS 25]
nz=159.73	0	159.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 569]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 849]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 735]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 776]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 803]
nz=17	0	17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Deski trasowe z drewna BADI, ryflowane wym. 25x145mm układane na legarach, impegnowane wg specyfikacji
jm=m2	50
ob=284.5
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
ko=	wg rys. PZT-02
wo=284.5	1	284.5	

[RMS 25]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0628-03
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
jm=m2	50
ob=284.5
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=284.5	1	284.5	

[RMS 25]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 547]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WP-1.3 NAWIERZCHNIA DREWNIANA POD WIATAMI na konstrukcji nabrzeża

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-02
na=Warstwa spadkowa: wylewka betonowa o spadku gr. 0,5% gr. min. 4cm
jm=m3	60
ob=2.817
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=5.95	0	5.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-02
na=Warstwa hydroizolacyjna: Papa podkładowa klejona do styropianu, samoprzylepna; Papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypką, zgrzewana na całości (+15% na wywinięcia)
jm=m2	50
ob=17
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17	

[RMS 25]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 373]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 376]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=0.434	0	0.434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0076	0	0.0076
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Deski trasowe z drewna BADI, ryflowane wym. 25x145mm układane na legarach, impegnowane wg specyfikacji
jm=m2	50
ob=17
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17	

[RMS 25]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0628-03
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
jm=m2	50
ob=17
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 547]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WP-2 NAWIERZCHNIA DREWNIANIA PRZY ŁAWKACH I SCHODACH TERENOWYCH

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- chudy beton
jm=m3	60
ob=27.565
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=16.449	1	(0.20+0.1*2)*(20+21.47+29.62+21.90+16.59+32+49.63+39.17+29.33+15.59+20.70+11+16+16.36+10+8.24+53.63)*0.10	ścianka oporowa ławek
wo=5.95	1	(1.50+0.1*2)*35*0.10	mur oporowy
wo=0.78	1	(0.4+0.1*2)*13.0*0.10	mur szer. 40cm
wo=4.386	1	0.35*0.35*(32+38+32+53+33+74+79+43+40+13+40+9+20+34+10+14+152)*0.05	pod betonowe słupki

[RMS 25]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0238-01
na=Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu- beton C20/25
jm=m3	60
ob=9.45
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=9.45	1	1.50*35*0.18	mur oporowy przekrój 11-11

[RMS 25]
nz=6.6854	0	6.6854
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 762]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0239-03
na=Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
jm=m3	60
ob=10.08
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=10.08	1	1.60*35*0.18	mur oporowy przekrój 11-11

[RMS 25]
nz=28.1895	0	28.1895
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.054	0	0.054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 558]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 762]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03
na=Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
jm=m2	50
ob=337.209
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=337.209	1	(20+21.47+29.62+21.90+16.59+32+49.63+39.17+29.33+15.59+20.70+11+16+16.36+10+8.24+53.63)*0.82	pod ławki terenowe

[RMS 25]
nz=3.5187	0	3.5187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.202	0	0.202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 762]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03
na=Ściany żelbetowe proste grubości 40 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
jm=m2	50
ob=13
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13.0*1.0	

[RMS 25]
nz=4.0127	0	4.0127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.658	0	0.658
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 762]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
jm=t	34
ob=8.295
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=8.295	1	(9.45+10.08+337.209*0.20+13*0.40)*90/1000	przyjęto 90kg/m3

[RMS 25]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 422]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01
na=Warstwa filtrująca: Agrowłóknina chroniąca przed przerastaniem chwastów
jm=m2	50
ob=869.262
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=869.262	1	(33.69+42.84+38.17+57.33+34.12+80.12+58.78+31.99+47.32+41.78+18.37+13.50+24.21+35.50+12.70+22.82+162.64)*1.15	

[RMS 25]
nz=0.0832	0	0.0832
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01
na=Warstwa wypełniająca: Żwirek otoczakowy gramatury 16-32mm gr. 5-10cm
jm=m3	60
ob=56.691
nsn=ST 454-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=56.691	1	(33.69+42.84+38.17+57.33+34.12+80.12+58.78+31.99+47.32+41.78+18.37+13.50+24.21+35.50+12.70+22.82+162.64)*(0.05+0.10)/2	

[RMS 25]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 723]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Podkładka PCV gr. 3mm
jm=szt	20
ob=716
nsn=ST 454-1
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=716	1	32+38+32+53+33+74+79+43+40+13+40+9+20+34+10+14+152	

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-06
na=Fundament betonowy pod belki 25/25/120cm
jm=m3	60
ob=53.7
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=53.7	1	0.25*0.25*1.20*(32+38+32+53+33+74+79+43+40+13+40+9+20+34+10+14+152)	

[RMS 25]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=46.9	0	46.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 661]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-01
na=Konstrukcja stalowa ze stali ocynkowanej
jm=t	34
ob=7.072
nsn=ST 454-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=3.92	1	(29.53+36.89+32.37+51.85+23.98+74.79+60.73+30.97+41.50+14.05+33.70+10.16+19.49+31.52+10.48+13.52+152.28)*5.59/1000*1.05	C50x40x4
wo=3.152	1	(34.55+38.97+40.53+41.43+30.95+45.68+50.03+39.62+40.04+28.22+21.68+21.85+30.76+31.30+15.93+19.83+80.52)/2*0.05*5*39.25/1000*1.05	płaskownik wg sepcyfikacji

[RMS 25]
nz=159.73	0	159.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 569]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 849]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 735]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 776]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 803]
nz=17	0	17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Ekran przeciwkorzeniowy
jm=mb
ob=611.89
nsn=ST 454-1
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=611.89	1	(34.55+38.97+40.53+41.43+30.95+45.68+50.03+39.62+40.04+28.22+21.68+21.85+30.76+31.30+15.93+19.83+80.52)	

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04
na=Ława z oporem/ podporą pod belkę (poszerzenie min. 20cm) z betonu C25/30
jm=m3	60
ob=44.52
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=44.52	1	0.21*212	przekrój 9-9

[RMS 25]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Płyta betonowa 10x45x75cm
jm=m	40
ob=212
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=212	1	212	przekrój 9-9

[RMS 25]
nz=1.14725	0	1.14725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 391]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=OKAN Deck z profili 43x70mm.  (załamanie krawędzi fi 5mm, 4 stronnie strugane, przygotowane do montażu bez dodatkowej obróbki).
jm=m2	50
ob=755.88
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=755.88	1	(33.69+42.84+38.17+57.33+34.12+80.12+58.78+31.99+47.32+41.78+18.37+13.50+24.21+35.50+12.70+22.82+162.64)	

[RMS 25]
nz=8.1	0	8.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=15.441176	0	15.441176
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=OKŁADZINA DLA ŁAWEK TERENOWYCH-  Poziome listwy z garniaków z drewna OKAN 43x70mm, w rozstawie co 9cm- boczna
jm=m2	50
ob=137.675
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=137.675	1	(34.55+38.97+40.53+41.43+30.95+45.68+50.03+39.62+40.04+28.22+21.68+21.85+30.76+31.30+15.93+19.83+80.52)*0.45/2	

[RMS 25]
nz=8.1	0	8.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 416]
nz=11.666667	0	11.666667
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WP-3 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
jm=m2	50
ob=7095
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=7095	1	7095	zgodnie ze zmianą z 24.11.2017

[RMS 25]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 817]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0102-04
na=Georuszt trójosiowy wys. 25cm wypełniony warstwą mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/63 gr. 25cm
jm=m2	50
ob=7095
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=7095	1	7095	zgodnie ze zmianą z 24.11.2017

[RMS 25]
nz=0.043442	0	0.043442
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 538]
nz=0.234	0	0.234
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 539]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 307]
nz=0.5032	0	0.5032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 750]
nz=0.05005	0	0.05005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 780]
nz=0.05005	0	0.05005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 827]
nz=0.05005	0	0.05005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 800]
nz=0.00494	0	0.00494
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05
na=Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30, frakacja 0/63 gr. 25cm
jm=m2	50
ob=7095
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=7095	1	7095	zgodnie ze zmianą z 24.11.2017

[RMS 25]
nz=0.0443	0	0.0443
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.5302	0	0.5302
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 781]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 828]
nz=0.0517	0	0.0517
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0509-03
na=Płyty betonowe gr. 10cm układane na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm
jm=m2	50
ob=11023
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=11023	1	11023	zgodnie ze zmianą z 24.11.2017

[RMS 25]
nz=0.7246	0	0.7246
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0895	0	0.0895
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.048	0	0.048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0509-03
na=Ostrzegawcze płyty dotykowe na podsypce piaskowej
jm=m2	50
ob=594.8
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=594.8	1	594.80	wg projektanta

[RMS 4]
nz=0.2972	0	0.2972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.3957	0	0.3957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0317	0	0.0317
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 350]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0895	0	0.0895
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.048	0	0.048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WP-4 NAWIERZCHNIA DREWNIANA NA POMOSTACH

[POZYCJA]
na=Deski trasowe z drewna BADI, ryflowane wym. 25x145mm układane na legarach, impegnowane wg specyfikacji
jm=m2	50
ob=1216.7
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=1216.7	1	1216.70	zmiana 24.11.2017

[RMS 25]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0628-03
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
jm=m2	50
ob=1216.7
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=1216.7	1	1216.70	zmiana 24.11.2017

[RMS 25]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 547]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WP-5 NAWIERZCHNIA DREWNIANIA NA KONSTRUKCJI NABRZEŻA

[POZYCJA]
na=Deski trasowe z drewna BADI, ryflowane wym. 25x145mm układane na legarach, impegnowane wg specyfikacji
jm=m2	50
ob=201.91
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=201.91	1	360.52-158.61	

[RMS 25]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0628-03
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
jm=m2	50
ob=201.91
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 547]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WP-6.1, WP-6.2  NAWIERZCHNIA Z CZERWONEJ KOSTKI KAMIENNEJ

[ELEMENT 3]
na=Ciąg pieszo - jezdny

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
jm=m2	50
ob=90
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90	

[RMS 25]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 817]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0102-04
na=Georuszt trójosiowy wys. 25cm wypełniony warstwą mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/63 gr. 25cm
jm=m2	50
ob=90
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90	

[RMS 25]
nz=0.043442	0	0.043442
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 538]
nz=0.234	0	0.234
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 539]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 307]
nz=0.5032	0	0.5032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 750]
nz=0.05005	0	0.05005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 780]
nz=0.05005	0	0.05005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 827]
nz=0.05005	0	0.05005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 800]
nz=0.00494	0	0.00494
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05
na=Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30, frakacja 0/63 gr. 25cm
jm=m2	50
ob=90
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90	

[RMS 25]
nz=0.0443	0	0.0443
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.5302	0	0.5302
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 781]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 828]
nz=0.0517	0	0.0517
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0501-07
na=Kostka kamienna (czerwony granit, cięty z powierzchnią płomieniowaną) 20x10cm gr. 10cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm
jm=m2	50
ob=90
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90	

[RMS 25]
nz=1.1165	0	1.1165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0877	0	0.0877
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0258	0	0.0258
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.0339	0	0.0339
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Ciąg pieszo- jezdny

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
jm=m2	50
ob=145
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 817]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0102-04
na=Georuszt trójosiowy wys. 20cm wypełniony warstwą mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/63 gr. 20cm
jm=m2	50
ob=145
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.043442	0	0.043442
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 538]
nz=0.234	0	0.234
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 539]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 307]
nz=0.40256	0	0.5032/0.25*0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 750]
nz=0.05005	0	0.05005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 780]
nz=0.05005	0	0.05005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 827]
nz=0.05005	0	0.05005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 800]
nz=0.00494	0	0.00494
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0102-04
na=Georuszt trójosiowy wys. 25cm wypełniony warstwą mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/63 gr. 25cm
jm=m2	50
ob=145
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.043442	0	0.043442
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 538]
nz=0.234	0	0.234
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 539]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 307]
nz=0.5032	0	0.5032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 750]
nz=0.05005	0	0.05005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 780]
nz=0.05005	0	0.05005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 827]
nz=0.05005	0	0.05005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 800]
nz=0.00494	0	0.00494
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05
na=Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30, frakacja 0/63 gr. 25cm
jm=m2	50
ob=145
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.0443	0	0.0443
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.5302	0	0.5302
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 781]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 828]
nz=0.0517	0	0.0517
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0501-07
na=Kostka kamienna (czerwony granit, cięty z powierzchnią płomieniowaną) 20x10cm gr. 10cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm
jm=m2	50
ob=145
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=1.1165	0	1.1165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0877	0	0.0877
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0258	0	0.0258
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.0339	0	0.0339
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Ciąg pieszy

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
jm=m2	50
ob=113
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=113	1	113	

[RMS 25]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 817]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03
na=Grunt nasypowy: nasyp wykonany zgodnie z PN-S 02205:1998 gr.min. 15cm
jm=m2	50
ob=113
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.1294	0	0.1294
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.1846	0	0.1846
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 829]
nz=0.0074	0	0.0074
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07
na=Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30, frakacja 0/63 gr. 10cm
jm=m2	50
ob=113
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.2121	0	0.2121
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 781]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 828]
nz=0.0282	0	0.0282
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0501-04
na=Kostka kamienna (czerwony granit, cięty z powierzchnią płominiowaną ) 20x10cm gr. 6cm
jm=m2	50
ob=113
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=1.2631	0	1.2631
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0868	0	0.0868
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0254	0	0.0254
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.0335	0	0.0335
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Schody terenowe I

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
jm=m2	50
ob=33.47
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 817]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03
na=Grunt nasypowy: nasyp wykonany zgodnie z PN-S 02205:1998 gr.min. 15cm
jm=m2	50
ob=33.47
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
ko=	schody terenowe typ I
wo=27.42	1	27.42	przekrój 3-3
wo=6.05	1	6.05	przekrój 4-4

[RMS 25]
nz=0.1294	0	0.1294
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.1846	0	0.1846
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 829]
nz=0.0074	0	0.0074
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07
na=Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30, frakacja 0/63 gr. 10cm
jm=m2	50
ob=33.47
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.2121	0	0.2121
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 781]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 828]
nz=0.0282	0	0.0282
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0501-04
na=Kostka kamienna (czerwony granit, cięty z powierzchnią płominiowaną ) 20x10cm gr. 6cm na podsypce ceentowo- piaskowej gr. 3cm
jm=m2	50
ob=33.47
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=1.2631	0	1.2631
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0868	0	0.0868
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0254	0	0.0254
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.0335	0	0.0335
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Schody terenowe typ II

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
jm=m2	50
ob=113
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=113	1	113	

[RMS 25]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 817]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01
na=Warstwa odsączająca: grunt niewysadzinowy o wspóczynniku filtracji k>8m/dobę i zawartości cząstek mniejszych od 0,063mm nie więcej niż 6%- gr. 15cm
jm=m2	50
ob=113
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=113	1	113	

[RMS 25]
nz=0.1384	0	0.1384
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.1845	0	0.1845
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
na=Chudy beton C8/10
jm=m3	60
ob=11.3
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
ko=	schody terenowe typ II
wo=11.3	1	113*0.1	

[RMS 25]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0605-05
na=Schody żelbetowe gr. 15cm- Beton zwykły C25/30 (B-30)
jm=m3	60
ob=16.95
nsn=ST 454-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
ko=	schody terenowe typ II
wo=16.95	1	113*0.15	

[RMS 25]
nz=9.49	0	9.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 644]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0605-05
na=Schody żelbetowe gr. 15cm- beton C30/37
jm=m3	60
ob=21.727
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=20.546	1	(28.40-(3.39+3.84+3.01))/cos(17.20)+(3.39+3.84+3.01)*0.15	przekrój 10-10
wo=1.181	1	0.15*0.30/2*(2.01*8*2+3.35+3.19+3.04+2.89+2.75+2.61+2.49)	

[RMS 20]
nz=7.36	0	7.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 644]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Zacieranie + struktura zblizona do płyt betonowych
jm=m2	50
ob=15
nsn=ST 454-1
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
jm=t	34
ob=1.594
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=1.594	1	(293.487*0.617/1000*1/0.15*2*2)*0.33	

[RMS 25]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 422]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1121-03
na=Kostka kamienna (czerwony granit, cięty z powierzchnią płominiowaną ) 20x10cm gr. 6cm na zaprawie cementowej gr. 3cm
jm=m2	50
ob=113
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=113	1	113	

[RMS 25]
nz=2.2898	0	2.2898
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 644]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0283	0	0.0283
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0255	0	0.0255
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06
na=Podstopnice z blachy CORTENOWEJ
jm=m	40
ob=137
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=137	1	137	

[RMS 25]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 411]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepusty z rur fi 100co 30cm
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 454-1
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=Schody terenowe typ III

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
jm=m2	50
ob=88.146
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=88.146	1	(5.0+6.40+6.61+7.55+11.37+5.0+45.31)/cos(8.22)	

[RMS 25]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 826]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 817]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01
na=Warstwa odsączająca: grunt niewysadzinowy o wspóczynniku filtracji k>8m/dobę i zawartości cząstek mniejszych od 0,063mm nie więcej niż 6%- gr. 15cm
jm=m2	50
ob=88.146
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=88.146	1	(5.0+6.40+6.61+7.55+11.37+5.0+45.31)/cos(8.22)	

[RMS 25]
nz=0.1384	0	0.1384
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.1845	0	0.1845
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
na=Chudy beton C8/10
jm=m3	60
ob=8.815
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=8.815	1	(5.0+6.40+6.61+7.55+11.37+5.0+45.31)/cos(8.22)*0.10	

[RMS 25]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0605-05
na=Schody żelbetowe gr. 15cm
jm=m3	60
ob=19.629
nsn=ST 454-1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=19.629	1	(5.0+6.40+6.61+7.55+11.37+5.0+45.31)*(0.15+0.15/2)	

[RMS 25]
nz=9.49	0	9.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 644]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-04
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
jm=t	34
ob=1.435
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=1.435	1	87.24*0.617/1000*1/0.15*2*2	

[RMS 25]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 422]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 765]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 757]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 742]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 836]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Zacieranie + struktura zblizona do płyt betonowych
jm=m2	50
ob=109.344
nsn=ST 454-1
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=87.24	1	(5.0+6.40+6.61+7.55+11.37+5.0+45.31)	
wo=22.104	1	(3.25*3+3.67+4.0+4.15+3.51+4.12+4.81+4.0+4.75+5.45+6.80+7.10+7.41+2.64+3.13+3.62+4.0+5.02+6.05+25.22+11.21+3.11*3+2.54*3)*0.15	

[ELEMENT 3]
na=Obrzeża i krawężniki

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15
jm=m3	60
ob=2.312
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=2.312	1	34*0.068	

[RMS 25]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0404-04
na=Płyta kamienna - czerwony granit, cięta 10x100x45cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm
jm=m	40
ob=34
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.5233	0	0.5233
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 392]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C8/10
jm=m3	60
ob=64.713
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=10.275	1	(67+308)*0.0274	kamienny
wo=3.178	1	116.0*0.0274	betonowy
wo=2.025	1	27*0.075	kamienny
wo=25.235	1	921*0.0274	opornik betonowy ze stalą cortenowską
wo=24	1	320*0.075	pod palisadę

[RMS 25]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0404-05
na=Opornik kamienny wtopiony 12x25cm (czerwony granit cięty) na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm
jm=m	40
ob=67
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.3234	0	0.3234
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 320]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0037	0	0.0037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0404-03
na=Opornik kamienny wynisiony12x25cm (czerwony granit cięty) na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm
jm=m	40
ob=25
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.4558	0	0.4558
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 321]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=1037
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	116	
wo=921	1	921	pod stal cortenowską

[RMS 25]
nz=0.3255	0	0.3255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0111	0	0.0111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0404-04
na=Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=9
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.5008	0	0.5008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1217-02
na=Kątownik ze stali kortenowskiej 60x60x5mm
jm=m	40
ob=921
nsn=ST 454-1

[RMS 25]
nz=0.965	0	0.965
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 641]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Palisada kamienna 12x12x45cm (czerwony granit surowo łupany)
jm=mb
ob=90
nsn=ST 454-1
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na=Organizacja ruchu

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0702-02
na=Słupki do znaków żeglugowych
jm=szt	20
ob=9
nsn=ST 454-2

[RMS 27]
nz=0.7528	0	0.7528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 519]
nz=19.63	0	19.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0703-02
na=Przymocowanie znaków żeglugowych informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
jm=szt	20
ob=9
nsn=ST 454-2

[RMS 27]
nz=1.092	0	1.092
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 560]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0702-02
na=Słupki do znaków drogowych
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 454-2

[RMS 27]
nz=0.7528	0	0.7528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 519]
nz=19.63	0	19.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0703-01
na=Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
jm=szt	20
ob=12
nsn=ST 454-2

[RMS 27]
nz=0.819	0	0.819
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0051	0	0.0051
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 559]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=OPASKI ŻWIROWE

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-07
na=Opaska żwirowa wokół budynku A, C gr. 15cm
jm=m3	60
ob=2.865
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=2.865	1	0.15*19.10	

[RMS 26]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 722]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-07
na=Opaska żwirowa wokół budynku D gr. 40cm
jm=m3	60
ob=7.4
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=7.4	1	0.40*18.50	

[RMS 26]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 722]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-03
na=Warstwa wzmacniająca z geowłókniny
jm=m2	50
ob=37.6
nsn=ST 454-1

[PRZEDMIAR]
wo=37.6	1	19.10+18.50	

[RMS 28]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=1.075	0	1.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 540]
nz=0.094	0	0.094
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 727]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 730]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0610-04
na=Drenaż rurowy z rur średnicy 100mm
jm=m	40
ob=57.35
nsn=ST 454-1

[RMS 28]
nz=0.583	0	0.583
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 467]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 840]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 837]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1991	KNKRB	1 0450-01
na=Studzienki rozdzielcza rewizyjna o średnicy 350mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 454-1

[RMS 26]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 527]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 415]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 843]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 789]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=SIEĆ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

[ELEMENT 2]
na=Siec i przyłącza wodociągowa W1-W18

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0120-03
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa tyczonah w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.816
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=0.816	1	0.698+0.0175+0.004+0.0085+0.0495+0.0385	

[RMS 26]
nz=75.06	0	75.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 515]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 787]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0206-03
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-II-80%
jm=m3	60
ob=1230.511
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=109.2	1	(1.77+0.055+0.15+2.37+0.055+0.15)/2*60*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=6.349	1	(2.37+0.055+0.15+2.18+0.055+0.15)/2*3.2*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=9.18	1	(2.18+0.055+0.15+1.66+0.055+0.15)/2*5.4*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=269.136	1	(1.66+0.055+0.15+1.71+0.055+0.15)/2*178*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=233.618	1	(1.71+0.055+0.15+1.73+0.055+0.15)/2*151.7*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=84.217	1	(1.73+0.055+0.15+1.84+0.055+0.15)/2*52.9*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=195.216	1	(1.84+0.055+0.15+1.67+0.055+0.15)/2*124.5*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=71.509	1	(1.67+0.055+0.15+1.66+0.055+0.15)/2*47.8*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=111.452	1	(1.66+0.055+0.15+1.67+0.055+0.15)/2*74.5*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=21.784	1	(1.75+0.045+0.15)*17.5*0.8*0.8	PE 90 + podsypka 0,15
wo=4.767	1	(1.68+0.032+0.15)*4*0.8*0.8	PE 63 + podsypka 0,15
wo=10.173	1	(1.7+0.02+0.15)*8.5*0.8*0.8	PE 40 + posypka 0,15
wo=103.91	1	(1.68+0.015+0.15)*(49.5+38.5)*0.8*0.8	PE 32 i 25 + podsypka 0,15

[RMS 26]
nz=0.1361	0	0.1361
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 748]
nz=0.0385	0	0.0385
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 790]
nz=0.0954	0	0.0954
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0310-01
na=Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II, ze złożeniem urobku na odkład-20%
jm=m3	60
ob=307.628
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=27.3	1	(1.77+0.055+0.15+2.37+0.055+0.15)/2*60*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=1.587	1	(2.37+0.055+0.15+2.18+0.055+0.15)/2*3.2*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=2.295	1	(2.18+0.055+0.15+1.66+0.055+0.15)/2*5.4*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=67.284	1	(1.66+0.055+0.15+1.71+0.055+0.15)/2*178*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=58.405	1	(1.71+0.055+0.15+1.73+0.055+0.15)/2*151.7*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=21.054	1	(1.73+0.055+0.15+1.84+0.055+0.15)/2*52.9*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=48.804	1	(1.84+0.055+0.15+1.67+0.055+0.15)/2*124.5*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=17.877	1	(1.67+0.055+0.15+1.66+0.055+0.15)/2*47.8*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=27.863	1	(1.66+0.055+0.15+1.67+0.055+0.15)/2*74.5*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=5.446	1	(1.75+0.045+0.15)*17.5*0.8*0.2	PE 90 + podsypka 0,15
wo=1.192	1	(1.68+0.032+0.15)*4*0.8*0.2	PE 63 + podsypka 0,15
wo=2.543	1	(1.7+0.02+0.15)*8.5*0.8*0.2	PE 40 + posypka 0,15
wo=25.978	1	(1.68+0.015+0.15)*(49.5+38.5)*0.8*0.2	PE 32 i 25 + podsypka 0,15
ko=	

[RMS 26]
nz=1.4325	0	1.4325
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-01
na=Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii I-II
jm=m2	50
ob=2807.662
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=273	1	(1.77+0.055+0.15+2.37+0.055+0.15)/2*60*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=15.872	1	(2.37+0.055+0.15+2.18+0.055+0.15)/2*3.2*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=22.95	1	(2.18+0.055+0.15+1.66+0.055+0.15)/2*5.4*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=672.84	1	(1.66+0.055+0.15+1.71+0.055+0.15)/2*178*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=584.045	1	(1.71+0.055+0.15+1.73+0.055+0.15)/2*151.7*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=210.542	1	(1.73+0.055+0.15+1.84+0.055+0.15)/2*52.9*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=488.04	1	(1.84+0.055+0.15+1.67+0.055+0.15)/2*124.5*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=178.772	1	(1.67+0.055+0.15+1.66+0.055+0.15)/2*47.8*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=278.63	1	(1.66+0.055+0.15+1.67+0.055+0.15)/2*74.5*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=68.075	1	(1.75+0.045+0.15)*17.5*2	PE 90 + podsypka 0,15
wo=14.896	1	(1.68+0.032+0.15)*4*2	PE 63 + podsypka 0,15
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 5]
nz=0.4164	0	0.4164
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2811	0	0.2811
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 370]
nz=0.00026	0	0.00026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-01 0214-03 x 20
na=Przywóz piasku na podsypkę i obsypkę
jm=m3	60
ob=424.755
krn=10
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=424.755	1	119.462+69.833+0.184+3.532+231.744	
ko=	
ko=	

[RMS 789]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-02
na=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm
jm=m2	50
ob=652.8
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=652.8	1	816*0.8	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.3467	0	0.3467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01
na=Obsypka do wysokości rury z materiałów sypkich o grubości 10cm
jm=m2	50
ob=572.4
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=572.4	1	(698+17.5)*0.8	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01
na=Obsypka do wysokości rury z materiałów sypkich o grubości 6,3cm
jm=m2	50
ob=2.4
krn=0.63
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=2.4	1	4*0.6	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01
na=Obsypka do wysokości rury z materiałów sypkich o grubości do 5cm
jm=m2	50
ob=57.9
krn=0.5
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=57.9	1	(8.5+49.5+38.5)*0.6	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-04
na=Obsypka ponad rury  z materiałów sypkich o grubości 30cm
jm=m2	50
ob=652.8
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=652.8	1	816*0.8	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.5491	0	0.5491
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.355	0	0.355
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=424.755
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=424.755	1	119.462+69.833+0.184+3.532+231.744	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 822]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m-80%
jm=m3	60
ob=890.707
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=890.707	1	(1230.511+307.628-424.755)*0.8	

[RMS 808]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-04
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii I-II-20%
jm=m3	60
ob=222.677
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=222.677	1	(1230.511+307.628-424.755)*0.2	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=1.1556	0	1.1556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=1113.384
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=1113.384	1	(1230.511+307.628-424.755)	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 822]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0214-03
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II
jm=m3	60
ob=424.755
krn=10
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=424.755	1	424.755	
ko=	

[RMS 789]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
jm=kpl	90
ob=12
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 552]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 851]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
jm=kpl	90
ob=12
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 851]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m
jm=kpl	90
ob=3
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m
jm=kpl	90
ob=3
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0901-01
na=Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 200/100mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=8.81	0	8.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 577]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 549]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 622]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 787]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 200mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 583]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 618]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 550]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 801]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0211-04
na=Zasuwy typu E kielichowo-kołnierzowe z obudową o średnicy 100mm, montowane na rurociągach PVC i PE
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 666]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 616]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 610]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 556]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej 110mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 582]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 619]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 549]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-04
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm
jm=m	40
ob=698
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=698	1	698	

[RMS 28]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 495]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 737]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 851]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-03
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm
jm=m	40
ob=17.5
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	17.5	

[RMS 28]
nz=0.324	0	0.324
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 496]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.0178	0	0.0178
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 845]
nz=0.0222	0	0.0222
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 766]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm
jm=m	40
ob=4
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 28]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 498]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 801]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 766]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm
jm=m	40
ob=52.5
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=52.5	1	8.5+44	

[RMS 28]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 494]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 801]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 766]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 32mm
jm=m	40
ob=49.5
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=49.5	1	49.5	

[RMS 28]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 493]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 801]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 766]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 25mm
jm=m	40
ob=38.5
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=38.5	1	38.5	

[RMS 28]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 492]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 801]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 766]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-04
na=Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm
jm=złącze
ob=88
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 857]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 838]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-07
na=Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm Łuki PE
jm=szt	20
ob=24
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 857]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 838]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-04
na=Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm - Trójnik 110*90
jm=szt	20
ob=5
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 572]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 857]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 838]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0211-03
na=Zasuwy typu E kielichowo-kołnierzowe z obudową o średnicy 80mm, montowane na rurociągach PVC i PE
jm=kpl	90
ob=5
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 665]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 615]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 609]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 556]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 90mm
jm=szt	20
ob=5
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 619]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 550]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 801]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	2-18 0315-01
na=Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80mm
jm=kpl	90
ob=5
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=3.753	0	3.753
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.881	0	1.881
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 717]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 512]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 612]
nz=5.15	0	5.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 557]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 722]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02
na=Studzienki wodociagowe systemowe  o średnicy 425/550mm z zamknięciem rurą teleskopową
jm=szt	20
ob=7
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 526]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 415]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową- studzienka spustowa
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 605]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 579]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 478]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 414]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 415]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-04
na=Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm - Trójnik 110*63
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 571]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 857]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 838]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-03
na=Nawiertka wodociągowa do rur PE PN 16 montowane na istniejących rurociągach -  110*/2"
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=5.12	0	5.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 312]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 620]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 557]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0211-01
na=Zasuwy typu E kielichowo-kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm, montowane na rurociągach PVC i PE
jm=kpl	90
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.34	0	2.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 664]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 310]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 614]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 608]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 556]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-03
na=Trójniki siodłowe zgrzewane elektroporowo- wodociągowa do rur PE  -  110*/25
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=5.12	0	5.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-03
na=Trójniki siodłowe zgrzewane elektroporowo- wodociągowa do rur PE  -  110*/32
jm=szt	20
ob=6
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=5.12	0	5.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 574]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0211-01
na=Zasuwy  kielichowo-kołnierzowe z obudową o średnicy 25mm, montowane na rurociągach PVC i PE
jm=kpl	90
ob=10
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.34	0	2.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 663]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 613]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 556]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0901-01
na=Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicyDn 100 - Trójnik 100/100 kolnierzowy
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=8.81	0	8.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 575]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 714]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 787]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0530-01
na=Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 0.5 m3 - bloki oporowe betonowe
jm=m3	60
ob=2.4
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	16*0.1	
wo=0.8	1	4*0.2	

[RMS 25]
nz=7.78	0	7.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-19 0102-01
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
jm=m	40
ob=816
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=816	1	698+4+17.5+8.5+49.5+38.5	

[RMS 28]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 567]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0529-05
na=Osadzanie skrzynki ulicznej na krążku betonowym
jm=szt	20
ob=16
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1988	KNR	2-19 0134-02
na=Oznakowanie hydrantów i zasuw na słupku stalowym
jm=kpl	90
ob=21
nsn=ST 453-5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 13]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 474]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 561]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)
jm=próba
ob=5
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 476]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 587]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 619]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 557]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 685]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 696]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=5
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 476]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 685]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 696]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=5
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Siec i przyłącza wodociągowa W19-W33-bud D

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0120-03
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa tyczonah w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.594
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=0.594	1	0.4434+0.0663+0.0155+0.0095+0.0595	

[RMS 26]
nz=75.06	0	75.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 515]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 787]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0206-03
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-II-80%
jm=m3	60
ob=906.061
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=5.376	1	(1.78+0.055+0.15+1.65+0.055+0.15)/2*3.5*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=73.844	1	(1.65+0.055+0.15+2.07+0.055+0.15)/2*44.7*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=12.45	1	(2.07+0.055+0.15+1.67+0.055+0.15)/2*7.5*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=100.768	1	(1.67+0.055+0.15+1.68+0.055+0.15)/2*67*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=196.573	1	(1.68+0.055+0.15+1.67+0.055+0.15)/2*130.7*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=154.598	1	(1.67+0.055+0.15+1.58+0.055+0.15)/2*105.6*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=86.326	1	(1.58+0.055+0.15+2.25+0.055+0.15)/2*50.9*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=57.197	1	(2.25+0.055+0.15+1.66+0.055+0.15)/2*33.1*1.0*0.8	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=32.832	1	(1.66+0.032+0.15+2.08+0.032+0.15)/2*20*1.0*0.8	PE 63 + podsypka 0,15m
wo=8.952	1	(2.08+0.032+0.15+1.86+0.032+0.15)/2*5.2*1.0*0.8	PE 63 + podsypka 0,15m
wo=77.169	1	(1.86+0.032+0.15+2.47+0.032+0.15)/2*41.1*1.0*0.8	PE 63 + podsypka 0,15m
wo=18.501	1	(1.67+0.045+0.15)*15.5*0.8*0.8	PE 90 + podsypka 0,15
wo=81.475	1	(1.68+0.015+0.15)*(9.5+59.5)*0.8*0.8	PE 32 i 25 + podsypka 0,15

[RMS 26]
nz=0.1361	0	0.1361
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 748]
nz=0.0385	0	0.0385
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 790]
nz=0.0954	0	0.0954
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0310-01
na=Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II, ze złożeniem urobku na odkład-20%
jm=m3	60
ob=226.516
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=1.344	1	(1.78+0.055+0.15+1.65+0.055+0.15)/2*3.5*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=18.461	1	(1.65+0.055+0.15+2.07+0.055+0.15)/2*44.7*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=3.113	1	(2.07+0.055+0.15+1.67+0.055+0.15)/2*7.5*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=25.192	1	(1.67+0.055+0.15+1.68+0.055+0.15)/2*67*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=49.143	1	(1.68+0.055+0.15+1.67+0.055+0.15)/2*130.7*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=38.65	1	(1.67+0.055+0.15+1.58+0.055+0.15)/2*105.6*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=21.582	1	(1.58+0.055+0.15+2.25+0.055+0.15)/2*50.9*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=14.299	1	(2.25+0.055+0.15+1.66+0.055+0.15)/2*33.1*1.0*0.2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=8.208	1	(1.66+0.032+0.15+2.08+0.032+0.15)/2*20*1.0*0.2	PE 63 + podsypka 0,15m
wo=2.238	1	(2.08+0.032+0.15+1.86+0.032+0.15)/2*5.2*1.0*0.2	PE 63 + podsypka 0,15m
wo=19.292	1	(1.86+0.032+0.15+2.47+0.032+0.15)/2*41.1*1.0*0.2	PE 63 + podsypka 0,15m
wo=4.625	1	(1.67+0.045+0.15)*15.5*0.8*0.2	PE 90 + podsypka 0,15
wo=20.369	1	(1.68+0.015+0.15)*(9.5+59.5)*0.8*0.2	PE 32 i 25 + podsypka 0,15
ko=	

[RMS 26]
nz=1.4325	0	1.4325
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-01
na=Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii I-II
jm=m2	50
ob=2073.031
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=13.44	1	(1.78+0.055+0.15+1.65+0.055+0.15)/2*3.5*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=184.611	1	(1.65+0.055+0.15+2.07+0.055+0.15)/2*44.7*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=31.125	1	(2.07+0.055+0.15+1.67+0.055+0.15)/2*7.5*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=251.92	1	(1.67+0.055+0.15+1.68+0.055+0.15)/2*67*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=491.432	1	(1.68+0.055+0.15+1.67+0.055+0.15)/2*130.7*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=386.496	1	(1.67+0.055+0.15+1.58+0.055+0.15)/2*105.6*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=215.816	1	(1.58+0.055+0.15+2.25+0.055+0.15)/2*50.9*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=142.992	1	(2.25+0.055+0.15+1.66+0.055+0.15)/2*33.1*2	PE 110 + podsypka 0,15m
wo=82.08	1	(1.66+0.032+0.15+2.08+0.032+0.15)/2*20*2	PE 63 + podsypka 0,15m
wo=22.381	1	(2.08+0.032+0.15+1.86+0.032+0.15)/2*5.2*2	PE 63 + podsypka 0,15m
wo=192.923	1	(1.86+0.032+0.15+2.47+0.032+0.15)/2*41.1*2	PE 63 + podsypka 0,15m
wo=57.815	1	(1.67+0.045+0.15)*15.5*2	PE 90 + podsypka 0,15
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 5]
nz=0.4164	0	0.4164
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2811	0	0.2811
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 370]
nz=0.00026	0	0.00026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-01 0214-03 x 20
na=Przywóz piasku na podsypkę i obsypkę
jm=m3	60
ob=306.115
krn=10
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=306.115	1	86.991+44.789+3.057+2.525+168.753	
ko=	
ko=	

[RMS 789]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-02
na=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm
jm=m2	50
ob=475.36
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=475.36	1	594.2*0.8	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.3467	0	0.3467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01
na=Obsypka do wysokości rury z materiałów sypkich o grubości 10cm
jm=m2	50
ob=367.12
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=367.12	1	(443.4+15.5)*0.8	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01
na=Obsypka do wysokości rury z materiałów sypkich o grubości 6,3cm
jm=m2	50
ob=39.78
krn=0.63
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=39.78	1	66.3*0.6	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01
na=Obsypka do wysokości rury z materiałów sypkich o grubości do 5cm
jm=m2	50
ob=41.4
krn=0.5
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=41.4	1	(9.5+59.5)*0.6	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-04
na=Obsypka ponad rury  z materiałów sypkich o grubości 30cm
jm=m2	50
ob=475.36
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=475.36	1	594.2*0.8	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.5491	0	0.5491
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.355	0	0.355
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=306.115
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=306.115	1	86.991+44.789+3.057+2.525+168.753	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 822]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m-80%
jm=m3	60
ob=661.17
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=661.17	1	(906.061+226.516-306.115)*0.8	

[RMS 808]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-04
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii I-II-20%
jm=m3	60
ob=165.292
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=165.292	1	(906.061+226.516-306.115)*0.2	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=1.1556	0	1.1556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=826.462
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=826.462	1	(906.061+226.516-306.115)	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 822]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0214-03
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II
jm=m3	60
ob=306.115
krn=10
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=306.115	1	306.115	
ko=	

[RMS 789]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
jm=kpl	90
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 552]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 851]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
jm=kpl	90
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 851]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0901-01
na=Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 160/100mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=8.81	0	8.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 576]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 549]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 621]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 787]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-03
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej 160mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.852	0	0.852
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 585]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 617]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 551]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.194	0	0.194
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0211-04
na=Zasuwy typu E kielichowo-kołnierzowe z obudową o średnicy 100mm, montowane na rurociągach PVC i PE
jm=kpl	90
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 666]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 616]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 610]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 556]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej 110mm
jm=szt	20
ob=8
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 582]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 619]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 549]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0901-01
na=Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicyDn 100 - Trójnik 100/100 kolnierzowy
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=8.81	0	8.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 575]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 714]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 787]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-04
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm
jm=m	40
ob=443.4
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=443.4	1	443.4	

[RMS 28]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 495]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 737]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 851]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-03
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm
jm=m	40
ob=15.5
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=15.5	1	15.5	

[RMS 28]
nz=0.324	0	0.324
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 496]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.0178	0	0.0178
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 845]
nz=0.0222	0	0.0222
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 766]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm
jm=m	40
ob=66.3
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=66.3	1	66.3	

[RMS 28]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 498]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 801]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 766]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 32mm
jm=m	40
ob=9.5
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	9.5	

[RMS 28]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 493]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 801]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 766]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 25mm
jm=m	40
ob=59.5
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=59.5	1	59.5	

[RMS 28]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 492]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 801]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 766]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-04
na=Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm
jm=złącze
ob=57
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 857]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 838]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-07
na=Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm Łuki PE
jm=szt	20
ob=18
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 857]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 838]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01
na=Połączenie za pomocą kształtek rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm- łuki PE
jm=złącze
ob=6
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 839]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-04
na=Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm - Trójnik 110*90
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 572]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 857]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 838]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0211-03
na=Zasuwy typu E kielichowo-kołnierzowe z obudową o średnicy 80mm, montowane na rurociągach PVC i PE
jm=kpl	90
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 665]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 615]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 609]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 556]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 90mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 619]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 550]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 801]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	2-18 0315-01
na=Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80mm
jm=kpl	90
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=3.753	0	3.753
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.881	0	1.881
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 717]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 512]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 612]
nz=5.15	0	5.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 557]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 722]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02
na=Studzienki wodociagowe systemowe  o średnicy 425/550mm z zamknięciem rurą teleskopową
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 526]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 415]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową- studzienka spustowa
jm=szt	20
ob=9
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 605]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 579]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 478]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 414]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 415]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-04
na=Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm - Trójnik 110*63
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 571]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 857]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 838]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0211-01
na=Zasuwy typu E kielichowo-kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm, montowane na rurociągach PVC i PE
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.34	0	2.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 664]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 310]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 614]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 608]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 556]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-03
na=Trójniki siodłowe zgrzewane elektroporowo- wodociągowa do rur PE  -  110*/25
jm=szt	20
ob=9
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=5.12	0	5.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-03
na=Trójniki siodłowe zgrzewane elektroporowo- wodociągowa do rur PE  -  110*/32
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=5.12	0	5.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 574]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0211-01
na=Zasuwy  kielichowo-kołnierzowe z obudową o średnicy 25mm, montowane na rurociągach PVC i PE
jm=kpl	90
ob=10
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.34	0	2.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 663]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 613]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 556]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0530-01
na=Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 0.5 m3 - bloki oporowe betonowe
jm=m3	60
ob=2.4
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	16*0.1	
wo=0.8	1	4*0.2	

[RMS 25]
nz=7.78	0	7.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-19 0102-01
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
jm=m	40
ob=594.2
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=594.2	1	443.4+66.3+15.5+9.5+59.5	

[RMS 28]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 567]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0529-05
na=Osadzanie skrzynki ulicznej na krążku betonowym
jm=szt	20
ob=18
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1988	KNR	2-19 0134-02
na=Oznakowanie hydrantów i zasuw na słupku stalowym
jm=kpl	90
ob=22
nsn=ST 453-5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 13]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 474]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 561]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)
jm=próba
ob=3
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 476]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 587]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 619]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 557]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 685]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 696]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=3
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 476]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 685]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 696]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=3
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wod-kan na pomostach i podejścia wody do slupków dystrybucyjnych na promenadzie

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm- zasilani baru na pomoście
jm=m	40
ob=45
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45	

[RMS 28]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 494]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 801]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 766]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej 50mm- kanalizacja
jm=m	40
ob=46
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46	

[RMS 28]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 499]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 801]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 766]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=560
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=0.1169	0	0.1169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 469]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 589]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 787]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=78
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0702	0	0.0702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 470]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 589]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 787]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.1992-95	KNR	2-15U1 000500-02
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 25mm
jm=szt	20
ob=14
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=4.36	0	4.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.4	0	1.4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0114-03
na=Zawory spustowe o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=14
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 693]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.1992-95	KNR	2-15u1 000500-01
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm
jm=szt	20
ob=13
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 263]
nz=4.36	0	4.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.4	0	1.4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0118-01
na=Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15-20mm na słupkach dystrybucyjnych na promenadzie
jm=szt	20
ob=13
nsn=ST 453-5

[RMS 15]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 630]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 695]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 288]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 787]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0114-01
na=Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=13
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 692]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.1992-95	KNR	2-15u1 000700-03
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polietlenowych o średnicy zewnętrzne doj 63mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=729
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.1013	0	0.1013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 500]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 704]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 787]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.1992-95	KNR	2-15u1 000500-01
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm -do zaworow czepalnych na pomostach
jm=szt	20
ob=14
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 263]
nz=4.36	0	4.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.4	0	1.4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0114-01
na=Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm -na pomostach
jm=szt	20
ob=13
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 692]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.1992-95	KNR	2-15u1 000600-05
na=Rurociągi z rur ochronnych- peszle
jm=m	40
ob=729
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 471]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 595]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.4	0	1.4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 797]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEPOMPOWNIE

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0120-03
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa tyczonah w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.123
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=0.123	1	0.0147+0.0431+0.0149+0.0506	

[RMS 26]
nz=75.06	0	75.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 515]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 787]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0217-05
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II -80%
jm=m3	60
ob=141.741
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=3.802	1	(1.41+0.2+0.89+0.2)/2*4.4*0.8*0.8	szer 0,8+ posypka 0,2
wo=3.053	1	(0.89+0.2+0.51+0.2)/2*5.3*0.8*0.8	
wo=11.852	1	(1.71+0.2+1.96+0.2)/2*9.1*0.8*0.8	
wo=15.322	1	(1.96+0.2+1.84+0.2)/2*11.4*0.8*0.8	
wo=14.198	1	(1.54+0.2+1.82+0.2)/2*11.8*0.8*0.8	
wo=11.563	1	(1.82+0.2+1.84+0.2)/2*8.9*0.8*0.8	
wo=18.333	1	(1.35+0.2+1.64+0.2)/2*16.9*0.8*0.8	
wo=34.386	1	(3.15+0.2+3.81+0.2)/2*14.6*0.8*0.8	
wo=6.581	1	(0.88+0.2+0.54+0.2)/2*11.3*0.8*0.8	
wo=4.769	1	(0.54+0.2+0.68+0.2)/2*9.2*0.8*0.8	
wo=17.882	1	(1.93+1.96+1.79+1.82+1.37)*1.2*2.1*0.8	poszerzenie pod studnię szer 2,1

[RMS 26]
nz=0.0908	0	0.0908
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 747]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-04
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii I-II-20%
jm=m3	60
ob=35.432
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=0.95	1	(1.41+0.2+0.89+0.2)/2*4.4*0.8*0.2	szer 0,8+ posypka 0,2
wo=0.763	1	(0.89+0.2+0.51+0.2)/2*5.3*0.8*0.2	
wo=2.963	1	(1.71+0.2+1.96+0.2)/2*9.1*0.8*0.2	
wo=3.83	1	(1.96+0.2+1.84+0.2)/2*11.4*0.8*0.2	
wo=3.549	1	(1.54+0.2+1.82+0.2)/2*11.8*0.8*0.2	
wo=2.891	1	(1.82+0.2+1.84+0.2)/2*8.9*0.8*0.2	
wo=4.583	1	(1.35+0.2+1.64+0.2)/2*16.9*0.8*0.2	
wo=8.596	1	(3.15+0.2+3.81+0.2)/2*14.6*0.8*0.2	
wo=1.645	1	(0.88+0.2+0.54+0.2)/2*11.3*0.8*0.2	
wo=1.192	1	(0.54+0.2+0.68+0.2)/2*9.2*0.8*0.2	
wo=4.47	1	(1.93+1.96+1.79+1.82+1.37)*1.2*2.1*0.2	poszerzenie pod studnię szer 2,1
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=1.6808	0	1.6808
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-01
na=Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii I-II
jm=m2	50
ob=342.046
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=11.88	1	(1.41+0.2+0.89+0.2)/2*4.4*2	szer 0,8+ posypka 0,2
wo=37.037	1	(1.71+0.2+1.96+0.2)/2*9.1*2	
wo=47.88	1	(1.96+0.2+1.84+0.2)/2*11.4*2	
wo=44.368	1	(1.54+0.2+1.82+0.2)/2*11.8*2	
wo=36.134	1	(1.82+0.2+1.84+0.2)/2*8.9*2	
wo=57.291	1	(1.35+0.2+1.64+0.2)/2*16.9*2	
wo=107.456	1	(3.15+0.2+3.81+0.2)/2*14.6*2	
ko=	
ko=	

[RMS 5]
nz=0.4164	0	0.4164
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2811	0	0.2811
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 370]
nz=0.00026	0	0.00026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-01 0214-03 x 20
na=Przywóz piasku na podsypkę i obsypkę- 10 km
jm=m3	60
ob=55.181
krn=20
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=55.181	1	18.051+6.31+1.614+1.091+1.852+26.263	
ko=	

[RMS 789]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-03
na=Podłoża pod kanały i studnię z materiałów sypkich o grubości 20cm
jm=m2	50
ob=73.98
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=73.98	1	(43.1+14.7+14.9+50.6)*0.6	

[RMS 26]
nz=0.4479	0	0.4479
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 415]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-03
na=Obsypka do wysokości rury z materiałów sypkich o grubośc  20cm
jm=m2	50
ob=25.86
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=25.86	1	43.1*0.6	PVC 200
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.4479	0	0.4479
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-02
na=Obsypka do wysokości  rury z materiałów sypkich o grubości do15cm
jm=m2	50
ob=8.82
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=8.82	1	14.7*0.6	PVC 160
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.3467	0	0.3467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01
na=Obsypka do wysokości rury z materiałów sypkich o grubości 10cm
jm=m2	50
ob=8.94
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=8.94	1	14.9*0.6	PE 90
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01
na=Obsypka do wysokości rury z materiałów sypkich o grubości do 5cm
jm=m2	50
ob=30.36
krn=0.5
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=30.36	1	50.6*0.6	PE 50
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-04
na=Obsypka ponad rury  z materiałów sypkich o grubości 30cm
jm=m2	50
ob=73.98
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=73.98	1	(43.1+14.7+14.9+50.6)*0.6	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.5491	0	0.5491
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.355	0	0.355
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=55.181
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=55.181	1	18.051+6.31+1.614+1.091+1.852+26.263	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 822]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m-80%
jm=m3	60
ob=85.06
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=85.06	1	(141.741+35.432-55.181-3.14*0.75*0.75*8.87)*0.8	
ko=	

[RMS 808]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-04
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii I-II- 20%
jm=m3	60
ob=21.265
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=21.265	1	(141.741+35.432-55.181-3.14*0.75*0.75*8.87)*0.2	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=1.1556	0	1.1556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=106.325
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=106.325	1	(141.741+35.432-55.181-3.14*0.75*0.75*8.87)	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 822]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0214-03
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II
jm=m3	60
ob=70.848
krn=20
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=70.848	1	55.181+3.14*0.75*0.75*8.87	
ko=	

[RMS 789]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 552]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 851]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 851]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PVC SDR 34 SN8 kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 160x4,7 mm
jm=m	40
ob=14.7
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=14.7	1	11.2+3.5	

[RMS 25]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 473]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03
na=Kanały z rur PVC  SDR 34 SN8 kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 200x5,9mm
jm=m	40
ob=43.1
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=43.1	1	20.4+20.7+2	
ko=	

[RMS 25]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 472]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-03
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej 90mm
jm=m	40
ob=14.9
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=14.9	1	14.9	

[RMS 28]
nz=0.324	0	0.324
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 497]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.0178	0	0.0178
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 845]
nz=0.0222	0	0.0222
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 766]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej 50mm
jm=m	40
ob=50.6
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=50.6	1	9.6+2*20.5	

[RMS 28]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 499]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 801]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 766]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0504-03
na=Podłoża pod studnie betonowe o grubości 10cm betonC12/15
jm=m2	50
ob=10.048
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=10.048	1	5*3.14*0.8*0.8	

[RMS 5]
nz=0.5316	0	0.5316
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.0632	0	1.0632
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.156	0	0.156
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	9-22 0301-05
na=Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych ustawiane w gotowym wykopie o średnicy 1200mm na głębokość 2,0m
jm=szt	20
ob=5
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=19.6	0	19.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.136	0	0.136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 642]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 399]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 607]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 628]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 524]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 798]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 844]
nz=2.01	0	2.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-48 0201-01
na=Montaż i dostawa przepompowni ściekow PS-1-PS-4
jm=szt	20
ob=4
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=20.652	0	20.652
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 423]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.2314	0	0.2314
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=3.9935	0	3.9935
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=29.6659	0	29.6659
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 798]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 845]
nz=2.8	0	2.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-48 0201-01
na=Montaż i dostawa przepompowni ściekow PS-5
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=20.652	0	20.652
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.2314	0	0.2314
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=3.9935	0	3.9935
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=29.6659	0	29.6659
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 798]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 845]
nz=2.8	0	2.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe  o średnicy 600mm z zamknięciem rurą teleskopową
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 606]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 578]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 477]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 414]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 390]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 415]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie  przejść rurociągów przez ściany studni w rurze ochronnej z uszczelką typu Wavin dla rur dn 160-200
jm=szt	20
ob=10
nsn=ST 453-5

[RMS 26]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 580]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	9-22 0302-05
na=Montaż tulei do budowy przejść szczelnych, dla rur o średnicy 160-200mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=3.37	0	3.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 581]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 383]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 719]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 801]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-19 0102-01
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
jm=m	40
ob=123.3
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=123.3	1	123.3	

[RMS 28]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 567]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 785]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-03
na=Izolacja keramzytem rury z  o grubośc  20cm
jm=m2	50
ob=18.06
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=18.06	1	(20.5+9.6)*0.6	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.4479	0	0.4479
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Jednokrotne płukanie sieci  z rurociągów o średnicy nominalnej do 200mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)
jm=próba
ob=2
nsn=ST 453-5

[RMS 28]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 476]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 587]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 619]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 557]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 685]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 696]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0804-01
na=Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm
jm=m	40
ob=14.7
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=0.1856	0	0.1856
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0928	0	0.0928
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=3E-5	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 612]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	2-18 0804-02
na=Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm
jm=m	40
ob=43.1
nsn=ST 453-5

[RMS 14]
nz=0.1856	0	0.1856
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0928	0	0.0928
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=3E-5	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 611]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 796]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA DESZCZOWA

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-06
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III
jm=m3	60
ob=216
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	72*3	

[RMS 26]
nz=0.1075	0	0.1075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 747]
nz=0.0322	0	0.0322
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV	KNR	4-02 0232-02
na=Demontaż rurociągu z rur kielichowych średnicy 200mm
jm=m	40
ob=44
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	11*4	

[RMS 14]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 857]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV	KNR	4-02 0232-03
na=Demontaż rurociągu z rur kielichowych średnicy  225-250mm
jm=m	40
ob=28
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	7*4	

[RMS 14]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 857]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0212-03
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- wylotow kanalizacyjnych
jm=m3	60
ob=9.5
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	19*0.5	

[RMS 26]
nz=24.76	0	24.76
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-11
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
jm=m3	60
ob=9.5
nsn=ST 453-5

[RMS 26]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 789]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-20
na=Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
jm=m3	60
ob=9.5
krn=20
nsn=ST 453-5

[RMS 789]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0203-04
na=Uzupełnienie z betonu monolitycznego elementów konstrukcyjnych zbrojonych ław i stóp fundamentowych - remont istniejacych wylotów kanalizacyjnych
jm=m3	60
ob=6.5
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	13*0.5	

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=5.1	0	5.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 834]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
jm=m3	60
ob=216
nsn=ST 453-5

[RMS 811]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=216
nsn=ST 453-5

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	216	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 26]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 822]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej
jm=kpl	90
ob=13
nsn=ST 453-5
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

[ELEMENT 2]
na=ODCINEK 2, 3

[ELEMENT 3]
na=INSTALACJA ZASILAJĄCA  I OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1001-09
na=Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg
jm=szt	20
ob=20
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=5.13	0	5.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 751]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 851]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 771]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 442]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=419.04
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=419.04	1	873*0.8*0.6	

[RMS 23]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
jm=m	40
ob=1746
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=1746	1	873*2	

[RMS 23]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 384]
nz=0.076	0	0.076
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 794]
nz=0.0114	0	0.0114
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
jm=m	40
ob=873
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 347]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 851]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=730
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 624]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 733]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 847]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=250
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 624]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 733]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 847]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-07
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
jm=m	40
ob=873
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.1085	0	0.1085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 802]
nz=0.0542	0	0.0542
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=314.28
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=314.28	1	873*0.6*0.6	

[RMS 23]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - wycena w kosztorysie branży budowlanej
jm=szt.
ob=47
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-02
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m
jm=kpl.przew.
ob=47
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 429]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 760]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z1 33531 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=66
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z2 34034 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=15
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z7 34036 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z1 33531 (pomost nr 1)
jm=szt	20
ob=6
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z3 33542 (pomost nr 1)
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z7 34036 (pomost nr 1)
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-04
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
jm=szt.
ob=27
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	9*3	

[RMS 23]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 623]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 710]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 756]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 724]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=5
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
jm=szt.
ob=8
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=INSTALACJE TELETECHNICZNE

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0106-02
na=Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.
jm=m	40
ob=300
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.5881	0	1.5881
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=0.0168	0	0.0168
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 602]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 713]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 799]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 800]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 793]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 786]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0401-02
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III
jm=stud.
ob=10
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=28.25	0	28.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 525]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 800]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 793]
nz=3.05	0	3.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 848]
nz=1.44	0	1.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0602-07
na=Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny
jm=m	40
ob=300
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.2664	0	0.2664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 430]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.00084	0	0.00084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 522]
nz=0.00103	0	0.00103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 635]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 799]
nz=0.0381	0	0.0381
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 786]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 772]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 831]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 807]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0602-07
na=Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny
jm=m	40
ob=1400
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.2664	0	0.2664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.00084	0	0.00084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 522]
nz=0.00103	0	0.00103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 635]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 799]
nz=0.0381	0	0.0381
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 786]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 772]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 831]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 807]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
jm=szt.
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 532]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 530]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
jm=szt.
ob=8
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
jm=pomiar
ob=11
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 857]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 779]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 819]
nz=0.596	0	0.596
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ODCINEK 4

[ELEMENT 3]
na=INSTALACJA ZASILAJĄCA  I OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1001-09
na=Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg
jm=szt	20
ob=18
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=5.13	0	5.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 751]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 851]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 771]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 458]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 451]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=kpl	90
ob=7
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=kpl	90
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 453]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=456
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=456	1	950*0.8*0.6	

[RMS 23]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
jm=m	40
ob=1900
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=1900	1	950*2	

[RMS 23]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 384]
nz=0.076	0	0.076
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 794]
nz=0.0114	0	0.0114
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
jm=m	40
ob=900
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 347]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 851]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=36
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 624]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 733]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 847]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=174
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=174	1	36+138	

[RMS 28]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 624]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 733]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 847]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=254
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=254	1	48+206	

[RMS 28]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 624]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 733]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 847]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=890
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 624]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 733]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 847]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=271
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 624]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 733]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 847]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=680
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 624]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 733]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 847]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-07
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
jm=m	40
ob=890
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.1085	0	0.1085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 802]
nz=0.0542	0	0.0542
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=342
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=342	1	950*0.6*0.6	

[RMS 23]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - wycena w kosztorysie branży budowlanej
jm=szt.
ob=79
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-02
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m
jm=kpl.przew.
ob=79
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 429]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 760]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z1 33531 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=80
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z2 34034 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=16
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z4 34837 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=14
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z5 33529 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z6 34700 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z7 34036 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z8 34046 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z5 33529 (pomost nr 2)
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-04
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
jm=szt.
ob=36
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	12*3	

[RMS 23]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 623]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 710]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 756]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 724]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=7
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
jm=szt.
ob=11
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=INSTALACJE TELETECHNICZNE

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0106-02
na=Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.
jm=m	40
ob=800
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.5881	0	1.5881
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=0.0168	0	0.0168
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 602]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 713]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 799]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 800]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 793]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 786]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0401-02
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III
jm=stud.
ob=21
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=28.25	0	28.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 525]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 800]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 793]
nz=3.05	0	3.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 848]
nz=1.44	0	1.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0602-07
na=Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny
jm=m	40
ob=650
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.2664	0	0.2664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 430]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.00084	0	0.00084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 522]
nz=0.00103	0	0.00103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 635]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 799]
nz=0.0381	0	0.0381
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 786]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 772]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 831]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 807]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0602-07
na=Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny
jm=m	40
ob=900
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.2664	0	0.2664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.00084	0	0.00084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 522]
nz=0.00103	0	0.00103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 635]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 799]
nz=0.0381	0	0.0381
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 786]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 772]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 831]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 807]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
jm=szt.
ob=7
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 531]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
jm=szt.
ob=15
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
jm=pomiar
ob=22
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 857]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 779]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 819]
nz=0.596	0	0.596
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIAMI PGE I INNYMI

[ELEMENT 4]
na=Przebudowa linii 15kV HAKnFtA 3x50 wg pkt. 2a warunków PGE

[POZYCJA]
pd=	KNNR-W	9 0812-05
na=Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm2 w roz- dzielnicach i rozdzielniach
jm=szt.
ob=3
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNR-W	5-10 0606-05
na=Demontaż głowic olejowych wnętrzowych na kablach 3-żyłowych (do 120 mm2) na napięcie do 10 kV o izo- lacji papierowej i powłoce ołowianej (M=0)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR-W	9 0801-20
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3,0-5,5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
jm=m	40
ob=25
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR-W	9 0802-10
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3,0-5,5 kg/m układanych w kanałach odkrywanych
jm=m	40
ob=5
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	5-13 0801-02
na=Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzę- tu i drewna na odległość do 20.0 km
jm=t	34
ob=0.5
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0701-02
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=16.92
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16.92	1	47*0.4*0.9	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
jm=m	40
ob=94
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	47*2	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Osłona rurowa do kabli, typ DVK 160
jm=m	40
ob=16
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych Kab.al.usz.pr.i wz.XRUHAKXS1x70/25;12/20kV
jm=m	40
ob=48
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	16*3	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie Kab.al.usz.pr.i wz.XRUHAKXS1x70/25;12/20kV
jm=m	40
ob=126
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=126	1	(58-16)*3	

[POZYCJA]
pd=	KNNR-W	9 0809-04
na=Mufy przelotowe na kablach energetycznych jednoży- łowycho przekroju żył 50-240 mm2 na napięcie do 20 kV w rowach kablowych
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0702-01
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=13.16
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=13.16	1	47*0.4*0.7	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1302-01
na=Badanie linii kablowej S.N.
jm=odc.
ob=3
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1302-10
na=Próba napięciowa linii kablowej S.N.
jm=odc.
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[ELEMENT 4]
na=Przebudowa linii 0,4kV YAKY 4x120 do ZE "Hotel Pl. Wolności" wg pkt. 2a warunków

[POZYCJA]
pd=	KNNR-W	9 0812-05
na=Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm2 w roz- dzielnicach i rozdzielniach
jm=szt.
ob=3
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	9 0801-08
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
jm=m	40
ob=17
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	9 0802-08
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m układanych w kanałach odkrywanych
jm=m	40
ob=5
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0701-01
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=8.64
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8.64	1	27*0.4*0.8	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
jm=m	40
ob=54
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	27*2	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Osłona rurowa do kabli, typ DVK 110
jm=m	40
ob=9
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych Kabel elektroenerg.alum.YAKXS 4x120;0,6/1kV
jm=m	40
ob=9
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0707-03
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie Kabel elektroenerg.alum.YAKXS 4x120;0,6/1kV
jm=m	40
ob=27
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	36-9	

[POZYCJA]
pd=	KNNR-W	9 0806-03
na=Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kab- lach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 70-120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz- nych w rowach kablowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0702-01
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=6.48
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6.48	1	27*0.4*0.6	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
jm=odc.
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[ELEMENT 4]
na=Przebudowa linii 0,4kV YAKY 3x120+70 na słup nr 1 linii nn wg pkt.2a warunków PGE

[POZYCJA]
pd=	KNNR	9 0801-08
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
jm=m	40
ob=17
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	9 0802-08
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m układanych w kanałach odkrywanych
jm=m	40
ob=5
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0701-01
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=6.72
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6.72	1	21*0.4*0.8	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
jm=m	40
ob=42
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	21*2	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Osłona rurowa do kabli, typ DVK 110
jm=m	40
ob=14
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych Kabel elektroenerg.alum.YAKXS 4x120;0,6/1kV
jm=m	40
ob=14
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0707-03
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie Kabel elektroenerg.alum.YAKXS 4x120;0,6/1kV
jm=m	40
ob=16
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	30-14	

[POZYCJA]
pd=	KNNR-W	9 0806-03
na=Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kab- lach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 70-120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz- nych w rowach kablowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0702-01
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=5.04
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5.04	1	21*0.4*0.6	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
jm=odc.
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[ELEMENT 4]
na=Przebudowa linii 0,4kV YAKY 4x70 do ZE "Policja" wg pkt. 2a  warunków PGE

[POZYCJA]
pd=	KNNR	9 0801-08
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
jm=m	40
ob=20
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	9 0802-08
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m układanych w kanałach odkrywanych
jm=m	40
ob=5
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0701-01
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=8.64
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8.64	1	27*0.4*0.8	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
jm=m	40
ob=54
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	27*2	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Osłona rurowa do kabli, typ DVK 110
jm=m	40
ob=14
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych Kabel elektroenerg.alum.YAKXS 4x70;0,6/1kV
jm=m	40
ob=14
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0707-03
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie
jm=m	40
ob=22
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	36-14	

[POZYCJA]
pd=	KNNR-W	9 0806-03
na=Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kab- lach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 70-120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz- nych w rowach kablowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0702-01
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=6.48
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6.48	1	27*0.4*0.6	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
jm=odc.
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[ELEMENT 4]
na=Przebudowa linii 0,4kV YAKY4x120 do ZE "Wioska żeglarska" wg pkt.2a warunków PGE- KABEL OBCY

[POZYCJA]
pd=	KNNR	9 0801-08
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
jm=m	40
ob=22
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	9 0802-08
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m układanych w kanałach odkrywanych
jm=m	40
ob=5
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0701-01
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=11.2
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11.2	1	35*0.4*0.8	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
jm=m	40
ob=70
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	35*2	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Osłona rurowa do kabli, typ DVK 110
jm=m	40
ob=16
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych Kabel elektroenerg.alum.YAKXS 4x120;0,6/1kV
jm=m	40
ob=16
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0707-03
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie Kabel elektroenerg.alum.YAKXS 4x120;0,6/1kV
jm=m	40
ob=29
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	45-16	

[POZYCJA]
pd=	KNNR-W	9 0806-03
na=Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kab- lach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 70-120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz- nych w rowach kablowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0702-01
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=8.4
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	35*0.4*0.6	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
jm=odc.
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[ELEMENT 4]
na=Przebudowa przyłącza i złącza zasilającego pomost wg pkt. 2b  warunków PGE

[POZYCJA]
pd=	KNNR	9 0801-08
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
jm=m	40
ob=6
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0701-01
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=8
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
jm=m	40
ob=16
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8*2	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Osłona rurowa do kabli, typ DVK 75
jm=m	40
ob=10
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych Kabel elektroenerg.alum.YAKXS 4x35;0,6/1kV
jm=m	40
ob=10
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0707-03
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie Kabel elektroenerg.alum.YAKXS 4x35;0,6/1kV
jm=m	40
ob=4
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	14-10	

[POZYCJA]
pd=	KNNR-W	9 0806-03
na=Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kab- lach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 70-120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz- nych w rowach kablowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0702-01
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=8.4
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	35*0.4*0.6	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	9 0101-01
na=Wymiana złączy kablowych pojedynczych (przesta- wienie złącza istniejącego M=0)
jm=kpl.
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0907-06
na=Układanie uziomów w rowach kablowych
jm=m	40
ob=5
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0907-05
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych pręto- wych w gruncie kat III
jm=m	40
ob=6
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
jm=odc.
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1305-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
jm=prób.
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[ELEMENT 4]
na=Przebudowa przyłącza i złącza zasilającego bud. mieszkalny wg pkt. 2c warunków PGE

[POZYCJA]
pd=	KNNR	9 0801-08
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
jm=m	40
ob=8
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0701-01
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=1.5
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
jm=m	40
ob=3
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1.5*2	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Osłona rurowa do kabli, typ DVK 75
jm=m	40
ob=2
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych Kabel elektroenerg.alum.YAKXS 4x35;0,6/1kV
jm=m	40
ob=2
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0707-03
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie Kabel elektroenerg.alum.YAKXS 4x35;0,6/1kV
jm=m	40
ob=6
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	8-2	

[POZYCJA]
pd=	KNNR-W	9 0806-03
na=Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kab- lach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 70-120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz- nych w rowach kablowych
jm=szt	20
ob=0
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0702-01
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=0.36
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.36	1	1.5*0.4*0.6	

[POZYCJA]
pd=	KNNR	9 0101-01
na=Wymiana złączy kablowych pojedynczych (przesta- wienie złącza istniejącego M=0)
jm=kpl.
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0907-06
na=Układanie uziomów w rowach kablowych
jm=m	40
ob=5
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0907-05
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych pręto- wych w gruncie kat III
jm=m	40
ob=6
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
jm=odc.
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1305-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
jm=prób.
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=ODCINEK 5, 6

[ELEMENT 3]
na=INSTALACJA ZASILAJĄCA  I OŚWIETLENIE ZEWNETRZNE

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1001-09
na=Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg
jm=szt	20
ob=21
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=5.13	0	5.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 751]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 851]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 771]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 459]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=kpl	90
ob=4
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 448]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 452]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
jm=kpl	90
ob=9
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=384
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=384	1	800*0.8*0.6	

[RMS 23]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
jm=m	40
ob=1600
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=1600	1	800*2	

[RMS 23]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 384]
nz=0.076	0	0.076
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 794]
nz=0.0114	0	0.0114
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
jm=m	40
ob=800
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 347]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 851]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=4
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 624]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 733]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 847]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=345
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 624]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 733]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 847]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=1076
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=1076	1	606+470	

[RMS 28]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 624]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 733]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 847]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=1106
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 624]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 733]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 847]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=200
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 624]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 733]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 847]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=680
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 624]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 773]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 733]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 847]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-07
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
jm=m	40
ob=1106
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.1085	0	0.1085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 802]
nz=0.0542	0	0.0542
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=288
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	800*0.6*0.6	

[RMS 23]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - wycena w kosztorysie branży budowlanej
jm=szt.
ob=70
nsn=ST 453-6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-02
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m
jm=kpl.przew.
ob=70
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 429]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 760]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z1 33531 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=112
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z2 34034 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=18
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z4 34837 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z6 34700 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=10
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z8 34046 (nabrzeże)
jm=szt	20
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa ozn. Z1 33531 (pomost nr 5a)
jm=szt	20
ob=6
nsn=ST 453-6

[RMS 28]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 820]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-04
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
jm=szt.
ob=27
nsn=ST 453-6

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	9*3	

[RMS 23]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 623]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 710]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 856]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 756]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 724]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 821]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=3
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=10
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
jm=szt.
ob=8
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=INSTALACJE TELETECHNICZNE

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0106-02
na=Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.
jm=m	40
ob=800
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.5881	0	1.5881
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=0.0168	0	0.0168
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 602]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 713]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 799]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 800]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 793]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 823]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 786]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0401-02
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III
jm=stud.
ob=21
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=28.25	0	28.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 525]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 800]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 793]
nz=3.05	0	3.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 848]
nz=1.44	0	1.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0602-07
na=Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny
jm=m	40
ob=650
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.2664	0	0.2664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 430]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.00084	0	0.00084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 522]
nz=0.00103	0	0.00103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 635]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 799]
nz=0.0381	0	0.0381
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 786]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 772]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 831]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 807]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0602-07
na=Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny
jm=m	40
ob=900
nsn=ST 453-6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.2664	0	0.2664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.00084	0	0.00084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 522]
nz=0.00103	0	0.00103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 635]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 799]
nz=0.0381	0	0.0381
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 786]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 772]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 831]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 807]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
jm=szt.
ob=7
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 531]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
jm=szt.
ob=14
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
jm=pomiar
ob=21
nsn=ST 453-6

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 857]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 779]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 819]
nz=0.596	0	0.596
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

[ELEMENT 2]
na=Karczowanie drzew i krzewów

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-01
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)
jm=szt.
ob=34
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 759]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-02
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
jm=szt.
ob=24
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 759]
nz=0.112	0	0.112
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-03
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)
jm=szt.
ob=5
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 759]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0111-04
na=Ścinanie drzew miękkich o śr.pnia 36-68 cm
jm=szt.
ob=22
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=15.1	0	15.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 759]
nz=4.45	0	4.45
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0111-04
na=Ścinanie drzew miękkich o śr.pnia 41-65 cm - Topola czarna śr. pnia 105 cm
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=15.1	0	15.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 759]
nz=4.45	0	4.45
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0111-05
na=Ścinanie drzew miękkich - dod.za każde dalsze 5 cm średnicy pnia
jm=szt.
ob=1
krn=8
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 759]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0111-04
na=Ścinanie drzew miękkich o śr.pnia 41-65 cm - Wierzba biała śr. pnia 102 cm - drzewo ogłowione na wys. 3 m - przyjęto współczynnik 0,2 do nakładów R,M,S
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 759]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0111-05
na=Ścinanie drzew miękkich - dod.za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - drzewo ogłowione na wys. 3 m - przyjęto współczynnik 0,2 do nakładów R,M,S
jm=szt.
ob=1
krn=8
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 759]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-01
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)
jm=szt.
ob=31
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.143	0	0.143
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 752]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-02
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)
jm=szt.
ob=18
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 752]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-03
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
jm=szt.
ob=5
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.465	0	0.465
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 752]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-04
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
jm=szt.
ob=6
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 752]
nz=0.115	0	0.115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-05
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)
jm=szt.
ob=9
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 752]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-06
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
jm=szt.
ob=5
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 752]
nz=0.214	0	0.214
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-07
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 752]
nz=0.274	0	0.274
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-07
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. powyżej 75 cm)
jm=szt.
ob=2
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 752]
nz=0.274	0	0.274
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0109-05
na=Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
jm=ha	52
ob=0.034
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=416	0	416
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Załadunek i wywiezienie gałęzi, pni i karpiny poza teren inwestycji
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST 454-3
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0111-01
na=Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
jm=m2	50
ob=1000
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Pielęgnacja i przesadzenie drzew
nsn=ST 454-3

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0104-06
na=Prace pielęgnacyjne przy drzewach adaptowanych, usuwanie posuszu, formowanie koron o średnicy pni ponad 41 cm
jm=szt.
ob=20
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.221	0	1.221
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 857]
nz=1	0	1
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0105-05
na=Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o śr. 0.51-1.00 m w celu przesadzenia
jm=szt.
ob=4
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 767]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0333-01
na=Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 0.5 - 1.0 m przesadzarką
jm=szt.
ob=4
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 767]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie wiazania elastycznego w celu zabezpieczenia konarów drzew
jm=szt	20
ob=2
nsn=ST 454-3
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=ZIELEŃ

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I AGROTECHNICZNE

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-04
na=Roboty ziemne wykon.koparkami o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - w miejscach wymiany ziemi na urodzajną do gł. 80 cm (wyspy pod drzewa)
jm=m3	60
ob=343.44
nsn=ST 454-3

[PRZEDMIAR]
wo=343.44	1	(180.3+249)*0.8	

[RMS 23]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 752]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 793]
nz=0.2283	0	0.2283
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie ekranów przeciwkorzennych wysokości 300 mm w miejscach wskazanych w projekcie
jm=m	40
ob=325
nsn=ST 454-3

[RMS 23]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie ekranów przeciwkorzennych wysokości 1000 mm w miejscach wskazanych w projekcie
jm=m	40
ob=132
nsn=ST 454-3

[RMS 23]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-02
na=Zakup, transport i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim w miejscach wymiany ziemi do gł. 80 cm
jm=m3	60
ob=319
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 708]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie obrzeży trawnikowych z tworzywa sztucznego 45 mm (3 szt. kotwy na 1 m obrzeża)
jm=m	40
ob=207
nsn=ST 454-3

[RMS 23]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0411-05
na=Przygotowanie terenu pod rabaty wielogatunkowe z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 30 cm, wraz z zakupem i transportem ziemi urodzajnej.
jm=m2	50
ob=1822
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.849	0	0.849
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 708]
nz=0.307	0	0.307
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0410-01
na=Przygotowanie terenu pod trawnik i łąkę kwietną z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 5 cm wraz z zakupem i transportem ziemi pod trawnik
jm=m2	50
ob=559
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=513	1	513	
wo=46	1	46	

[RMS 23]
nz=0.265	0	0.265
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 707]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=SADZENIE DRZEW LIŚCIASTYCH

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0311-07
na=Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów substratem ukorzeniającym 1 m3/ drzewo, średnica dołu 150 cm, stabilizacja kotwami gruntowymi, instalacja systemu napowietrzajaco-nawadniającego z wlewem aluminiowym, obłożenie pnia matą trzcinową- Kasztanowiec biały 'Pyramidalis' Pa 220-250, obwód pnia na wys.100 cm - 30-35cm, śr. bryły korzeniowej 70-80 cm
jm=szt.
ob=17
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=19.728	0	19.728
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 529]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 706]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 537]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 293]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 754]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0311-07
na=Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów substratem ukorzeniającym 0,5 m3/ drzewo, średnica dołu 120 cm, stabilizacja kotwami gruntowymi, instalacja systemu napowietrzajaco-nawadniającego z wlewem aluminiowym, owinięcie pnia taśmą jutową - Olsza czarna 'Imperialis' Pa 180-220, obwód pnia na wys.100 cm - 16-18cm, śr. bryły korzeniowej 50-60 cm
jm=szt.
ob=11
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=9.864	0	9.864
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 529]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 705]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 537]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 564]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 754]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0311-07
na=Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów substratem ukorzeniającym 0,5 m3/ drzewo, średnica dołu 120 cm, stabilizacja kotwami gruntowymi, instalacja systemu napowietrzajaco-nawadniającego z wlewem HDPE, owinięcie pnia taśmą jutową - Olsza czarna 'Imperialis' Pa 180-220, obwód pnia na wys.100 cm - 16-18cm, śr. bryły korzeniowej 50-60 cm
jm=szt.
ob=6
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=9.864	0	9.864
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 529]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 705]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 536]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 564]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 754]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0311-07
na=Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów substratem ukorzeniającym 0,5 m3/ szt, średnica dołu 120 cm, stabilizacja kotwami gruntowymi, instalacja systemu napowietrzajaco-nawadniającego z wlewem HDPE, owinięcie pnia taśmą jutową - Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' Wpa 300-350 (wielopienna), śr. bryły korzeniowej 50-60 cm
jm=szt.
ob=18
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=9.864	0	9.864
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 529]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 705]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 536]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 564]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 754]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0311-07
na=Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów substratem ukorzeniającym 0,5 m3/ szt, średnica dołu 120 cm, stabilizacja kotwami gruntowymi, instalacja systemu napowietrzajaco-nawadniającego z wlewem HDPE, owinięcie pnia taśmą jutową - Wierzba biała Wpa 300-350 (wielopienna), śr. bryły korzeniowej 50-60 cm
jm=szt.
ob=1
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=9.864	0	9.864
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 529]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 626]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 705]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 536]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 564]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 754]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=SADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-08
na=Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m; Dereń biały (Pojemnik C3, H=40-60, 34szt.);Trzmielina pospolita (Pojemnik B/C15, H=100-120, 12szt.);Hortensja bukietowa (Pojemnik C3; H=30-50, 159 szt.);Bez czarny (Pojemnik C12; H=100-120, 6 szt.); Lilak pospolity 'Charles Joly' (Pojemnik C10; H=80-100, 5szt.); Lilak pospolity 'Edith Cavell' (Pojemnik C10; H=80-100, 6 szt.); Lilak pospolity 'Katherine Havemeyer' (Pojemnik C10; H=80-100, 7 szt.)
jm=szt.
ob=229
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=229	1	34+12+159+6+5+6+7	

[RMS 23]
nz=0.6507	0	0.6507
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 708]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-01
na=Sadzenie krzewów okrywowych (OKR) na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m;Tawulec pogięty (Pojemnik C2; H=20-30, 341 szt.); Barwinek pospolity (Pojemnik P9, 716 szt.)
jm=szt.
ob=1057
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=1057	1	341+716	

[RMS 23]
nz=0.4196	0	0.4196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-01
na=Sadzenie pnączy na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m; Chmiel zwyczajny (Pojemnik C1, 111 szt.); Winobluszcz pięciolistkowy(Pojemnik C1,403 szt.)
jm=szt.
ob=514
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=514	1	111+403	

[RMS 23]
nz=0.4196	0	0.4196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=OBSADZANIE RABAT WIELOGATUNKOWYCH

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0414-02
na=Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 3 szt./m2; Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (Pojemnik C2, 331 szt.)
jm=m2	50
ob=110
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0414-02
na=Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2; Trzcinnik ostrokwiatowy'Overdam' (Pojemnik C2; 380 szt.); Rozplenica japońska (Pojemnik C2, 347 szt.);Aster nowoangielski (Pojemnik P9, 165 szt.); Przegorzan pospolity (Pojemnik P11, 90 szt.)
jm=m2	50
ob=245.5
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0414-02
na=Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 5 szt./m2; Przywrotnik ostroklapowy (Pojemnik C2, 124 szt.); Ostróżka ogrodowa (Pojemnik C2, 178 szt.); Śmiałek darniowy (Pojemnik P9, 1207 szt.); Kosaciec żółty (Pojemnik P11, 30 szt.); Krwawnica pospolita (Pojemnik C2, 46szt.)
jm=m2	50
ob=317
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0414-02
na=Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 6 szt./m2; Dzwonek brzoskwiniolistny (Pojemnik P9, 172 szt.)
jm=m2	50
ob=28.7
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0414-03
na=Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 7 szt./m2; Jeżówka purpurowa (Pojemnik C2, 411 szt.); Kosaciec syberyjski (Pojemnik P11, 227 szt.); Liatra kłosowa (Pojemnik C2, 205 szt.); Kocimiętka Faassena (Pojemnik C1,5, 243 szt.); Rudbekia błyskotliwa (Pojemnik C2, 435 szt.); Szałwia omszona (Pojemnik C2, 268 szt.); Ostnica włosowata (Pojemnik P9, 402 szt.)
jm=m2	50
ob=313
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0414-03
na=Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2; Niezapominajka błotna (Pojemnik P9, 21 szt.) Kostrzewa nitkowata (Pojemnik P9, 375 szt.)
jm=m2	50
ob=44
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0413-03
na=Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi dwuletnimi przy ilości 5 szt./m2; Malwa różowa (Pojemnik P9, 161 szt.)
jm=m2	50
ob=32.2
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0415-03
na=Wykonanie kwietników siewem w rowkach punktowo mieszanką nasion - Kosmos podwójnie pierzasty, Maciejka ogrodowa
jm=m2	50
ob=40
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.3014	0	0.3014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WYKONANIE TRAWNIKA I ŁĄKI KWIETNEJ

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-02
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia, 30g/ m2
jm=m2	50
ob=513
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.233	0	0.233
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 306]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-02
na=Wykonanie łąki kwietnej siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 30g/ m2
jm=m2	50
ob=46
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.233	0	0.233
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 305]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ŚCIÓŁKOWANIE

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-02
na=Zakup i rozścielenie kory przekompostowanej frakcji 10-20 lub 20-40 mm, gr. warstwy 7 cm
jm=m3	60
ob=111
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-02
na=Zakup i rozścielenie żwiru płukanego frakcji 8-16 mm , gr. warstwy 7 cm
jm=m3	60
ob=21.5
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 721]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=DONICE NA POMOSTACH

[POZYCJA]
na=Zakup i rozścielenie wewnątrz donicy agrowłókniny 50g, w celu zabezpieczenia i separacji drenażu
jm=m2	50
ob=55
nsn=ST 454-3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	5*11	

[POZYCJA]
na=Ułożenie w donicy warstwy drenujacej z keramzytu gr. 8 cm
jm=m3	60
ob=0.704
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.704	1	0.064*11	

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0417-01
na=Napełnienie donic ziemią urodzajną wymieszaną z keramzytem frakcji 8-16 mm w stosunku 4:1
jm=m3	60
ob=1.5
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=3.98	0	3.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 708]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Obsadzenie donic bylinami przy ilości 12 szt. na 1 donicę, trzcinnik krótkowłosy (Pojemnik P9, 132 szt.)
jm=donic
ob=11
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 570]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=PIELĘGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM - 1 ROK

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-04
na=Pielęgnacja drzew liściastych
jm=szt.
ob=73
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	20+53	

[RMS 23]
nz=1.465	0	1.465
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=6E-5	0	6E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-01
na=Pielęgnacja krzewów liściastych
jm=szt.
ob=205
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.7393	0	0.7393
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=2E-5	0	2E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-01
na=Pielęgnacja pnączy - przyjęto współczynnik 0,5 dla R
jm=szt.
ob=514
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.36965	0	0.36965
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 404]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=2E-5	0	2E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-01
na=Pielęgnacja krzewów okrywowych (OKR) - przyjęto współczynnik 0,2 dla R
jm=szt.
ob=1057
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.14786	0	0.14786
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=2E-5	0	2E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0705-02
na=Pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami przy ilości roślin 3 szt./m2
jm=m2	50
ob=110
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.2283	0	1.2283
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=5E-5	0	5E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0705-02
na=Pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami przy ilości roślin 4 szt./m2
jm=m2	50
ob=245.5
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.2283	0	1.2283
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=5E-5	0	5E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0705-02
na=Pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami przy ilości roślin 5 szt./m2
jm=m2	50
ob=317
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.2283	0	1.2283
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=5E-5	0	5E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0705-02
na=Pielęgnacja roślin obsadzonych bylinami przy ilości roślin 6 szt./m2
jm=m2	50
ob=28.7
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.2283	0	1.2283
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=5E-5	0	5E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0705-03
na=Pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami przy ilości roślin 7 szt./m2
jm=m2	50
ob=313
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.2326	0	1.2326
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=5E-5	0	5E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0705-03
na=Pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2
jm=m2	50
ob=44
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.2326	0	1.2326
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=5E-5	0	5E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0704-02
na=Pielęgnacja rabat obsadzonych roślinami dwuletnimi przy ilości roślin 5 szt./m2
jm=m2	50
ob=32.2
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.492	0	1.492
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=5E-5	0	5E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0704-09
na=Pielęgnacja rabat jednorocznych z siewu
jm=m2	50
ob=40
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=1.492	0	1.492
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=5E-5	0	5E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0706-02
na=Pielęgnacja traw ozdobnych w donicach na pomostach
jm=m2	50
ob=9.3
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=2.29	0	2.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=5E-5	0	5E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0702-01
na=Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
jm=m2	50
ob=513
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.295	0	0.295
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 306]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=5E-5	0	5E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0702-03
na=Ręczna pielęgnacja łąki kwietnej
jm=m2	50
ob=46
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 23]
nz=0.161	0	0.161
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 305]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=2E-5	0	2E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 629]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-02
na=Uzupełnianie ściółki kory przekompostowanej frakcji 10-20 lub 20-40 mm, gr. warstwy 7 cm (15% w ciągu roku)
jm=m3	60
ob=16.65
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=16.65	1	111*15%	

[RMS 23]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-02
na=Uzupełnianie żwiru płukanego frakcji 8-16 mm , gr. warstwy 7 cm
jm=m3	60
ob=2.15
nsn=ST 454-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=2.15	1	21.5*10%	

[RMS 23]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 721]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

