[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.27
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS
nfn=Radosław Puszko
afn=<<adres firmy opracowującej kosztorys>>
nb=<<nazwa budowy>>
ab=<<lokalizacja budowy>>
ni=<<nazwa zamawiającego>>
ai=<<adres zamawiającego>>
nw=<<nazwa wykonawcy robót>>
aw=<<adres wykonawcy robót>>
nk=<<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
dt=31.10.2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Wyłaz dachowy 46*75	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Impregnat LAZUR palisander	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.26

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Plastry kamienne płomieniowane gr. 2cm	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.205

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=pręt stalowy okrągły ocynkowany śr. 18 mm	0
id=1101015	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.24

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane'	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.88

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	0
id=1101713	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.362

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska grub. 0,5 mm	0
id=1120401	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.6

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	0
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3286

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=komplet ława + stopnie + wsporniki	0
id=1316732	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=gwoździe budowlane gołe	0
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2142

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=gwoździe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.9968

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.574

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane	0
id=1342999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.078

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	0
id=1343099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=234

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=wsporniki stalowe do ław kominiarskich	0
id=1360300	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.787

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=farba silikonowa Baumit Silikonfarbe	0
id=1523599	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=169

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Gabit	0
id=1554201	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.4

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=taśmy uszczelniajace	0
id=1568010	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=96.186

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.694

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=elementy ze skał osadowych	0
id=1632199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.106

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1327

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0746

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35	0
id=1800001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1143.072

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona "esówka"	0
id=1820030	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11444.512

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36.5x22.4x11.2 cm	0
id=1821030	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=335.6868

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=zaprawa wapienna M 0.6	0
id=2380802	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0946

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0887

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M2	0
id=2380813	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7335

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M7	0
id=2380815	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0237

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4145

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4228

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=zaprawa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3315

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=grunt wgłębny silikonowy - Baumit Silikon TiefenGrund	0
id=2385999	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=84.5

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II	0
id=2640110	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7861

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II	0
id=2640611	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2492

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25 mm	0
id=2640612	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.355

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II	0
id=2640704	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II	0
id=2640711	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.7364

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II	0
id=2642110	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.6656

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=żuraw do 5t	0
id=31000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.23

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=44.5924

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=9.477

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.142

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=7.5777

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4257

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.142

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.2441

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.9623

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	0
id=46212	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4.1574

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=wsporniki dachowe	0
id=7590499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=151.5

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=przewód stalowy wielodrutowy ocynkowany	0
id=7890699	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=wkręty samogwintujące typu SW do blach	0
id=9_00004	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1526.2592

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=blacha powlekana płaska	0
id=9_00011	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.535

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=blacha powlekana płaska'	0
id=9_00011	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=103.6103

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.169

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=2244.1576

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemny brąz	0
id=elpref7	3
jm=m	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=128.7

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.50 mm	0
id=elpref7	3
jm=kpl	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.50 mm	0
id=elpref7	3
jm=m	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.26

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=blacha cynkowa	0
id=z230001	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.264

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=spoiwo	0
id=z230002	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1584

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=gwoździe	0
id=z230003	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1728

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=wyciąg	0
id=z2301	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.288

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Remont dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Pokrycie dachowe
wa=0
kn=0	0	0
id=5
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0703-02	2-25	0703-02		1
mpn=1211
na=Maszty antenowe rurowe do 12 m - demontaż
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=maszt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0.1
wm=1		1
ws=0.5		0.5

[RMS 1]
nz=43.58	0	43.58
np=1
wa=0
wb=0
il=4.358

[RMS 4]
nz=6.46	0	6.46
np=1
wa=0
wb=0
il=3.23

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1138-06	4-03	1138-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 1]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-04	4-01	0535-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - rynny, rury spustowe, zbiorniki
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=153.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=153.6	1	110.5+6.5+36,6					

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=23.04

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0507-05	4-04	0507-05		1
mpn=_1211
na=Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=94.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.3	1	20,2+5,5+5,6+3+60					

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=39.606

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0507-03	4-04	0507-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=708.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=708.2	1	90+40+32,6+34+6,5+26+80+25,5+17+53+90+32,6+34+90+57					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=159.345

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		1
mpn=1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - kosze
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=13.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.55	1	(7,2*2+5,5+3,6*2)*0,5					

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.065

[POZYCJA]
id=18
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0441-10	4-01	0441-10		1
mpn=1211
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe - skrzynki obudowy ozdobnej okapowo-czołowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=214.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=214.2	1	113.5+100,7					

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.42

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0413-02	4-01	0413-02		1
mpn=_1211
na=Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm - konstrukcja dachowa na części dobudowanej
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	25*4					

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 8]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 12]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0502-02	3	0502-02		1
mpn=1211
na=Uzupełnienie deskowania dachów - deski gr. 25 mm na zakład - przyjęto 30% powierzchni dachu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=212.46
jm=m2 poł.	183
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=212.46	1	708,2*0,3					

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=118.9776

[RMS 6]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7364

[RMS 7]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9968

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0410-04	2-02	0410-04		1
mpn=_1211
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm z tarcicy nasyconej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=708.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=708.2	1	708,2					

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=177.05

[RMS 19]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2492

[RMS 20]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6656

[RMS 21]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=49.574

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.082

[RMS 18]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.082

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0513-02 z.sz.5.1. 9908 	2-02	0513-02	 z.sz.5.1. 9908 	1
mpn=11:0:0914,101211
na=Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=708.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=708.2	1	708,2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.584	0	0.584
np=1
wa=0
wb=0
il=496.3066

[RMS 106]
nz=16.16	0	16.16
np=1
wa=0
wb=0
il=11444.512

[RMS 23]
nz=0.474	0	0.474
np=1
wa=0
wb=0
il=335.6868

[RMS 25]
nz=0.00111	0	0.00111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7861

[RMS 26]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0
il=24.787

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.0505	0	0.0505
np=1
wa=0
wb=0
il=35.7641

[RMS 18]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4957

[POZYCJA]
id=15
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-09 0104-01	AT-09	0104-01		1
mpn=1211
na=Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=94.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.3	1	94,3					

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.43

[RMS 27]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=96.186

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-09 0104-04	AT-09	0104-04		1
mpn=122,0:0,0911
na=Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy oraz kosze
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=84.236
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=84.236	1	214.2*0.33+13,55					

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=113.7186

[RMS 74]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=103.6103

[RMS 32]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1448.8592

[RMS 33]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0842

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6739

[POZYCJA]
id=19
pd=KOPRIN wyd.I 2003	KNR	K-05 0103-05	K-05	0103-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie deskowania - montaż ozdobnej zabudowy czołowo-okapowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=214.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=214.2	1	214,2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=64.26

[RMS 35]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=5.355

[RMS 36]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2142

[RMS 75]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=64.26

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.142

[RMS 38]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.142

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-01	4-01	0310-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2.916
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.916	1	0.9*0.9*1.3+0,9*0,9*2,3					

[RMS 1]
nz=20.12	0	20.12
np=1
wa=0
wb=0
il=58.6699

[RMS 87]
nz=392	0	392
np=1
wa=0
wb=0
il=1143.072

[RMS 88]
nz=0.0455	0	0.0455
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1327

[RMS 89]
nz=0.238	0	0.238
np=1
wa=0
wb=0
il=0.694

[RMS 90]
nz=0.02559	0	0.02559
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0746

[RMS 91]
nz=0.146	0	0.146
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4257

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 85]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9623

[RMS 86]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0
il=9.477

[POZYCJA]
id=21
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XXIII 0105-13	XXIII	0105-13		1
mpn=1211
na=Wykonanie i montaż pokrycia czapek murowanych z blachy ocynkowanej powlekanej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	1,2*1,2*2					

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.184

[RMS 45]
nz=5.3	0	5.3
np=1
wa=0
wb=0
il=15.264

[RMS 46]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1584

[RMS 47]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1728

[RMS 3]
nz=0.3	0	0.3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.288

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kominy
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	(1+1+1,25+1,25)*2*0,5					

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=6.075

[RMS 31]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=5.535

[RMS 32]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0
il=77.4

[RMS 33]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0045

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0504-05	2	0504-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż i obróbki blacharskie wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.81	0	2.81
np=1
wa=0
wb=0
il=16.86

[RMS 5]
nz=16.8	0	16.8
np=1
wa=0
wb=0
il=33.6

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0517-04	202	0517-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=117
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=117	1	117					

[RMS 1]
nz=0.4879	0	0.4879
np=1
wa=0
wb=0
il=57.0843

[RMS 77]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=128.7

[RMS 54]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=234

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4095

[RMS 17]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2223

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0517-09	202	0517-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=0.2129	0	0.2129
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4903

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 53]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.0037	0	0.0037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0259

[RMS 17]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0519-03	202	0519-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=36.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.6	1	4,8*7+3					

[RMS 1]
nz=0.6066	0	0.6066
np=1
wa=0
wb=0
il=22.2016

[RMS 79]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=40.26

[RMS 53]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7686

[RMS 55]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=12.078

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0988

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0702-01	4-03	0702-01		1
mpn=_1211
na=Montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=150
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150					

[RMS 1]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0
il=23.625

[RMS 99]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=151.5

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0708-02	4-03	0708-02		1
mpn=_1211
na=Montaż przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[RMS 1]
nz=0.3365	0	0.3365
np=1
wa=0
wb=0
il=24.228

[RMS 105]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=74.88

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0708-03	4-03	0708-03		1
mpn=_1211
na=Montaż przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56					

[RMS 1]
nz=0.4308	0	0.4308
np=1
wa=0
wb=0
il=24.1248

[RMS 100]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=58.24

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-02 1305-02	5-02	1305-02		1
mpn=1211
na=Montaż uziomów szpilkowych o długości do 3 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=8
jm=uziom	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.13	0	4.13
np=1
wa=0
wb=0
il=31.5532

[RMS 101]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 102]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 104]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[ELEMENT 2]
na=Lukarny dachowe
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=24
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Rekonstrukcja lukarn. Rozbiórka wypełnienia i obudowy lukarn. Docieplenie, docieplenie od zewnątrz i wykończenie z płyt gipsowo-kartonowych od wewnątrz z pomalowaniem. Obróbki blacharskie i pokrywcze lukarn
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=27
ob=17
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[POZYCJA]
id=36
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Rekonstrukcja lukarny frontowej - ściany boczne. Rozbiórka wypełnienia i obudowy lukarn. Docieplenie, docieplenie od zewnątrz i wykończenie z płyt gipsowo-kartonowych od wewnątrz z pomalowaniem. Obróbki blacharskie i pokrywcze lukarn
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=Remont elewacji
wa=0
kn=0	0	0
id=28
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=29
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 1407-01	3	1407-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie powłoki malarskiej z betonu oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni ścian
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=338
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=338	1	95+75+67+101					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=162.24

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0903-02	2-02	0903-02		1
mpn=_1211
na=Tynki zewnętrzne zwykłe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie - uzupełninie ubytków - przyjęto 10% ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=33.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33.8	1	338*0,1					

[RMS 1]
nz=0.757	0	0.757
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5866

[RMS 59]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0946

[RMS 61]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0237

[RMS 60]
nz=0.0217	0	0.0217
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7335

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1574

[POZYCJA]
id=31
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0601-02	AT-31	0601-02		1
mpn=1211
na=Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=338
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=338	1	338					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.283	0	0.283
np=1
wa=0
wb=0
il=191.308

[RMS 63]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=84.5

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=169

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 65]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.169

[POZYCJA]
id=37
pd=MBiPMB 1984	KNP	02 0912-04.04	02	0912-04.04		1
mpn=1211
na=Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk o szer. do 25 cm - tynk kat. IV - naprawa tynku ościeży zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=16.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.2	1	(5,4*12)*0,25					

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=24.138

[POZYCJA]
id=32
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2104-02	2-02	2104-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=30.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.2	1	22*1.3+0.8*2					

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=73.99

[RMS 66]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4228

[RMS 67]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=9.362

[RMS 3]
nz=25	0	25
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=1.03	0	1.03
np=0
wa=0
wb=0
il=31.106

[RMS 17]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.51

[POZYCJA]
id=33
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 1314-11	19-01	1314-11		1
mpn=1211
na=Czyszczenie kamienia fundamentowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=52.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.47	1	16.6+5.57+15+7,5+5,6+2,2					

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=41.976

[RMS 3]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=WACETOB wyd.I 1995,biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0412-05	2-11	0412-05		1
mpn=1211
na=Spoinowanie murów kamiennych - uzupełnienie spoin fundamentu
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=52.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.47	1	52,47					

[RMS 1]
nz=0.777	0	0.777
np=1
wa=0
wb=0
il=40.7692

[RMS 69]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4145

[POZYCJA]
id=38
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 1407-01	3	1407-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie tynku - fundament części dobudowanej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=15.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.8	1	6,2+3,2+6,4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=7.584

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0102-05	2-02	0102-05		1
mpn=1211
na=Okładzina z plastrów kamiennych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=22.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.1	1	8.2+8.4+5.5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4		4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=31.824

[RMS 96]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=23.205

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0102-06	2-02	0102-06		1
mpn=1211
na=Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=22.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.1	1	22,1					

[RMS 1]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=19.669

[RMS 98]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3315

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

